Reconstructia capitala a gradinitei nr 166 din or. Chisinau, sect. Buiucani, str. N. Costin, 63/3, mun. Chisinau		
(denumirea obiectivului)		

LOTUL – 4. Forme mici arhitectonice

№
 crt.	
Denumirea elementului    	Descrierea tehnică	

1	2		
			
1	

   Bum Balansoar	Balansoar cu două locuri destinat copiilor cu virstă de la 3 ani. 
Componente:  construcția  va  fi  constituita  din  suportul  de  legănare  cu  elemente  de  amortizare  din 
cauciuc, scaune si minere, baza metalica. 
Elementele metalice necesita sunt vopsite in cimp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul 
exterior. 
Materiale: placaj rezistent la umiditate, lipit cu clei clasa de emisie E1, dispozitive de fixare-zincate, 
capace din plastic in locurile suturilor de filet. Detaliile din placaj sunt șlefuite, grunduite și 
acoperite cu vopsea profesionala din două componente. 
Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: Lungimea - 2200mm, 
lățimea - 290mm, оnălțimea - 820 mm. Suportul de legănare al balansoarului este confecționat din 
țeavă profil cu o secțiune de 60х40 mm, cu scindura din placaj vopsit, rezistent la umiditate, 
cu grosimea de cel puțin 9 mm. Suportul de legănare va fi fixat pe o bază metalică din țeavă cu o 
secțiune de 0 42 mm. Scaunele și spetezele leagănului sunt confecționate din placaj 
vopsit  rezistent  la  umiditate,  cu  grosimea  de  cel  puțin  12  mm.  Minerele  metalice dețin  o 
secțiune minima de 0 21 mm, amortizoarele sunt din cauciuc,  cu grosime de cel puțin 20 
mm.. Fundația construcției are dimensiuni minime de Lxlxh=600x550x600 mm. 
Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea  funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin 
urmează a fi adincite in sol (pămвnt) nu mai puțin de 0,60m pentru a crește rigiditatea, apoi urmind 
procesul  de  betonare  (beton  BC  300).  Montarea  elementelor exclude posibilitatea 
dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.
	
 2	Balansoar pe arc elicoidal (качалка балансир)

	Balansoar cu două locuri este destinat copiilor cu vîrstă de la 3 ani pina la 10 ani. Constructia va fi constituita din bază inferioară, arc elicoidal, suport de legănare in forma de zebra, scaun, minere, suporturi pentru picioare:
- ansamblu arc elicoidal, spirala arcului de 20mm si inaltimea minima 400mm;
- sezut si panouri din placaj rezistent la umiditate cu grosimea de 15mm;
Elementele metalice sunt vopsite in camp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.
Materiale: otel, placaj, dispozitive de fixare zincate, plastic.
Dimensiuni generale ale constructiei: Lungime: 1820 mm latime: 263 mm inaltime: 1042 mm. Greutatea maxima a utilizatorului - 120kg.
Fundatia constructiei are dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x500 mm.
Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt  adâncite în sol (pămînt) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, are procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.
	
 3	Carusela cu 3 locuri

	Caruselul este destinat copiilor cu virsta de la 3 pina la 6 ani. Constructia necesita a fi confectionata din teava portanta cu sectiunea minima de 89mm, grosimea metalului de cel putin 9 mm si din carcas rotativ  pe un ax pe rulmenti conici radiali de sustinere. Carcasul este confectinat din teava cu diametrul  minim de 33 mm si teava patrata cu o sectiunea minima de 35mmx35mmm, acoperite cu vopsea pulbere in conditii de uzina, cu minere metalice cu o sectiune minima de 21mm. Detaliile din placaj urmeaza a fi minutios slefuite, grunduite si acoperite cu vopsea profesionala din 2 componente in conditii de uzina. 
Podeaua necesita a fi confectionata din placaj rezistent la umiditate, cu grosimea de cel putin 15 mm, cu crestături (in forma de plasa) care nu permit alunecarea. 
Materiale din care necesita a fi realizat: placaj, otel, plastic. 
Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700 mm.  
Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.
Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: D=895mm, H=645mm, Н platformei=150mm	
 4	Carusela cu 4 locuri

	Caruselul este destinat copiilor cu virsta de la 3 pina la 6 ani. Constructia va fi confectionata din teava portanta cu sectiunea de 89mm, grosimea metalului de 9 mm si din carcas rotativ pe un ax pe rulmenti conici radiali de sustinere. Carcasul este confectinat din teava cu diametrul de 33 mm si teava patrata cu o sectiunea de 35mmx35mmm, acoperite cu vopsea pulbere in conditii de uzina, pe care sunt amplasate 4 scaune din placaj vopsit, rezistent la umiditate, cu grosimea de 21 mm, de forma patrata, cu miinere metalice, sectiunea de 21mm. Detaliile din placaj sunt minutios slefuite, grunduite si acoperite cu vopsea profesionala din 2 componente in conditii de uzina.
Materiale: placaj, otel, plastic.
Fundatia constructiei detine dimensiuni Lxlxh=400x400x700 mm.
Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.
Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei: diametrul – 1995mm, înălţimea – 760 mm.
	
 5	Carusela cu 8 locuri

	Caruselul este destinat copiilor cu vвrsta de la 3 pină la 6 ani. Construcția este confecționata 
din  țeava  portanta  cu  secțiunea  minima  de  89mm,  grosimea  metalului  de  cel  puțin  9  mm  si  din 
carcasă rotativ pe un ax pe rulmenți conici radiali de susținere. Carcasa este confecționată din țeava 
cu diametrul minim de 33 mm si țeava pătrata cu o secțiunea minima de 35mmx35mmm, acoperite 
cu vopsea pulbere in  condiții de uzina, pe care  sunt amplasate 4 scaune duble din  placaj  vopsit, 
rezistent  la  umiditate,  cu  grosimea  nu mai putin de  21  mm,  de  forma  pătrata,  cu  minere  metalice,  secțiunea minima de 21mm. Detaliile din placaj urmează a fi minuțios șlefuite, grunduite si acoperite cu vopsea profesionala din 2 componente in condiții de uzina. Podeaua este confecționata din placaj 
rezistent  la  umiditate,  cu  grosimea  de  cel  puțin  15  mm,  cu  crestături  (in  forma  de  plasa)  care  nu 
permit alunecarea. 
Materiale din care este realizat: placaj, otel, plastic. 
Fundația construcției are dimensiuni de Lxlxh=400x400x700 mm.  
Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea  funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin 
urmează a fi adincite in sol (pămвnt) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmind 
procesul  de  betonare  (beton  BC  300).  Montarea  elementelor  trebuie  să  excludă  posibilitatea 
dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. 
Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: diametrul  - 1620mm, 
оnălțimea - 638 mm. Оnălțimea bazei platformei de la sol (pămint) - de la 60mm pină la 110mm. 

 6	Nesipiera cu capac

  	Componente: constructia este constituita din 4 suporturi metalice, 4 placi laterale, 2 placi(capace), 2 suporturi metalice secundare.
Placile si capacele sunt confencţionate din placaj rezistent la umiditate fiind acoperite cu vopsea acril, pe bază de apa in două straturi, cu grosimea de 12 mm si 30 mm corespunzator. 
Elementele metalice sunt vopsite in camp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.
Caracteristici tehnice. 
Materiale: otel, placaj rezistent la umiditate, dispozitive de fixare zincate si capace din plastic în locurile suturilor de filet.
Dimensiuni generale ale constructiei de: 1339mm x1246mm x300mm.
	
 7	Cataratoare din metal

	Cataratoare este destinata copiilor cu virsta de la 3 ani. 
Constructia va fi constituita din carcasa din otel in forma de liana. 
Carcasa necesita a fi confectionata din teava cu diametrul minim de 33mm si bare metalice cu diametrul minim  de 27mm cu grosimea metalului cel putin de 2.8mm, acoperite cu vopsea pulbere.
Elementele metalice necesita a fi vopsite in camp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. 
Materiale: otel.
Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungimea 2130 mm, lăţimea 700mm, înălţimea 1260mm.
	
8	Topogan

	Tobogan drept cu scari. Topogan este constituit din oțel inoxidabil cu grosimea de 3 mm. Toboganul dețină platforma de pornire cu bară care va determina copilul să se așeze, bandă de accelerare și porțiune de frînare. In scopul excluderii traumării copiilor, toboganul detine borduri in ambele parti. Dimensiuni: Lungime: 2414, latime:595, inaltime:1710 (mm), Inaltimea platformei: 1000 mm.
Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate
elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.
	
 9	Cararusa pentru joc (игровая тропинка)

	Constructia va fi constituita din piloni de sprijin realizati din teava din otel cu diametrul de cel puțin 42mm, grosime minima – 2,8 mm. Platforma treptelei va fi realizată din placaj laminat antiderapant și rezistent la apa cu grosimea cel  putin de 15mm. 
Elementele metalice necesita a fi vopsite in camp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior
Caracteristici tehnice: Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungimea – 2279mm, lăţimea – 1158 mm, înălţimea – 420 mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=300x300x500 mm.  
Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

 10	Leagan dublu

	Leaganul este destinat copiilor cu virsta de la 3 ani.
Componente: constructia este constituita din 2 suporturi metalice portante, unei bare metalice
orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 suspensii (pentru 2 scaune + lanturi, unul pentru copii pina
la 3 ani, din HDPE cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15 mm – polietilena de inalta densitate fara componente toxice, a doua pentru copii peste 3 ani, din placaj rezistent la umiditate cu grosime de 15 mm). 
Elementele metalice sunt vopsite in camp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Caracteristici tehnice. Suporturile metalice portante sunt  confectionate din teava de otel cu sectiunea de Ø 57 mm, bara metalica orizontala detina sectiunea de profil de 60 х 40 х3 mm.
Dimensiuni generale ale constructiei: Lungimea – 3500mm, lăţimea – 1150mm, înălţimea – 2389 mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700 mm.
Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin
sunt  adâncite în sol (pămînt) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi are procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.
	
 11	

Complex de joacă

	Complexul este destinat copiilor cu grupa de virste 3-6 ani. 
Componente: Constructia va fi constituita din turn cu acoperis, tobogan din inox, scara, panou „Tablă pentru desen cu cretă”, panou geamulet.
Constructia va fi constituita din piloni de sprijin realizati din teava din otel cu diametrul de cel puțin 76 mm, grosime minima – 3 mm. Scara din placaj va detine trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scarii nu trebuie să fie alunecoase. Toboganul trebuie sa dețină platforma de pornire cu bară care va determina copilul să se așeze, bandă de accelerare și porțiune de frînare. In scopul excluderii traumării copiilor, toboganul va detine borduri in ambele parti.
Podeaua turnu urmeaza a fi de forma rotunda cu diametrul minim de 930mm va fi confecționata din placaj nelunecos rezistent la umiditate cu grosimea de cel putin 15mm.
Panoul geamulet necesita a fi din placaj rezistent la umiditate cu grosimea de cel putin 15mm.
Detaliile din placaj vor fi șlefuite minuțios, lustruite și acopertite cu vopsele profesionale din două componente.
Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitaţii, pilonii trebuie sa fie acoperiţi cu capace de plastic. Elementele metalice necesita a fi vopsite in camp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.
Materiale: otel, inox, placaj, plastic.
Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungimea – 2298 mm, lăţimea – 1458 mm, înălţimea – 2409 mm, înălţimea platforma de la sol nu mai putin de 600 mm. Placajul acoperișului ale turnului - grosimea de cel puțin 12 mm. Treptele scării - grosimea de cel puțin 24 mm. 
Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700 mm.  
Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.
	
 12	Complex de joacă

	Complexul este destinat copiilor cu grupa de virste 3-7 ani. 
Componente: Constructia va fi constituita din turn simplu, turn cu acoperis, tobogan drept, scara, cataratoare din metal de tip “liana”, balustrada cu disc rotitor, podeț cu balustrade de tip “val” cu elemente decorative, cataratoare din metal de tip “scara pompieri”. 
Constructia va fi constituita din piloni de sprijin realizati din teava din otel cu diametrul de cel puțin 76mm, grosime minima - 3mm, cataratoare de tip “scara pompieri” cu o secțiune de cel putin 33mm si grosimea 2.8mm. Scara din placaj va detine trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scarii nu trebuie să fie alunecoase. Suporturi laterale pentru fixarea treptelor trebuie sa fie făcute din placaj laminat rezistent la apacu grosimea nu mai putin de 35mm. 
Toboganul trebuie sa dețină platforma de pornire cu bară care va determina copilul să se așeze, bandă de accelerare și porțiune de frînare. Toboganul trebuie sa fie realizat din polietelena fabricata prin tehnologia “rotomoulding”.
Podeaua turnurilor urmeaza a fi de forma rotunda cu diametrul minim de 930mm și trecerea dintre acestea vor fi confecționate din placaj nelunecos rezistent la umiditate cu grosimea de cel putin 15mm și 24 mm corespunzător. Balusradele trecerii si acoperisul turnului vor dispune de elemente decorative din placaj. Discul rotitor urmeaza a fi din HDPE cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai putin de 15 mm – polietilena de inalta densitate fara componente toxice. Panoul geamulet necesita a fi din placaj rezistent la umiditate cu grosimea de cel putin 15mm. 
Detaliile din placaj vor fi șlefuite minuțios, lustruite și acopertite cu vopsele profesionale din două componente. 
Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitaţii, pilonii trebuie sa fie acoperiţi cu capace de plastic. Elementele metalice necesita a fi vopsite in camp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. 
Materiale: otel, inox, placaj rezistent la umiditate, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet, HDPE. 
Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungimea – 5610mm, lăţimea – 3595mm, înălţimea – 3364mm, înălţimea platformelor de la sol: nivel 1 - 1000mm, nivel 2 – 1500mm. Placajul acoperișului si părților laterale ale turnului - grosimea de cel puțin 12 mm. Balustradele trecerii - înălțime de minim 700 mm, teava acestora -secțiune de cel puțin Ø 33 mm. Treptele scării - grosimea de cel puțin 24 mm. 
Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700 mm. 
Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială	
 13	Calea serpentinei din metal

	Cataratoare este destinata copiilor cu virsta de la 3 ani. 
Constructia va fi constituita din carcasa din otel in forma de calea
Carcasa necesita a fi confectionata din teava cu diametrul minim de 42mm cu grosimea metalului cel putin de 2.8mm, acoperite cu vopsea pulbere.
Elementele metalice necesita a fi vopsite in camp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. 
Materiale: otel.
Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungimea 3535 mm, lăţimea 1689mm, înălţimea 719mm.

 14	Banca afara spetează

	Constructia este  constituita din carcasa din otel si scaun din placaj rezistent la umiditate.
Suprafata bancii este realizata din placaj rezistent la umiditate, cu grosimea de 30 mm.
Caracasa bancii este realizata din teava de otel cu diametrul de 48mm.
Elementele metalice sunt vopsite in camp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.
Materiale: otel, placaj, plastic.
Dimensiuni minime: Lungime: 1195mm, Lățime: 443mm, Inaltime: 658mm. 
	
 15	Masa cu scaune

	Setul este destinat pentru utilizare in aer liber. 
Constructia va fi constituita din scaune si blat, unite intre ele prin intermediul unei carcase. 
Carcasa necesita a fi confectionata din teava cu diametrul minim de 33mm, acoperita cu vopsea pulbere.
Suprafata sezuturilor si a blatului va fi din placaj rezistent la umiditate cu grosimea de cel putin 15mm.
Elementele metalice necesita a fi vopsite in camp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Detaliile din placaj urmeaza a fi minutios slefuite, grunduite si acoperite cu vopsea profesionala din 2 componente in conditii de uzina.
Materiale: otel, placaj, plastic.
Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lăţime: 1780mm, Lungime: 1637mm, înălţime: 822mm.
	
 16	Coș de gunoi
	Constructia este constituita din carcasa din otel si cos pentru gunoi rotativ.
Caracasa este realizata din teava de otel cu diametrul de 48mm.
Elementele metalice sunt vopsite in camp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.
Materiale: otel, plastic.
Dimensiuni minime: Lungime: 440mm, Lăţime: 300mm, înălţime: 650mm.

 

INVESTITOR 
Șef DETS Buiucani                                                                                          ION VRINCEANU	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.