Servicii de reparatie curenta a sediului CRIO al IGSU din str. Iacob Hincu, 3, mun. Chisinau

Formular Nr.1B


(denumirea obiectivului)	WinCmeta
Lista volumelor de lucrări
Reparatii curente

	№
crt.
	Simbol norme şi Cod resurse
	Denumire lucrări
	U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructii
	
	

	
	
	1.1. Sala de sedinta (nr. 20, dosar cadastral)
	
	

	
	
	1.1.1. Demontari (vor fi executate cu fortele proprii)
	
	

	1
	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
	m2
	0,0000

	2
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2
	0,0000

	
	
	1.1.2. Tavan	h = 3,3 m
	
	

	3
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (lungime bare de fixare 600 - 800 mm)
	m2
	63,0000

	
	
	1.1.3. Pardoseli
	
	

	4
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosea interioara
	m2
	100,0000

	5
	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
	m2
	63,0000

	6
	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: minim 600 x 600 mm
	m2
	63,0000

	7
	CG18A
	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	
m
	
30,0000

	
	
	1.1.4. Pereti (inclusiv glafuri)
	
	

	8
	CD64A
	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m
	m3
	1,6800

	9
	CF05A k=1,5
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti
	

m2
	

114,4000

	10
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori
	m2
	100,0000

	11
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	100,0000
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	12
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla
aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	100,0000

	13
	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in
plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	

m2
	

100,0000

	14
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor
	
m2
	
100,0000

	15
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele
peretilor, coloanelor si tavanelor
	m2
	100,0000

	16
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2
	100,0000

	17
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	100,0000

	
	
	1.1.5. Timplarii
	
	

	18
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	
m2
	
6,3000

	
	
	1.2. Dispecerat, dormitor (nr. 38, 40 dosar cadastral)
	
	

	
	
	1.2.1. Demontari (vor fi executate cu fortele proprii)
	
	

	19
	RpCK41B
	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2
	0,0000

	
	
	1.2.2. Pereti
	
	

	20
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2
	137,0000

	21
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	137,0000

	
	
	1.2.3. Pardoseli
	
	

	22
	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: minim 600 x 600 mm
	m2
	36,0000

	23
	CG18A
	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T,
inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	
m
	
26,2000

	24
	CG36A
	Pardoseli din placi laminat gr. 12 mm, clasa 32, 33, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp
	
m2
	
14,5700

	
	
	1.3. Dormitor (nr. 21 dosar cadastral)
	
	

	
	
	1.3.1. Demontari
	
	

	25
	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2
	0,0000

	26
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2
	0,0000

	27
	RpCR42A
	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor interiori de vopsea
	m2
	0,0000

	
	
	1.3.2. Pereti
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	28
	CD50A
	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la
pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m
	m3
	0,5000

	29
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	
m2
	
5,0000

	30
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	5,0000

	31
	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	
m2
	
5,0000

	32
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor
	m2
	5,0000

	33
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor
	m2
	5,0000

	34
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2
	5,0000

	35
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	5,0000

	
	
	1.3.3. Pardosea
	
	

	36
	CG46C
modificat
	Executarea stratului de Cheramzit (termoizolatie) grosime 300 mm (lucrari suplimentare de pregatire)
	m2
	33,8000

	37
	CG01A
k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	33,8000

	38
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade
	
m2
	
-33,8000

	39
	CG36A
	Pardoseli din placi laminat gr. 12 mm, clasa 32, 33, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp
	
m2
	
33,8000

	
	
	1.3.4. Timplarii
	
	

	40
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	
m2
	
2,0000

	
	
	1.4. Grup sanitar (nr. 26 dosar cadastral)
	
	

	
	
	1.4.1. Demolari
	
	

	41
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2
	0,0000

	42
	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat
	buc
	0,0000

	43
	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje de ciment pina la 150 kg/mc
	m3
	0,0000

	44
	RpCM33 A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2
	0,0000

	45
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane
	m2
	0,0000
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	46
	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc.
la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
	m2
	0,0000

	
	
	1.4.2. Pereti
	
	

	47
	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	
m2
	
12,7000

	48
	CI07A
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea
arhitecturala
	

m2
	

12,7000

	
	
	1.4.3. Tavane
	
	

	49
	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane
	m2
	1,9500

	50
	CF53B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)
	
m2
	
1,9500

	51
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe tavanelor
	m2
	1,9500

	52
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor
	m2
	1,9500

	53
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2
	1,9500

	54
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	1,9500

	
	
	1.4.4. Pardoseli
	
	

	55
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	1,9500

	56
	CG47C
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina
la 300 x 300 mm
	m2
	1,9500

	
	
	1.4.5. Timplarii
	
	

	57
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp
inclusiv
	
m2
	
1,8900

	
	
	1.4.6. Lucrari sanitare
	
	

	58
	SA14B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm
	m
	15,0000

	59
	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m
	1,5000
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	60
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare,
imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc
	3,0000

	61
	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
	
buc
	
1,0000

	62
	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	
buc
	
1,0000

	63
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de
caramida sau b.c.a.
	
buc
	
1,0000

	64
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	
buc
	
1,0000

	
	
	1.5. Camera de dus (nr. 27 - 28, dosar cadastral)
	
	

	
	
	1.5.1. Demolari
	
	

	65
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2
	0,0000

	66
	RpCM33 A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2
	0,0000

	67
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane
	m2
	0,0000

	68
	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
	m2
	0,0000

	69
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2
	0,0000

	
	
	1.5.2. Pereti
	
	

	70
	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	
m2
	
31,0000

	71
	CI07A
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea
arhitecturala
	

m2
	

31,0000

	
	
	1.5.3. Tavane
	
	

	72
	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane
	m2
	8,2000

	73
	CF53A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus
pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52)
	
m2
	
8,2000

	74
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor
	m2
	8,2000
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	75
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior
"Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor
	m2
	8,2000

	76
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2
	8,2000

	77
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	8,2000

	
	
	1.5.4. Pardoseli
	
	

	78
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	8,2000

	79
	CG47C
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm
	m2
	8,2000

	
	
	1.5.5. Timplarii
	
	

	80
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	
m2
	
1,8900

	81
	CK27C
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi
	m2
	12,0000

	
	
	1.5.6. Lucrari sanitare
	
	

	82
	SA14B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm
	m
	30,0000

	83
	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m
	3,0000

	84
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc
	6,0000

	85
	SB28B
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm.
	buc
	2,0000

	86
	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
	buc
	2,0000

	87
	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru
handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	
buc
	
2,0000

	88
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	
buc
	
1,0000

	89
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc
	1,0000

	
	
	2. Sistem de elctricitate
	
	

	90
	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor bipolare de 10-25 A, montate
ingropat pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru
	buc
	8,0000

	91
	RpEE03B
	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse
	buc
	18,0000
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	metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A,
montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	
	

	92
	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp
	
m
	
100,0000

	93
	RpED09B
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp
	
m
	
250,0000

	94
	RpEA05B
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm
	m
	300,0000

	95
	RpEF01A
	Montarea corpurilor de iluminat, 600x600 mm, LED 48 W, pentru tavane suspendate
	buc
	16,0000

	96
	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat camera de dus, grup sanitar, de plafon IP65 - IP66, LED, 1 - 20 W, 1 - 10 W complet echipate
	buc
	2,0000

	
	
	3. Transportarea deseurilor
	
	

	97
	TrB05A2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m
	t
	10,0000

	98
	TRI1AA0 5C2
	Incarcarea materialelor (deseurilor parvenite in urma lucrarilor de demontare/desfacere) din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
	
t
	
10,0000

	99
	TsI50B5
	Transportarea (deseurilor parvenite in urma lucrarilor de demontare/desfacere) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km
	t
	10,0000



Termen de execuție a lucrărilor – 45 zile lucrătoare
