IMSP AMT Centru. Blocul CMF nr.7	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Rosturilor la ferestre si finisarea glafurilor exterior			
1	RpCJ39G apl
	Reparatii de tencuieli in asize de fatade din piatra si beton cu spuma poliuretan cu utilizarea tehnologiei de alpinism ( se inclide: spuma poliuretnc - 0.1kg)	m	367,500	
 2	RpCR42B
	Curatarea manuala a suprafetelor glafurilor exterior de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica	m2	73,500	
 3	RpCJ41A
	Driscuirea tencuielii la glafurile exterior cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade netede( se exclude: Mortar var M 4-T...(pt.informatie), Var pasta, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm, se inclide: Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) - 0.3kg, Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm - 14.61kg, 	m2	73,500	
 4	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 	m2	73,500	
 5	RpCR37C
	Gruntuirea suprafetelor glafurilor exterior cu grund Supraton Extra pentru vopsitorii perclorvinilice, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: chituirea fatade simple	m2	73,500	
 6	CN11A
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa Eurostil, aplicate in 3 straturi la fatade executate  pe glet existent	m2	73,500	
 		Capitolul 2. Rosturi sub ferestre
			
7	RpCG31D apl
	Etansarea in cadrul lucrarilor de reparatie si restabilire a rosturilor exterioare dintre panouri cu mastica intaritoare pe o baza elastica existenta: cu utilizarea tehnologiei de alpinism (se exclude: Mastic din doua componente (tip Elur-2, L-T1, SG-1), Dizolvant nr. 646, Mortar ciment 100-T(pt.informatie), Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm, Lichid hidrofob de silicon GKJ-10 sau GKJ-11.Se include: grund Clever PU Primer 200 - 0.15kg, Ghermetic poliuretan Cleverseal PU25 - 0.1 kg)	m	129,500	
 		Capitolul 3. Rosturi la fatade
			
8	RpCG31D apl
	Etansarea in cadrul lucrarilor de reparatie si restabilire a rosturilor exterioare dintre panouri cu mastica intaritoare pe o baza elastica existenta: cu utilizarea tehnologiei de alpinism (se exclude: Mastic din doua componente (tip Elur-2, L-T1, SG-1), Dizolvant nr. 646, Mortar ciment 100-T(pt.informatie), Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm, Lichid hidrofob de silicon GKJ-10 sau GKJ-11.Se include: grund Clever PU Primer 200 - 0.15kg, Ghermetic poliuretan Cleverseal PU25 - 0.1 kg)	m	910,000	
 		Capitolul 4. Glafuri la fatade
			
9	RpCR42B
	Curatarea manuala a suprafetelor glafurilor la fatade de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica	m2	140,000	
 10	RpCJ41A
	Driscuirea tencuielii la glafurile la fatada cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade netede ( se exclude: Mortar var M 4-T...(pt.informatie), Var pasta, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm, se inclide: Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) - 0.3kg, Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm - 14.61kg, 	m2	140,000	
 11	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 	m2	140,000	
 12	RpCR37C
	Gruntuirea suprafetelor glafurilor la fatada cu grund Supraton Extra pentru vopsitorii perclorvinilice, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: chituirea fatade simple	m2	140,000	
 13	CN11A
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa Eurostil, aplicate in 3 straturi la fatade executate  pe glet existent 	m2	140,000	

	                                                                                                         

Proiectant    N.Todorova	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.