CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie curenta in WC blocului de studii

№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie - montaj					
		Capitolul 1.1. Desfaceri					
1	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, ferestre)	m2	2,570			
 2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	28,940			
 3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	28,940			
 4	RpCM33A	Demontarea placajelor din gresie, ceramica	m2	12,310			
 5	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	111,250			
 6	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,500			
 7	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 	m2	2,540			
 8	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat 	buc	2,000			
 9	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000			
 10	RpSC15A	Demontarea unui portprosop sau a unei porthirtii din fonta, tabla sau material plastic	buc	1,000			
 11	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc	2,000			
 12	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	10,000			
 13	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	15,000			
 14	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	10,000			
 15	RpSA04A
	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	10,000			
 16	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	1,000			
 17	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	3,000			
 18	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,000			
 19	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	10,000			
   		Capitolul 1.2. Pereti					
20	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	57,880			
 21	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,010			
 22	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	57,880			
 23	СF60A
	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice,  cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	5,490			
 24	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	63,370			
 25	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x85 cm pina la 30 x 90 cm, calitatea superioara, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul 	m2	63,370			
 26	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu la faianta 	m	9,150			
   		Capitolul 1.3. Timplarie					
27	CK22B
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	5,720			
 28	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, calitate superioara, minier inox	m2	1,850			
 29	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,000			
 30	CM04A apl.
	Schimbarea geamului termopan, in tip Krizet, si a furnirului din deschidere simpla in deschidere oscilobatanta 	m2	2,600			
   		Capitolul 1.4. Glafuri 					
31	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,020			
 32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,770			
 33	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x85 cm pina la 30 x 90 cm, calitatea superioara, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul 	m2	3,770			
 34	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu la faianta	m	15,800			
 35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	1,250			
 36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	1,250			
 37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	1,250			
 38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,250			
   		Capitolul 1.5. Tavan					
39	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	12,950			
   		Capitolul 1.6. Pardosea
					
40	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	0,660			
 41	CC03C1	Montare plase sudate Bp 100x100x4 la inaltimi peste  35 m, la placi 	kg	2,300			
 42	CG22A	Pardoseli din beton simplu M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	1,500			
 43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	12,350			
 44	CG01A1 k=1,67
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade	m2	12,350			
 45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	12,350			
 46	CG50B
	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor cuprinse intre 60x60 pina la 120x60 cm, pe adeziv portelanat, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	12,350			
   		Capitolul 1.7. Incalzire
					
47	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1500 T22	buc	1,000			
 48	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu cap termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,000			
 49	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,000			
 50	IC11A
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2"	m	15,000			
 51	IC30B
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2"	buc	10,000			
   		Capitolul 1.8. Apeduct si canalizare
					
52	SA16A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	20,000			
 53	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	15,000			
 54	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	10,000			
 55	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	10,000			
 56	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000			
 57	SC04A
	Lavoar (tip Creavit Half pedestal 50x60 LR060.000 / LR260.00) din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000			
 58	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000			
 59	SC07A
	Vas pentru closet, calitatea superioara, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000			
 60	SC09A
	Pisoar din  portelan sanitar (tip Creavit TP611.000 white, Baterie Ferro PRESSTIGE Z211, inclusiv element despartitor urinal tip Cersanit DUCERSA) montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,000			
 61	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000			
 62	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4"	buc	2,000			
 		Capitolul 2. Lucrari de montare					
		Capitolul 2.1. Iluminat electric interior
					
63	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,030			
 64	Pretul firmei	Сorp de iluminat  ЛПП 2*36	buc	1,000			
 65	33410012-27	Сorp de iluminat  ЛПП 2*18	buc	2,000			
 66	10-01-039-06	Piese diverse: Sensor de miscare	buc	2,000			
 67	Pretul firmei	Sensor de miscare (Датчик движения)	buc	2,000			
 68	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020			
 69	Pretul firmei	Priza , instalatie inchisa , 16A, 220V	buc	2,000			
 70	Pretul firmei	Rama orizontala 2M (рамка 2-хместная)	buc	1,000			
 71	Pretul firmei	Сutie de ramificatie  	buc	2,000			
 72	Pretul firmei	Сutii pentru intreruptoare si prize 	buc	2,000			
 73	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A(Монтаж диф. автомата  АВДТ С16/30)	buc	1,000			
 74	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,600			
 75	Pretul firmei	Cablu ВВГнг  3х1.5mm2	m	60,000			
   		Capitolul 2.2. Apeduct si canalizare					
76	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l	buc	1,000			
 77	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (de la demontare)	buc	1,000			

Executor:                       Vadim Negru, Director adjunct pe gospodarie, tel: 060728087