CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.4
2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.4
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie in incinta Spitalului Clinic Municipal Nr.4, din str. Columna 150, mun. Chisinau (secția „Geriatrie nr. 2”)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatie
	
		1.1. Lucrari de demolare
	
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
	m2	645,23	
2	RCsO56A
	Demontari: usi-демонтаж дверей
	m2	116,80	
3	RpCQ11D
	Demontarea peretilor -разборка деревянных перегородок с остеклением
	m2	73,00	
4	CR06B
	Demontarea captuseli (lambriuri) executate la peretii  -демонтаж фанерной обшивки перегородок К=0,5)
	m2	63,00	
5	RpCH32A
	Desfacerea elementelor din lemn -демонтаж делевянного каркаса перегородок
	m2	63,00	
6	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil,-разборка линолеума
	m2	388,00	
7	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura,(Разборка дощатых полов)
	m2	105,00	
8	RpCK28B
	Demontare plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2  cm grosime,executate din rasinoase (демонтеж деревянных плинтусов ) К=0,3
	m	620,00	
9	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из ПЦР)
	m2	60,00	
10	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi  сceramica (Разборка  полов из кермаических плит )
	m2	243,00	
11	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta ceramica (Разборка облицовочной плитки со стен)
	m2	186,00	
12	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime-расширение дверных проемов-21 проем
	m2	10,00	
13	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime-демонтаж стен под перемычки в дверных проемах
	m2	6,00	
14	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct a gunoiului pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala
	t	156,00	
15	TsH92B
	Incarcarea in auto gunoi dupa demolare
	t	156,00	
16	TsI50J
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km 
	t	156,00	
		1.2. Lucrari de reparatie
	
		1.2.1. Pereti
	
17	CD58B
	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel peste 4m-кирпичная кладка проемов
	m3	3,00	
18	CC01D
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv-перемычки
	kg	170,00	
19	RpCC02A
	Cofraje din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm
	m2	37,80	
20	RpCB04A1
	Beton armat turnat in stilpi, grinzi, placi, plansee la cladiri existente turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)-перемычки
	m3	6,00	
21	RpCJ35A
	Crapturilor in tencuieli  interioare sau exterioare driscuite la pereti -расшивка трещин в штукатурке
	m2	322,61	
22	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor r (BETONOCONTACT)-по трещинам
	m2	322,61	
23	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (3.5kg/m2)
	kg	1 245,00	
24	CF15A
	Tencuieli interioare  cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti -шт-ка трещин
	m2	322,61	
25	CF02B5
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=4)
	m2	322,61	
26	RCsB15A
	Spituirea suprafetelor  (Насечка поверхностей)
	m2	1 407,00	
27	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor r (BETONOCONTACT)-под облицовку плиткой
	m2	208,00	
28	CF50B
	Finisarea cu chit  la pereti -выравнивание поверхности стен под облицовку плиткой
	m2	208,00	
29	CI07A
	Placarea din faianta smaltuita, executate pe suprafate plane la pereti si stilpi , inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, si rostuirea cu chit-облицовка стен плиткой
	m2	208,00	
30	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor r (BETONOCONTACT)-под  штукатурку ЦПР части стен и перегородок
	m2	645,23	
31	CF15A
	Tencuieli interioare  cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti -шт-ка ЦПР части стен и  перегородок 
	m2	645,23	
32	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (3.5kg/m2)
	kg	2 259,00	
33	CF02B5
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=4)
	m2	645,23	
34	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor r (BETONOCONTACT)-под  штукатурку сухой смесью стен и откосов
	m2	1 406,80	
35	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos -шт-ка сухой смесью стен и откосов
	m2	1 406,80	
36	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  
	m2	1 406,80	
37	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=35 (до толщины шт-ки-4 см)
	m2	1 406,80	
38	CK26D
	Coltar perforat din AL cu plasa 
	m	650,00	
39	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafuri
	m2	2 374,64	
40	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, inclusiv glafuri
	m2	2 374,64	
41	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior pe suprafetele  peretilor,  inclusiv glafuri (chit- "Mesterul Manole")  
	m2	2 374,64	
42	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafuri
	m2	2 374,64	
43	CN09A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate manual  ( cu vopsea Sansiro)-a peretilor inclusiv glafuri
	m2	2 374,64	
		1.2.2. Tavane
	
44	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)
	m2	632,00	
		1.2.3. Pardosele
	
45	CN14A
	Finisaje transperente pe suprafetele pardoselei vechi cu grunt beton contact 
	m2	60,00	
46	RpCK01B
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  
	m2	60,00	
47	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade (k=4)
	m2	60,00	
48	CG56B
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 20 мм)
	m2	16,00	
49	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)
	m2	167,00	
50	CG56B1
	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime (Корректировка нормы CG56B: снимается на 1 мм толщины) K=5
	m2	-167,00	
51	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele (BETONOCONTACT)
	m2	278,00	
52	CG47C
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 х 300 мм) 
	m2	278,00	
53	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических  плит (плинтусы на клею)
	m	168,00	
54	CG42A
	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn (Деревянные полы из брусков  с антисептированием по лагам)
	m2	105,00	
55	CG34A
	Pardoseli din placi OSB-выравнивание полов плитами ОСБ-3
	m2	205,00	
56	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli  (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум))
	m2	354,00	
57	CG06A
	Plinte din lemn de stejar sau fag (Плинтуса деревянные, макс. высотой 15 см, зачищенные и установленные на деревянные пробки, закрепленные к стене латунными шурупами в помещениях площадью более 16 м2)
	m	452,00	
		1.2.4. Diferite
	
58	RCsU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari (Заделка штроб после монтажа коммуникаций
	m	166,00