Lucrari de reparatii a edificiului Serviciului de Informatii si Securitate al Republicii Moldova amplasat in str. Petricani 86, mun. Chisinau	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1
Lucrari de reparatii exterioare

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Acoperis tip 1
			
		Capitolul 1.1. Lucrari de desfaceri, demontari
			
1	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi
	m2	114,8000
	
 2	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	114,8000
	
 3	RpIzC45B
	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)
	m3	28,7500
	
 4	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2	114,8000
	
 5	RpCI42C
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.
	m2	13,6000
	
 6	RpCP44A
	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor
	kg	5 800,0000
	
 7	RpCP45B
	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminatoare, obloanelor etc
	kg	300,0000
	
 8	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1
	t	40,0000
	
 9	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km
	t	40,0000
	
 		Capitolul 1.2. Centuri din beton armat
			
10	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora M16, pentru fixare centura beton armat monolit)
	buc	16,0000
	
 11	CC02L2
	Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	94,8000
	
 12	CC02K
	Armaturi din otel beton A-I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	19,5800
	
 13	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Ancora fixare ferma metalica de centura din beton armat monolit)
	kg	32,0000
	
 14	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	10,4000
	
 15	CA04F01
	Beton B15 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice
	m3	1,2500
	
 		Capitolul 1.3. Constructii metalice
			
16	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora M16, pentru fixare ferma metalica de perete din blocuri de clacar)
	buc	28,0000
	
 17	CL08A
	Elemente metalice (ferme, grinzi, complet echipate, inclusiv accesorii, etc) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare
	t	3,9000
	
 18	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t	3,9000
	
 		Capitolul 1.4. Invelitoarea
			
19	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (sipsi 30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scinduri de rasinoase, Vtotal=0.5)
	m2	129,2000
	
 20	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.
	m3	0,5000
	
 21	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.
	m3	0,5000
	
 22	CE06C
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - Culoare RAL (se coordoneaza cu beneficiarul), cu grosime minim 0.5mm
	m2	129,2000
	
 		Capitolul 1.5. Fronton
			
23	CR03A
	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti
	m3	0,1000
	
 24	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (sipsi 30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scinduri de rasinoase, Vtotal=0.1)
	m2	11,8000
	
 25	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.
	m3	0,2000
	
 26	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.
	m3	0,2000
	
 27	CE06C1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc - Culoare RAL (se coordoneaza cu beneficiarul), cu grosime minim 0.5mm
	m2	11,8000
	
 		Capitolul 1.6. Sistema pluviala
			
28	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv - D150, Culoare RAL (se coordoneaza cu beneficiarul)
	m	18,0000
	
 29	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv- D100, Culoare RAL (se coordoneaza cu beneficiarul)
	m	20,0000
	
 		Capitolul 1.7. Lucrari diverse
			
30	CL17C
	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.
	kg	400,0000
	
 31	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t	0,4000
	
 32	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2	130,0000
	
 		Capitolul 2. Acoperis tip 2
			
		Capitolul 2.1. Lucrari de desfaceri, demontari
			
33	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi
	m2	91,7000
	
 34	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	23,5000
	
 35	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	68,2000
	
 36	RpIzC45B
	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)
	m3	14,0000
	
 37	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.
	m	23,0000
	
 38	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1
	t	18,0000
	
 39	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km
	t	18,0000
	
 		Capitolul 2.2. Centuri din beton armat
			
40	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora M16, pentru fixare centura beton armat monolit)
	buc	14,0000
	
 41	CC02L2
	Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	58,0800
	
 42	CC02K
	Armaturi din otel beton A-I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	18,3200
	
 43	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	7,7000
	
 44	CA04F01
	Beton B15 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice
	m3	1,1000
	
 		Capitolul 2.3. Invelitoarea
			
45	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu argila expandata 400 kg/m3, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%
	m3	14,0000
	
 46	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-1, d5x100x100 mm)
	kg	210,0000
	
 47	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	68,2000
	
 48	CG01A1 K=4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 2 cm (K=4)
	m2	68,2000
	
 49	CF15A
	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	23,5000
	
 50	CF17B K=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 (K=2)
	m2	23,5000
	
 51	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat
	m2	91,7000
	
 52	CE13A2
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (ЭКП + ЭПП)
	m2	68,2000
	
 53	CE13D2
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (ЭКП + ЭПП)
	m2	23,5000
	
 54	CE23D
	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm
	m	23,0000
	
 		Capitolul 2.4. Sistema pluviala
			
55	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv - D150, Culoare RAL (se coordoneaza cu beneficiarul)	m	11,0000
	
 56	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv- D100, Culoare RAL (se coordoneaza cu beneficiarul)	m	9,0000
	
 		Capitolul 3. Fatada
			
		Capitolul 3.1. Lucrari de desfaceri, demontari
			
57	RpIzC41A
	Desfacerea izolatiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pereti cu placi polistiren sau granule de pluta	m2	93,8000
	
 58	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	4,8000
	
 59	RpCS19E
	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton (pereu)
	m2	18,0000
	
 60	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu	m3	1,5000
	
 61	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	12,0000
	
 62	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	12,0000
	
 		Capitolul 3.2. Pereti
			
63	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	93,8000
	
 64	IzF55A
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placa de polistiren M25 grosime 100mm cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala 135 kg/m3, grosime 100mm, cu latimea 25 cm  (Consum material - Cornier din aluminiu = 0,1 m)	m2	88,4000
	
 65	IzF55E
	Termoizolarea  exterioara glafurilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi  ignifugate din vata minerala 135 kg/m3, grosime 30 mm	m2	5,4000
	
 66	CN53A
	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor
	m2	93,8000
	
 67	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Culoare se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	88,4000
	
 68	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la glafuri (Culoare se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	5,4000
	
 69	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu, 150 - 300 mm
	m	8,4000
	
 70	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	90,0000
	
 		Capitolul 3.3. Soclu
			
71	IzF01A
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	12,8000
	
 72	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp  (Bp-1, d5x100x100 mm)	kg	40,0000
	
 73	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.	m2	12,8000
	
 74	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Modelul si culoare se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	4,8000
	
 		Capitolul 3.4. Pereul
			
75	TsA03F
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren tare	m3	4,8000
	
 76	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,8000
	
 77	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0500
	
 78	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	1,8000
	
 79	IzF01A
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	18,0000
	
 80	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-1, d5x100x100 mm)
	kg	55,0000
	
 81	CA04F01
	Beton B15 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	1,8000
	
 		Capitolul 4. Evacuarea apelor pluviale
			
		Capitolul 4.1. Lucrari de desfaceri, demontari
			
82	RpAcF33A apl
	Demontarea tubului superior al gurilor de scurgere (rigole cu gratar din fonta inclusiv accesoriile - 70ml)	buc	70,0000
	
 83	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	70,0000
	
 84	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3	5,2500
	
 85	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta
	m3	5,2500
	
 86	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	20,0000
	
 87	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km
	t	20,0000
	
 		Capitolul 4.2. Rigola ape pluviale			
88	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,2700
	
 89	TsA20C
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	5,0000
	
 90	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	8,0000
	
 91	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km
	t	51,0000
	
 92	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,5300
	
 93	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	5,2500
	
 94	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-1, d5x100x100 mm)
	kg	430,0000
	
 95	CA03F01
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	9,5000
	
 96	AcE06B Apl
	Montarea gratarelor cu rama din beton armat la gurile de scurgere (Cost sumar pentru 70 ml - Rigola RTGC (600x640x600) - 125 buc inclusiv capacele din beton pentru rigola (495x310x150) - 226 buc, complet echipate, inclusiv accesoriile)	buc	125,0000
	
 97	IzF01A
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	130,0000
	
 98	DI137B
	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile  bituminoase existente cu emulsie bituminuasa,  latimea crapaturilor  de 3 cm: cu turnator manual de rosturi	m	140,0000

						

	
Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.