CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie capitale a salii de festivitatii in incinta ,,LT Mihail Kogalniceanu" din or. Chisinau
2-3-1 Sistem de ventilare
	   №
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie 


	1
	RCsB29S K=10

	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul
K=10,000

	buc
	6,00


	2
	RpCU07A k=6

	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari
K=6,000

	buc
	6,00


	3
	VC24A

	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Диффузор 450*450 KA104
Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,002

	buc
	30,00


	4
	VA22C

	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,6 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Воздуховоды круглые спирально-навивные из оцинкованной стали 0,60 мм
Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010

	m2
	150,00


	5
	VA05B

	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 700 - 1600 mm Гибкий воздуховод AF-019 254 D254 мм  (изол.)
Material marunt(suruburi, gernituri, nituri  etc.)=1,020

	m
	60,00


	6
	VA20B

	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime avind diametru de sectiunii circulare: pina la 800 mm. Фасонные круглы изделия из оцинкованной стали 0,7 мм
Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010

	m2
	50,00


	7
	VA20B1

	Corectie: cu inaltimea de la podea de la 3 pana la 5 m: se adauga.

	m2
	200,00


	8
	VA19A

	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Воздуховоды круглые спирально-навивные из оцинкованной стали 0,50 мм
Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010

	m2
	50,00


	9
	VA19A

	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Фасонные круглы изделия из оцинкованной стали 0,5 мм
Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010

	m2
	15,00


	10
	VA19A1

	Corectie: cu inaltimea de la podea de la 3 pana la 5 m: se adauga la norma VA19A.

	m2
	65,00


	11
	IzI05D2

	Protectia la conducte, executata cu membrana din cauciuc sinteti 6 mm grosime, Nc=1.05m2/m2 si cu folie, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm etansata cu adeband  Синтетический каучук Optiflex 06mm с фольгой

	m2
	250,00


	12
	IzI05D2

	Protectia la conducte, executata cu membrana din cauciuc sinteti 9 mm grosime, Nc=1.05m2/m2 si cu folie, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm etansata cu adeband Синтетический каучук Optiflex 09mm с фольгой

	m2
	75,00


	13
	VC20A

	Piesa de trecere, etansata RFC 315 45-60-45
Materiale marunte si de montaj (apa, nisip, cirpe, etc)=1,005

	buc
	4,00


	14
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie GE 350 600

	buc
	4,00


	15
	VC24A

	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Обратный клапан круглый CARCE 315
Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,002

	buc
	4,00


	16
	VC20A

	Piesa de trecere, etansata Плоский прямоугольный фильтр FRP  1000 500 G2 0,5 mm
Materiale marunte si de montaj (apa, nisip, cirpe, etc)=1,005

	buc
	3,00


	17
	VC20A

	Piesa de trecere, etansata, Дроссель клапан круглый CRCF 200
Materiale marunte si de montaj (apa, nisip, cirpe, etc)=1,005

	buc
	10,00


	18
	VC20A

	Piesa de trecere, etansata, Дроссель клапан круглый CRCF 250
Materiale marunte si de montaj (apa, nisip, cirpe, etc)=1,005

	buc
	30,00


	
	
	2. Lucrari de montare


	19
	VC07A

	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw
Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,010

	buc
	2,00


	20
	VC18A

	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h
Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,005

	buc
	4,00


	21
	VC24A

	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Отсечной клапан прямоугольный CRRJ 600 300 M
Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,002

	buc
	2,00


	22
	VD01A

	Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale

	buc
	2,00


	23
	VC17D

	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit  de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h
Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,002

	buc
	3,00


	
	
	3. Utilaj


	24
	Pret de piata

	Вентилятор канальный "Systemair" K 315L sileo

	buc
	2,00


	25
	Pret de piata

	Глушитель круглый AZC50 315 1200

	buc
	4,00


	26
	Pret de piata

	Отсечной клапан прямоугольный CRRJ 600 300 M

	buc
	2,00


	27
	Pret de piata

	Aparat de aer conditionat Tip Duct 60000 Btu/h

	buc
	3,00


	
	
	4. Lucrari de reglare-demarare


	28
	03-01-070-02

	Aparat autonom local de conditionare a aerului tip dulap cu masina frigorifica incorporata, debit nominal de aer peste 1 mii m3/h: pina la 3,5 mii m3/h, cantitate aparate de acelasi tip de conditionare a aerului in sala de masini (incapere): pina la 5

	buc
	3,00


	


	Elaborator    

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 



