CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Retele de canalizare menajera a sectorului (Unhgheni Deal)or.Ungheni, str.Horelor, Capriana, Delesti, Viilor, etapa I.
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie
	
		1.1. Lucrari de terasamente
	
1	TsC03B2
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II 
	100 m3	20,390	
2	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu
	m3	49,870	
3	TsA04B1
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la  fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala   adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu
	m3	187,000	
4	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (strat h-0,3 m sub teava)
	100 m3	2,780	
5	TsC03F2
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II(pamint necesar pentru astupare)
	100 m3	2,830	
6	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km(pamint necesar p/n astupare)
	t	283,000	
7	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II(pamint necesar pentru astupare)
	100 m3	2,830	
8	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(pamint sub teava)
	100 m3	1,800	
9	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv(pamint  sub teava h=300m)
	100 m3	1,800	
10	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv, Pamint sub teava h-300 mm 
	100 m3	0,980	
11	AcF03C
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (strat de pietris sub teava 600mm)
	m3	103,200	
12	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	566,400	
13	TsD04C
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv
	m3	566,400	
14	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	16,380	
15	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	16,380	
16	TsF01B
	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m
	m2	1 920,000	
		1.2.  Lucrari de desfacere  si restabilire pietris
	
17	TsC03C1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III
	100 m3	0,720	
18	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta h-30 cm (70% , material de la decapare)
	m3	50,400	
19	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	21,600	
		1.3. Tevi si armaturi
	
20	AcA08A
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de  SN4 d160 mm
	m	760,000	
21	AcA08B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de SN4 d200 mm
	m	260,500	
22	
	Inel de destantare cu pasul 1.5m p/n tuburi de canalizare d160 in tuburi de protectie d355mm
	buc	95,000	
23	
	Inel de destantare cu pasul 1.5m p/n tuburi de canalizare d200 in tuburi de protectie d400mm
	buc	14,000	
24	AcA10D
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 400 mm
	m	20,000	
25	AcA10D
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 355 mm
	m	135,000	
26	SB09G
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 200 mm (cot 90 din PVCSN4 d-160 mm)
	buc	1,000	
27	SB09G
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 200 mm (TEU 90 din PVCSN4 d-200 mm)
	buc	1,000	
28	SB09G
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 200 mm (TEU 90 din PVCSN4 d-160 mm)
	buc	1,000	
29	SB07G
	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 160 mm
	buc	35,000	
		1.4. Camine,  lucrari de constructie
	
30	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, in teren fara apa subterana (32buc)
	m3	20,640	
31	AcE14A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (2buc)
	m3	3,610	
32	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat  КЦД-10
	buc	32,000	
33	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat  КЦ-10-6
	buc	30,000	
34	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat  КЦ-10-9
	buc	18,000	
35	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat  КЦП-1-10-2
	buc	32,000	
36	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, КЦД-15
	buc	2,000	
37	AcD14B1
	Elemente din beton armat prefabricat КЦ-15-6
	buc	2,000	
38	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, КЦ-15-9
	buc	4,000	
39	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, КЦП-1-15-2
	buc	2,000	
40	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat  КЦ0-1
	buc	62,000	
41	AcD13A1
	Elemente din beton armat prefabricat КЦ7-3
	put	30,000	
42	AcE13A1
	Capatul  din fonta T
	buc	34,000	
43	AcE12B1
	Scara cu vanguri din otel  tip С1-03,
	buc	34,000	
44	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 
	t	0,540	
45	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (26,96 kg pentruu 1 camin)
	kg	916,640	
46	AcF03D
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila (водоупрный замок)
	m3	7,930