Reparatia coridorului Et.II la Liceul s.Ciobalaccia	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 05-05-2019
Deviz-oferta № 05-05-2019
Lucrari de reparatie
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie					
		Capitolul 1.1. Finisarea peretilor					
		Capitolul 1.1.1. Lucrari de demolare					
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	317,0000			
2	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.( Разборка обшивки стен из дерева, фанеры, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д.)	m2	155,0000			
	Total	 Lei			
	Total Lucrari de demolare		
	Inclusiv salariu		
		Capitolul 1.1.2. Lucrari de finisare					
3	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка,  цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	317,0000			
4	RpCJ18A
	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi (Отделка  затиркой внутренней штукатурки, толщ. 3 мм, выполненная гипсовой пастой по стенам и колоннам)	m2	317,0000			
5	RpCR05A
	Zugravaela tip emulsie in dispersie apoasa (cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi) aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual (Окраска вододисперсионной эмульсией (с порошком KN03, меловым пигментом для цвета, эмульгаторами, вяжущим (СМС), фунгицидным агентом),  в 2 слоя по затертой поверхности или простой штукатурке, вручную)	m2	317,0000			
6	CK17E1
	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la  10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (Обшивка стен, выполненная на стройплощадке,  площадью до 10 м2 включительно, из меламинированной ДВП, приклееной)	m2	155,0000			
7	CK18A
	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка реек на деревянную обшивку)	m	120,0000			
8	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса из ПВХ,  наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2) 	m	120,0000			
	Total	 Lei			
	Total Lucrari de finisare		
	Inclusiv salariu		
	Total	 Lei			
	Total Finisarea peretilor		
	Inclusiv salariu		
		Capitolul 1.2. Anexa la biblioteca					
9	CD05A
	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 7,5 cm, fara armare,  cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier (Перегородки из плит 590 х 240 и толщиной 7,5см, без армирования, на цементно-известковом растворе М 25-Z, приготовленном на стройплощадке растворосмесителем)	m3	3,7100			
10	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка,  цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	37,1200			
11	RpCJ18A
	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi (Отделка  затиркой внутренней штукатурки, толщ. 3 мм, выполненная гипсовой пастой по стенам и колоннам)	m2	37,1000			
12	RpCR05A
	Zugravaela tip emulsie in dispersie apoasa (cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi) aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual (Окраска вододисперсионной эмульсией (с порошком KN03, меловым пигментом для цвета, эмульгаторами, вяжущим (СМС), фунгицидным агентом),  в 2 слоя по затертой поверхности или простой штукатурке, вручную)	m2	37,1200			
	Total	 Lei			
	Total Anexa la biblioteca		
	Inclusiv salariu		
		Capitolul 1.3. Tavan					
13	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2	219,0000			
14	RpCJ18A
	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi (Отделка  затиркой внутренней штукатурки, толщ. 3 мм, выполненная гипсовой пастой по стенам и колоннам)	m2	219,0000			
15	RpCR05A
	Zugravaela tip emulsie in dispersie apoasa (cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi) aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual (Окраска вододисперсионной эмульсией (с порошком KN03, меловым пигментом для цвета, эмульгаторами, вяжущим (СМС), фунгицидным агентом),  в 2 слоя по затертой поверхности или простой штукатурке, вручную)	m2	219,0000			
	Total	 Lei			
	Total Tavan		
	Inclusiv salariu		
		Capitolul 1.4. Dulgherie					
		Capitolul 1.4.1. Lucrari de demolare					
16	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)2 buc 2,65 x 1,15;+ 13 buc 2,05 X 09	m2	42,7400			
	Total	 Lei			
	Total Lucrari de demolare		
	Inclusiv salariu		
		Capitolul 1.4.2. Lucrari de montare					
17	CK03A2
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и с отделкой от производителя, и двери для балконов,  включая гидро- и теплоизоляцию коробок,  на существующие петли в зданиях высотой до 35 м) 3 buc 2,65 x 1,15;+ 11 buc 2,05 x 09	m2	42,7400			
	Total	 Lei			
	Total Lucrari de montare		
	Inclusiv salariu		
	Total	 Lei			
	Total Dulgherie		
	Inclusiv salariu		
		Capitolul 1.5. Bloc Sanitar					
		Capitolul 1.5.1. Lucrari de demolare					
18	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	30,4000			
	Total	 Lei			
	Total Lucrari de demolare		
	Inclusiv salariu		
		Capitolul 1.5.2. Lucrari de finisare					
19	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка,  цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	30,4000			
20	CI04A
	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrifiate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv, in panouri lipite pe hirtie, pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm grosime(executate cu rosturi fug pe fug) (Облицовка керамической плиткой, частично остеклованной, глазурованной или неглазурованной, матовой или блестящей, одноцветной, по внутренней ровной поверхности (стены, колонны, балки), включая облицовку откосов и расшивку белым цементом и клеем,  на площади более 10 м2, плиткой размерами 20х20 - 40х40 мм включительно, прикленной на бумагу в виде панели, по кирпичной кладке или бетону, включая слой намета средней толщиной 2 см из цементного раствора М100-Т, с добавлением извести и закрепленной цементным раствором М100-Т толщ.0,5 мм, со швами (fug pe fug)) 	m2	23,5000			
21	RpCR05A
	Zugravaela tip emulsie in dispersie apoasa (cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi) aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual (Окраска вододисперсионной эмульсией (с порошком KN03, меловым пигментом для цвета, эмульгаторами, вяжущим (СМС), фунгицидным агентом),  в 2 слоя по затертой поверхности или простой штукатурке, вручную)	m2	78,0000			
	Total	 Lei			
	Total Lucrari de finisare		
	Inclusiv salariu		
		Capitolul 1.5.3. Lucrari de santehnica					
22	SA19A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	28,0000			
23	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	8,0000			
24	SB06D
	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm	buc	4,0000			
25	SB08C
	Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,0000			
26	SB06B
	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000			
27	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	3,0000			
28	SC07A1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч.  для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)	buc	1,0000			
29	RpSC21A
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc	4,0000			
30	VA01A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из листовой стали, толщиной 0,3-2 мм, имея периметр прямоугольного сечения 250-700 мм)	m2	2,2000			
31	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзями, регулируемыми вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)	buc	2,0000			
	Total	 Lei			
	Total Lucrari de santehnica		
	Inclusiv salariu		
	Total	 Lei			
	Total Bloc Sanitar		
	Inclusiv salariu		
		Capitolul 1.6. Scara Et I--Et III					
		Capitolul 1.6.1. Lucrari de demolare					
32	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	72,0000			
33	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.( Разборка обшивки стен из дерева, фанеры, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д.)	m2	48,0000			
	Total	 Lei			
	Total Lucrari de demolare		
	Inclusiv salariu		
		Capitolul 1.6.2. Lucrari de reparatie					
34	RpCJ18A
	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi (Отделка  затиркой внутренней штукатурки, толщ. 3 мм, выполненная гипсовой пастой по стенам и колоннам)	m2	72,0000			
35	CK17E1
	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la  10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (Обшивка стен, выполненная на стройплощадке,  площадью до 10 м2 включительно, из меламинированной ДВП, приклееной)	m2	48,0000			
36	RpCJ18B
	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane (Отделка гипсовой затиркой внутренней штукатурки затертой, толщ. 3 мм, выполненная гипсовой пастой по потолкам)	m2	84,0000			
37	RpCR05A
	Zugravaela tip emulsie in dispersie apoasa (cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi) aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual (Окраска вододисперсионной эмульсией (с порошком KN03, меловым пигментом для цвета, эмульгаторами, вяжущим (СМС), фунгицидным агентом),  в 2 слоя по затертой поверхности или простой штукатурке, вручную)	m2	156,0000			
38	RpCR10B
	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi (Окраска масляными красками деревянных изделий (дверей, окон, полных ставней, пластинчатых ставней подвижных или неподвижных), внутри или снаружи, двумя слоями)Bopsirea balustradei	m2	18,0000			
	Total	 Lei			
	Total Lucrari de reparatie		
	Inclusiv salariu		
	Total	 Lei			
	Total Scara Et I--Et III		
	Inclusiv salariu		
	Total	 Lei			
	Total Lucrari de reparatie		
	Inclusiv salariu		
	Total	 Lei			
	Asdigurari sociale si medicale	22,5 %			
	Cheltuieli de transport	10 %			
	Cheltuieli de depozit	2 %			
	Cheltuieli de regie	14,5 %			
	Beneficiu de deviz	6 %			
	TVA	20 %			
	Total deviz:		
	Inclusiv salariu		
							
	                                                                                                      L.S.                                        L.S.  

Proiectant 	Ofertant	
Mocanu Valeriu		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                   (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

APROBAT:    
L.S.
Investitor