Anexa nr. 23
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___

CAIET DE SARCINI
 
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: 
1.	Lucrări reparație cabinet radiologic IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii „V. Igantenco”str. Grenoble 149, Chisinau                                        .
(denumirea, adresa)
Autoritatea contractantă: IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii, V. Igantenco” str. Grenoble 149, Chisinau 
(denumirea, adresa)
1 . Descriere generală
Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.
2. Informaţii şi proiectare
Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.
3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate
Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.
4. Mostre
Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.
5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente
Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.
6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie
Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.
7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor
Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.
8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie
Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.
9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive
Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.
10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului
Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.
11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor
Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.
12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor
Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.
13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor
Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.
14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor
Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.
15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor
Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.
16. Definiţii
Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.
17. Cerinţe privind calculul costului
Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu. 
18. Documente obligatorii la depunerea ofertei
La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.
19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor
La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------------
Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

1.Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări
(descifrat, cu consumul de resurse aferent fiecărei norme de deviz)

 Obiectul : 
1.	Lucrări reparație cabinet radiologic IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii „V. Igantenco” str. Grenoble 149, Chisinau

2.	Autoritatea contractantă: IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii „V. Igantenco” str. Grenoble 149, Chisinau

Lista cu cantităţi de lucrări

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie 
			
		Capitolul 1.1. Demontari
			
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	15,80	
 2	RpCO56C
	Demontari:  pervaz de lemn
	m2	1,20	
 3	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare  driscuite la pereti ,
	m2	20,00	
 4	RpCK41B
	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2	41,00	
 5	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu (sapa)
	m3	6,50	
 6	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2	8,10	
 7	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare 
	buc	12,00	
 8	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"
	m	25,00	
 9	RpSB03A
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm
	m	2,00	
 10	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	1,80	
 11	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	1,20	
 12	RpCO56C
	Demontari: tavan casetat tip Armstrong
	m2	40,00	
 13	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	15,20	
 14	RpCK41B
	Desfacerea pardoselilor din parchet  laminat
	m2	15,00	
 15	RpCP44A
	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor
	kg	240,00	
 16	RCsB22A k sal 0,5
	Taierea placilor sau elementelor din beton armat,  (se exclute electrozi,automacara) k sal 0,5
	m	30,00	
 17	RCsB30D k=4
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 50 mm 
	buc	4,00	
 		Capitolul 1.2. Evacuare deseuri
			
18	TrB01A2-5
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m
	t	25,00	
 19	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3
	t	25,00	
 20	TsI51C5
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km 
	t	25,00	
 		Capitolul 1.3. Finisare Pereti  
			
21	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,
	m2	22,00	
 22	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 
	m2	22,00	
 23	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	22,00	
 24	CF51B k=5 (mate,util
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)
	m2	22,00	
 25	СF59B
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie
	m2	6,60	
 26	СF59B
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (glafuri,grinzi)
	m2	16,00	
 27	СF59B
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (special tip placi Knauf Safeboard 12,5 mm)
	m2	18,90	
 28	СF60A
	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice,  cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (special tip placi Knauf Safeboard 12,5 mm)
	m2	12,50	
 29	CD72A
	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m(special tip placi Knauf Safeboard 12,5 mm)
	m2	9,50	
 30	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton
	m2	93,40	
 31	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  pereti
	m2	93,40	
 32	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  
	m2	93,40	
 33	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton
	m2	93,40	
 34	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  (Lavabila,rezistenta  sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel inclusiv colorare nuante deschise )
	m2	93,40	
 35	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 
	m2	1,60	
 36	CN24A
	Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu  vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi manual
	m2	4,50	
 		Capitolul 1.4. Finisare Tavan
			
37	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	38,00	
 38	СF60E
	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice,  cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 
	m2	2,50	
 39	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton
	m2	2,50	
 40	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavan
	m2	2,50	
 41	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  tavanelor
	m2	2,50	
 42	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton
	m2	2,50	
 43	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  (Lavabila,rezistenta  sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel  )
	m2	2,50	
 		Capitolul 1.5. Finisare Pardoseli
			
44	CG22A
	Pardoseli din mortar din ciment M 100-T  in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	30,00	
 45	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	30,00	
 46	CG01A1 k=4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 
	m2	30,00	
 47	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi A3  d10
	kg	289,00	
 48	IzF16A aplicativ
	Strat de amortizare a trepidatilor si a zgomotelor din caucuc tehnic 10 mm
	m2	2,00	
 49	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2	71,00	
 50	CG56A1 k=3
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:
	m2	-71,00	
 51	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen  2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43
Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)
	m2	46,20	
 52	CG50B
	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor  40x40 cm 
	m2	14,00	
 53	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
	m	10,00	
 54	CG36B
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp  gr 10 clasa 33-34
	m2	15,00	
 		Capitolul 1.6. Timplarie
			
55	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice 80 mm  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	2,10	
 56	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv( cu Tabla plumb   gr  2 mm pentru cabinet radiologic cu acopererire din placaj MDF 10 mm vopsit )(2100x1100 )
	m2	2,30	
 57	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv( cu Tabla  plumb  gr  1 mm pentru cabinet radiologic cu acopererire din  placa MDF 10 mm  vopsit )(2100x900)
	m2	1,90	
 58	CK12D
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv( cu tabla plumb gr  2  pentru cabinet radiologic cu acopererire din MDF 10 mm  vopsit )(1600x1800 ) obloane la ferestre
	m2	5,80	
 59	CK30B
	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din PAL melaminat 18 mm, inclusiv diblurile
	m2	3,00	
 60	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle(lacat,miner,cilindru 3-5 chei)
	buc	4,00	
 		Capitolul 1.7. Reteaua de incalzire 
			
61	RpCU05I1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	14,00	
 62	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii
	buc	14,00	
 63	IB05A
	Radiatoare din bimetal ,h =550, presiunea 16-30 bar ,Puterea termica pe sectiune:120- 136W  Culoare-Alba) corpul de radiator avind 10 elemente, (sectii) (modelul se va coordona cu beneficiarul
	buc	3,00	
 64	pret furnizor
	Element de sustinere (cronstein) manopera se va realiza din contul simbol IB05A
	buc	12,00	
 65	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central cu racord olandez , avind diametrul nominal de 3/4"
	buc	6,00	
 66	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"
	buc	3,00	
 67	IC50A
	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"
	buc	3,00	
 68	IC50A
	Reductie radiator, avind diametrul de 1/2
	buc	12,00	
 69	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.
	m	35,00	
 70	IC38B
	Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc	3,00	
 71	IC38A
	Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de  20,0 mm, inclusiv
	buc	3,00	
 72	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc	25,00	
 73	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc	10,00	
 74	IC38A
	Piesa de racordare ( racord MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv
	buc	14,00	
 75	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida
	buc	35,00	
 		Capitolul 1.8. Lucrari tehnico sanitare
			
76	RpCU05I1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	2,00	
 77	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii
	buc	2,00	
 78	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2"
	buc	2,00	
 79	RpSF02A
	Busonarea conductelor de alimentare cu apa  in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"
	buc	2,00	
 80	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	3,00	
 81	RpSA15B
	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm
	m	3,00	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare 
			
82	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru
	buc	1,00	
 83	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600
	buc	2,00	
 84	
	Pictograma pe panou
	buc	2,00	
 85	
	Sina PE
	buc	2,00	
 86	
	Sina N
	buc	2,00	
 87	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare
	buc	16,00	
 88	RpEE05B
	Montarea transformatorilor electrici, monofazici sau trifazici, ridicator de tensiune (autotransformatori) de 1,5-5 kVA instalati pe console (exclusiv consola), pe tablouri de distributie sau pupitru de comanda(material in utilaj)
	buc	1,00	
 89	08-03-532-4
	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3
	buc	3,00	
 90	08-01-061-1
	Dispozitiv de siguranta
	buc	2,00	
 91	RpEQ06A
	Montarea clemelor CDD-45
	buc	34,00	
 92	08-02-409-1ksal=0.5
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	1,40	
 93	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	6,00	
 94	pret furnizor
	Tub de protectie PVC d=16
	m	20,00	
 95	pret furnizor
	Tub de protectie PVC d=20
	m	50,00	
 96	pret furnizor
	Tub de protectie PVC d=25
	m	68,00	
 97	pret furnizor
	Tub de protectie PVC d=40
	m	2,00	
 98	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2
	100 m	0,20	
 99	
	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.2x1 mm2
	m	20,00	
 100	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri  pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	0,50	
 101	
	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2
	m	50,00	
 102	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri  pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	0,70	
 103	
	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2
	m	70,00	
 104	10-01-053-01
	Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6  Cablu  UTPcat5e
	100 m	0,65	
 105	Pret de piata
	Cablu  UTPcat5e
	m	65,00	
 106	08-02-147-13
	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg (cablu se va preda de catre beneficiar)
	100 m	0,35	
 107	pret furnizor
	Papuc de cablu 50 mm
	buc	10,00	
 108	08-02-396-6
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m
	100 m	0,09	
 109	pret furnizor
	Jgheab 100 x 50 x 3000 mm perforat crom metal
	m	30,00	
 110	pret furnizor
	Canal poleit 120 x 50 x 2000 mm cu capac sur metal
	m	2,00	
 111	CK35B aplicat
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (element de fixare canal de tavan h=1 m -ancora, filet ,piulite ,saibe set)
	buc	40,00	
 112	RpEA09A
	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x20 mm
	m	5,00	
 113	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape
	buc	2,00	
 114	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator sicu o clapa 
	buc	1,00	
 115	RpEE17A
	Montarea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri
	buc	14,00	
 116	RpEE03A
	Montarea prizelor RJ45 
	buc	1,00	
 117	RpEE03A
	Montarea prizelor RJ11 
	buc	1,00	
 118	08-03-593-5
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДBО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog
	100 buc	0,06	
 119	08-03-593-5
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Corp de iluminat bactericid  cu lampa in complect  T8 140ER 36 W G13 4200 K 220 - 240 V IP20sau analog
	100 buc	0,01	
 120	08-03-593-5
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / OPL/R ECO LED 33 W, IP20, 3400Lm sau analog,,   NU INTRATI  ,,
	100 buc	0,02	
 121	RpEF13C
	Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm
	buc	1,00	
 		Capitolul 3. Costul utilajului 
			
122	
	Panou de distributie cu lacat, pentru 24 mod. ЩРн-П-24 IP41
	buc	1,00	
 123	
	Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B10А
	buc	2,00	
 124	
	Intrerupator automat de curent diferential АВДТ-32/B20А/10мА
	buc	5,00	
 125	
	Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 63A, 3P, BH-32
	buc	1,00	
 126	
	Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 80A, 3P, BH-32
	buc	1,00	
 127	
	Intrerupator automat  ВА47-29/3Р/С40А
	buc	1,00	
 128	
	Panou de distributie cu lacat, 600 x 500 x 250 mm IP65
	buc	1,00	
 129	
	Intreruptor diferential  tip Schneider-Electric A9R11491 A 30 mA 100 A 4P 415 V
	buc	1,00	
 130	
	Intreruptor diferential  tip Schneider-Electric 1P  30m A16 A
	buc	2,00	
 131	
	Intreruptor diferential  tip Schneider-Electric 1P  30m A6 A
	buc	1,00	
 132	
	Contactor 95A tip LC1D95M5
	buc	1,00	
 133	
	Separator de sarcina isv 100A  3 P
	buc	1,00	
 134	
	Siguranta fuzibila 800 mA
	buc	1,00	
 135	
	Siguranta fuzibila 1 mA
	buc	1,00	
 136	
	Transformator incapsulat 63 VA  230V/24 V
	buc	1,00	
 137	
	Contact releu  2P 24 V contact 250V/3A
	buc	1,00	
 138	
	Releu SPDT 24 V  contact 250V
	buc	1,00	
 139	
	Cleme 35 mm2
	buc	4,00	
 140	
	Cleme 16 mm2
	buc	2,00	
 141	
	Cleme 4 mm2
	buc	26,00	
 142	
	Buton dublu iluminat 
	buc	2,00	
 143	
	Buton stop cu blocare 
	buc	1,00	
 144	
	Bec indicator led verde 220V
	buc	1,00	

Data „____"__________________
     ____________________________  
(semnătura autorizată)