____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparație capitală în cadrul LT B.P. Hașdeu

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Acoperis
	
1	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi
	m2	890,00	
2	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	890,00	
3	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	776,51	
4	CG01A1k=4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	415,00	
5	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	115,00	
6	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat  Praimer
	m2	890,00	
7	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Uniflex 1 strat)
	m2	890,00	
8	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Uniflex 2 strat)
	m2	890,00	
9	RpCI22A
	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv ( Acoperirea imbinarii membrana-perete)
	m	115,00	
10	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari
	m	115,00	
11	RpCE26A
	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera montarea aeratoarelor
	buc	35,00	
12	TrI1AA08A1
	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1
	t	45,60	
13	TrB05B1-1
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m
	t	45,60	
14	TrI1AA02C2
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
	t	15,00	
15	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t	17,00	
		2. Timplarie PVC
	
		2.1. Timplarie
	
16	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn ferestre
	m2	244,60	
17	CK57F
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (Rame PVC din PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1.2mm, acoperite cu un strat de material plastic, fara punti termice. Supfrafetele de sticla: Sticla dubla cu o distanta minima de 16mm (4-16-4), realizat din sticla cu acoperite de joasa emisiune)
	m2	244,60	
18	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L- 450mm
	m	140,00	
19	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu Exterioare din ALUMINIU - l=200 mm
	m	140,00	
		2.2. Reparatii la glafuri  interioare
	
20	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Interioare)
	m	513,30	
21	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (interioare)
	m2	179,31	
22	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (interioare)
	m2	179,31	
23	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor grund tip Supraton (interioare)
	m2	179,31	
24	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Interioare)
	m2	179,31	
		2.3. Reparatii la glafuri exterioare
	
25	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (exterioare)
	m	513,30	
26	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (exterioare)
	m2	77,00	
27	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (exterioare)
	m2	77,00	
28	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor grund tip Supraton (exterioare)
	m2	77,00	
29	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Eurostil Exterioare)
	m2	77,00	
		2.4. Diverse
	
30	TrB05B1-1
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m
	t	14,00	
31	TrI1AA02C2
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
	t	14,00	
32	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t	14,00