                                                                                                                                                                                                                                                                    


CAIET DE SARCINI (Lotul I)
Lucrari de amenajare a trotuarului pietonal pe drumul public national G46 R9-Dobrusa R9-Ignatei-Scorteni-Codrul Noi -R14, km 6+645-7+240 raionul Soldanesti 

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	
U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură
	Volum



	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. Trotuar 6+670-7+240 (lungimea 570 m.l. partea stinga)
	
	
	

	
	
	1.1. Demolare
	
	
	

	1
	RpAr3E

	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat  D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm

	m
	
	370,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,16
	

	
	2881116002702
	Disc diamantat  D-400 mm, gr.4 mm
	buc
	0,006
	

	
	2940520007687
	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)
	h-ut
	0,034
	

	
	2932110004422
	Tractor T-25 pentru  transportarea  masinii de taiat 
	h-ut
	0,004
	

	 2
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3
	
	1,71

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,77
	

	 3
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	
	274,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 
	
	1.2. Montarea pietrei de bordura
	
	
	

	4
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm b=35 cm
	m3
	
	22,05

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,99
	

	
	14111222016601
	Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)
	m3
	1,15
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,10
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,21
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,42
	

	 5
	DE10E aplicativ

	Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20) (Pentu resursul: Beton clasa C16/20 , a fost modificat norma de consum, pe: 0,059 m3)
	m
	
	630,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,17
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,51
	

	
	26631021000011
	Beton  C16/20
	m3
	0,059
	

	
	2666122800284
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 15
	m
	1,005
	

	 6
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=28 cm

	m3
	
	16,80

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,99
	

	
	14111222016601
	Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)
	m3
	1,15
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,10
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,21
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,42
	

	 7
	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Bordure mici 100х20x8 cm,  pe fundatie de beton C16/20)

	m
	
	600,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,12
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,18
	

	
	26631021000011
	Beton  C16/20
	m3
	0,048
	

	
	2666122800325
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm 
	m
	1,005
	

	 
	
	1.3. Amenajarea si constructia trotuarului
	
	
	

	8
	TsE01B

	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu

	100m2
	
	9,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,38
	

	 9
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv

	100 m3
	
	1,80

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,82
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,39
	

	 10
	DI111

	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare

	m2
	
	900,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,256
	

	
	14111222016601
	Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)
	m3
	0,174
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,02
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0146
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0055
	

	 11
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm (tip caramida, culoarea gri)

	m2
	
	900,00

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2661112800655
	Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm (caramida, culoarea gri) 
	m2
	1,015
	

	
	2651122100027
	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,60
	

	
	2651122100442
	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru strat)
	kg
	7,87
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,005
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,02
	

	 12
	TsC02C1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.(sol vegetal)

	100 m3
	
	0,90

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,11
	

	 13
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	
	144,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 14
	TsH05B

	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime (Consolidarea cu pamant la marginea bordurei mic)
	m2
	
	600,00

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,13
	

	 
	
	1.4. lucrari de amenajare a alveolei la pavilionul de asteptare Amenajarea alveolei pentru statia de transport public
	
	
	

	15
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II

	100 m3
	
	0,21

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,25
	

	 16
	TsI51A6

	Transportarea materialului pamint prundis cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km Y=1,6

	t
	
	33,60

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,042
	

	 17
	TsE05A

	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I
	100m2
	
	0,70

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,15
	

	 18
	TsD08B1

	Compactarea mecanica a straturilor tratate cu ciment cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 20 cm grosime dupa compactare
	100 m3
	
	0,14

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,02
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	3,32
	

	 19
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta h=18cm  pentru platforma (26x5-platforma)   fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020

	m3
	
	12,60

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,99
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)
	m3
	1,15
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,10
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,21
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,42
	

	 20
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2)
	t
	
	0,05

	
	23203226000401
	Emulsia bituminoasa C60B2
	t
	1,03
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,30
	

	 21
	DB19F aplicativ

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de hmed= 5,0 cm, cu asternere mecanica  (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)
	m2
	
	70,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,06
	

	
	111100010001310
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70 
	t
	0,118
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0066
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0066
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0066
	

	 22
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2)
	t
	
	0,021

	
	23203226000401
	Emulsia bituminoasa C60B2
	t
	1,03
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,30
	

	 23
	DB16H aplicativ

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t)
	m2
	
	70,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,05
	

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70
	t
	0,0974
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053
	


 
Lucrari de amenajare a trotuarului pietonal pe drumul public național M5 Frontiera cu Ucraina-Criva -Balti Chisinau- Tiraspol- frontiera cu Ucraina km  37+500-37+950 raionul Briceni 

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	
U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură
	Volum

	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. Trotuar 37+500-37+950 (lungimea 394 m.l. partea stanga)
	
	
	

	
	
	1.1. Demolare
	
	
	

	1
	RpAr3E

	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat  D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm
	m
	
	109,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,16
	

	
	2881116002702
	Disc diamantat  D-400 mm, gr.4 mm
	buc
	0,006
	

	
	2940520007687
	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)
	h-ut
	0,034
	

	
	2932110004422
	Tractor T-25 pentru  transportarea  masinii de taiat 
	h-ut
	0,004
	

	 2
	DG04B

	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
	m
	
	20,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,32
	

	 3
	DI109

	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3
	
	5,23

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,60
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0191
	

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut
	0,775
	

	
	12340002506
	Compresor 5-6 m3/min 
	h-ut
	0,775
	

	 4
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea  materialului decapat)
	100 m3
	
	0,072

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,77
	

	 5
	TsI51A2

	Transportarea asfalt decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km Y=1,9 tn/m3 (in depozit)
	t
	
	13,90

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,027
	

	 6
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. 
	100 m3
	
	0,82

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,77
	

	 7
	TsC02B1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.(pentru acostament)
	100 m3
	
	0,51

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,39
	

	 8
	TsA02A

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor
	m3
	
	11,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,75
	

	 9
	TsI51A2

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km  y=1,6 tn/m3
	t
	
	149,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,027
	

	 
	
	1.2. Montarea pietrei de bordura
	
	
	

	10
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm b=35 cm
	m3
	
	3,815

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,99
	

	
	14111222016601
	Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)
	m3
	1,15
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,10
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,21
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,42
	

	 11
	DE10E aplicativ

	Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20) (Pentu resursul: Beton clasa C16/20 , a fost modificat norma de consum, pe: 0,059 m3)
	m
	
	109,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,17
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,51
	

	
	26631021000011
	Beton  C16/20
	m3
	0,059
	

	
	2666122800284
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 15
	m
	1,005
	

	 12
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=28 cm
	m3
	
	19,46

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,99
	

	
	14111222016601
	Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)
	m3
	1,15
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,10
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,21
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,42
	

	 13
	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Bordure mici 100х20x8 cm,  pe fundatie de beton C16/20)
	m
	
	695,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,12
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,18
	

	
	26631021000011
	Beton  C16/20
	m3
	0,048
	

	
	2666122800325
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm 
	m
	1,005
	

	 
	
	1.3. Amenajarea si constructia trotuarului
	
	
	

	14
	TsE01B

	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu
	100m2
	
	5,22

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,38
	

	 15
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3
	
	1,30

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,82
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,39
	

	 16
	DI111

	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare
	m2
	
	522,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,256
	

	
	14111222016601
	Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)
	m3
	0,174
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,02
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0146
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0055
	

	 17
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm (tip caramida, culoarea gri)
	m2
	
	522,00

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2661112800655
	Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm (caramida, culoarea gri) 
	m2
	1,015
	

	
	2651122100027
	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,60
	

	
	2651122100442
	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru strat)
	kg
	7,87
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,005
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,02
	

	 18
	TsH05B

	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime (Consolidarea cu pamant la marginea bordurei mic)
	m2
	
	339,50

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,13
	


  
Lucrari de amenajare a trotuarului pietonal pe drumul public national R7 R14-Drochia-Costesti-frontiera cu Romania km 30+100- 31+470 raionul Drochia 

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	
U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură

	Volum

	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. Trotuar partea stinga 
	
	
	

	
	
	1.1. Demolare
	
	
	

	1
	DI109

	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic  (h=3cm trotuare)

	m3
	
	23,04

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,60
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0191
	

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut
	0,775
	

	
	12340002506
	Compresor 5-6 m3/min 
	h-ut
	0,775
	

	 2
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea materialului decapat)

	100 m3
	
	0,23

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,77
	

	 3
	TsI51A6

	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km Y=1,90 (in depozit la beneficiarului)

	t
	
	43,78

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,042
	

	 4
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.  ( Incarcarea  fundatii la trotuar h=17cm)

	100 m3
	
	1,306

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,77
	

	 5
	TsI51A6

	Transportarea materialului pamint prundis cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km Y=1,6

	t
	
	209,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,042
	

	 6
	TsH91A k=0,5 sal

	Demontarea  banci pe 2 picioare (excludere - beton, banca pe 2 picioare si  apa) k=0,5 la salariu

	buc
	
	1,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,90
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,45
	

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,85
	

	 7
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.

	100 m3
	
	0,93

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,77
	

	 8
	TsA02A

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor

	m3
	
	10,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,75
	

	 9
	TsI51A6

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km (Y=1,6)

	t
	
	164,80

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,042
	

	 
	
	1.2. Montarea pietrei de bordura
	
	
	

	10
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10cm b=35 cm

	m3
	
	11,34

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,99
	

	
	14111222016601
	Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)
	m3
	1,15
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,10
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,21
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,42
	

	 11
	DE10E aplicativ

	Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x35x15 cm, pe fundatie de beton C16/20) (Pentu resursul: Beton clasa C16/20 , a fost modificat norma de consum, pe: 0,059 m3)

	m
	
	324,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,17
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,51
	

	
	2663102100001
	Beton  C16/20
	m3
	0,059
	

	
	2666122800284
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 15cm
	m
	1,005
	

	 12
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=28 cm

	m3
	
	8,96

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,99
	

	
	14111222016601
	Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)
	m3
	1,15
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,10
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,21
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,42
	

	 13
	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Bordure mici 100х20x8 cm,  pe fundatie de beton C16/20)

	m
	
	320,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,12
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,18
	

	
	2663102100001
	Beton  C16/20
	m3
	0,048
	

	
	2666122800325
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm 
	m
	1,005
	

	 
	
	1.3. Amenajarea si constructia trotuarului
	
	
	

	14
	TsE01B

	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu

	100m2
	
	6,415

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,38
	

	 15
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv

	100 m3
	
	1,28

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,82
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,39
	

	 16
	RpAcF01A

	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (capaci)

	buc
	
	2,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,80
	

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,45
	

	
	2640112300739
	Caramizi 
	buc
	44,00
	

	
	2663102101183
	Mortar M-100 Z
	m3
	0,03
	

	 17
	DI111

	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare  (fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020 )

	m2
	
	641,50

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,256
	

	
	14111222016601
	Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)
	m3
	0,174
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,02
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0146
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0055
	

	 18
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm caramida culoarea sura)

	m2
	
	419,60

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2661112800655
	Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm (caramida, culoarea sura) 
	m2
	1,015
	

	
	2651122100027
	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,60
	

	
	2651122100442
	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru strat)
	kg
	7,87
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,005
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,02
	

	 19
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm caramida culoarea rosu)
	m2
	
	190,20

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2661112800655r
	Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm (caramida, culoarea rosu) 
	m2
	1,015
	

	
	2651122100027
	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,60
	

	
	2651122100442
	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru strat)
	kg
	7,87
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,005
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,02
	

	 20
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm caramida culoarea crem)

	m2
	
	31,70

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	26611128006551
	Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm (caramida, culoarea crem) 
	m2
	1,015
	

	
	2651122100027
	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,60
	

	
	2651122100442
	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru strat)
	kg
	7,87
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,005
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,02
	

	 21
	TsH05B

	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime (Consolidarea cu pamant la marginea bordurei mic)

	m2
	
	158,50

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,13
	

	 22
	TsH91A

	Instalarea banci pe 2 picioare (fara pret la banci)

	buc
	
	1,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,90
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,45
	

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,85
	

	
	2513206621460
	Banca pe 2 picioare fara pret
	buc
	1,00
	

	
	2663102100001
	Beton  C16/20
	m3
	0,036
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,15
	

	 
	
	1.4. Amenajarea terenului pentru parcare (26x5)
	
	
	

	23
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II

	100 m3
	
	0,39

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,25
	

	 24
	TsI51A6

	Transportarea materialului pamint prundis cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km Y=1,6

	t
	
	62,40

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,042
	

	 25
	TsE05A

	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I
	100m2
	
	1,30

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,15
	

	 26
	TsD08B1

	Compactarea mecanica a straturilor tratate cu ciment cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 20 cm grosime dupa compactare
	100 m3
	
	0,26

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,02
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	3,32
	

	 27
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta h=18cm  pentru platforma (26x5-platforma)   fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020
	m3
	
	23,40

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,99
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)
	m3
	1,15
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,10
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,21
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,42
	

	 28
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2)

	t
	
	0,09

	
	23203226000401
	Emulsia bituminoasa C60B2
	t
	1,03
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,30
	

	 29
	DB19F aplicativ

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de hmed= 5,0 cm, cu asternere mecanica  (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)
	m2
	
	130,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,06
	

	
	111100010001310
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70 
	t
	0,118
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0066
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0066
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0066
	

	 30
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2)

	t
	
	0,04

	
	23203226000401
	Emulsia bituminoasa C60B2
	t
	1,03
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,30
	

	 31
	DB16H aplicativ

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t)

	m2
	
	130,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,05
	

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70
	t
	0,0974
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053
	

	 
	
	2. Trotuar partea dreapta 
	
	
	

	
	
	2.1. Demolare
	
	
	

	32
	RpAr3E

	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat  D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm

	m
	
	720,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,16
	

	
	2881116002702
	Disc diamantat  D-400 mm, gr.4 mm
	buc
	0,006
	

	
	2940520007687
	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)
	h-ut
	0,034
	

	
	2932110004422
	Tractor T-25 pentru  transportarea  masinii de taiat 
	h-ut
	0,004
	

	 33
	DG04B

	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton

	m
	
	720,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,32
	

	 34
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incrcarea bordura)

	100 m3
	
	0,72

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,77
	

	 35
	TsI51A6

	Transportarea bordurei cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km (in depozit la beneficiarului)

	t
	
	172,80

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,042
	

	 36
	DI109

	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic ( h=3cm trotuar)

	m3
	
	37,40

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,60
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0191
	

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut
	0,775
	

	
	12340002506
	Compresor 5-6 m3/min 
	h-ut
	0,775
	

	 37
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea materialului decapat )

	100 m3
	
	0,374

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,77
	

	 38
	TsI51A6

	Transportarea materialelor in urma decaparilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km (Y=1,9) (in depozit la beneficiarului)

	t
	
	71,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,042
	

	 39
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.( Incarcarea materialului decapat la fundatie)

	100 m3
	
	2,155

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,77
	

	 40
	TsI51A6

	Transportarea materialelor in urma decaparilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km (Y=1,6)

	t
	
	345,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,042
	

	 41
	TsH91A k=0,5 sal

	Demontarea  banci pe 2 picioare (excludere - beton, banca pe 2 picioare si  apa) k=0,5 la salariu

	buc
	
	5,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,90
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,45
	

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,85
	

	 42
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.

	100 m3
	
	1,14

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,77
	

	 43
	TsA02A

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor

	m3
	
	19,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,75
	

	 44
	TsC02B1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.

	100 m3
	
	0,54

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,39
	

	 45
	TsI51A6

	Transportarea bordurei cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km

	t
	
	213,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,042
	

	 
	
	2.2. Montarea pietrei de bordura
	
	
	

	46
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10cm b=35 cm

	m3
	
	25,90

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,99
	

	
	14111222016601
	Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)
	m3
	1,15
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,10
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,21
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,42
	

	 47
	DE10E aplicativ

	Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20) (Pentu resursul: Beton clasa C16/20 , a fost modificat norma de consum, pe: 0,059 m3)

	m
	
	740,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,17
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,51
	

	
	2663102100001
	Beton  C16/20
	m3
	0,059
	

	
	2666122800284
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 15cm
	m
	1,005
	

	 48
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=28 cm

	m3
	
	20,16

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,99
	

	
	14111222016601
	Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)
	m3
	1,15
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,10
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,21
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,42
	

	 49
	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Bordure mici 100х20x8 cm,  pe fundatie de beton C16/20)

	m
	
	720,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,12
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,18
	

	
	2663102100001
	Beton  C16/20
	m3
	0,048
	

	
	2666122800325
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm 
	m
	1,005
	

	 
	
	2.3. Amenajarea si constructia trotuarului
	
	
	

	50
	TsE01B

	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu

	100m2
	
	13,875

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,38
	

	 51
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv

	100 m3
	
	2,775

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,82
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,39
	

	 52
	RpAcF01A

	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment( Gratar la gure de scurgere)

	buc
	
	4,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,80
	

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,45
	

	
	2640112300739
	Caramizi 
	buc
	44,00
	

	
	2663102101183
	Mortar M-100 Z
	m3
	0,03
	

	 53
	AcE06A

	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Gratar fonta cu rama Europe, clasa de sarcini C250 (940x540x100 mm)

	buc
	
	4,00

	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	1,13
	

	
	2875274203624
	Gratar fonta cu rama Europe, clasa de sarcini C250 (940x540x100 mm)
	buc
	1,00
	

	 54
	RpAcF01A

	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (capaci)

	buc
	
	5,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,80
	

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,45
	

	
	2640112300739
	Caramizi 
	buc
	44,00
	

	
	2663102101183
	Mortar M-100 Z
	m3
	0,03
	

	 55
	AcE07A

	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Capac din fonta D.600 EN-124 C250 38 kg cu lacat N2 (610x805x85 mm)

	buc
	
	3,00

	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	0,70
	

	
	28752742000010
	Capac din fonta D.600 EN-124 C250 38 kg cu lacat N2 (610x805x85 mm)
	buc
	1,00
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	6,47
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,025
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,007
	

	 56
	TsH91A

	Instalarea banci pe 2 picioare (Fara pret la banci)

	buc
	
	5,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,90
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,45
	

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,85
	

	
	2513206621460
	Banca pe 2 picioare fara pret
	buc
	1,00
	

	
	2663102100001
	Beton  C16/20
	m3
	0,036
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,15
	

	 57
	DI111

	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare

	m2
	
	1 387,50

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,256
	

	
	14111222016601
	Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)
	m3
	0,174
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,02
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0146
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0055
	

	 58
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm tip caramida culoarea sura)

	m2
	
	967,50

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2661112800655
	Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm (caramida, culoarea sura) 
	m2
	1,015
	

	
	2651122100027
	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,60
	

	
	2651122100442
	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru strat)
	kg
	7,87
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,005
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,02
	

	 59
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm caramida culoarea crem)

	m2
	
	70,00

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	26611128006551
	Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm (caramida, culoarea crem) 
	m2
	1,015
	

	
	2651122100027
	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,60
	

	
	2651122100442
	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru strat)
	kg
	7,87
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,005
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,02
	

	 60
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm tip caramida culoarea rosu)

	m2
	
	350,00

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2661112800655r
	Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm (caramida, culoarea rosu) 
	m2
	1,015
	

	
	2651122100027
	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,60
	

	
	2651122100442
	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru strat)
	kg
	7,87
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,005
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,02
	

	 61
	TsH05B

	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime (Consolidarea cu pamant la marginea bordurei mic )

	m2
	
	360,00

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,13
	

	 
	
	2.4. Amenajarea accesului  (9x5 scoala, 3x7-gradinita)
	
	
	

	62
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II

	100 m3
	
	0,20

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,25
	

	 63
	TsI51A6

	Transportarea materialului pamint prundis cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km Y=1,6

	t
	
	32,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,042
	

	 64
	TsE05A

	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I

	100m2
	
	0,66

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,15
	

	 65
	TsD08B1

	Compactarea mecanica a straturilor tratate cu ciment cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 20 cm grosime dupa compactare

	100 m3
	
	0,13

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,02
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	3,32
	

	 66
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta h=18cm  pentru platforma  ;( 9x5-acces la scoala), (3x7-acces gradinita) fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020

	m3
	
	11,90

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,99
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)
	m3
	1,15
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,10
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,21
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,42
	

	 67
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2)

	t
	
	0,046

	
	23203226000401
	Emulsia bituminoasa C60B2
	t
	1,03
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,30
	

	 68
	DB19F aplicativ

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de hmed= 5,0 cm, cu asternere mecanica  (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)

	m2
	
	66,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,06
	

	
	111100010001310
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70 
	t
	0,118
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0066
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0066
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0066
	

	 69
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2)

	t
	
	0,02

	
	23203226000401
	Emulsia bituminoasa C60B2
	t
	1,03
	

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,30
	

	 70
	DB16H aplicativ

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t)

	m2
	
	66,00

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,05
	

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70
	t
	0,0974
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053
	

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053
	

	 
	
	3. Zona mediana
	
	
	

	71
	RpAr3E

	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat  D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm
	m
	
	8,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,16
	

	
	2881116002702
	Disc diamantat  D-400 mm, gr.4 mm
	buc
	0,006
	

	
	2940520007687
	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)
	h-ut
	0,034
	

	
	2932110004422
	Tractor T-25 pentru  transportarea  masinii de taiat 
	h-ut
	0,004
	

	 72
	DG04B

	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
	m
	
	8,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,32
	

	 73
	DI109

	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3
	
	2,80

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,60
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0191
	

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut
	0,775
	

	
	12340002506
	Compresor 5-6 m3/min 
	h-ut
	0,775
	

	 74
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incrcarea materialului decapat)
	100 m3
	
	0,03

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,77
	

	 75
	TsI51A6

	Transportarea bordurei cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km (in depozit la beneficiarului)
	t
	
	6,12

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,042
	

	 76
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10cm b=35 cm
	m3
	
	0,28

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,99
	

	
	14111222016601
	Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)
	m3
	1,15
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,10
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,21
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,42
	

	 77
	DE10E aplicativ

	Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x35x15 cm, pe fundatie de beton C16/20) (Pentu resursul: Beton clasa C16/20 , a fost modificat norma de consum, pe: 0,059 m3)
	m
	
	8,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,17
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,51
	

	
	2663102100001
	Beton  C16/20
	m3
	0,059
	

	
	2666122800284
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 15cm
	m
	1,005
	

	 78
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=28 cm
	m3
	
	0,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,99
	

	
	14111222016601
	Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)
	m3
	1,15
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,10
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,21
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,42
	

	 79
	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Bordure mici 100х20x8 cm,  pe fundatie de beton C16/20)
	m
	
	7,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,12
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,18
	

	
	2663102100001
	Beton  C16/20
	m3
	0,048
	

	
	2666122800325
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm 
	m
	1,005
	

	 80
	TsE01B

	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu
	100m2
	
	0,14

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,38
	

	 81
	DI111

	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare
	m2
	
	14,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,256
	

	
	14111222016601
	Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)
	m3
	0,174
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,02
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0146
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0055
	

	 82
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton, pentru trotuare h=5 cm tip caramida culoarea sura)
	m2
	
	14,00

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2661112800655
	Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm (caramida, culoarea sura) 
	m2
	1,015
	

	
	2651122100027
	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,60
	

	
	2651122100442
	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru strat)
	kg
	7,87
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,005
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,02
	




Lucrari de amenajare a trotuarului pietonal pe drumul public national R11 Frontiera cu Ucraina-Briceni-Ocnita-Otaci-R8, km 63+460-64+980 raionul Ocnita 

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	
U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură
	Volum

	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. Trotuar R11 Frontiera cu Ucraina-Briceni-Ocnita-Otaci-R8, km 63+460-64+980 
	
	
	

	
	
	1.1. Demolare
	
	
	

	1
	RpAr3E

	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm

	m
	
	1 184,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,16
	

	
	2881116002702
	Disc diamantat  D-400 mm, gr.4 mm
	buc
	0,006
	

	
	2940520007687
	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)
	h-ut
	0,034
	

	
	2932110004422
	Tractor T-25 pentru  transportarea  masinii de taiat 
	h-ut
	0,004
	

	 2
	DG04B

	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton

	m
	
	1 520,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,32
	

	 3
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea bordura)

	100 m3
	
	1,52

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,77
	

	 4
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.

	100 m3
	
	2,64

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,77
	

	 5
	TsA02A

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor

	m3
	
	36,50

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,75
	

	 6
	TsI51A5

	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	
	844,80

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	

	 7
	TsC02B1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.

	100 m3
	
	1,01

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,39
	

	 
	
	1.2. Montarea pietrei de bordura
	
	
	

	8
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10cm b=35 cm

	m3
	
	41,30

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,99
	

	
	14111222016601
	Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)
	m3
	1,15
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,10
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,21
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,42
	

	 9
	DE10E aplicativ

	Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x35x15 cm, pe fundatie de beton C16/20) (Pentu resursul: Beton clasa C16/20 , a fost modificat norma de consum, pe: 0,059 m3)

	m
	
	1 180,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,17
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,51
	

	
	2663102100001
	Beton  C16/20
	m3
	0,059
	

	
	2666122800284
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 15
	m
	1,005
	

	 10
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=28 cm
	m3
	
	55,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,99
	

	
	14111222016601
	Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)
	m3
	1,15
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,10
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,21
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,42
	

	 11
	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Bordure mici 100х20x8 cm,  pe fundatie de beton C16/20)

	m
	
	1 960,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,12
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,18
	

	
	2663102100001
	Beton  C16/20
	m3
	0,048
	

	
	2666122800325
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm 
	m
	1,005
	

	 
	
	1.3. Amenajarea si constructia trotuarului
	
	
	

	12
	TsE01B

	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu

	100m2
	
	18,24

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,38
	

	 13
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv

	100 m3
	
	18,24

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,82
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,39
	

	 14
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta (fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020 )

	m3
	
	218,88

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,99
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)
	m3
	1,15
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,10
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,21
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,42
	

	 15
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton, pentru trotuare h=5 cm caramida culoarea gri)

	m2
	
	1 824,00

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2661112800655
	Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm (caramida, culoarea gri) 
	m2
	1,015
	

	
	2651122100027
	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,60
	

	
	2651122100442
	Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru strat)
	kg
	7,87
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,005
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,02
	

	 16
	TsH05B

	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime (Consolidarea cu pamant la marginea bordurei mic)

	m2
	
	675,00

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,13
	

	 
	
	1.4. Casiuri pentru evacuarea apelor pluviale - 1 buc
	
	
	

	17
	TsA02B

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu

	m3
	
	1,32

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,19
	

	 18
	TsD04A

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale

	m3
	
	0,26

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,87
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,10
	

	 19
	DI126

	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (D=12 mm)

	t
	
	0,025

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	24,40
	

	
	2710703517201
	Armatura
	t
	1,00
	

	 20
	DI126

	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (D=18 mm)

	t
	
	0,03

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	24,40
	

	
	2710703517201
	Armatura
	t
	1,00
	

	 21
	DI119

	Fundatii monolite din beton C25/30 (fundatia casiului)

	m3
	
	0,35

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,19
	

	
	2663102100000C25/30
	Beton C25/30
	m3
	1,02
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,037
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,428
	

	 22
	DI119

	Fundatii monolite din beton C25/30 (Placa 1,68x1,40x0,07 m)

	m3
	
	0,17

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,19
	

	
	2663102100000C25/30
	Beton C25/30
	m3
	1,02
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,037
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,428
	



