Lucrari de reparatie a salilor de clasa, et. 4, din incinta blocului IP Liceul Teoretic "Spiru Haret", din str. M. Cebotari, 53, mun. Chisinau	Formular Nr.1B	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	
Deviz-oferta  № 2-1-11
Reparatie tavan sala sportiva
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din 
proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatie a tavanelor
				
1	RpCJ35A
	Curatarea tavanelor de vopsea existenta 
	m2	273,60	
	7122050013400	Zidar	h-om	32,83	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,04	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	13,68	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,74	
		Total				
2	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact 
	m2	273,60	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,21	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	41,04	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,68	
		Total				
3	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	273,60	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	418,61	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 953,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,09	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	21,61	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,34	
		Total				
4	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti 
	m2	273,60	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,21	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	41,04	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,68	
		Total				
5	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattex sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) 
	m2	273,60	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	150,48	
	2430116103800-1	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici Matlattex	kg	109,44	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	16,42	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	136,80	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	13,68	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,55	
		Total				
6	CB14C
	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) 
	m2	200,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om	120,00	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,10	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,02	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,10	
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,08	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,00	
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 000,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total Lucrari de reparatie a tavanelor	            		
 
	Total			
	Asigurari sociale			
	Transport			
	Total			
	Cheltuieli de regie			
	Total			
	Beneficiul			
	Total			
	TVA			
	Total deviz:
Inclusiv salariu