
ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
 PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ
privind achiziționarea 
„Echipamente de protecție (suplimentar)” 
prin achiziție publică de valoare mică.

1. Denumirea autorității contractante: Administrația Națională a Penitenciarelor
2. IDNO: 1006601001012
3. Adresa: mun. Chișinău, str. N. Titulescu 35
4. Numărul de telefon/fax: 022 - 409 -748
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: anp@anp.gov.md; http://anp.gov.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP; energetician.dip@anp.gov.md, l.ciutac@anp.gov.md.
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate administrativă subordonată Ministerului Justiției, care exercită atribuțiile și implementează politica statului în domeniul punerii în executare a pedepselor penale privative de libertate, a măsurii preventive sub forma arestului preventiv, a sancțiunii arestului contravențional, precum și a măsurilor de siguranță aplicate persoanelor private de libertate.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

	Nr. d/o
	Cod CPV
	Denumirea bunurilor
	Descrierea achiziției
	Unitatea de măsură
	Canti-tatea
	Preț lei/buc (fără TVA)
	Suma 
totală lei
(fără TVA)

	1
	18424000-7
	Mănuși electroizolante
	Mănuși electroizolante destinate protecției personalului care execută lucrări la instalații electrice cu tensiunea minim: 10 kV;
Clasa de protecție minim: 2;
Lungimea: 300 mm - 400 mm;
Mănușile vor fi livrate în mărimi: 8-10;
Marcaje obligatorii pe produs: clasa de protecție, standardul aplicabil, data fabricării și mărimea;
Confecționat din cauciuc de înaltă rezistență dielectrică sau material echivalent certificat;
Inclusiv la livrarea bunurilor se va prezenta: certificatul de conformitate și certificatul de încercare emis de producător sau laborator autorizat;
Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.
	Perechi 
	10
	850,00
	8 500,00

	2
	18424000-7
	Mănuși electroizolante
	Mănuși electroizolante destinate protecției personalului care execută lucrări la instalații electrice cu tensiunea minim: 6 kV;
Clasa de protecție minim: 1;
Lungimea: 300 mm - 400 mm;
Mănușile vor fi livrate în mărimi: 8-10;
Marcaje obligatorii pe produs: clasa de protecție, standardul aplicabil, data fabricării și mărimea;
Confecționat din cauciuc de înaltă rezistență dielectrică sau material echivalent certificat;
Inclusiv la livrarea bunurilor se va prezenta: certificatul de conformitate și certificatul de încercare emis de producător sau laborator autorizat;
Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.
	Perechi
	6
	650,00
	3 900,00

	3
	18424000-7
	Mănuși electroizolante
	Mănuși electroizolante destinate protecției personalului care execută lucrări la instalații electrice cu tensiunea minim: 0,4 kV;
Clasa de protecție minim: 00;
Lungimea minim: 250 mm;
Mănușile vor fi livrate în mărimi: 8-10;
Marcaje obligatorii pe produs: clasa de protecție, standardul aplicabil, data fabricării și mărimea;
Confecționat din cauciuc de înaltă rezistență dielectrică sau material echivalent certificat;
Inclusiv la livrarea bunurilor se va prezenta: certificatul de conformitate și certificatul de încercare emis de producător sau laborator autorizat;
Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.
	Perechi
	40
	300,00
	12 000,00

	4
	18815000-5
	Cizme electroizolante
	Cizme electroizolante destinate protecției personalului care execută lucrări la instalații electrice cu tensiunea minim: 10 kV;
Clasa de protecție minim: 2;
Bunurile vor fi livrate în mărimi: universale;
Marcaje obligatorii pe produs: clasa de protecție, standardul aplicabil, data fabricării și mărimea;
Confecționat din cauciuc de înaltă rezistență dielectrică sau material echivalent certificat;
Inclusiv la livrarea bunurilor se va prezenta: certificatul de încercare emis de producător sau laborator autorizat;
Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.
	Perechi 
	16
	700,00
	11 200,00

	5
	18424000-7
	Mănuși de protecție pentru sudură
	Mănuși de protecție pentru sudură și operațiuni conexe, concepute pentru protecția mâinilor împotriva temperaturilor ridicate, scânteilor, stropilor de metal topit, abraziunii și riscurilor mecanice specifice activităților de sudare;
Material exterior: piele naturală sau material echivalent rezistent la temperaturi ridicate conform standardelor aplicabile pentru lucrări de sudare;
Mănușile vor fi livrate în mărimi: 8-10;
Concepute pentru procesele de sudare și operațiuni de prelucrare a metalelor;
Produsul ofertat trebuie să respecte cerințele aplicabile privind securitatea și sănătatea în muncă;
Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.
	Perechi
	40
	70,00
	2 800,00

	6
	35100000-5
	Mănuși de protecție din piele pentru pompieri
	Mănuși de protecție din piele destinate intervențiilor de stingere a incendiilor, concepute pentru protecția mâinilor împotriva temperaturilor ridicate;
Manșetă lungă pentru protecția încheieturii și a antebrațului, prevăzută cu sistem de ajustare sau elastic pentru fixare sigură;
Partea exterioară a mănușilor va fi realizată din fibre aramidice de Nomex/Kevlar sau echivalent și vor avea incluse elemente reflectorizante pentru vizibilitate ridicată;
Mănușile vor fi prevăzute cu 5 degete și cu carabine metalice pentru prinderea între ele de centura de siguranță;
Mănușile vor fi confecționate din patru straturi textile cu membrană imper–respirantă, toate straturile vor fi prinse între ele în scopul evitării defecțiunii;
Rezistența la abraziune, tăiere, rupere și perforare minim: 3;
Mănușile vor fi livrate în mărimi: universale;
Produsul ofertat trebuie să respecte cerințele aplicabile privind securitatea și sănătatea în muncă;
Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.
	Perechi
	12
	1 666,00
	19 992,00

	7
	35121300-1
	Covor electroizolant
	Covor din cauciuc electroizolant destinat protecției personalului care execută lucrări la instalațiile electrice cu tensiunea de minim: 0,4kV;
Dimensiuni minime: 0,5x0,5 mm;
Grosimea minim: 5 mm;
Confecționat din cauciuc de înaltă rezistență dielectrică sau material echivalent certificat;
Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.
	Bucăți
	20
	145,00
	2 900,00

	Suma estimativă lei, fără TVA:
	61 292,00

	Suma estimativă lei, cu TVA:
	73 550,40




Preturile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă. 
În situația identificării de către ANP a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din ofertă, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă.
În temeiul art. 19 alin. 3  lit. d) din   Legea nr. 131/ 2015, privind achizițiile publice, ANP va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării informațiilor solicitate de ANP, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.
9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta: pentru mai multe loturi;
10. Termenele şi condițiile de livrare/prestare solicitate: 60 de zile de la  înregistrării contractului la Trezorerie. Locul livrării: mun. Chișinău str. Petricani 88.
11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026
12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:
 
	Nr.
crt.
	Criteriile de calificare şi de selecție
 (descrierea criteriului/cerinței)
	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/
cerinței
	Nivelul minim/ obligativitatea

	1.
	Specificații tehnice
	Completată în conformitate cu Anexa nr.22 din Documentația standard - confirmată prin semnătura electronică.
	Obligatoriu

	2.
	Specificații de preț
	Completată  în conformitate cu Anexa nr.23 din Documentația standard – confirmată prin semnătura electronică.
	Obligatoriu

	3.
	Dovada înregistrării de stat
	Emis de organul abilitat - confirmată prin semnătura electronică.
	Obligatoriu

	4.
	Certificat de atribuire al contului bancar
	Eliberat de banca deținătoare de cont - confirmată prin semnătura electronică.
	Obligatoriu

	5.
	Declarație de eligibilitate
	Completată conform anexei nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică - confirmată prin semnătura electronică. 
	Obligatoriu

	6.
	Cerere de participare
	completat în conformitate cu Anexa nr. 7, din Documentația standard – confirmată prin semnătura electronică.
	Obligatoriu

	7.
	Declarație privind
valabilitatea ofertei
	completat în conformitate cu Anexa nr. 8, din Documentația standard, termenul de valabilitate – 30 zile din data limită de depunere a ofertelor – confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic.
	Obligatoriu

	8.
	Pașaportul tehnic sau descrierea tehnică detaliată
	Copie actului emis de către producător, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnată electronic, pentru toate loturile.
	Obligatoriu

	9.
	Mostre
	La solicitarea autorității contractante se vor prezenta mostre la bunurile propuse, fiind însoțite de un act de primire-predare în 2 exemplare în care va fi inclus denumirea bunului și/sau modelul, parametrii ș.a. (format liber).
	Obligatoriu



13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire:  licitație electronică în 3 runde cu pasul minim 1%.
14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: -
15. Ofertele se prezintă în valută: leu moldovenesc
16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț; 
17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

	Nr. crt.
	Denumirea factorului de evaluare
	Ponderea, %

	-
	-
	-



18. Termenul‑limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP MTender (achizitii.md);
19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.
20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile din data limită de depunere a ofertelor.
21. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP MTender (achizitii.md). Ofertele întârziate vor fi respinse.
22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română
23. Alte informaţii relevante: - 



Președintele grupului de lucru:  		__________________                         Arcadie AFTENIUC                

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021                                                                                
Specificaţii tehnice
	[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

	Numărul procedurii de achiziție:  

	Obiectul achiziției: „Echipamente de protecție”



	Denumirea serviciilor
	Denumirea 
modelului 
bunului/
serviciului
	Ţara de 
origine
	Producător
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă
	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Lotul 1
Mănuși electroizolante
	
	
	
	Mănuși electroizolante destinate protecției personalului care execută lucrări la instalații electrice cu tensiunea minim: 10 kV;
Clasa de protecție minim: 2;
Lungimea: 300 mm - 400 mm;
Mănușile vor fi livrate în mărimi: 8-10;
Marcaje obligatorii pe produs: clasa de protecție, standardul aplicabil, data fabricării și mărimea;
Confecționat din cauciuc de înaltă rezistență dielectrică sau material echivalent certificat;
Inclusiv la livrarea bunurilor se va prezenta: certificatul de conformitate și certificatul de încercare emis de producător sau laborator autorizat;
Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.
	
	

	Lotul 2
Mănuși electroizolante
	
	
	
	Mănuși electroizolante destinate protecției personalului care execută lucrări la instalații electrice cu tensiunea minim: 6 kV;
Clasa de protecție minim: 1;
Lungimea: 300 mm - 400 mm;
Mănușile vor fi livrate în mărimi: 8-10;
Marcaje obligatorii pe produs: clasa de protecție, standardul aplicabil, data fabricării și mărimea;
Confecționat din cauciuc de înaltă rezistență dielectrică sau material echivalent certificat;
Inclusiv la livrarea bunurilor se va prezenta: certificatul de conformitate și certificatul de încercare emis de producător sau laborator autorizat;
Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.
	
	

	Lotul 3
Mănuși electroizolante
	
	
	
	Mănuși electroizolante destinate protecției personalului care execută lucrări la instalații electrice cu tensiunea minim: 0,4 kV;
Clasa de protecție minim: 00;
Lungimea minim: 250 mm;
Mănușile vor fi livrate în mărimi: 8-10;
Marcaje obligatorii pe produs: clasa de protecție, standardul aplicabil, data fabricării și mărimea;
Confecționat din cauciuc de înaltă rezistență dielectrică sau material echivalent certificat;
Inclusiv la livrarea bunurilor se va prezenta: certificatul de conformitate și certificatul de încercare emis de producător sau laborator autorizat;
Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.
	
	

	Lotul 4
Cizme electroizolante
	
	
	
	Cizme electroizolante destinate protecției personalului care execută lucrări la instalații electrice cu tensiunea minim: 10 kV;
Clasa de protecție minim: 2;
Bunurile vor fi livrate în mărimi: universale;
Marcaje obligatorii pe produs: clasa de protecție, standardul aplicabil, data fabricării și mărimea;
Confecționat din cauciuc de înaltă rezistență dielectrică sau material echivalent certificat;
Inclusiv la livrarea bunurilor se va prezenta: certificatul de încercare emis de producător sau laborator autorizat;
Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.
	
	

	Lotul 5
Mănuși de protecție pentru sudură
	
	
	
	Mănuși de protecție pentru sudură și operațiuni conexe, concepute pentru protecția mâinilor împotriva temperaturilor ridicate, scânteilor, stropilor de metal topit, abraziunii și riscurilor mecanice specifice activităților de sudare;
Material exterior: piele naturală sau material echivalent rezistent la temperaturi ridicate conform standardelor aplicabile pentru lucrări de sudare;
Mănușile vor fi livrate în mărimi: 8-10;
Concepute pentru procesele de sudare și operațiuni de prelucrare a metalelor;
Produsul ofertat trebuie să respecte cerințele aplicabile privind securitatea și sănătatea în muncă;
Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.
	
	

	Lotul 6
     Mănuși de protecție din piele pentru pompieri
	
	
	
	Mănuși de protecție din piele destinate intervențiilor de stingere a incendiilor, concepute pentru protecția mâinilor împotriva temperaturilor ridicate;
Manșetă lungă pentru protecția încheieturii și a antebrațului, prevăzută cu sistem de ajustare sau elastic pentru fixare sigură;
Partea exterioară a mănușilor va fi realizată din fibre aramidice de Nomex/Kevlar sau echivalent și vor avea incluse elemente reflectorizante pentru vizibilitate ridicată;
Mănușile vor fi prevăzute cu 5 degete și cu carabine metalice pentru prinderea între ele de centura de siguranță;
Mănușile vor fi confecționate din patru straturi textile cu membrană imper–respirantă, toate straturile vor fi prinse între ele în scopul evitării defecțiunii;
Rezistența la abraziune, tăiere, rupere și perforare minim: 3;
Mănușile vor fi livrate în mărimi: universale;
Produsul ofertat trebuie să respecte cerințele aplicabile privind securitatea și sănătatea în muncă;
Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.
	
	

	Lotul 7
Covor electroizolant
	
	
	
	Covor din cauciuc electroizolant destinat protecției personalului care execută lucrări la instalațiile electrice cu tensiunea de minim: 0,4kV;
Dimensiuni minime: 0,5x0,5 mm;
Grosimea minim: 5 mm;
Confecționat din cauciuc de înaltă rezistență dielectrică sau material echivalent certificat;
Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.
	
	



Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________ Semnat:_______________ 

Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ 




























Anexa nr. 23
la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021                                                                                
                   Specificaţii de preț
	[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție:  

	Obiectul achiziției: „Echipamente de protecție”



	Cod  CPV
	Denumirea serviciilor
	
Un./m.
	Cantitatea
	Preţ unitar (fără TVA)
	Preţ unitar (cu TVA)
	Suma fără
TVA
	Suma
cu TVA
	Termenul 
de livrare
	Clasificație bugetară (IBAN)
	Discount
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	18424000-7
	Lotul 1
Mănuși electroizolante
	per
	10
	
	
	
	
	60 de zile de la  înregistrării contractului la Trezorerie.  locul:
mun. Chișinău str. Petricani 88, pentru
toate loturile.

	
	

	18424000-7
	Lotul 2
Mănuși electroizolante
	per
	           6
	
	
	
	
	
	
	

	18424000-7
	Lotul 3
Mănuși electroizolante
	per
	40
	
	
	
	
	
	
	

	18815000-5
	Lotul 4
Cizme electroizolante
	per
	16
	
	
	
	
	
	
	

	18444000-3
	Lotul 5
Mănuși de protecție pentru sudură
	per
	40
	
	
	
	
	
	
	

	33735100-2
	Lotul 6
Mănuși de protecție din piele pentru pompieri
	per
	12
	
	
	
	
	
	
	

	18444000-3
	Lotul 7
Covor electroizolant
	buc
	20
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Total
	
	
	
	
	



Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________ Semnat:_______________ 

Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ 






