CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  IMSP Spitalul raional Falesti Patomorfologica-MORGA

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Demolarea partiala cladirea 4301223.137.12 - constructia ,,A"	
1	RpCP45A
	Demontarea usilor metalice	kg	323,5000
	
2	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	32,8000
	
3	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	200,0000
	
4	RpCH32C
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	200,0000
	
5	RpCH32B
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	172,0000
	
6	RpCH32A
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2	172,0000
	
7	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	65,7000
	
8	RpCB18C
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat  in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	1,6000
	
9	TrI1AA02G2
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari, in vagon sau auto, categoria 2	t	121,3000
	
10	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	121,3000
	
		2. Demontarea acoperis cladirea B	
11	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	507,0000
	
12	RpCH32C
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	507,0000
	
13	RpCH32B
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	390,0000
	
		3. Lucrari de reparatie cladirea B	
14	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	32,9000
	
15	CC02I
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. Armarea briului inclusiv etrierile d-8 AI - 124,7 kg si d-6AI - 104.3 kg.	kg	229,0000
	
16	CA04B
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 15, la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	6,7000
	
17	CC02B
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. Buloane de prindere  d-12 AI	kg	47,0000
	
18	CE27A
	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate  din lemn ecarisat. Acoperis sarpant in 4 pante. Dimensiunile cladirii 15.7x25.5 m.	m2	434,0000
	
19	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero)= 0.008 se iau dupa proiect.	m2	557,0000
	
20	CN51B
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. (Toate elementele acoperisului)	m3	17,0000
	
21	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Toate elementele acoperisului)	m3	17,0000
	
22	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	557,0000
	
23	CE07A
	Invelitori din placi din tabla profilata  pentru invelitorile acoperişurilor (Țigla metalică modulară tip Venecja produsă în țările europene cu o grosime de 0,5 mm și garanție 50 de ani pentru оnvelitoarea acoperișului( materia primă SSAB X-Matt, cu două fețe acoperite cu un strat de zinc ZN 275 g/m.p), modelul și culoarea se coordonează cu benefeciarul).	m2	557,0000
	
24	CE31C
	Streasina infundata, fara console aparente, din Tabla profilata, cu latimea de 0,5 m	m2	43,0000
	
25	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	86,0000
	
26	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	35,0000
	
27	TsA03D
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime  teren foarte tare	m3	1,6000
	
28	TsD01D
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare	m3	1,6000
	
29	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,0000
	
30	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	3,6000
	
31	CA03B2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	2,7000