CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Apeductul de interconectare a retelelor orasenesti de apa potabila cu apeductul Zagarancea - Corensti

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie			
		1.1. Ventilatie 			
1	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie-  решетка вентиляционная регулируемая  RAG dim. 600x300	шт.	2,00	
2	VB06A1
	Sibar drept, montat pe canale rectangulare (detaliu IPCT 60/320), cu perimetrul  1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate - шибер ручной 600х300	шт.	2,00	
3	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie -  решетка mеталлическая  MVM 150	шт.	2,00	
4	VA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод из оцинкованной стали 150х150) 1м	m2	0,60	
5	IzH05A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de  50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Рулонный изоляционный материал б=50мм с покровным слоем из алюмин. фольги )	m2	1,00	
6	VB29A
	Deflector rectangular cu perimetrul  1400 - 2500 mm - зонт на воздуховод 400*400	шт.	1,00	
7	VC28A
	Sita pentru curatarea apei, montata in bazinul de colectare, formata din otel cornier cu plasa de sirma de alama - сетка металлическая  	шт.	1,00	
8	VA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оцинкованной стали 400х400) 4м	m2	6,40	
9	IzH05A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de  50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Рулонный изоляционный материал б=50мм с покровным слоем из алюмин. фольгиO )	m2	7,00	
10	VB29A
	Deflector rectangular cu perimetrul  1400 - 2500 mm - зонт на воздуховод  3П 00.000	шт.	1,00	
11	VA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод из оцинкованной стали 150х150) 3м	m2	1,80	
12	IzH05A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de  50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Рулонный изоляционный материал б=50мм с покровным слоем из алюмин. фольги )	m2	3,00	
13	VC28A
	Sita pentru curatarea apei, montata in bazinul de colectare, formata din otel cornier cu plasa de sirma de alama - сетка металлическая  	шт.	1,00	
14	IzH05A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de  50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Рулонный изоляционный материал б=50мм с покровным слоем из алюмин. фольги ) - вне помещений	m2	3,00	
		2. Lucrari de montaj			
		2.1. Ventilare			
15	VC04A
	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw - осевые вентиляторы HCFT-315/H	шт.	1,00	
16	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm -  заслонка 400х400 с электроприводо Belimo	шт.	1,00	
		2.2. Incalzire			
17	08-03-602-2
	Dispozitive de incalzire: cuptor electrice de 220v cu puterea 1.5 kWt  NOBO Nordic C4E 15	шт.	3,00	
18	08-03-602-2
	Dispozitive de incalzire: cuptor electrice de 220v cu puterea 2.0 kWt NOBO Nordic C4E	шт.	2,00	
		3. Utilaj			
		3.1. Ventilare 			
19	Preturi firmei
	Компактные осевые вентиляторы с монтажной пластиной тип HCFT/4-315/H c L=1276m3/h, P=80Па в комплекте с регулятором скорости  RMT-1,5 и жалюзами PER-355	set	1,00	
20	Preturi firmei
	Заслонка 400*400 с электоприводом BELIMO	шт.	1,00	
		3.2. Incalzire			
21	preturi de piata
	Cuptor electrica de 220v cu puterea 1.5kWt  NOBO Nordic C$E	шт.	3,00	
22	preturi de piata
	Cuptor electrica de 220v cu puterea 1.0kWt   BEC/M-2000	шт.	2,00