Anexa nr. 1 - Lista cu cantitățile de lucrări

IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca 
SAMU Ciocana, str. Mircea cel Batrin, 32/2

Lista cu cantitaţile de lucrări 2-1-1

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	
					
1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Demolari
			
1	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	149,14	
 2	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	164,71	
 3	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги)	m2	438,90	
 4	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie  (Разборка облицовки  ) 18,17,15,16	m2	55,64	
 5	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен кладки из кирпича или ВСА толщ. 6-8 см)	m2	19,52	
 6	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat   (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного) cu recuperarea 	buc	2,00	
 7	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) cu recuperarea 	buc	2,00	
 8	RCsB31K k=2,8
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 120 mm , adincimea 300 mm K=200x0,9=1,8 +1=2,8	buc	3,00	
 9	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	23,00	
 10	RpEJ08B
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	17,00	
 11	RpEJ09A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	17,00	
 12	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м)	m2	10,00	
 		Capitolul 2. WC 15-18
			
		Capitolul 2.1. Pereti
			
13	CD72B
	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	19,63	
 14	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	36,39	
 15	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonokontakt	m2	17,58	
 16	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (30x30 cm bej, sur - alegerea Benificiar) h=1,5m	m2	17,58	
 17	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	36,39	
 18	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 	m2	36,39	
 19	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor	m2	36,39	
 20	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	36,39	
 21	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,39	
 		Capitolul 2.2. Tamplarie
			
22	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 	m2	3,36	
 23	CK26A
	Glafuri( Nalicnic ) montate  in jurul tocurilor de usi din mase plastice	m	20,00	
 		Capitolul 2.3. Pardosea
			
24	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare cu Betonocontact  (pardosea)	m2	6,60	
 25	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr 4 100х100	kg	6,60	
 26	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	6,60	
 27	IzF06A
	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatia curenta), inclinate cu pante peste 40 %	m2	6,60	
 28	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (30x30 cm bej, sur - alegerea Benificiar)	m2	6,60	
 		Capitolul 2.4. Tavan
			
29	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 600x600x12mm cu rezistenta la umiditate 90%, inclusiv sistemul-grila	m2	6,60	
 		Capitolul 2.5. Lucrari tehnico-sanitare
			
30	SB24E
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm  (grila metal 150*150 , d100 мм)	buc	1,00	
 31	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S(din materiale rambursate)	buc	2,00	
 32	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (din materiale rambursate)	buc	2,00	
 33	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 2	buc	2,00	
 		Capitolul 3. Debara intrare
			
34	CD72B
	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	8,50	
 35	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 	m2	1,68	
 36	CK26A
	Glafuri( Nalicnic ) montate  in jurul tocurilor de usi din mase plastice	m	5,00	
 37	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	17,00	
 38	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor	m2	17,00	
 39	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	17,00	
 40	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,00	
 41	SB24E
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm  (grila metal 150*150 , d100 мм)	buc	1,00	
 42	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm 	m	3,00	
 43	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot	buc	2,00	
 		Capitolul 4. Scara , casa scarii
			
44	CD72B
	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	8,50	
 45	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	17,00	
 46	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor	m2	17,00	
 47	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	17,00	
 48	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,00	
 49	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 	m2	1,68	
 50	CK26A
	Glafuri( Nalicnic ) montate  in jurul tocurilor de usi din mase plastice	m	10,00	
 51	RpCR06A
	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, un strat, peste vopseaua existenta  ( 45m2 pereti + 12m2 Sapojoc)	m2	52,00	
 52	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton Extra	m2	40,00	
 53	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,00	
 		Capitolul 5. Inеrare (prag) exterior
			
54	IzF05A1
	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si  mastic de bitum H 80/90, la funduri  	m2	9,00	
 55	RpCR06A
	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos,  peste vopseaua existenta	m2	36,00	
 56	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul  колонны 	m2	3,79	
 57	CG14B
	Pardoseli din placi din beton, inclusiv bordura gata confectionata, primul si al doilea frecat si spalat, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu placi mozaicate, aplicate pe o sapa de ipsos, exclusiv turnarea stratului suport, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb Placi  PATRAT CIOCOLATA OL-13,16buc/m2,Grosimea 22mm	m2	9,00	
 		Capitolul 6. Pereti
			
58	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	50,00	
 59	CF51A k=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 	m2	-50,00	
 60	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor	m2	50,00	
 61	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor	m2	50,00	
 62	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	438,00	
 63	CN34A
	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (Обои, из одного слоя плотного ПВХ с узором  и защитного прозрачного слоя ПВХ, наклееные на отделанные стены) Tapete din fibre de sticla VSP-65   Densitatea 65g/m2	m2	438,00	
 64	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	438,00	
 65	RpCR06A
	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, un strat, peste vopseaua existenta (Окраска масляными красками стен и потолков, затертых гипсом, площадью более 50 м2, одним слоем на существующую окраску)	m2	73,80	
 		Capitolul 7. Tavane
			
66	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 600x600x12mm cu rezistenta la umiditate 90%, inclusiv sistemul-grila - сщкшвщк	m2	13,10	
 67	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	210,00	
 68	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	100,00	
 69	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	210,00	
 		Capitolul 8. Pardosele
			
70	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2	165,00	
 71	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью более16 м2:  с ковром PVC на клеевом составе)	m2	150,00	
 72	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (30x30 cm bej, sur - alegerea Benificiar)	m2	15,00	
 		Capitolul 9. Timplarii
			
73	CN21A
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, масляной краской в 2 слоя) перила и мет. ограждение	m2	18,00	
 74	RpCR13B л=0,33
	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn ( ferestre), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi  , состав заполнения: коробка, переплет, подоконная доска:	m2	100,80	
 75	RpCR13B
	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn ( usi), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	60,00	
 76	IzD02A
	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grile	t	0,10	
 77	IzD05B
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,10	
 78	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,10	
 79	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей  площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	3,36	
 		Capitolul 10. Calorifere
			
80	CN23C
	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer (Высококачественная окраска  оборудования: масляной краской радиаторов центрального отопления)	m2	36,00	

	                             
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	
					
1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari electricitate. WC.
			
1	RpEF02B
	Montarea corpuri de iluminat pentru tuburi LED	buc	3,00	
 2	
	Corp de iluminat incorporat 2x20 W pentru tavane "Armstrong" 300x600 mm, pentru tuburi LED 	buc	3,00	
 3	
	Tub LED 9W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc	6,00	
 4	RpEF13C
	Montarea corpurilor de iluminat de perete. Corp de iluminat "EXIT" cu acumulator	buc	3,00	
 5	Pret de piata	Corp de iluminat "EXIT" cu acumulator	buc	3,00	
 6	RpEE03A
	Montarea prizelor interne 16A/220V tip - haiger, Legrand  sau etalon	buc	5,00	
 		Capitolul 2. Incaperi
			
7	08-02-396-2 k=0.5man	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m
	100 m	0,64	
 8	
	Jgheab 200 x 50 x 3000 mm neperforat zinc cu capac	m	64,00	
 9	RpEF02B
	Montarea corpuri de iluminat pentru tuburi LED	buc	8,00	
 10	
	Corp de iluminat incorporat 4x20w pentru tavane "Armstrong" 600x600 mm, pentru tuburi LED	buc	8,00	
 11	
	Tub LED 9W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc	32,00	
 12	VC07A
	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra,(exlus costul motorului si ventilatorului ) analog ,tip Dospel Rico 120 WP 150m3/h	buc	3,00	
 13	
	Ventilator  analog ,tip Dospel Rico 120 WP 150m3/h	buc	3,00	

	
	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	

	
	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	

	
	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	

	
	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)