____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de plombare si reparatie curenta a drumurilor publice locale din com. Stauceni mun.Chisinau
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de plombare si reparatie curenta a drumurilor
	
1	DI155A
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm
	m2	550,00
	
2	TsI51A3
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t	67,20
	
3	DI106
	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie
	100m2	7,19
	
4	Dl107
	Amorsarea suprafetelor frezate cu bitum 0,4l/mp
	t	0,30
	
5	DI93B
	Plombarea partii carosabile  a drumului cu mixtura asfaltica stabilizata MAS 11,2 rul, SM EN 13108-5:2016, bitum modificat clasa 4, SM SR EN 14023 cu grosimea medie 5 cm,
	m2	479,00
	
6	RpAr3E
	Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante
	m	917,00
	
7	TsC02D1
	Incarcarea gunoi mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8
	100 m3	2,56
	
8	TsI51A3
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t	563,20
	
9	DI96
	Compactarea fundatii casetei, rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactator)
	100 m3	0,70
	
10	DA06A2
	Strat drenant din nisip natural conform, SM SR EN 12620+A1:2010, H -10 cm (cu asternere si compactare manuala).(fara compactor)
	m3	14,30
	
11	DI105
	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice
	100 m3	0,143
	
12	DA06B2
	Strat drenant din nisip natural conform, SM SR EN 12620+A1:2010, H -10 cm
	m3	28,00
	
13	DA11C
	Strat de baza din materiale granulare conform SM SR EN 13043:2010 din pietris concasat.  H - 25 cm, (cu asternere si compactare manuala). (fara compactor)
	m3	117,25
	
14	DI105
	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice
	100 m3	1,173
	
15	DA12B
	Strat de egalizare din materiale granulare conform SM SR EN 13043:2010 din pietris concasat. H - 32 cm
	m3	89,60
	
16	Dl107
	Amorsarea suprafetelor de asfaltcu bitum 0,6l/mp
	t	0,60
	
17	DB19D
	Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat  BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H - 7 cm. (cu asternere manuala)
	m2	55,00
	
18	DB19B
	Strat de rulare din mixtura asfaltica stabilizata MAS 11,2 rul, SM EN 13108-5:2016, bitum modificat clasa 4, SM SR EN 14023, H - 5 cm. (cu asternere manuala)
	m2	469,00
	
19	DB19F
	Amenajarea stratului de rulare din mixtura asfaltica stabilizata MAS 11,2 rul, SM EN 13108-1:2016, bitum modificat clasa 4, SM SR EN 14023, H=5 cm.
	m2	520,00