CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Constructia skateparcului in Parcul Central din mun Ungheni (conform proiect de executie 06-2020)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie a rampelor  (conform proiect elementele nr. 4,5,6,7,8,9,10,11,12)
	
		1.1. Terasamente 
	
1	TsC02A1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.
	100 m3	0,3200	
2	TsA02C
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка вручную)
	m3	4,8000	
3	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)
	m3	16,0200	
4	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv  (Уплотнение мех.)
	100 m3	0,1600	
5	TrI1AA02F2
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2
	t	22,4000	
6	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
	t	22,4000	
		1.2. Constructia rampelor: Pereti de sprijin + rampe
	
7	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... 7,5 (Pat beton  В7,5)
	m3	3,3000	
8	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	271,4000	
9	CC02M
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса АI д=6мм )
	kg	48,7000	
10	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура AIII д=8 мм)
	kg	228,8000	
11	CC02N2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=10мм, )
	kg	3 436,3000	
12	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice,( Beton armat clasa..C20 soclu 200 mm grosime)
	m3	24,6000	
13	CD50A
	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m Zidarie din caramida cu goluri b=120mm
	m3	2,4000	
14	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20  (Stilpisori si centuri)
	m3	0,7100	
15	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...C 20 perete grosime 120 mm
	m3	1,6900	
16	IzF51A
	Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM" prin metoda de pulverizare fara aer: suprafete orizontale grosime 4mm 
	m2	193,4000	
17	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	1,8400	
18	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
	t	276,0000	
19	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	1,8400	
20	
	Costul argilei nisipoase 
	m3	184,0000	
21	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)
	m3	143,0000	
22	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv  (Уплотнение мех.)
	100 m3	1,8400	
23	CD01E
	Preparare mortar de ciment marca M 100-Z, pentru zidarie, cu malaxorul, pe santier.(Strat de protectie mortar M100)
	m3	7,1600	
24	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Bare liniare d=3Bp-I)
	kg	376,0000	
25	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice   Suprafete plane si inclinate beton torcretat C 30 
	m3	26,8400	
26	CG01E
	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta) Сухая упрочняющая смесь топпинг (coloristica conform proiect)

	m2	179,0000	
		1.3. Finisaje
	
27	CN53A
	Grunduirea suprafetelor cu Betonocontact
	m2	155,0000	
28	CF05A
	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 
	m2	155,0000	
29	CN11A
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate  pe glet existent (vopsitorie cu grad ridicat de rezistenta la factorii atmosferici- culoare coordonata cu beneficiarul)
	m2	155,0000	
		1.4. Constructii metalice ОГ1 Рейл1 
	
30	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg C245(ОГ1 - 100x60x5)
	kg	78,9000	
31	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg C245 (РЕЙЛ 1 - 100x60x5)
	kg	89,8000	
		2. Constructie element nr.2
	
32	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	29,3300	
33	CD50A
	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m
	m3	0,9000	
34	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)
	m3	10,2600	
35	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv  (Уплотнение мех.)
	100 m3	0,1026	
36	
	Costul argilei nisipoase 
	m3	10,2600	
37	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
	t	15,4000	
38	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,1026	
39	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=10 мм)
	kg	281,7000	
40	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice   C30- beton torcretat
	m3	4,4000	
41	CG01E
	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta) Сухая упрочняющая смесь топпинг (coloristica conform proiect)

	m2	29,4000	
		3. Constructie elemente nr.1 si nr. 13
	
42	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)
	m3	12,8000	
43	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv  (Уплотнение мех.)
	100 m3	0,1300	
44	
	Costul argilei nisipoase 
	m3	12,8000	
45	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
	t	19,2100	
46	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,1280	
47	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Bare liniare d=3Bp-I)
	kg	24,2000	
48	CD01E
	Preparare mortar de ciment marca M 100-Z, pentru zidarie, cu malaxorul, pe santier.(Strat de protectie mortar M100)
	m3	1,0400	
49	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=10 мм)
	kg	235,5000	
50	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice   C30 - beton torcretat
	m3	3,9000	
51	CG01E
	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta) Сухая упрочняющая смесь топпинг (coloristica conform proiect)

	m2	26,0000	
		4. Constructie element GRAIND BOX
	
52	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	13,0000	
53	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=8 мм)
	kg	15,5000	
54	CC02N2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=10мм, )
	kg	101,8000	
55	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B20
	m3	1,0000	
56	IzF51A
	Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM" prin metoda de pulverizare fara aer: suprafete orizontale grosime 4mm 
	m2	6,5000	
57	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)
	m3	1,5000	
58	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv  (Уплотнение мех.)
	100 m3	0,0150	
59	
	Costul argilei nisipoase 
	m3	1,5000	
60	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
	t	2,2500	
61	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,0150	
62	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Bare liniare d=3Bp-I)
	kg	4,2000	
63	CD01E
	Preparare mortar de ciment marca M 100-Z, pentru zidarie, cu malaxorul, pe santier.(Strat de protectie mortar M100)
	m3	0,1300	
64	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Piese inglobate PI 1)
	kg	48,2500	
65	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice   C30 - beton torcretat
	m3	0,5000	
66	CG01E
	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta) Сухая упрочняющая смесь топпинг (coloristica conform proiect)

	m2	3,2500	
		5. Lucrari de constructie placa cota 0.00
	
67	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu
	m3	35,0000	
68	TsC02A1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.
	100 m3	1,6000	
69	TsA02C
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка вручную)
	m3	24,0000	
70	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris Sol compactat cu densitatea in stare uscat Yd=1.65
	100m2	6,5500	
71	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Petris (fractia 20-40mm) - 100)
	m3	65,5000	
72	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast ,Petris (fractia 5-20mm) - 50mm

	m3	32,7500	
73	CE17A
	Strat suplimentar polimeric (Pelicula din polietilena)
	m2	655,0000	
74	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi   pe plasa O 10AII 150x150, ГОСТ 5781-82*
	kg	5 414,0000	
75	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice   Suprafete plane si inclinate beton C 30
	m3	98,2500	
76	CG01E
	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta) Сухая упрочняющая смесь топпинг (coloristica conform proiect)

	m2	655,0000	
		6. Imprejmuiri
	
77	CO07A
	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (profile metalice conform proiectului)
	kg	2 655,9000	
78	CN21A
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (coloristica conform proiect)

	m2	520,0000	
		7. Confectii metalice
	
79	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (-Piese inglobate PI 2 C245 )
	kg	184,8000	
80	CC01D1
	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate (A-I d=10mm)
	kg	39,6060	
81	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (-Piese inglobate PI 3- C245 )
	kg	188,5000	
82	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура AIII д=8 мм)
	kg	39,6600	
83	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (-Piese inglobate PI 4- C245 )
	kg	47,1000	
84	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=8 мм)
	kg	6,7000