Примэрия с.Конгазчик.	Formular Nr.1
WinCmeta	
(наименование объекта )		

Перечень объемов работ № 05/20
"Замена окон и дверей по фасаду в гимназии с.Конгазчик".

№
 п.п.	Шифры норм, коды ресурсов    	
Наименование работ       	Ед. изм.	Объем	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Общестроительные работы.
				
		Capitolul 1.1. Фасад.
				
		Capitolul 1.1.1. Оконные проёмы (основной корпус + столовая).
				
1	CB14A

	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))
	m2	595,6700	
 2	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (деревянных оконных блоков - 1,85х1,50=2,775м2, 65 шт)
	m2	180,3750	
 3	CK23C1

	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5  mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, 5-ти камерные, с двойны открыванием, с антимаскитной сеткой, с подоконным профилем площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой более 35 м) - 1,85(Н)х1,50(В)х65 шт=180,375м2 
	m2	180,3750	
 4	CF61B, прим.

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat : glafuri de ferestre si usi curbiliniu (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) сухими влагостойкими смесями: оконных  о т к о с о в) *** (1,85+1,50+1,85(L))х0,17(В)х65шт=57,46м2
	m2	57,4600	
 5	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов)*** "Супратон"
	m2	57,4600	
 6	CF57A, прим.

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos  grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Нанесение вручную финишной шпатлёвки (влагастойкой) на  стены, толщиной 1,0 мм)
	m2	57,4600	
 7	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов)*** "Супратон"
	m2	57,4600	
 8	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)
	m2	57,4600	
 9	CG01A, прим.

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Выравнивающий слой под отливом, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)***1,50(L)х0,35(В)х65шт.=34,125м2
	m2	34,1250	
 10	CK26B

	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из алюминия - 1,7(L) х 65 шт.= 110,5м, шир.=35см)
	m	110,5000	
 		Capitolul 1.1.2. Оконные проёмы (главный вход+лестничная клетка).
				
11	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (деревянных оконных блоков - 1,75(Н)х1,36(В)х2,0шт.=4,76м2; 1,72(Н)х1,70(В)х2,0шт.=5,848м2; 1,75(Н)х1,75(В)х1,0шт.=3,063м2)
	m2	13,6710	
 12	CK23C1

	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5  mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, 5-ти камерные, с двойны открыванием, с антимаскитной сеткой, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой более 35 м) - 1,75(Н)х1,36(В)х2,0шт.=4,76м2; 1,72(Н)х1,70(В)х2,0шт.=5,848м2; 1,75(Н)х1,75(В)х1,0шт.=3,063м2 
	m2	13,6710	
 13	CF61B, прим.

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat : glafuri de ferestre si usi curbiliniu (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) сухими влагостойкими смесями: оконных  о т к о с о в) *** (1,75+1,36+1,75(L))х0,17(В)х2шт=1,65м2;  (1,72+1,70+1,72(L))х0,17(В)х2шт=1,75м2;  (1,75+1,75+1,75(L))х0,17(В)х1шт=0,893м2
	m2	4,2930	
 14	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов)*** "Супратон"
	m2	4,2930	
 15	CF57A, прим.

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos  grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Нанесение вручную финишной шпатлёвки (влагастойкой) на  стены, толщиной 1,0 мм)
	m2	4,2930	
 16	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов)*** "Супратон"
	m2	4,2930	
 17	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)
	m2	4,2930	
 18	CG01A, прим.

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Выравнивающий слой под отливом, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)***(1,36+1,36+1,70+1,70+1,75(L)х0,35(В)х5шт.=13,773м2
	m2	13,7730	
 19	CK26B

	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из алюминия - (1,46+1,46+1,80+1,80+1,85(L)) = 8,37м, шир.=35см)
	m	8,3700	
 		Capitolul 1.1.3. Оконные проёмы (спортзал).
				
20	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (деревянных оконных блоков - 2,77х1,72=4,764м2,  10 шт)
	m2	47,6440	
 21	CK23C1

	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5  mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, 5-ти камерные, глухие, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой более 35 м) - 2,77(Н)х1,72(В)х10 шт=47,644м2 
	m2	47,6440	
 22	CF61B, прим.

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat : glafuri de ferestre si usi curbiliniu (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) сухими влагостойкими смесями: оконных  о т к о с о в) *** (2,77+1,72+2,77(L))х0,20(В)х10шт=14,52м2
	m2	14,5200	
 23	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов)*** "Супратон"
	m2	14,5200	
 24	CF57A, прим.

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos  grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Нанесение вручную финишной шпатлёвки (влагастойкой) на  стены, толщиной 1,0 мм)
	m2	14,5200	
 25	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов)*** "Супратон"
	m2	14,5200	
 26	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)
	m2	14,5200	
 27	CG01A, прим.

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Выравнивающий слой под отливом, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)***1,72(L)х0,30(В)х10шт.=3,44м2
	m2	3,4400	
 28	CK26B

	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из алюминия - 1,82(L) х 10 шт.= 18,20м, шир.=30см)
	m	18,2000	
 		Capitolul 1.1.4. Оконные проёмы (котельные).
				
29	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (деревянных оконных блоков - 1,70х1,15=1,955м2 - 1,0 шт;  1,85х1,43=2,646м2.)
	m2	4,6010	
 30	CK23C1

	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5  mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, 5-ти камерные, глухие, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой более 35 м) - 1,70(Н)х1,15(В)х1,0 шт=1,955м2;  1,85(Н)х1,43(В)х1,0 шт=2,646м2;    
	m2	4,6010	
 31	CF61B, прим.

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat : glafuri de ferestre si usi curbiliniu (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) сухими влагостойкими смесями: оконных  о т к о с о в) *** (1,70+1,15+1,70+1,85+1,43+1,85(L))х0,20(В)=9,68х0,2=1,936м2
	m2	1,9360	
 32	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов)*** "Супратон"
	m2	1,9360	
 33	CF57A, прим.

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos  grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Нанесение вручную финишной шпатлёвки (влагастойкой) на  стены, толщиной 1,0 мм)
	m2	1,9360	
 34	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов)*** "Супратон"
	m2	1,9360	
 35	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)
	m2	1,9360	
 36	CG01A, прим.

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Выравнивающий слой под отливом, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)***(1,15+1,43(L))х0,30(В).=0,774м2
	m2	0,7740	
 37	CK26B

	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из алюминия - 1,25+1,53(L) = 2,78м, шир.=30см)
	m	2,7800	
 		Capitolul 1.1.5. Дверные проёмы.
				
38	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (деревянных дверных блоков - 2,06х0,88х4,0 шт.=7,251м2)
	m2	7,2510	
 39	CK25A

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей  площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей,глухие,  включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) ***2,06х0,88х4 шт.=7,251м2
	m2	7,2510	
 40	CF61B, прим.

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat : glafuri de ferestre si usi curbiliniu (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) сухими влагостойкими смесями: оконных  о т к о с о в) 
	m2	4,0000	
 41	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов)*** "Супратон"
	m2	4,0000	
 42	CF57A, прим.

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos  grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Нанесение вручную финишной шпатлёвки (влагастойкой) на  стены, толщиной 1,0 мм)
	m2	4,0000	
 43	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов)*** "Супратон"
	m2	4,0000	
 44	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)
	m2	4,0000