CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Renovarea unei incaperi in grup sanitar pentru necesitatile I.P.Gimnaziul Șendreni  din s.Varzaresti r-n Nisporeni
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Demolari
	
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	2,070	
2	RpCG29D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 
	m3	0,920	
3	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	31,900	
4	RpIB11A
	Demontari radiatoare  
	m2	5,000	
		2. Lucrari de terasament
	
5	TsA02C
	Sapatura manuala de pamint executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii  adincime < 0,75 m  
	m3	3,100	
6	TsA03C
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate,   executata fara sprijiniri,   la fundatii , teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime /Fundatie Fm1-5buc / 
	m3	4,000	
7	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	7,100	
8	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv
	m3	7,100	
		3. Fundatie
	
9	CA03B2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu M100 gr.100mm
	m3	0,900	
10	CA03D2
	Beton turnat in fundatii, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) 
	m3	5,800	
11	CA04F
	Beton turnat in   grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice /Brau monolit la cota -0.200 si fundatie Fm1 /
	m3	0,950	
12	CC02K
	Armaturi din otel beton   fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 6A1inclusiv, si montate  in  grinzi   la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	22,900	
13	CC02L
	Armaturi din otel beton   fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12.A3, si montate in  grinzi    la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 
	kg	40,900	
14	CC02L
	Armaturi din otel beton   fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 14.A3, si montate in  stalpi    la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 
	kg	36,300	
15	CC02K
	Armaturi din otel beton   fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 6A1inclusiv, si montate  in stalpi   la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	13,500	
16	CC01D
	Armaturi din otel beton   fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 10A3 inclusiv in fundatii  /Fm1 /
	kg	67,900	
17	CB02B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	14,500	
18	IzF50A
	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale
	m2	3,800	
		4. Pereti
	
19	CD70A
	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu  prepararea  manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m
	m3	5,400	
20	CA04F
	Beton turnat in   stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice  
	m3	0,900	
21	CC02L
	Armaturi din otel beton   fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 14.A3, si montate in  stalpi    la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 
	kg	72,600	
22	CC02K
	Armaturi din otel beton   fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 6A1inclusiv, si montate  in stalpi   la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	25,800	
23	CB02B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	13,600	
24	CA04F
	Beton turnat in   grinzi preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice  /brau monolit cota 3000 /
	m3	0,800	
25	CC02L
	Armaturi din otel beton   fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12.A3, si montate in  grinzi    la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 
	kg	40,900	
26	CC02K
	Armaturi din otel beton   fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 6A1inclusiv, si montate  in  grinzi   la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	15,900	
27	CB02B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	3,800	
		5. Pardosele
	
28	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris
	100m2	0,320	
29	CA02B2
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)
	m3	3,200	
30	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de  hidroizolatiei pe suprafete orizontale /,,AQUAMAST,,
	m2	32,000	
31	CE13A
	Hidroizolarea cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu /HPP /
	m2	32,000	
32	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa Br d4 150x150 /
	kg	43,200	
33	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	32,000	
34	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	32,000	
35	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	32,000	
36	CA03D2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) /piedestal /
	m3	1,600	
37	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	8,200	
		6. Tamplarie
	
38	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv
	m2	1,300	
39	CK03A
	Usi din lemn interioare  gata confectionate /Usa existenta /
	m2	2,070	
40	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	3,360	
41	RpCQ02C
	Inlocuirea geamurilor termopan cu geam ornament sau colorate, in ochiuri peste 0,25 mp la ferestre din mase plastice
	m2	2,900	
42	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m	15,500	
43	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate  pentru sustineri  /pentru goluri de usa /
	kg	94,900	
44	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul
	m2	3,200	
		7. Tencuieli interioare
	
45	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100 
	m2	54,800	
46	CF54B
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor /Hidro /
	m2	67,000	
47	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane /Hidro /
	m2	32,000	
48	CI06C8
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare   executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	47,000	
49	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Amorsa Supraton /
	m2	59,400	
50	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	59,400	
51	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Amorsa Supraton /
	m2	59,400	
52	CF57A kmat=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor /k=2 materiale ,utilaj /
	m2	113,000	
53	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Amorsa Supraton /
	m2	113,000	
54	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	113,000	
55	CK26C
	Pervazuri montate la tavan din penopolistirol
	m	43,200	
		8. Dispartituri
	
56	CK27B
	Dispartituri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii
	m2	24,000	
		9. Incalzire
	
57	RpIB01B
	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane unite si sectiune eliptica, pentru functionarea cu apa calda /sectiile de radiator existente /
	m2	5,000	
58	RpIB08A
	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor
	m2	5,000	
59	IB02A
	Convectoradiator tip panou - CRP, avind un rind de tevi si racordat prin mufe/22PKKP 500x1400 /
	buc	3,000	
60	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm
	buc	6,000	
61	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"
	buc	3,000	
62	IC30C
	Coturi avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"
	buc	6,000	
63	AcE51A
	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel a radiatoarelor
	piesa	10,000	
64	RpCR25B
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta
	m2	5,000	
65	RpCR27A2
	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta
	m	12,500	
		10. Apa calda ,apa rece
	
66	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Tevi din polipropilena ф25x2,5)
	m	31,000	
67	Pret firmei
	Cot din polipropilena d25
	buc	6,000	
68	Pret firmei
	Teu din polipropilena d25x20
	buc	6,000	
69	SF01A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	m	31,000	
70	SF05A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"
	m	31,000	
71	SD06C
	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1". (Robinet cu ventil de inchidere d25)
	buc	2,000	
72	SD05B
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" . (Robinet cu ventil de inchidere d20)
	buc	4,000	
73	SC04A
	Lavoar   montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. /Lavuar Carina,,Cersanit,,55x40
	buc	4,000	
74	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere,   avind diametrul de 1/2"
	buc	4,000	
75	SE44A
	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 80 l  
	buc	1,000	
76	pret de piata
	Boiler electric
	buc	1,000	
		11. Canalizare interioara
	
77	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	6,500	
78	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	4,000	
79	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	18,000	
80	Pret de piata
	Teu d100mm
	buc	1,000	
81	Pret de piata
	Cot d100mm
	buc	10,000	
82	Pret de piata
	Revizie d100mm
	buc	1,000	
83	Pret de piata
	Cruce d100mm
	buc	1,000	
84	SC08A
	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat 
	buc	7,000	
85	SC09A
	Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a./Orion Sanita f.Supraten /
	buc	2,000	
86	RpCU05B
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime
	buc	1,000	
87	RpCU05H1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	1,000	
		12. Retele canalizare exterioare
	
88	TsC58B
	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 
	100 m3	0,400	
89	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	4,900	
90	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm /SN2M d110 /
	m	81,000	
91	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3	6,700	
92	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	44,900	
93	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv
	m3	44,900	
94	RpCU05B
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime
	buc	6,000	
95	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m	8,100	
96	AcE10A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 
	m3	1,040	
97	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului 
	buc	2,000	
		13. Retele aprovizionare apa exterioare
	
98	TsC58B
	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 
	100 m3	0,200	
99	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	2,800	
100	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de   32  PN16 Pe100 SDR11
	m	47,000	
101	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3	3,800	
102	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3	17,800	
103	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv
	m3	17,800	
104	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	1,000	
105	SD07D
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" 
	buc	2,000	
106	SA35A
	Trecere 32x25mm
	buc	1,000	
		14. Iluminat electric
	
107	08-02-401-1
	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2
	100 m	0,520	
108	pret de piata
	Cablu electric VVG 5x4mm2
	m	27,000	
109	pret de piata
	Cablu electric VVG 3x2.5mm2
	m	25,000	
110	08-03-572-1
	Bloc de comanda de executare deschisa , montat pe perete
	buc	1,000	
111	Pret de piata
	Dulap electric
	buc	1,000	
112	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 /LPO 2x36 /
	100 buc	0,040	
113	pret de piata
	Corp iluminat LPO 2x36
	buc	4,000	
114	08-03-591-4
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,020	
115	pret de piata
	Intrerupator  cu 2 clape
	buc	2,000	
116	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm /Tava gofrata /
	100 m	0,270	
117	pret de piata
	Tava gofrata d20mm
	m	27,000	
118	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc	2,000	
119	pret de piata
	Automat 47-29 3 25A
	buc	2,000