____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   DETS Botanica
2. Organizatorul procedurii de achiziţie DETS Botanica
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de construcție la LT Mircea cel Batran
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Fațada	
1	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	210,0000
	
2	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli  exterioare driscuite la pereti	m2	188,6200
	
3	RpCJ34A
	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade	m2	188,6200
	
4	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	188,6200
	
5	RpCG17A
	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate 4VR-1 150*150mm (plase VR norma=1,43) , cu d=4 mm,  mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2	188,6200
	
6	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	188,6200
	
7	CN11B
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	188,6200
	
8	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - , burlane, cu recuperarea materialelor	m	14,9000
	
9	CE21A3
	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat,  inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mici sau egale cu 20 m (montarea burlanului demontat anterior)	m	14,9000
	
		2. Soclu	
10	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	55,1400
	
11	RpCJ34A
	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade	m2	55,1400
	
12	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	55,1400
	
13	RpCG17A
	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate 4VR-1 150*150mm (plase VR norma=1,43) , cu d=4 mm,  mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2	55,1400
	
14	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de Polistiren XPS gr=100mm	m2	31,7800
	
15	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	86,9200
	
16	CI22B
	Placaj din piatra de cosauti fixate pe adeziv.
	m2	86,9200
	
17	CE23B2
	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime  fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m	74,7300
	
18	CE25A
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	74,7300
	
		3. Scari	
19	RpCP45D
	Demontarea balustradelor  metalice etc
	kg	126,0000
	
20	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat,	m2	109,1000
	
21	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	327,3000
	
22	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	109,1000
	
23	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat,	m2	109,1000
	
24	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat),	m2	109,1000
	
25	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	12,6000
	
26	CH06D
	Mina curenta din inox (Balustrada din inox)
	m	36,4000
	
		4. Tamplarie
	
27	RpCP45A
	Demontarea usilor metalice
	kg	315,7000
	
28	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - exterioara	m2	17,2500
	
29	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	3,0000	
30	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,0000	
		5. Perete din beton/scaun	
31	RpCB18C
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat  in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	53,4400
	
32	TsA20D
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren foarte tare	m3	20,8750
	
33	TsI50C10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	74,3150
	
34	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,7431
	
35	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	8,3500
	
36	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, stratul din piatra sparta	m3	8,3500
	
37	CA02C1
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	8,3500
	
38	CB03B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse	m2	192,0000
	
39	CC02I4
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in  pereti si diafragme,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	577,2000
	
40	CC02J1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv,  in  pereti si diafragme la  inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	412,1600
	
41	CA03H1
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pe lungimi mai mari de 15 m, beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	53,4400
	
42	IzF53A
	Executarea manuala a rostului de dilatare din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	1,2800
	
43	CE26A
	Grinzi din lemn pentru scaun 50x50mm -  1,044m3; Rigle din lemn 100x30mm - 0.252m3; (se exclud: cuiele, scoabele, buloanele, piulitele, saibele, suruburile); (se adauga:suruburi 8x120 - 315buc.; suruburi pentru lemn - 1050buc)	m2	66,8000
	
44	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei	m3	1,3000	
45	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei	m3	1,3000	
46	CN19B
	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici  aplicate pe timplarie de lemn  cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	94,0000
	
47	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	315,0000
	
48	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu ancora chimica HILTI HIT-HY 150 sau analog, dupa instalatii sau consolidari (consum 0.100 kg/buc)	buc	315,0000
	
		6. Lucrari diverse	
49	TrB01A1-5
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	258,0000
	
50	TsI50C10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	258,0000