Replanificarea încaperii de la parter pentru amplasarea unui Angeograf în incinta blocului nr. 1 a Spitalului de Neurologie si Neurochirurgie, din str. Korolenco, 2, mun. Chisinau		
(denumirea obiectivului)		
DEVIZ  LOCAL № 4-1-1
 Retele electrice externe (REAE)
Valoarea de deviz  	
Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucrari de constructie					
		1.1. Lucrari de terasament
					
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m	32,00			
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3	1,92			
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 
	m3	4,00			
4	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu
	m3	100,50			
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	71,50			
6	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv
	m3	71,50			
							
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3	0,29			
8	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t	40,60			
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris
	m3	1,60			
10	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala 
	m2	16,00			
11	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 
	m2	16,00			
12	GD59A	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte PVC avind diametrul de 110 mm
	m	60,00			
13	GD59A	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte PVC avind diametrul de 63 mm
	m	20,00			
14	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee
	100 m	1,30			
15		Nisip
	m3	31,10			
16	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu
	100 m	1,30			
17		Caramida 240x115x63
	buc	2 688,00			
							
		Total	 Lei				
		Total Lucrari de terasament
Inclusiv salariu					
							
		Total					
		Asigurari sociale					
		Transport					
		Total					
		Cheltuieli de regie					
		Total					
		Beneficiul					
		Total Lucrari de constructie
Inclusiv salariu					
		2. Montare utilaj
					
18	08-02-141-3	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg (Cablu de alimentare cu conductori din aluminiu, izolati in PVC, cu armura din doua bande de otel, cu manta exterioara de tip БбШв cu sectiunea 4*240)	100 m	4,40			
19		Cablu АПБбШв 4*240
	m	440,00			
20	08-02-165-1	Manson  terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (Manson terminal cu izolatie din plastic pentru cablu 4*240mm2, U=1000V)	buc	6,00			
21		Manson terminal cu izolatie din plastic pentru cablu 4*240mm2, U=1000V ПКтп4(150-240)-1	buc	6,00			
22	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de control cu conductori din cupru, izolati in PVC, cu armura din doua bande de otel, cu manta exterioara de tip  БбШв cu sectiunea 10*2.5)	100 m	1,55			
23		Cablu din cupru 10*2.5-0.66
	m	155,00			
24	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat industrial tripolar, "C" In=400A, Un=400V cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetic 1.5.....12 (Reconstructia ID-0.4kV, PT-1822)	buc	2,00			
25	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat industrial tripolar, "C" In=400A, Un=400V cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetic 1.5.....12 (Reconstructia ID-0.4kV, a generatorului)	buc	1,00			
							
		Total	 Lei				
		Asigurari sociale					
		Transport					
		Total					
		Cheltuieli de regie	76 %			 
	
		Total	 				
		Beneficiul					
		Total Montare utilaj
Inclusiv salariu					
		3. Utilaj					
26		 Intrerupator automat industrial tripolar, "C" In=400A, Un=400V cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetic 1.5.....12	buc	2.00			
27		 Intrerupator automat industrial tripolar, "C" In=400A, Un=400V cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetic 1.5.....12	buc	1.00			
							
		Total					
		Depozitare utilaj					
		Total Utilaj
Inclusiv salariu					

		Total					
		TVA					
		
Total deviz:
Inclisiv salariu					

                              Inginer șef                                                        Eugeniu Scurtu

Tel.067138000