Instalarea ferestrelor din PVC
 a blocului dministrative IP Ciocana DP Chisinau, 
str. Voluntarilor 3/1	Formular Nr.1
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitatile de lucrari № 1
 Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (mаrcа SA)

Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
 		1. Демонтажные работы
			
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка дер.окон )
	m2	238,700
	
 2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка подокон. досок)
	m	133,000
	
 3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка отливов)
	m	133,000
	
 4	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора от разборок)
	t	9,000
	
 5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)
	t	9,000

		2. Окна
			
6	CK57B	Instalarea  ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2. 1730x1300 mm - 92 buc; 2350x1350 mm - 10 buc	m2	238,700
	
 7	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски) b=300mm
	m	133,000
	
 8	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu  (отливы) b=175 mm
	m	133,00

		3. Внутренняя отделка
			
		3.1. Стены
			
9	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная  стен толщ.20мм) Tocurilor in jurul ferestrelor	m2	150,000
	
 10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен  и перегородок толщиной 5 мм,  вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	150,000
	
 11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	m2	150,000
	
 12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)	m2	150,000
	
 13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен)	m2	150,000

					

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)