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	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1
Reparatie
	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de demolare

	
	

	1
	RpCB18F

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu (Demolare anexa, prag din spate, pereu)

	m3
	25,00


	 2
	RCsJ37A

	Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la fatada

	m2
	970,50


	 3
	RCsI41A

	Demontarea elementelor de acoperis - burlane

	m
	108,00


	 4
	RCsO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi exterioare)

	m2
	5,80


	 5
	RCsO56A

	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)

	m2
	11,00


	 6
	RpCP45D

	Demontarea copertine, balustrade

	kg
	325,00


	 7
	RCsU09C

	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)

	t
	100,00


	 8
	TRI1AA06C2

	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2

	t
	100,00


	 9
	TsI51C5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km

	t
	100,00


	 
	
	Capitolul 2. Lucrari de reparatie fatada

	
	

	10
	RCsJ32H

	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin perierea cu peria de sirma spalare cu sub presiune

	m2
	970,50


	 11
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact

	m2
	970,50


	 12
	CC03A

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x5mm)

	kg
	2 038,05


	 13
	CF02A

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton

	m2
	970,50


	 14
	CF02E5

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar marca M 25-T, driscuita din gros (brut) pe zidarie sau beton, in pod, subsoluri etc., diferentele in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=6 pentru material si utilaj)

	m2
	970,50


	 15
	RpCJ06C

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime

	m
	360,00


	 16
	R8A17A

	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise 40cmx180m.l.

	m2
	72,00


	 17
	R8A15B

	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10 ) ( Sablon  40 cm, K=2,14  la  manopera, se  adauga  cherestea - 0.002 m3, tabla  zincata - 0.14 kg )

	buc
	1,00


	 18
	R8A04A

	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti

	m2
	72,00


	 19
	R8A17A

	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, 20cm x 316m.l.

	m2
	63,20


	 20
	R8A15B

	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10  ( Sablon  200 cm, K=2,14  la  manopera, se  adauga  cherestea - 0.002 m3, tabla  zincata - 0.14 kg )

	buc
	1,00


	 21
	R8A04A

	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti

	m2
	63,20


	 22
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	841,00


	 23
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	841,00


	 24
	CN54B

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	841,00


	 25
	CN11A

	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate  pe glet existent

	m2
	841,00


	 26
	CI21B

	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Placi portelanat minim 8mm grosime, la soclu)

	m2
	261,90


	 
	
	Capitolul 3. Timplarie

	
	

	27
	CK23A

	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Ferestre  din mase plastice Clasa A, minim 5 camere, cu geamuri termopan)

	m2
	11,00


	 28
	CK25A

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv

	m2
	5,80


	 29
	CK26B

	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250mm

	m
	71,25


	 
	
	Capitolul 4. Lucrari de reparatie praguri

	
	

	30
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	21,00


	 31
	CI24A

	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm

	m2
	25,00


	 32
	CH06A

	Mina curenta metalica montata pe suporti de 90 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox 900mm innaltime)

	m
	13,00


	 33
	CK26B

	Profil din aluminiu cu acoperire antiderapanta la scari

	m
	41,25


	 
	
	Capitolul 5. Constructia copertinelor

	
	

	34
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	495,00


	 35
	IzD03A

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina

	t
	0,50


	 36
	CE06A1

	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.

	m2
	17,50


	 37
	CE22A

	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv existente

	m
	108,00


	 38
	CE22A

	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv

	m
	25,00


	 39
	CE20A

	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (jgheab d 125mm)

	m
	6,50


	 
	
	Capitolul 6. Lucrari de executie a pereului

	
	

	40
	TsE01B

	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu

	100m2
	1,85


	 41
	TsD04A

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv

	m3
	37,00


	 42
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris

	m3
	27,75


	 43
	CB01A

	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile

	m2
	37,00


	 44
	CA02C1

	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  (Beton С20/25)

	m3
	27,75



 
						
	                                                                                                         
