Reparatia capitala a registraturii, retelelor ingineresti, fatadei si a acoperisului edificiului Serviciului de Informatii si Securitate al Republicii Moldova situat in mun. Chisinau	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-1
Amenajarea teritoriului (PG)

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Sistematizari verticale
			
1	DG05A
	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice
	m2	580,2000
	
 2	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta
	m3	87,0000
	
 3	TrI1AA02F2
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2
	t	185,0000
	
 4	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
	t	185,0000
	
 5	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II
	100m2	6,1870
	
 6	TsD06B
	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t
	100 m3	0,9300
	
 		Capitolul 2. Pavaj vibropresat gr.60 mm
			
7	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire
	m3	58,0000
	
 8	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip
	m3	29,0000
	
 9	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat min. 60 mm grosime asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm  (Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	580,2000
	
 10	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Borduri 1000x300x150mm)
	m	114,2400
	
 		Capitolul 3. Inverzirea teritoriului
			
11	TsH05C
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime
	m2	38,5000
	
 12	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%
	100m2	0,3850
	
 13	TsH12A
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti
	100m2	0,3850
	
 		Capitolul 4. Forme arhitecturale mici
			
14	Pretul furnizorului
	Bariera automata acces auto (inclusiv accesoriile si montarea)
	buc	1,0000

						

	
Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.