Lucrari de reparatie si reconstructie a incaperilor fostului  gimnaziu pentru amplasarea grupelor de copii a Gradinitei  din s. Salcuta	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie
			
		Capitolul 1.1. Lucrari de demontare
			
1	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri de calcar sau BCA
	m2	178,000	
 2	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	66,200	
 3	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	492,000	
 4	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2	5,000	
 5	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane
	m2	492,000	
 6	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 
	m2	670,000	
 7	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la soclu
	m2	83,000	
 8	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu - la pereu
	m3	9,200	
 9	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t	140,000	
 10	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 5 km
	t	140,000	
 		Capitolul 1.2. Lucrari de reparatie interioare Grupa nr.1
			
		Capitolul 1.2.1. Tambur, Dezbracator
			
11	CA02A
	Beton simplu turnat in egalizari, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3.5
	m3	0,430	
 12	CA03D2
	Beton turnat in fundatii sub pereti despartitori, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) 
	m3	1,314	
 13	CC01F
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg	21,870	
 14	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatii sub pereti despartitori inclusiv sprijinirile
	m2	8,200	
 15	CD60С
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m 
	100m2	0,066	
 16	CD64A
	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m 
	m3	8,500	
 17	RpCD08A
	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp
	kg	95,000	
 18	CF15A
	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	63,400	
 19	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	63,400	
 20	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	63,400	
 21	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti
	m2	63,400	
 22	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor
	m2	63,400	
 23	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	63,400	
 24	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti
	m2	63,400	
 25	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (tavan) 
	m2	16,800	
 26	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (tavan)
	m2	16,800	
 27	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor 
	m2	16,800	
 28	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	16,800	
 29	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)
	m2	16,800	
 30	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris - pardoseli
	m3	0,840	
 31	RpCK31A2
	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)
	m2	16,800	
 32	RpCD08C
	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele
	kg	25,000	
 33	RpCK01B1
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)
	m2	16,800	
 34	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez 
	m2	16,800	
 		Capitolul 1.2.2. Sala de grupa
			
35	CA02A
	Beton simplu turnat in egalizari, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3.5
	m3	0,430	
 36	CA03D2
	Beton turnat in fundatii sub pereti despartitori, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) 
	m3	1,136	
 37	CC01F
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg	19,130	
 38	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in fundatii sub pereti despartitori, inclusiv sprijinirile
	m2	7,100	
 39	CD60С
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m 
	100m2	0,199	
 40	CD64A
	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (zidirea golurilor)
	m3	1,440	
 41	RpCD08A
	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp
	kg	123,000	
 42	CF15A
	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	82,000	
 43	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	82,000	
 44	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	82,000	
 45	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	82,000	
 46	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor
	m2	82,000	
 47	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	82,000	
 48	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti
	m2	82,000	
 49	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	49,940	
 50	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	49,940	
 51	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor 
	m2	49,940	
 52	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	49,940	
 53	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)
	m2	49,940	
 54	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris la pardoseala
	m3	2,500	
 55	RpCK31A2
	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)
	m2	49,940	
 56	RpCD08C
	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele
	kg	90,000	
 57	RpCK01B1
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)
	m2	49,940	
 58	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	49,940	
 		Capitolul 1.2.3. Dormitor
			
59	CD64A
	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (zidirea golurilor)
	m3	0,900	
 60	RpCD08A
	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp
	kg	125,000	
 61	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	82,600	
 62	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	82,600	
 63	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	82,600	
 64	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	82,600	
 65	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor
	m2	82,600	
 66	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	82,600	
 67	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti
	m2	82,600	
 68	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	47,490	
 69	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	47,490	
 70	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor 
	m2	47,490	
 71	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	47,490	
 72	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan
	m2	47,490	
 73	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris la pardosea
	m3	2,370	
 74	RpCK31A2
	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)
	m2	47,490	
 75	RpCD08C
	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosea
	kg	85,000	
 76	RpCK01B1
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)
	m2	47,490	
 77	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	47,490	
 		Capitolul 1.2.4. Grup sanitar
			
78	RpCD08A
	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp
	kg	82,000	
 79	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	54,000	
 80	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	29,000	
 81	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	29,000	
 82	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	29,000	
 83	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor 
	m2	29,000	
 84	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	29,000	
 85	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti
	m2	29,000	
 86	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	25,400	
 87	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	10,900	
 88	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	10,900	
 89	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor 
	m2	10,900	
 90	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	10,900	
 91	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan
	m2	10,900	
 92	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris la pardosele
	m3	0,545	
 93	RpCK31A2
	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)
	m2	10,900	
 94	RpCD08C
	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele
	kg	20,000	
 95	RpCK01B1
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)
	m2	10,900	
 96	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	10,900	
 		Capitolul 1.2.5. Zona pentru distribuirea hranei
			
97	RpCD08A
	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp
	kg	25,000	
 98	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	16,100	
 99	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	8,300	
 100	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	8,300	
 101	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	8,300	
 102	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor
	m2	8,300	
 103	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	8,300	
 104	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti
	m2	8,300	
 105	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	7,800	
 106	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	3,200	
 107	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	3,200	
 108	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 
	m2	3,200	
 109	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	3,200	
 110	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan
	m2	3,200	
 111	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	0,160	
 112	RpCK31A2
	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)
	m2	3,200	
 113	RpCD08C
	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele
	kg	6,000	
 114	RpCK01B1
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)
	m2	3,200	
 115	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	3,200	
 		Capitolul 1.3. Lucrari de reparatie interioare Grupa nr.2
			
		Capitolul 1.3.1. Tambur, Dezbracator
			
116	CA02A
	Beton simplu turnat in egalizari, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3.5
	m3	0,610	
 117	CA03D2
	Beton turnat in fundatii sub pereti despartitori, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) 
	m3	1,620	
 118	CC01F
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg	27,100	
 119	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatii sub pereti despartitori inclusiv sprijinirile
	m2	10,100	
 120	CD60С
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m 
	100m2	0,124	
 121	CD64A
	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m inclusiv zidirea golurilor
	m3	7,600	
 122	RpCD08A
	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp
	kg	120,000	
 123	CF15A
	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	79,020	
 124	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	79,020	
 125	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	79,020	
 126	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti
	m2	79,020	
 127	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor
	m2	79,020	
 128	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	79,020	
 129	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti
	m2	79,020	
 130	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (tavan) 
	m2	26,800	
 131	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (tavan)
	m2	26,800	
 132	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor 
	m2	26,800	
 133	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	26,800	
 134	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)
	m2	26,800	
 135	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris - pardoseli
	m3	1,340	
 136	RpCK31A2
	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)
	m2	26,800	
 137	RpCD08C
	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele
	kg	47,000	
 138	RpCK01B1
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)
	m2	26,800	
 139	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez 
	m2	26,800	
 		Capitolul 1.3.2. Sala de grupa
			
140	CA02A
	Beton simplu turnat in egalizari, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3.5
	m3	0,420	
 141	CA03D2
	Beton turnat in fundatii sub pereti despartitori, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) 
	m3	1,120	
 142	CC01F
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg	18,700	
 143	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in fundatii sub pereti despartitori, inclusiv sprijinirile
	m2	7,000	
 144	CD60С
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m 
	100m2	0,200	
 145	RpCD08A
	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp
	kg	120,000	
 146	CF15A
	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	78,200	
 147	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	78,200	
 148	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	78,200	
 149	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	78,200	
 150	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor
	m2	78,200	
 151	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	78,200	
 152	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti
	m2	78,200	
 153	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	59,610	
 154	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	59,610	
 155	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor 
	m2	59,610	
 156	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	59,610	
 157	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)
	m2	59,610	
 158	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris la pardoseala
	m3	2,980	
 159	RpCK31A2
	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)
	m2	59,610	
 160	RpCD08C
	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele
	kg	104,000	
 161	RpCK01B1
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)
	m2	59,610	
 162	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	59,610	
 		Capitolul 1.3.3. Dormitor
			
163	RpCD08A
	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp
	kg	123,000	
 164	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	81,000	
 165	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	81,000	
 166	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	81,000	
 167	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	81,000	
 168	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor
	m2	81,000	
 169	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	81,000	
 170	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti
	m2	81,000	
 171	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	48,430	
 172	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	48,430	
 173	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor 
	m2	48,430	
 174	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	48,430	
 175	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan
	m2	48,430	
 176	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris la pardosea
	m3	2,420	
 177	RpCK31A2
	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)
	m2	48,430	
 178	RpCD08C
	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosea
	kg	85,000	
 179	RpCK01B1
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)
	m2	48,430	
 180	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	48,430	
 		Capitolul 1.3.4. Grup sanitar
			
181	RpCD08A
	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp
	kg	68,000	
 182	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	45,000	
 183	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	25,000	
 184	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	25,000	
 185	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	25,000	
 186	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor 
	m2	25,000	
 187	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	25,000	
 188	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti
	m2	25,000	
 189	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	20,000	
 190	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	10,800	
 191	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	10,800	
 192	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor 
	m2	10,800	
 193	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	10,800	
 194	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan
	m2	10,800	
 195	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	0,540	
 196	RpCK31A2
	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)
	m2	10,800	
 197	RpCD08C
	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele
	kg	20,000	
 198	RpCK01B1
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)
	m2	10,800	
 199	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	10,800	
 		Capitolul 1.3.5. Zona pentru distribuirea hranei
			
200	RpCD08A
	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp
	kg	24,000	
 201	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	15,850	
 202	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	8,200	
 203	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	8,200	
 204	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	8,200	
 205	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor
	m2	8,200	
 206	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	8,200	
 207	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti
	m2	8,200	
 208	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	7,650	
 209	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	3,040	
 210	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	3,040	
 211	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 
	m2	3,040	
 212	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	3,040	
 213	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan
	m2	3,040	
 214	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris la pardosele
	m3	0,150	
 215	RpCK31A2
	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)
	m2	3,040	
 216	RpCD08C
	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele
	kg	6,000	
 217	RpCK01B1
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)
	m2	3,040	
 218	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	3,040	
 		Capitolul 1.4. Lucrari de reparatie interioare Grupa nr.3
			
		Capitolul 1.4.1. Tambur, Dezbracator
			
219	CA02A
	Beton simplu turnat in egalizari, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3.5
	m3	0,900	
 220	CA03D2
	Beton turnat in fundatii sub pereti despartitori, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) 
	m3	2,400	
 221	CC01F
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg	40,000	
 222	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatii sub pereti despartitori inclusiv sprijinirile
	m2	15,000	
 223	CD60С
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m 
	100m2	0,260	
 224	CD64A
	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m inclusiv zidirea golurilor
	m3	7,400	
 225	RpCD08A
	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp
	kg	150,000	
 226	CF15A
	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	101,300	
 227	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	101,300	
 228	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	101,300	
 229	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti
	m2	101,300	
 230	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor
	m2	101,300	
 231	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	101,300	
 232	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti
	m2	101,300	
 233	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (tavan) 
	m2	35,800	
 234	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (tavan)
	m2	35,800	
 235	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor 
	m2	35,800	
 236	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	35,800	
 237	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)
	m2	35,800	
 238	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris - pardoseli
	m3	1,790	
 239	RpCK31A2
	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)
	m2	35,800	
 240	RpCD08C
	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele
	kg	63,000	
 241	RpCK01B1
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)
	m2	35,800	
 242	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez 
	m2	35,800	
 		Capitolul 1.4.2. Sala de grupa
			
243	CA02A
	Beton simplu turnat in egalizari, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3.5
	m3	0,460	
 244	CA03D2
	Beton turnat in fundatii sub pereti despartitori, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) 
	m3	1,230	
 245	CC01F
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg	20,400	
 246	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in fundatii sub pereti despartitori, inclusiv sprijinirile
	m2	7,700	
 247	CD60С
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m 
	100m2	0,220	
 248	CD64A
	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (zidirea golurilor)
	m3	0,940	
 249	RpCD08A
	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp
	kg	175,000	
 250	CF15A
	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	117,200	
 251	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	117,200	
 252	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	117,200	
 253	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	117,200	
 254	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor
	m2	117,200	
 255	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	117,200	
 256	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti
	m2	117,200	
 257	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	80,830	
 258	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	80,830	
 259	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor 
	m2	80,830	
 260	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	80,830	
 261	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)
	m2	80,830	
 262	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris la pardoseala
	m3	4,000	
 263	RpCK31A2
	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)
	m2	80,830	
 264	RpCD08C
	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele
	kg	140,000	
 265	RpCK01B1
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)
	m2	80,830	
 266	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	80,830	
 		Capitolul 1.4.3. Dormitor
			
267	RpCD08A
	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp
	kg	120,000	
 268	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	82,300	
 269	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	82,300	
 270	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	82,300	
 271	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	82,300	
 272	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor
	m2	82,300	
 273	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	82,300	
 274	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti
	m2	82,300	
 275	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	47,520	
 276	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	47,520	
 277	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor 
	m2	47,520	
 278	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	47,520	
 279	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan
	m2	47,520	
 280	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris la pardosea
	m3	2,370	
 281	RpCK31A2
	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)
	m2	47,520	
 282	RpCD08C
	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosea
	kg	83,000	
 283	RpCK01B1
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)
	m2	47,520	
 284	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	47,520	
 		Capitolul 1.4.4. Grup sanitar
			
285	RpCD08A
	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp
	kg	75,000	
 286	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	51,000	
 287	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	28,600	
 288	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	28,600	
 289	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	28,600	
 290	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor 
	m2	28,600	
 291	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	28,600	
 292	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti
	m2	28,600	
 293	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	22,100	
 294	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	12,700	
 295	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	12,700	
 296	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor 
	m2	12,700	
 297	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	12,700	
 298	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan
	m2	12,700	
 299	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris la pardosele
	m3	0,600	
 300	RpCK31A2
	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)
	m2	12,700	
 301	RpCD08C
	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele
	kg	25,000	
 302	RpCK01B1
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)
	m2	12,700	
 303	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	12,700	
 		Capitolul 1.4.5. Zona pentru distribuirea hranei
			
304	RpCD08A
	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp
	kg	25,000	
 305	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	17,400	
 306	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	9,000	
 307	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	9,000	
 308	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	9,000	
 309	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor
	m2	9,000	
 310	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	9,000	
 311	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti
	m2	9,000	
 312	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	8,400	
 313	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	3,600	
 314	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	3,600	
 315	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 
	m2	3,600	
 316	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	3,600	
 317	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan
	m2	3,600	
 318	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris la pardosele
	m3	0,180	
 319	RpCK31A2
	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)
	m2	3,600	
 320	RpCD08C
	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele
	kg	6,300	
 321	RpCK01B1
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)
	m2	3,600	
 322	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	3,600	
 		Capitolul 1.4.6. Incapere auxiliara
			
323	RpCD08A
	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp
	kg	75,000	
 324	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	49,800	
 325	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	49,800	
 326	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	49,800	
 327	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	49,800	
 328	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor
	m2	49,800	
 329	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	49,800	
 330	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti
	m2	49,800	
 331	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	17,490	
 332	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	17,490	
 333	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor 
	m2	17,490	
 334	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	17,490	
 335	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan
	m2	17,490	
 336	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris la pardosea
	m3	0,870	
 337	RpCK31A2
	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)
	m2	17,490	
 338	RpCD08C
	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosea
	kg	30,000	
 339	RpCK01B1
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)
	m2	17,490	
 340	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	17,490	
 		Capitolul 1.5. Consolidarea golurilor de usa si fereastra si a fisurilor
			
341	CA04B
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv
	m3	5,000	
 342	CC01A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 6 mm 
	kg	63,000	
 343	CC01A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 8 mm 
	kg	197,500	
 344	CC01A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 8 mm, 125 buc, L=0.8 m
	kg	39,500	
 345	CC01B
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 18 mm 
	kg	176,000	
 346	CC01B
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 22 mm 
	kg	137,100	
 347	CB02B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	78,000	
 348	CL08A
	Elemente metalice ( Grinda profil U12 ) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare
	t	0,150	
 349	CL08A
	Elemente metalice ( Grinda profil U18 ) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare
	t	0,192	
 350	RpCU05I
	Executarea strapungerilor pentru agrafe sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm
	buc	180,000	
 		Capitolul 1.6. Schimbarea usilor si ferestrelor
			
351	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp 
	m2	3,420	
 352	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 
	m	5,000	
 353	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	5,000	
 354	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	14,400	
 355	CK27B
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii - perete despartitor la blocurile sanitare din PVC (L=1.2m x H=2.2m)
	m2	13,000	
 356	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m
	m2	21,000	
 		Capitolul 1.7. Retele de alimentare cu apa si canalizare, incalzire
			
357	TsC02B11
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodaririi apelor
	100 m3	0,360	
 358	TsA16E1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru conducte  pentru apa si canalizare, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu
	m3	5,400	
 359	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3	7,200	
 360	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	22,000	
 361	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	22,000	
 362	AcA12B
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 32 mm
	m	15,000	
 363	RpCU06F
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2
	m	200,000	
 364	SA16B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm
	m	26,000	
 365	SA16A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm
	m	120,000	
 366	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	50,000	
 367	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	33,000	
 368	SB28A
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.
	buc	3,000	
 369	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	65,000	
 370	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	21,000	
 371	RpSD20A
	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
	buc	16,000	
 372	RpSD24A
	Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijei la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 15-20 mm
	buc	3,000	
 373	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"
	buc	1,000	
 374	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	12,000	
 375	SC06A
	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida 
	buc	3,000	
 376	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	15,000	
 377	SC07B1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P
	buc	9,000	
 378	SC02A
	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.
	buc	3,000	
 379	SC18A
	Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2"
	buc	3,000	
 380	IC12A
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm
	m	16,000	
 		Capitolul 1.8. Lucrari de reparatie exterioare
			
		Capitolul 1.8.1. Acoperis
			
381	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis (ARDEZIE)
	m2	730,000	
 382	RCsH33C
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor
	m2	730,000	
 383	CE41A
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic  (с раствором огнебиозащита) - se ia in calcul 20 % din suprafata totala a acoperisului
	m3	0,870	
 384	CE30A
	Asterala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din sipci 100x32 mm (7.68 m3), la constructii obisnuite. 
	m2	672,100	
 385	CE31B
	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,7 m Sipci 100x32 mm
	m2	87,900	
 386	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei.
	m3	9,440	
 387	CN51E
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.
	100m2	7,600	
 388	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate
	m2	672,100	
 389	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
	m2	760,000	
 390	CN17A
	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - la streasina
	m2	87,900	
 391	CK26B
	Opritori de zapada
	m	108,000	
 392	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv  d-150mm
	m	130,000	
 393	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d-120mm
	m	110,000	
 		Capitolul 1.8.2. Fatade
			
394	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	650,000	
 395	RpCD08A
	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp
	kg	860,000	
 396	CF15A
	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	579,000	
 397	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m	354,000	
 398	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	650,000	
 399	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti
	m2	579,000	
 400	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) in jurul tocurilor si pervazurilor la usi si ferestre exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" 
	m2	71,000	
 401	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2	600,000	
 		Capitolul 1.8.3. Soclu
			
402	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la soclu
	m2	83,000	
 403	CF15A
	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la soclu
	m2	83,000	
 404	CI22B
	Placi din piatra artificiala (la soclu)  fixate pe adeziv,  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 
	m2	85,000	
 		Capitolul 1.8.4. Praguri
			
405	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate
	m3	14,000	
 406	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului la praguri
	m2	20,000	
 407	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	1,660	
 408	CC03C
	Montare plase sudate, la praguri
	kg	50,000	
 409	CA02C
	Beton simplu turnat  la praguri, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice 
	m3	16,350	
 410	CI09B
	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la exterior , aplicate cu adeziv
	m2	45,000	
 411	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada
	kg	130,000	
 		Capitolul 1.8.5. Pereu
			
412	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate
	m3	19,300	
 413	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	6,420	
 414	DE18B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm 
	m2	128,500	
 415	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm
	m	111,000	
 		Capitolul 1.9. Amenajarea teritoriului
			
416	RpDB37A
	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice
	m2	341,500	
 417	TsA01B1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, teren mijlociu
	m3	63,200	
 418	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	21,000	
 419	DE18B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm 
	m2	421,500	
 420	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm
	m	389,000	
 		Capitolul 1.10. Retele electrice interioare
			
421	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp
	m	395,000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare - Retele electrice interioare
			
422	RpEA05B
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm-gofra
	m	395,000	
 423	RpEG16A
	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie metalica cu 12 circuite fara monopolari - cutie pentru intrerupatoarele automate
	buc	3,000	
 424	RpEE09A
	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolar: BA47-29/3/C16A - 9 buc., BA47-29/3/C25A - 3 buc., cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A
	buc	12,000	
 425	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp
	m	395,000	
 426	590 - 4002
	Cablu VVGng - 3 x 1.5
	m	225,000	
 427	590 - 406
	Cablu VVGng - 3 x 2.5
	m	100,000	
 428	590 - 408
	Cablu VVGng - 3 x 5
	m	70,000	
 429	RpEF02C
	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi 4x18
	buc	47,000	
 430	RpEF02B
	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip Omega 1x11 
	buc	9,000	
 431	507 - 0109
	Lampa LB-18
	buc	188,000	
 432	507 - 0107
	Lampa Б215-235-60
	buc	9,000	
 433	RpEE14C
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip IP44
	buc	15,000	
 434	RpEE03B
	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc	15,000