Gimnaziul din s.Ilenuța, r.Fălești. Bucătăria	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări № 01-19-cor.2

Lucrări de reparație la Gimnaziul Ilenuța din s. Ilenuța, r-nul Fălești (bucătăria)
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Bucătărie			
		Capitolul 1.1. Tîmplărie interioară			
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,77	
 2	CK26A
	Glafuri (pervazuri din mase plastice b=300 mm) montate la ferestre din mase plastice (la ferestruica de transmitere)	m	1,10	
 3	CK25A
	Usi confectionate din profiluri PVC late, miez din metal, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,77	
   		Capitolul 1.2. Finisare interioară - tavane			
4	RpCR29A
	Curatarea cu spaclu a vopselei vechi la tavane, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa 	m2	77,13	
 5	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa-grund ,,Supraton,, 	m2	77,13	
 6	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat ,,Rotband,, la tavane, preparare manuala a mortarului	m2	77,13	
 7	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanelor, lipit cu aracet (clei PVA)	m2	77,13	
 8	CF08B
	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, exclusiv schela de var, la tavane, cu amestec uscat ,,Rotband,,	m2	77,13	
 9	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	77,13	
 10	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa-grund ,,Supraton,, 	m2	77,13	
 11	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa ,,Euroton Lav,,in color, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	77,13	
   		Capitolul 1.3. Finisare interioară – pereți			
12	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti si glafuri, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	75,14	
 13	RpCR29A
	Curatarea cu spaclu a vopselei vechi la pereti si glafuri, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa 	m2	165,14	
 14	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite deteriorate la pereti si glafuri, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	240,28	
 15	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa-grund ,,Supraton,, 	m2	240,28	
 16	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti si glafuri, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	240,28	
 17	CF17B K=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti si glafuri, executat cu mortar ciment M 100 pina la grosimea totala de 3 cm (k=2)	m2	240,28	
 18	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 	m2	150,28	
 19	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor si glafurilor, lipit cu aracet (clei PVA)	m2	90,00	
 20	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat ,,Rotband,, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	90,00	
 21	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor (inc.1,3,4,6)	m2	90,00	
 22	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa-grund ,,Supraton,, 	m2	90,00	
 23	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa ,,Euroton Lav,,in color, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti si glafuri	m2	90,00	
   		Capitolul 1.4. Pardoseli			
24	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc, inclusiv stratul suport din mortar si spalarea suprafetelor cu apa	m2	77,13	
 25	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	77,13	
 26	CG47C
	Pardoseli din placi de gresie ceramica de 7 mm grosime, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: pina la 300 x 300 mm	m2	77,13	
 27	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinte h=15 cm)	m	30,10	
   		Capitolul 1.5. Copertină			
28	RpCU05F
	Executarea strapungerilor pentru tiranti in pereti din piatra de 25 cm grosime	buc	8,00	
 29	CL18A
	Confectii metalice diverse din otel rotund cu filet d=12 mm, l=35 cm, 8 buc, pentru sustinerea constructiilor metalice a copertinei, inglobate partial in peretele exterior	kg	2,50	
 30	RpCU07C
	Matarea golurilor in peretele exterior, cu mortar de ciment, dupa instalarea tirantilor d=12 mm	buc	8,00	
 31	RpCP05A+C
	Confectionarea si montarea constructiilor metalice a copertinelor din teava patrata 40 x 40 x 4 mm (25 ml)	kg	112,50	
 32	CN21A
	Vopsitorii la constructii metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	3,80	
 33	CE06A1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata PK-20 gr.0.5 mm, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletante, inclusiv racordarea copertinei cu peretele vertical (2.0 m), executate din tabla plana protejata anticoroziv	m2	3,00	
   		Capitolul 1.6. Deverse			
34	TRI1AA05F3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe teren, in auto, categoria 3	t	30,00	
 35	TsI50A1
	Transportarea molozului cu autobasculanta  la distanta de 1 km 	t	30,00	
   		Capitolul 1.7. Apeduct (apa rece și caldă)			
36	RCsB29C k=2.8
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 40 mm, adincimea gaurilor pina la 30 cm (k=2.8) 	buc	6,00	
 37	RpCP26A
	Montarea tevii de protectie, de 2" (d=40 mm, l=40 cm), pentru tevi PPR, la trecerea prin zidurile neportante	buc	6,00	
 38	SA20A
	Teava din material plastic (PPR) imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri social culturale, avind diametrul de 20 mm, inclusiv coturile (30 buc.), teurile (30 buc.) si trecerile PPR x Fe d=20 x 15 mm (12 buc.)	m	40,00	
 39	SA38B
	Bratara pentru fixarea conductelor de apeduct (clipsa), din polipropilena, montata cu diblu din mase plastice cu surub 6 x 60 mm, conductele avind diametrul de 3/4" (20 mm)	buc	80,00	
 40	SD06A
	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din material plastic, avind diametrul de 1/2'' (15mm)	buc	12,00	
 41	SD06B
	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din material plastic, avind diametrul de 3/4" (20 mm)	buc	2,00	
 42	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", inclusiv racordurile flexibile l=40 cm (12 buc.)	buc	9,00	
 43	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-32 mm	m	40,00	
   		Capitolul 1.8. Canalizare			
44	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	18,00	
 45	SB08C
	Teava din material plastic (PP) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	18,00	
 46	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (cot), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	9,00	
 47	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (teu), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	9,00	
 48	SA37F
	Bratara cu surub pentru fixarea tevilor de canalizare, din PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (50 mm)	buc	6,00	
 49	SC06A
	Spalator (cu un compartiment) pentru produse (60 x 60 cm), din tabla inox, avind teava de scurgere din material plastic (sifon d=50 mm), montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida 	buc	3,00	
 50	SC06A1
	Spalator (cu 2 compartimente) pentru vase, din tabla inox (79 x 50 cm), avind teava de scurgere din material plastic (sifoane d=50 mm, 2 buc.), montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida 	buc	3,00	
 51	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din din material plastic, teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,80	
   		Capitolul 1.9. Instalații de ventilare			
52	RCsB29K
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 120 mm 	buc	2,00	
 53	VA05A
	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP (mase plastice), gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (d=110 mm)	m	3,00	
 54	SA37I
	Bratara cu surub pentru fixarea canalelor de ventilatie circulare, din PVC montata prin incastrare, canalele avind diametrul de 4" (110 mm)	buc	4,00	
 55	CL20A
	Grile de ventilatie cu dimensiunea 150 x 150 mm, gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate la fatade si tuburi de ventilare 	buc	2,00	
 		Capitolul 2. Lucrări de montare			
56	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru s.a.	set	1,00	
 57	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	7,00	
 58	RpEG01A
	Montarea tablourilor electrice cu 10 intrerupatoare automate, la cladiri social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe perete	buc	1,00	
 59	RpEE01C
	Montarea interupatoarelor automate 10 A, montate in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu	buc	5,00	
 60	RpEE01C
	Montarea interupatoarelor automate 16 A, montate in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu	buc	3,00	
 61	RpEE01C
	Montarea interupatoarelor automate 25 A, montate in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu	buc	2,00	
 62	RpEB01A
	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala, cablu VVG - 3 x 2.5 mm2	m	300,00	
 63	RpEF02D
	Montarea corpurilor de iluminat aplicabile 4 x 20, cu 4 lampi fluorescente LD-20F si 4 demaroare D220V, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIBA-01- din aminoplast	buc	7,00	
 64	RpEE17A
	Inlocuirea prizelor electrice duble 	buc	5,00	
 65	RpEE14A
	Inlocuirea intrerupatoarelor electrice unitare	buc	4,00	
 66	RpEJ06C
	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	7,00	
 67	RpEJ05A
	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	9,00	
 68	RpEJ05D
	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,00	
 69	SE59A Adaptare
	Ventilator de fereastra de 150 Wt, montat pe perete	buc	1,00	
 		Capitolul 3. Utilaj			
70	Pret de piata
	Ventilator de fereastra de 150 Wt ,,Dospel,,	buc	1,00	

APROBAT:    
L.Ș.
Investitor