АТО Гагаузия, с.Конгазчик, Примария	Formular Nr.1
WinCmeta	
(Наименование объекта )		

Перечень объемов работ № 7-3
Малые архитектурные формы.
(наименование работ )
№
 п.п.	Шифры норм, коды ресурсов    	
Наименование работ       	Ед. изм.	Объем	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Устройство площакди под монумент 10,0х6,0м, h=0,25м.
				
1	TsA01B1

	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт) Разработка грунта под основание площадки, глубина 30см, 6,0х10,0м
	m3	18,00	
 2	CB02A (Кз=0,8)

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов , включая крепления)
Коэффициент к трудозатратам=0,80
	m2	35,20	
 3	CA03C2

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов размерами 0,25*0,55 длиной 32м ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон класса ...)
	m3	4,40	
 4	TsI51A3

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)  Завоз суглинка объёмом V=22,0 м3. под устрйоство насыпи под основание пола *Объёмный вес принят 1,6 т/м3.
	t	35,20	
 5	TsD06A

	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t (Уплотнение виброплощадкой насыпей из несвязного, уплотненного грунта, слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется виброплитой 0,7 т)
	100 m3	0,22	
 6	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня толщиной 5см)
	m3	2,75	
 7	CA02A2

	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами) Бетонирование полов толщ. 15см.
	m3	9,00	
 8	CG17D1

	Облицовка пола и торцов наружной керамической плиткой на клею, площадью: более 16 м2. Высота от земли 25см.  *дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком
Коэффициент к трудозатратам=0,60
	m2	68,00	
 		Capitolul 2. Устройство цветиков - 4шт. (R3.0м - 2шт, R4.0м - 1шт, R3.7м - 1шт.)
				
9	TsA01B1

	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт) Разработка грунта под основание цветников, глубина 40см, 86,08х0,4м
	m3	18,00	
 10	CB02A (Кз=0,8)

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов , включая крепления)
Коэффициент к трудозатратам=0,80
	m2	68,86	
 11	CA03C2

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных подпорных стен цветников, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон класса ...)
	m3	27,55	
 12	CG17D1

	Облицовка подпорных стен цветников мозаичной плиткой на клею, площадью: более 16 м2.  *дизайн плитки согласовать с заказчиком
Коэффициент к трудозатратам=0,60
	m2	101,30	
 		Capitolul 3. Вазоны, парковые скамейки и урны
				
13	TsH91A

	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках) *норма расхода бетона 0,1м3/шт.
	buc	44,00	
 14	TsH91B

	Instalarea urnelor (Установка урн)
	buc	44,00	
 15	TsH40Aприм

	Установка вазонов
	buc	2,00