Renovarea blocului alimentar al Serviciului de Informatii si Securitate al Republicii Moldova situat оn mun.Chisinau, sector Centru,	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare
			
1	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000mm, inclusiv. (Радиатор стальной "ELBA", Тип 22 500/500(L/H))
	buc	6,000	
 2	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000mm, inclusiv. (Радиатор стальной "ELBA", Тип 22 600/500(L/H))
	buc	1,000	
 3	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000mm, inclusiv. (Радиатор стальной "ELBA", Тип 22 700/500(L/H))
	buc	2,000	
 4	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii deincalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Вентильзапорный "Giacomini" R251S Д 15 со сливом)
	buc	2,000	
 5	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii deincalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1". (Вентильзапорный "Giacomini" R251S Д 20 со сливом)
	buc	1,000	
 6	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii deincalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Вентильбалансовый "Giacomini" R206В Д 15 со сливом)
	buc	2,000	
 7	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii deincalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1". (Вентильбалансовый "Giacomini" R206В Д 20 со сливом)
	buc	1,000	
 8	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii deincalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1".(Дренажный адаптер (R608D)
	buc	6,000	
 9	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii deincalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1".(Термостатический клапан с герм.прокладкой Д 15 (R401TG)
	buc	9,000	
 10	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii deincalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1".(Термоголовка (R470)
	buc	9,000	
 11	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii deincalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1". (Угловойотсечной клапан с герм.прокладкой Д 15 (R14TG)
	buc	9,000	
 12	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzirecentrala, avind diametrul nominal de 1/4". (Спускная пробка сгерм.прокладкой (R90)
	buc	9,000	
 13	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilenaarmata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzirecentrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Трубы из полипропилена PR-R/AL PN20 Д 20х2,8)
	m	55,000	
 14	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilenaarmata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzirecentrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Трубы изполипропилена PR-R/AL PN20 Д 25х3,5
	m	45,000	
 15	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm
	m	100,000	
 16	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm
	m	100,000	
 17	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena,imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Тройник D25x20x25)
	buc	12,000	
 18	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena,imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,avind diametrul exterior de 20,0 mm. (Колено D20)
	buc	24,000	
 19	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena,imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Колено D25)
	buc	2,000	
 20	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena,imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Муфта D25/D20)
	buc	2,000	
 21	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena,imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,avind diametrul exterior de 20,0 mm. (Переход сметаллической резьбой наружный D20x1/2)
	buc	18,000	
 22	IC37D
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena,imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Угольник 45внутренний/наружный D20)
	buc	18,000	
 23	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipirecu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp.(Плинтус пластиковый в комплекте 4000х40х88)
	m	96,000	
 24	SA38C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze,din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avinddiametrul de 1". (Крепление труб (на две трубы))
	buc	65,000	
 25	IC37A
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena,imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv. (Переход сметаллической резьбой Д 15)
	buc	2,000	
 26	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena,imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,avind diametrul exterior de 20,0 mm. (Переход сметаллической резьбой Д 20)
	buc	1,000	
 27	RpCU05G1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	15,000	
 28	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc	15,000	
 29	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii deincalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1". (Вентилизапорный проходной с возможностью подключенияимпульсной трубки от автоматического балансировоциного клапана типа АSV-P Д 20)
	buc	1,000	
 30	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii deincalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1". (Клапанбалансировочный автоматический тип ASV-I Д20)
	buc	1,000	
 31	IC11B
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii,nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzirecentrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avinddiametrul de 3/4". (Трубопровод из водогазопроводных труб Д15 ГОСТ 3262-75)
	m	2,000	
 32	IC11C
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii,nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzirecentrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avinddiametrul de 1". (Трубопровод из водогазопроводных труб Д20 ГОСТ 3262-75)
	m	102,000	
 33	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	104,000	
 34	IzA06D
	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)
	m2	8,320	
 35	ID02B
	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central,avind diametrul nominal de 3/4" -1". (Тройник стальной Д20х15х20)
	buc	2,000	
 36	ID02B
	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central,avind diametrul nominal de 3/4" -1". (Переход стальной Д20х15)
	buc	2,000	
 37	IC30C
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prininsurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4". (Отводстальной Д 20)
	buc	10,000	
 38	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor,boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg /bucata. (Крепление трубопроводов и приборов)
	kg	5,000	
 39	IzH07A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 saude sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa desirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avindgrosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cucircumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv.(Конструкции комплектные из плит минватных насинтетическом связующем М 75, толщ. = 40мм, ГОСТ9573-82)
	m2	23,500	
 40	IzH05A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata mineralatip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata,confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35cm, inclusiv. (Покровный слой из стеклопластика рулоногоРСТ-120Л, ТУ6-48-87-92)
	m2	37,740	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.