Reparatie capitala a casei de cultura din s.Grimancauti r-ul Briceni.	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 15/03-2018

Intocmit in baza listei defecţiunilor elaborată de comisia Beneficiarului Nr.02-2018 din 12-03-2018.
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari generale.Bloc sanitar.					
		Capitolul 1.1. Desfaceri si demontari.					
1	RpCO56A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,40			
   		Capitolul 1.2. Pereti.					
2	CA04B3
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv la centura.	m3	0,16			
 3	CC01B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	12,00			
 4	CB01A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	2,00			
 5	CD12A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2	45,20			
 6	СF59A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie - fara material termoizolant  - PGC rezistent la umezeala	m2	50,80			
 7	СF59A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie -PGC rezistent la umezeala	m2	84,50			
   		Capitolul 1.3. Usi si ferestre					
8	CK25A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,98			
 9	CK25A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  - pгerete dispartitor si usa	m2	22,40			
 10	CK23B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv-schimbarea geamului termopan  cu demensiunile (Steclopachet)    1,490x 0,575  -2buc. si 1,385 x  0,470 - 2buc.	m2	3,02			
   		Capitolul 1.4. Pardoseli.					
11	RpCK01A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2	74,10			
 12	CG47C
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: pina la 300 x 300 mm	m2	74,10			
 13	CG18A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	24,00			
   		Capitolul 1.5. Lucrari de finisare interioare.					
14	CK50A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane - rezistent la umezeala.	m2	4,50			
 15	CK29F
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - cu placi de 10 mm grosime calitate superioara	m2	69,60			
 16	CN53A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	231,40			
 17	CF50B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. cu grosimea de 2mm	m2	202,60			
 18	CF51B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-202,60			
 19	CF52B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului cu grosimea de 2mm	m2	5,70			
 20	CF53B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art 52)	m2	-5,70			
 21	CJ04B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	8,50			
 22	CF17C
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,00			
 23	CK26D
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu  cornier la muchie la glafuri	m	120,00			
 24	CN53A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	208,30			
 25	CN06A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	208,30			
 26	CI06C
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 	m2	107,70			
   		Capitolul 1.6. Canalizare interioara.					
27	RpSB13E
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	9,00			
 28	RpSB11D
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm	buc	12,00			
 29	RpSB12E
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Montarea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00			
 30	SB26A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Gura de scurgere (receptor)  din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm	buc	2,00			
 31	RpSB13C
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	11,00			
 32	RpSB11B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm	buc	6,00			
 33	SC04A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00			
 34	SC08A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat 	buc	4,00			
 35	SC09A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00			
 36	RpSF08A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,00			
 37	RpGD12G
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Executarea  strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti  sau plansee din din zidarie de caramida de 26-50 cm grosime	buc	2,00			
   		Capitolul 1.7. Apeduct interior.					
38	SA15B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	26,00			
 39	SA15A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm	m	10,00			
 40	IC40A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	17,00			
 41	SD04A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00			
 42	SD07B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" 	buc	10,00			
 43	IA17A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc	1,00			
 44	RpGD12G
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Executarea  strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti  sau plansee din din zidarie de caramida de 26-50 cm grosime	buc	2,00			
 45	SF01C
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	31,00			
   		Capitolul 1.8. Groapa de acumulare a apelor reziduale.					
46	TsC02B1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,20			
 47	TsA01B1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu	m3	2,50			
 48	TsD01A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	22,50			
 49	RpSB13E
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	8,00			
 50	RpSB11D
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm	buc	3,00			
 51	RpSF08B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm 	10 m	0,80			
 52	RpGD12H
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Executarea  strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26-50 cm grosime	buc	2,00			
 53	AcE15A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana 	m3	0,85			
 54	AcE15A1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -Se monteaza inele din beton armat prefabricat cu D=2,0m -3buc.Capac din beton armat -1,0buc.	buc	3,00			
    		Прямые затраты	 lei				
		Celtuieli de transportare a materialelor	10,00 %				
		Contributii la asigurari sociale si asis	27,50 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	14,50 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
		Total	100,00 +				
 		Capitolul 2. Iluminatul electric interior.					
55	RpEB02A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp-2x1,5mmp	m	52,00			
 56	RpEB02A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp-3x2,5mmp	m	45,00			
 57	RpEE14A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	5,00			
 58	RpEA01A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	97,00			
 59	RpEE17A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	5,00			
 60	RpEJ08A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	1,50			
 61	RpGD12G
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Executarea  strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti  sau plansee din din zidarie de caramida de 26-50 cm grosime	buc	4,00			
 62	RpEF01B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  	buc	11,00			
 63	RpEF01B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  	buc	2,00			
 64	VC01A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00	Montarea ventilatoarelor in perete de model Hardi-2	buc	2,00			
 65	RpEE09B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 40-63 A, AC-3 DITA sau similare. -Panou complet echipat.	buc	1,00			
  		Прямые затраты	 lei				
		Cheltuieli de transportare a materialelo	10,00 %				
		Contributii la asigurari sociale si asis	27,50 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	76,00 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
		Total	100,00 +				
 
	Total:					
	Прямые затраты	 lei				
	TVA	20,00 %				
	Total deviz:					
							
	L.S.                                                                                                 L.S.        

Proiectant 	Ofertant	
()		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
APROBAT:    
L.S.
Investitor	
(V.Dvorschi.)