IMSP CNAMUP. PAMU Stoicani.	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

K=1,3500 Coeficient pentru condiții înghesuite la manopera si mecanizme

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	
					
1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Amenajare
			
1	RpDA21A apl
	Inlocuit incadrarea pavajelor sau a imbracamintii asfaltice cu borduri sau cu doua rinduri de pavele cu dimensiunile de 18 x 18 cm, pe fundatie din beton de 15 x 30 cm
	m	15,0000	
 2	RpDB36A
	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)   cu recuperarea placilor de pavaj 30%
	m2	15,0000	
 3	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t	2,0000	
 4	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km
	t	2,0000	
 5	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)
	100m2	0,1500	
 6	DE18B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm   70% pavaj nou
	m2	15,0000	
 		Capitolul 2. Fatada
			
7	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	1,2000	
 8	CI21A
	Placarea peretilor cu placi decorative
	m2	1,2000	
 		Capitolul 3. Pereu
			
9	RpDB36A
	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) cu recuperarea placilor de pavaj 30%
	m2	23,0000	
 10	RpCE13A
	Strat de protectie a hidroizolatiilor, de 10 mm grosime, executat cu mortar de ciment M-100 T si suspensie de bitum filerizat, la reparatii de terase sau balcoane, cu dozajul de 200 kg ciment si 370 kg suspensie de bitum filerizat la 1 mc de nisip
	m2	23,0000	
 11	IzF05B1
	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construiti pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si  mastic de bitum H 80/90, la pereti drepti 
	m2	23,0000	
 12	DE18B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm 70% pavaj nou
	m2	23,0000	
 		Capitolul 4. Pardosele
			
13	CK18C apl k=0,5man
	Demontarea baghetelor la  pardosea pentru unirea laminat +gresie 1usa  - fara costul materialelor 
	m	5,0000	
 14	CK18C
	Montarea baghetelor la  pardosea pentru unirea laminat +gresie 1usa
	m	5,0000	
 		Capitolul 5. Tavane
			
15	RpCO53A
	Inlocuirea tavanelor suspendate Armstrong (demontaj)
	m2	6,2000	
 16	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"cu rezistenta la umiditate 90%, inclusiv sistemul-grila 
	m2	6,2000	
 		Capitolul 6. Ventilare
			
17	RpVD01A
	Curatarea instalatiei de ventilatie, la interior si exterior cu apa (Чистка вентиляционной системы снаружи и внутри водой)
	m3	1,0000	
 18	RpCU05A
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime
	buc	2,0000	
 19	RpSB10E
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm -teava 4ml  
	m	4,0000	
 20	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm (Aerator capat cu membrana dn110)
	buc	1,0000