Canalizarea satului Mateuti, 
raionul Rezina	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări nr. 2-7-1

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructii			
		Capitolul 1.1. Lucrari terasamente			
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,175	
 2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,500	
 3	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip  (Pat de nisip)	m3	0,360	
 4	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	0,086	
 5	TsI50B
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km 	t	15,000	
 6	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,086	
 7	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,800	
 8	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	3,800	
 9	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 	100 m3	0,056	
 10	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,056	
 		Capitolul 1.2. Conducte si armaturi			
11	AcA08B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc,  d200mm SN4	m	6,000	
 12	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE80 PN6 SDR21 d40mm	m	6,000	
 13	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE80 PN6 SDR21 d63mm	m	8,000	
 14	IC44D
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul d273x4,5mm L=0,3m	buc	2,000	
 15	IC44B
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul d108x4mm L=0,3m	buc	3,000	
 16	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul d57x3mm L=0,3m	buc	2,000	
 17	IzL11A
	Izolatia anticoroziva  foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm	m2	0,930	
 18	AcB01B
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр d150mm	buc	1,000	
 19	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр d80mm	buc	2,000	
 20	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр d50mm	buc	1,000	
 21	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан обратный 19ч21бр d80mm	buc	2,000	
 22	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Тройник стальной d80mm	buc	2,000	
 23	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Колено стальное d32mm	buc	1,000	
 24	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Переход стальной d80х50mm	buc	1,000	
 25	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Переход стальной d80х32mm	buc	2,000	
 26	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor,  d80mm	buc	12,000	
 27	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor,  d50mm	buc	1,000	
 28	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor,  d32mm	buc	2,000	
 29	AcA26B
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Фланец свободный d150 mm 	buc	2,000	
 30	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Фланец свободный d80mm 	buc	1,000	
 31	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Фланец свободный d50mm 	buc	1,000	
 32	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Фланец свободный d32mm 	buc	2,000	
 33	AcA53C
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,  Фланец концевой PE d160mm 	buc	2,000	
 34	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Фланец концевой PE  d90 mm	buc	1,000	
 35	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Фланец концевой PE  d63 mm	buc	1,000	
 		Capitolul 1.3. Camine			
36	AcE11A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 	m3	1,380	
 37	AcE12A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,160	
 38	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m  КЦД-15	buc	1,000	
 39	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0m  КЦД-20	buc	1,000	
 40	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m  КЦ-15-9	buc	1,000	
 41	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m  КЦ-15-9а	buc	1,000	
 42	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0m  КЦ-20-9	buc	1,000	
 43	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0m  КЦ-20-9а	buc	1,000	
 44	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m  КЦП1-15-1	buc	1,000	
 45	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0m  КЦП1-20-1	buc	1,000	
 46	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m  КЦO-1	buc	2,000	
 47		Capacul cu rama din fonta tip Л	buc	2,000	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.