Reparatia viceilor la IET nr. 54, str. Ion Creanga, nr 4A	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie
			
		Capitolul 1.1. Demontari
			
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - Pereti
	m2	139,840
	
 2	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma
	m2	33,300
	
 3	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	13,000
	
 4	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (fereastra)
	m2	6,560
	
 5	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	69,200
	
 6	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	33,330
	
 7	RpCP23A k=0.5
	Demontaj -  grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid - Numai manopera si mecanisme
	buc	6,000
	
 8	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	9,000
	
 9	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"
	buc	9,000
	
 10	RpSD01B
	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"
	buc	1,000
	
 11	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat
	buc	6,000
	
 12	RpSB05A
	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm
	buc	3,000
	
 13	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" d=20
	m	60,000
	
 14	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" - d=15
	m	30,000
	
 15	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
	m	16,000
	
 16	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m	12,000
	
 17	RpIC18A
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" - d=20 mm
	m	24,000
	
 18	RpIC18A
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" - d=15 mm, d=20 mm
	m	30,000
	
 19	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare
	m2	16,800
	
 20	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare
	buc	36,000
	
 		Capitolul 1.2. Pardoseli
			
21	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	33,330
	
 22	RpCK01B k=0.67
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - Gr=2.0 cm
	m2	8,400
	
 23	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm
	m2	33,330
	
 24	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu -- Rigla de acoperire teviii de incalzire la prag
	m	3,300
	
 		Capitolul 1.3. Timplarie
			
25	CK57D
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat - Numai montaj
	m2	6,560
	
 26	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Numai montaj
	m2	13,000
	
 27	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat
	buc	42,000
	
 28	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime - Glafuri
	m	32,700
	
 29	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Glafuri
	m2	10,800
	
 30	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Glafuri
	m2	10,800
	
 31	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  - Glafuri
	m2	10,800
	
 32	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor - Glafuri
	m2	10,800
	
 33	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  - Glafuri
	m2	10,800
	
 34	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Glafuri
	m2	10,800
	
 35	CK27C
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi - numai montaj (pereti dispartitori la WC) - Numai montaj
	m2	16,000
	
 36	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat
	buc	64,000
	
 		Capitolul 1.4. Lucrari de finisare
			
37	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la  pereti si tavane interioare
	m2	173,200
	
 38	CF02B1
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund
	m2	139,840
	
 39	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm
	m2	69,200
	
 40	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2	33,330
	
 41	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	33,330
	
 42	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	70,700
	
 43	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	70,700
	
 44	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor
	m2	173,200
	
 45	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor  si peretilor
	m2	173,200
	
 46	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor
	m2	173,200
	
 47	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	173,200
	
 		Capitolul 1.5. Lucrari santehnice
			
48	SB08C k=1.35
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm - K=1.35 pu fitinguri
	m	16,000
	
 49	SB08E k=1.35
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm - K=1.35 pu fitinguri
	m	12,000
	
 50	SA16A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm
	m	60,000
	
 51	SA15A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm
	m	30,000
	
 52	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m	2,800
	
 53	SF05A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"
	m	90,000
	
 54	SF03A
	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"
	10 m	9,000
	
 55	SF01A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	m	90,000
	
 56	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	9,000
	
 57	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	9,000
	
 58	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc	6,000
	
 59	SC02A
	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. - cu sifon de scurgere
	buc	3,000
	
 60	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	3,000
	
 61	SD20B
	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul   3/4" -  1" - Racord la amestecator de perete
	buc	3,000
	
 62	SD20B
	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul   3/4" -  1" - Amercicanca d25
	buc	12,000
	
 63	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: - Carcas din teava patrata 30*30*2.5 sub cada de baie
	kg	83,400
	
 64	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t	0,084
	
 65	SA38F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"
	buc	14,000
	
 66	SA38I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"
	buc	9,000
	
 67	SA38B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"
	buc	40,000
	
 68	SA38A
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2"
	buc	30,000
	
 69	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC
	buc	6,000
	
 70	SD05B
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"  - Robinet de iinchidere, se monteaza pe magistrala
	buc	12,000
	
 71	SB28A
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.
	buc	3,000
	
 		Capitolul 1.6. Incalzire
			
72	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm
	m	24,000
	
 73	IC35A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv.
	m	6,000
	
 74	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	30,000
	
 75	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm - Coturi, mufe
	buc	20,000
	
 76	IC37A
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv - Coturi, mufe
	buc	20,000
	
 77	IC37A
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv - Teu d=16/16/16
	buc	30,000
	
 78	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm - Teu d=20x20x20
	buc	24,000
	
 79	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - d=20 mm
	buc	18,000
	
 80	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" - Americanca D=25 mm
	buc	3,000
	
 81	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" - D=20 mm
	buc	12,000
	
 82	IB05A
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv: 1 radiator=10 sectii - Numai montaj
	buc	6,000
	
 83	IB05A
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv: 1 radiator=5 sectii - Numai montaj
	buc	3,000
	
 84	IB20B
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton
	buc	36,000
	
 85	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"
	buc	10,000
	
 		Capitolul 1.7. Alte lucrari
			
86	RpCU05G1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	12,000
	
 87	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc	12,000
	
 88	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t	7,300
	
 89	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km
	t	7,300
	
 		Capitolul 2. Lucrari electrice
			
90	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	6,000
	
 91	RpEF15A
	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub - Corp LED cu 2 lampi,
	buc	6,000
	
 92	RpEE14E
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145
	buc	6,000
	
 93	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp - PVS 3*1.5 mm2
	m	120,000
	
 		Capitolul 3. Costul usilor, glasvandurilor si caloriferilor
			
94	
	Usile din PVC cu suprafata golului peste 2 m2  - Profil cu 5 camere, sticla LOW-E,  (usile de iesire de rezerva, cu sticla si framuga oarba  0.9*2.72/H)
	м2	7,330
	
 95	
	Usile din PVC pentru WC - Profil cu 5 camere (0.9*2.10/H) - 3 buc
	м2	5,670
	
 96	
	Glasvanduri  la WC cu usile  - Profil PVC cu 5 camere
	м2	16,000
	
 97	
	Fereastra la depozit cu deschidere - Profil PVC cu 5 camere
	м2	0,500
	
 98	
	Calorifer din AL tip panou - YM, (6 blocuri cu 10 sectii)
	buc	6,000
	
 99	
	Calorifer din AL tip panou - YM, (4 blocuri cu 5 sectii)
	buc	3,000

						

	
INVESTITOR                                                                                                 VRÎNCEANU  ION	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	

L.S.