CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primăria com. Schineni, r-nul Soroca
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primăria com. Schineni, r-nul Soroca
3. Obiectul achiziţiilor   Lucrări de intreținere periodică a străzii Școlii din sat. Schineni, com.Schineni, r-nul Soroca

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 		Cantitate conform datelor din 
proiect	

1	2	3	4	5		
		1. Transonul
				
		1.1. Demolari
				
1	DI155B
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (racordarea cu imbracamintea rutiera existenta) 
	m2		

50,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303		
2	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 
	100m2		

21,58	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320		
  		1.2. Lucrari de terasament
				
3	RCsA08A
	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (lucrari de demolarea  trotuarului existent cu incarcarea in transport)) 
	m3		

48,40	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100		
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586		
4	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 
	t		

79,86	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
5	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 
	100 m3		

0,36	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900		
  		1.3. Sistemul rutier
				
6	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (fara utilizarea compactoarelr, autocisternei ,apa) H=10 cm. 
	m3		

215,80	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000		
	1411122201752-	Agregat grosier LA 30 fr. 16-32	m3	1,2700		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
7	DA21C
	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 4% (Rc 6/08-SM EN 14227-1:2015) () S=2158m.p. h=0.2 m V=431,6 m.c.) 
	100 m3		

4,32	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1500		
	2651122100002	Ciment M-400	t	5,6000		
	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	1,1500		
	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	0,5000		
8	TsD14A01
	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 15 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (521,6m.c.*0.15 m.c. de apa) 
	m3		

64,74	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000		
	3410540005603-1	Autocisterna 15 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000		
9	TsE05A
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I 
	100m2		

21,58	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500		
10	TsD08B1
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv 
	100 m3		

4,32	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200		
11	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 
	t		

1,30	
	232032260004004921	Bitum 50/70	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
12	DB19F
	Imbracaminte de beton asfaltic BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2		

2 158,00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600		
	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 leg. 50/70	t	0,1180		
	14211022000001	Nisip bitumat sau Mixtura asfaltica preparata la cald BA  16 rul. 50/70	t	0,0030		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066		
13	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 
	t		

0,65	
	232032260004004921	Bitum 50/70	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
14	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2		

2 158,00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald BA  16 rul. 50/70	t	0,0940		
	1421102200000	Nisip bitumat sau mixtura asfaltica preparata la cald BA 16 rul. 50/70	t	0,0030		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
  		1.4. Instalarea bordurilor mari
				
15	TsC54B
	Strat de fundatie din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT H=10cm. 
	m3		

26,05	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	14111222017521	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	1,1500		
	4100126202818	 Apa	m3	0,1000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
16	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 ( 15x30x75) cm, pe fundatie de beton 30x15 cm 
	m		

652,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200		
	2663102100001	Beton clasa C15/12 B15/M200	m3	0,0550		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700		
	14211022005131	Agregate naturale  cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	0,0090		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 (750 x 300 x 150) 	m	1,0050		
  		1.5. Trotuare
				
17	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu 
	100m2		

2,42	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800		
18	TsC54A
	Strat de fundatie din agregate naturale  cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm H=5 cm. 
	m3		

12,10	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000		
	14211022005251	Agregate naturale  cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	1,1000		
	4100126202818	 Apa	m3	0,1000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
19	TsC54B
	Strat de fundatie din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT H=10cm. 
	m3		

24,20	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	14111222017521	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	1,1500		
	4100126202818	 Apa	m3	0,1000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
20	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosimea 4 cm. asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si agregate naturale  cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si agregate naturale  cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-3 mm, grosime strat de 5 cm 
	m2		

242,00	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0158		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare grosimea 4 cm	m2	1,0150		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700		
	14211022005461	Agregate naturale  cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-3mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		
	1421102200547	Agregate naturale  cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200		
21	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 75x20x8 (50x20x8) cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm 
	m		

208,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800		
	2663102100001	Beton clasa C15/12 B15/M200	m3	0,0480		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200		
	14211022005131	Agregate naturale  cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	0,0030		
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 200 x 80 (500x200x80) 	m	1,0050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030		
22	TsH05B
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime 
	m2		

326,00	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300		

Primarul comunei Schineni                                                                     Leșan Silvia