| **Nr.**  **d/o** | **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor**  **solicitate** | **Unit.**  **de**  **măsură** | **Cantitatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată.**  **Standarte de referință** | **Valoarea estimativă fără TVA lei** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTUL 2** | | | | | | **12500,00** |
| 1 | 44512000-2  44512000-2 | Mandrina- adaptor SDS pus burghiu cu cheie  1/2"x20 1-13mm | buc. | 1 | Mandrina- adaptor SDS pus burghiu cu cheie 1/2"x20 1-13mm , Diametru tijei 1/2"x20 1-13mm; |  |
| 2 | Unealtă multifuncțională | buc. | 1 | Unealtă multifuncțională DREMEL, Putere nominala (W) 175,Turatii in gol (rpm) 5000-35000 ,Accesorii (buc.) 35 ,Greutate (kg) 0.66 , Lungime (mm) 230 Lăţime (mm) 41 , Adâncime (mm) 43,Vibraţiile (m/s²) 2.6-11.4, Nivel zgomot (dB) 88.9, Voltaj (V) 230, Alimentare rețea. |  |
| 3 | Stație de lipit cu termofen | buc. | 2 | Stație de lipit + termofen, Microcomputer pentru afișarea digitală a datelor și controlul temperaturii cu o precizie de  1° C, încălzire rapidă și uniformă, reglarea suflării intensitate. Toate aceste avantaje fac lipirea fără contact sigură pentru componentele sensibile precum SOIC, PLCC, QFP, BGA etc. temperatura de lucru 100-480 grade C.puterea-50w, tensiunea 220v. |  |
| 4 | Mașină de găurit cu percuție | buc. | 1 | Mașină de găurit cu percuție usor de utilizat cu o capacitate de gaurire mare, echipată cu un motor  de 710W, are o dubla functionalitate: gaurire si gaurire cu percutie, posibilitati ce pot fi selectate prin simpla culisare a butonului de selectie. Functioneaza la 3200 rpm si o frecventa a batailor de pana la 48000 min-¹ pentru cele mai solicitate aplicatii. Se poate alege sensul de rotatie cu ajutorul sistemului de inversare datorita blocului de perii colectoare. Manerul ergonomic cu protectie antialunecare ajuta utilizatorul in manevrarea masinii confortabil. Capacitate de găurire max. în oțel 13 mm, Capacitate de găurire max. în lemn-30 mm, Lungime cablu alimentare 2.5 m, Greutate 1.9 kg. Garanție 12 luni. |  |
| 5 | Ciocan de lipit 40w 220v | buc. | 2 | Ciocan de lipit puterea 40w 220v, pentru uz casnic, este destinat pentru efectuarea lucrarilor simple de lipire cu aliaje din staniu-plumb. Ciocanul compus din urmatoarele piese si ansambluri: elementul de incalzire, carcasa, miner si cablul de alimentare non-demontabil, cu priza Euro nedezasamblabila cu impamintare.Cicocanul este dotat cu tije de lipire inlocuibile din cupru, care dupa aplatizare usoara are forma unei surubelnite plate. |  |
| 6 | Ciocan de lipit 60w 220v | buc. | 4 | Ciocan de lipit puterea 60w 220v, pentru uz casnic, este destinat pentru efectuarea lucrarilor simple de lipire cu aliaje din staniu-plumb. Ciocanul compus din urmatoarele piese si ansambluri: elementul de incalzire, carcasa, miner si cablul de alimentare non-demontabil, cu priza Euro nedezasamblabila cu impamintare.Cicocanul este dotat cu tije de lipire inlocuibile din cupru, care dupa aplatizare usoara are forma unei surubelnite plate. |  |
| 7 | Ciocan de lipit 100w 220v | buc. | 5 | Ciocan de lipit puterea 100w 220v, pentru uz casnic, este destinat pentru efectuarea lucrarilor simple de lipire cu aliaje din staniu-plumb. Ciocanul compus din urmatoarele piese si ansambluri: elementul de incalzire, carcasa, miner si cablul de alimentare non-demontabil, cu priza Euro nedezasamblabila cu impamintare.Cicocanul este dotat cu tije de lipire inlocuibile din cupru, care dupa aplatizare usoara are forma unei surubelnite plate. |  |
| 8 | Pistol de lipit electric | buc. | 5 | Pistolul de lipit destinat pentru lucrul cu baghete cu clei cu diametrul de 11,2 mm, are o puterea de 200 W. Carcasa si minerul confortabile reduc efortul depus in timpul lucrului. Carcasa este rezistenta la incalzire. Are un cap pentru aplicarea precisa a adezivului. Productivitatea depunerii adezivului constituie 12 gr/min, pentru utilizarea in conditii de casa si pentru uz profesional, cum ar fi fixarea pardoselii, precum si in productia de mobilier. |  |
| **SUMA TOTALĂ PE LOTUL 2 - 15000,00 lei inclusiv TVA** | | | | | | **15000,00** |