Reparatia capitala a LT "Vasile Alecsandri" cu evidentierea a 3  etape: I-amenajarea reritoriului; II-renovarea grupurilor sanitare;  III-termoizolarea fatadelor din str. Ivan Konev, nr.16/A, mun. Balti	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2
Lucrari de constructii generale (marca SAC ) (Etapa III -  termoizolarea fatadelor)  Bloc B
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de demontare si demolare (SAC pl.-103, 104, 105)
			
		Capitolul 1.1. cota -3,300
			
1	RpCP45A
	Demontarea usilor si ferestrelor metalice ( Demontarea usilor din metal )
	kg	73,50	
 2	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea ferestrelor din PVC )
	m2	21,30	
 3	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea ferestrelor din lemn )
	m2	9,75	
 4	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc
	kg	319,68	
 5	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. ( Demontarea  glafurilor exterioare din tabla )
	m	31,90	
 6	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea glafurilor interioare din PVC )
	m2	6,21	
 7	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane  ( Curatarea muchiilor golurilor existente de tencuiala )
	m2	25,04	
 		Capitolul 1.2. cota 0,000
			
8	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea ferestrelor din PVC )
	m2	48,72	
 9	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea ferestrelor din lemn )
	m2	4,50	
 10	RpCQ11C
	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla (Demontarea ferestrelor din caramida de sticla )
	m2	2,64	
 11	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. ( Demontarea  glafurilor exterioare din tabla )
	m	32,90	
 12	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea glafurilor interioare din PVC )
	m2	6,58	
 13	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane  ( Curatarea muchiilor golurilor existente de tencuiala )
	m2	37,86	
 		Capitolul 1.3. cota 3,300
			
14	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)  (Demontarea ferestrelor din PVC )
	m2	37,38	
 15	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea ferestrelor din lemn )
	m2	12,06	
 16	RpCQ11C
	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla (Demontarea ferestrelor din caramida de sticla )
	m2	2,64	
 17	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. ( Demontarea  glafurilor exterioare din tabla )
	m	30,80	
 18	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea glafurilor interioare din PVC )
	m2	6,16	
 19	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane  ( Curatarea muchiilor golurilor existente de tencuiala )
	m2	35,52	
 		Capitolul 1.4. cota 6,600
			
20	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)  (Demontarea ferestrelor din PVC )
	m2	48,72	
 21	RpCQ11C
	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla (Demontarea ferestrelor din caramida de sticla )
	m2	2,64	
 22	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea ferestrelor din lemn )
	m2	0,72	
 23	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. ( Demontarea  glafurilor exterioare din tabla )
	m	30,80	
 24	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea glafurilor interioare din PVC )
	m2	6,16	
 25	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane  ( Curatarea muchiilor golurilor existente de tencuiala )
	m2	35,52	
 		Capitolul 1.5. cota 9,900
			
26	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)  (Demontarea ferestrelor din PVC )
	m2	37,38	
 27	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea ferestrelor din lemn )
	m2	12,06	
 28	RpCQ11C
	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla (Demontarea ferestrelor din caramida de sticla )
	m2	2,64	
 29	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. ( Demontarea  glafurilor exterioare din tabla )
	m	30,80	
 30	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea glafurilor interioare din PVC )
	m2	6,16	
 31	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane  ( Curatarea muchiilor golurilor existente de tencuiala )
	m2	35,52	
 		Capitolul 1.6. Demolare si demontare acoperis
			
32	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Demontarea  burlane din tabla zincata )
	m	62,00	
 33	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Demontarea  jgheaburi din tabla zincata )
	m	67,60	
 34	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.( Demontarea captuselei de streasina din lambriu de plastic )
	m2	81,40	
 35	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Demontarea temporara a invelisului de acoperis din foi ondulate din asbociment )
	m2	81,00	
 		Capitolul 1.7. Demolare si demontare exterioara
			
36	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane  ( Curatarea de tencuiala  a soclulu)
	m2	26,00	
 37	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Sol indepartat pentru executarea hidroizolarii si termoizolarii fundatiilor )
	m3	11,25	
 38	RpCA06A
	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi
	m3	11,25	
 		Capitolul 1.8. Incarcarea si transportarea moluzului de la demolari
			
39	TRI1AA05C2
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
	t	10,00	
 40	TsC61B
	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Incarcarea molozului in autovehicule )
	100 m3	0,07	
 41	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km (Transportarea molozului cu autobasculanta  la distanta 15 km)
	t	20,70	
 		Capitolul 2. Finisarea  stresenii  (SAC pl.-111)
			
42	CE06C1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata,  LS8, б=0.45mm, culoare alba  )
	m2	55,30	
 43	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu ( Lacrimar din tabla zincata, б=0,45mm, L=200mm )
	m	81,00	
 44	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare )
	m	81,00	
 45	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic ( Leat 50x50 )
	m3	0,23	
 46	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Scandura Vtot=0.94m3
	m2	55,30	
 47	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.
	m3	0,94	
 48	CN50B
	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.
	m3	1,17	
 49	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare )
	m	2,10	
 50	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv  d=150mm
	m	56,40	
 51	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv , d=100mm
	m	7,80	
 52	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100mm
	m	94,80	
 53	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv  d=80mm
	m	2,20	
 54	RpCO12A
	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura ( oblon 600x800h S=0.48m2  =2buc )
	m2	0,96	
 55	RpCI38B
	Reparatii la invelitori din placi ondulate tip ETERNIT, montate pe pane din lemn, la acoperisuri neizolate termic, inclusiv doliile, paziile, racordurile la strapungeri si cosuri, din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor, la suprafete de peste 40 mp la un punct de lucru/ (Montarea invelisului de acoperis din foi ondulate din asbociment demontate temporar )
	m2	81,00	
 		Capitolul 3. Termoizolarea fasadelor (SAC pl.-112)
			
		Capitolul 3.1. Fundatii
			
56	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt"  intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	11,60	
 57	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  (plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm  cu fixata cu diblu de montare rapida (б=6mm, l=60mm) si saiba de sprijin rotunda (ф40mm))
	m2	11,60	
 58	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  ( 4.0cm )
	m2	11,60	
 59	CF17B k=4
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T ( se adauga 2.0cm la art. CF15A   )
	m2	11,60	
 60	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren extrudat Y=30 kg/m3 gr.=100mm 
	m2	11,60	
 61	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat ( PRIMER )
	m2	11,60	
 62	CE17B
	Strat suplimentar de carton bitumat  montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana hidroizolanta pentru fundatii )
	m2	11,60	
 		Capitolul 3.2. Soclu 
			
63	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt"  intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	55,90	
 64	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  (plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm  cu fixata cu diblu de montare rapida (б=6mm, l=60mm) si saiba de sprijin rotunda (ф40mm))
	m2	55,90	
 65	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  ( 4.0cm )
	m2	55,90	
 66	CF17B k=4
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T ( se adauga 2.0cm la art. CF15A   )
	m2	55,90	
 67	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala  Y=135 kg/m3 gr=100mm ( plasa de armare expandata din metal zincat celula 50x50mm )
	m2	55,90	
 68	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placarea soclului cu placi gresie portelanat  pentru exterior б=20mm ) 
	m2	55,90	
 69	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu ( Profil de soclu cu gauri pentru ventilare, din tabla zincata, б=0,5mm, L=250mm )
	m	58,10	
 		Capitolul 3.3. Pereti
			
70	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt"  intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	828,50	
 71	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala 135 kg/m3 gr. 100 mm Se exclude adezivul, plasa, cornier, dibluri 4 buc/m2, h-om K - 0,2
	m2	828,50	
 72	CL53B
	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. ( Placi termoizolante din vata minerala extrudata y=135 kg/m3 , б=50mm, si 100 mm total 150 mm folie anticondens pentru fatade fixata cu diblu ciuperca cu cui (l=240mm), carcas din metal pentru fixarea placilor compozite, placi compozite din aluminiu ignifuge )
	m2	828,50	
 		Capitolul 3.4. Muchii exterioare
			
73	CL53B
	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. ( Placi termoizolante din vata minerala extrudata y=135 kg/m3 , б=50mm, folie anticondens pentru fatade fixata cu diblu ciuperca cu cui (l=240mm), carcas din metal pentru fixarea placilor compozite, placi compozite din aluminiu ignifuge )
	m2	219,04	
 74	CE25C
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu (Banda adeziva de etansare L=50mm)
	m	547,60	
 		Capitolul 3.5. Rusturi exterioare
			
75	RpCE32A
	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid ( umplerea rusturilor cu spuma poliuretanica, hidroizolatie lichida elastica pentru exterior, )
	m	442,65	
 		Capitolul 3.6. Pereti vopsiti
			
76	RpCR09B
	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi
	m2	45,50	
 		Capitolul 3.7. Schela metalica
			
77	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2	1 125,00	
 		Capitolul 4. Goluri de usi si ferestre
			
		Capitolul 4.1. Cota -3.300
			
		Capitolul 4.1.1. Blocuri de usa (SAC pl .- 114 )
			
78	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa din metal cu bariera termica,  intr-un canat, U1 -1000*2100h=1buc )
	m2	2,10	
 		Capitolul 4.1.2. Blocuri dei fereastra  (SAC pl .- 114)
			
79	CK19C
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica,  deschidere basculanta, sticluire termopan F1-5,600*1500=3buc;)
	m2	25,20	
 80	CK19B
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00  si 6,00 mp inclusiv  (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan F2-3000*1500=1buc)
	m2	4,50	
 81	CK19A
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv  (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan F3-900*1500=1buc )
	m2	1,35	
 82	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi  (Glaf interior din PVC,  L=250mm )
	m	20,70	
 83	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Glaf exterior din aluminiu,  L=500mm, culoare gri )
	m	31,90	
 		Capitolul 4.1.3. Reparatia zonelor interioare de perete (SAC pl .- 114)
			
84	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti  interioare
	m2	12,52	
 85	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500;  Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum
	m2	12,52	
 86	CF17B k=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm.  Indicatii de utilizarea a normei: -  Modificarea denumirii resursei Mortar in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum
	m2	12,52	
 87	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	12,52	
 88	CF50B
	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	12,52	
 89	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se  scade 2 mm la art. CF50 k=2) 
	m2	-12,52	
 90	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	12,52	
 91	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	12,52	
 92	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	12,52	
 		Capitolul 4.1.4. Reparatia zonelor exterioare de perete (SAC pl .- 114)
			
93	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact"  intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	12,52	
 94	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  ( 3.0cm )
	m2	12,52	
 95	CF17B k=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T ( se adauga 1.0cm la art. CF15A   )
	m2	12,52	
 		Capitolul 4.1.5. Muchiile golurilor la usi si ferestre (SAC pl .- 114)
			
96	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti  interioare
	m2	25,04	
 97	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500;  Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum
	m2	25,04	
 98	CF17B k=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm.  Indicatii de utilizarea a normei: -  Modificarea denumirii resursei Mortar in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum
	m2	25,04	
 99	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	25,04	
 100	CF50B
	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	25,04	
 101	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se  scade 2 mm la art. CF50 k=2) 
	m2	-25,04	
 102	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	25,04	
 103	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	25,04	
 104	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	25,04	
 		Capitolul 4.2. Cota 0.000
			
		Capitolul 4.2.1. Blocuri dei fereastra  (SAC pl .- 115)
			
105	CK19B
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00  si 6,00 mp inclusiv  (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan F4-2100*1800=13buc)
	m2	49,14	
 106	CK19B
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00  si 6,00 mp inclusiv  (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica,  sticluire termopan F5-5600*600=1buc)
	m2	3,36	
 107	CK19A
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv  (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan F6-2100*600=1buc)
	m2	1,26	
 108	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi  (Glaf interior din PVC,  L=250mm )
	m	35,00	
 109	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Glaf exterior din aluminiu,  L=450mm, culoare gri )
	m	39,20	
 		Capitolul 4.2.2. Consolidarea zidariei executate (SAC pl .- 115)
			
110	CD58C
	Zidarie medie din caramida, format 250 x 120 x 65  cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier   pereti exteriori  cu rostuire , inaltime nivel pina la 4m 
	m3	0,63	
 111	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm
	buc	2,00	
 112	CC02B
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Ancora d10 A500C)
	kg	0,72	
 		Capitolul 4.2.3. Reparatia zonelor interioare de perete (SAC pl .- 115)
			
113	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti  interioare
	m2	25,94	
 114	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500;  Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum
	m2	25,94	
 115	CF17B k=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm.  Indicatii de utilizarea a normei: -  Modificarea denumirii resursei Mortar in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum
	m2	25,94	
 116	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	25,94	
 117	CF50B
	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	25,94	
 118	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se  scade 2 mm la art. CF50 k=2) 
	m2	-25,94	
 119	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	25,94	
 120	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	25,94	
 121	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	25,94	
 		Capitolul 4.2.4. Reparatia zonelor exterioare de perete (SAC pl .- 115)
			
122	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart  "Betonocontact"  intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	25,94	
 123	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  ( 3.0cm )
	m2	25,94	
 124	CF17B k=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T ( se adauga 1.0cm la art. CF15A   )
	m2	25,94	
 		Capitolul 4.2.5. Muchiile golurilor la usi si ferestre (SAC pl .- 115)
			
125	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti  interioare
	m2	35,76	
 126	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500;  Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum
	m2	35,76	
 127	CF17B k=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm.  Indicatii de utilizarea a normei: -  Modificarea denumirii resursei Mortar in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum
	m2	35,76	
 128	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	35,76	
 129	CF50B
	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	35,76	
 130	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se  scade 2 mm la art. CF50 k=2) 
	m2	-35,76	
 131	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	35,76	
 132	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	35,76	
 133	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	35,76	
 		Capitolul 4.3. Cota 3.300
			
		Capitolul 4.3.1. Blocuri dei fereastra  (SAC pl .- 116)
			
134	CK19B
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00  si 6,00 mp inclusiv  (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan F4-2100*1800=12buc)
	m2	45,36	
 135	CK19B
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00  si 6,00 mp inclusiv  (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica,  sticluire termopan F5-5600*600=1buc)
	m2	3,36	
 136	CK19A
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv  (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan F6-2100*600=1buc)
	m2	1,26	
 137	CK19A
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv  (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan F7-800*600=1buc )
	m2	0,48	
 138	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi  (Glaf interior din PVC,  L=250mm )
	m	33,70	
 139	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Glaf exterior din aluminiu,  L=450mm, culoare gri )
	m	40,00	
 		Capitolul 4.3.2. Consolidarea zidariei executate (SAC pl .- 116)
			
140	CD58C
	Zidarie medie din caramida, format 250 x 120 x 65  cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier   pereti exteriori  cu rostuire , inaltime nivel pina la 4m 
	m3	0,49	
 141	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm
	buc	2,00	
 142	CC02B
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Ancora d10 A500C)
	kg	0,72	
 		Capitolul 4.3.3. Reparatia zonelor interioare de perete (SAC pl .- 116)
			
143	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti  interioare
	m2	24,46	
 144	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500;  Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum
	m2	24,46	
 145	CF17B k=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm.  Indicatii de utilizarea a normei: -  Modificarea denumirii resursei Mortar in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum
	m2	24,46	
 146	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	24,46	
 147	CF50B
	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	24,46	
 148	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se  scade 2 mm la art. CF50 k=2) 
	m2	-24,46	
 149	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	24,46	
 150	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	24,46	
 151	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	24,46	
 		Capitolul 4.3.4. Reparatia zonelor exterioare de perete (SAC pl .- 116)
			
152	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact"  intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	24,46	
 153	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  ( 3.0cm )
	m2	24,46	
 154	CF17B k=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T ( se adauga 1.0cm la art. CF15A   )
	m2	24,46	
 		Capitolul 4.3.5. Muchiile golurilor la usi si ferestre (SAC pl .- 116)
			
155	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti  interioare
	m2	34,26	
 156	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500;  Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum
	m2	34,26	
 157	CF17B k=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm.  Indicatii de utilizarea a normei: -  Modificarea denumirii resursei Mortar in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum
	m2	34,26	
 158	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	34,26	
 159	CF50B
	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	34,26	
 160	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se  scade 2 mm la art. CF50 k=2) 
	m2	-34,26	
 161	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	34,26	
 162	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	34,26	
 163	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	34,26	
 		Capitolul 4.4. Cota 6.600
			
		Capitolul 4.4.1. Blocuri dei fereastra  (SAC pl .- 117)
			
164	CK19B
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00  si 6,00 mp inclusiv  (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan F4-2100*1800=12buc)
	m2	45,36	
 165	CK19B
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00  si 6,00 mp inclusiv  (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica,  sticluire termopan F5-5600*600=1buc)
	m2	3,36	
 166	CK19A
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv  (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan F6-2100*600=1buc)
	m2	1,26	
 167	CK19A
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv  (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan F7-800*600=1buc )
	m2	0,48	
 168	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi  (Glaf interior din PVC,  L=250mm )
	m	33,70	
 169	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Glaf exterior din aluminiu,  L=450mm, culoare gri )
	m	40,00	
 		Capitolul 4.4.2. Consolidarea zidariei executate (SAC pl .- 117)
			
170	CD58C
	Zidarie medie din caramida, format 250 x 120 x 65  cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier   pereti exteriori  cu rostuire , inaltime nivel pina la 4m 
	m3	0,49	
 171	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm
	buc	2,00	
 172	CC02B
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Ancora d10 A500C)
	kg	0,72	
 		Capitolul 4.4.3. Reparatia zonelor interioare de perete (SAC pl .- 117)
			
173	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti  interioare
	m2	24,46	
 174	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500;  Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum
	m2	24,46	
 175	CF17B k=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm.  Indicatii de utilizarea a normei: -  Modificarea denumirii resursei Mortar in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum
	m2	24,46	
 176	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	24,46	
 177	CF50B
	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	24,46	
 178	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se  scade 2 mm la art. CF50 k=2) 
	m2	-24,46	
 179	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	24,46	
 180	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	24,46	
 181	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	24,46	
 		Capitolul 4.4.4. Reparatia zonelor exterioare de perete (SAC pl .- 117)
			
182	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart  "Betonocontact"  intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	24,46	
 183	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  ( 3.0cm )
	m2	24,46	
 184	CF17B k=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T ( se adauga 1.0cm la art. CF15A   )
	m2	24,46	
 		Capitolul 4.4.5. Muchiile golurilor la usi si ferestre (SAC pl .- 117)
			
185	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti  interioare
	m2	34,26	
 186	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500;  Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum
	m2	34,26	
 187	CF17B k=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm.  Indicatii de utilizarea a normei: -  Modificarea denumirii resursei Mortar in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum
	m2	34,26	
 188	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	34,26	
 189	CF50B
	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	34,26	
 190	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se  scade 2 mm la art. CF50 k=2) 
	m2	-34,26	
 191	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	34,26	
 192	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	34,26	
 193	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	34,26	
 		Capitolul 4.5. Cota 9.900
			
		Capitolul 4.5.1. Blocuri dei fereastra  (SAC pl .- 118)
			
194	CK19B
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00  si 6,00 mp inclusiv  (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan F4-2100*1800=12buc)
	m2	45,36	
 195	CK19B
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00  si 6,00 mp inclusiv  (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica,  sticluire termopan F5-5600*600=1buc)
	m2	3,36	
 196	CK19A
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv  (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan F6-2100*600=1buc)
	m2	1,26	
 197	CK19A
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv  (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschidere basculanta, sticluire termopan F7-800*600=1buc )
	m2	0,48	
 198	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi  (Glaf interior din PVC,  L=250mm )
	m	33,70	
 199	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Glaf exterior din aluminiu,  L=450mm, culoare gri )
	m	40,00	
 		Capitolul 4.5.2. Consolidarea zidariei executate (SAC pl .- 118)
			
200	CD58C
	Zidarie medie din caramida, format 250 x 120 x 65  cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier   pereti exteriori  cu rostuire , inaltime nivel pina la 4m 
	m3	0,49	
 201	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm
	buc	2,00	
 202	CC02B
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Ancora d10 A500C)
	kg	0,72	
 		Capitolul 4.5.3. Reparatia zonelor interioare de perete (SAC pl .- 118)
			
203	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti  interioare
	m2	24,46	
 204	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500;  Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum
	m2	24,46	
 205	CF17B k=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm.  Indicatii de utilizarea a normei: -  Modificarea denumirii resursei Mortar in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum
	m2	24,46	
 206	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	24,46	
 207	CF50B
	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	24,46	
 208	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se  scade 2 mm la art. CF50 k=2) 
	m2	-24,46	
 209	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	24,46	
 210	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	24,46	
 211	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	24,46	
 		Capitolul 4.5.4. Reparatia zonelor exterioare de perete (SAC pl .- 118)
			
212	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart  "Betonocontact"  intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	24,46	
 213	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  ( 3.0cm )
	m2	24,46	
 214	CF17B k=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T ( se adauga 1.0cm la art. CF15A   )
	m2	24,46	
 		Capitolul 4.5.5. Muchiile golurilor la usi si ferestre (SAC pl .- 118)
			
215	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti  interioare
	m2	34,26	
 216	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500;  Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum
	m2	34,26	
 217	CF17B k=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm.  Indicatii de utilizarea a normei: -  Modificarea denumirii resursei Mortar in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum
	m2	34,26	
 218	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	34,26	
 219	CF50B
	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	34,26	
 220	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se  scade 2 mm la art. CF50 k=2) 
	m2	-34,26	
 221	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	34,26	
 222	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	34,26	
 223	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	34,26	
 		Capitolul 5. Pereu  (SAC pl .- 119)
			
224	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III  DECAPAREA ASFALTULUI
	100 m3	0,065	
 225	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t	12,20	
 226	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta  (Piatra sparta б=100mm)
	m3	3,26	
 227	CC03C
	Montare plase sudate d6A240 (150x150mm ) la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 
	kg	86,85	
 228	CA02C1
	Beton simplu cl. C12/15  F100, turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice 
	m3	7,42	
 229	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip ( Nisip б=10mm)
	m3	0,33	
 230	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 100x200 mm б= 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.
	m2	32,60	
 231	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm, cl.C12/15 F100 ( БР100.20.10 )
	m	34,30	
 232	IzF04F
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (Solutie bituminoasa pentru hidroizolare)
	m2	9,44	
 		Capitolul 6. Prag B1
			
		Capitolul 6.1. Demolare si demontare (SAC pl .- 120)
			
233	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor ( Demolarea parapetului din zidarie )
	m3	1,31	
 234	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	9,50	
 235	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane  ( Curatarea zidului de sprijin de tencuiala  )
	m2	12,80	
 236	TRI1AA05C2
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
	t	4,20	
 237	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km (Transportarea molozului cu autobasculanta  la distanta 15 km)
	t	4,20	
 		Capitolul 6.2. Specificatia materialelor   (SAC pl .- 122)
			
		Capitolul 6.2.1. Trepte
			
238	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de gresie cu suprafata reliefata si antiderapanta de exterior, cu grosimea sub 15 mm (Gresie de exterior б=20mm cu suprafata antiderapanta pe adeziv F100 б=15mm )
	m2	11,50	
 239	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt"  intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	11,50	
 		Capitolul 6.2.2. Zid de sprijin
			
240	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placarea soclului cu placi gresie  pentru exterior б=20mm aplicate cu adeziv  pentru exterior F100) 
	m2	18,10	
 241	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  ( 4.0cm )
	m2	18,10	
 242	CF17B k=4
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T ( se adauga 2.0cm la art. CF15A   )
	m2	18,10	
 243	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  (plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm fixata cu diblu de montare rapida (d6mm, l=60mm)
	m2	18,10	
 244	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt"  intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	18,10	
 		Capitolul 6.3. Centura monolita Cm-1  (SAC pl .- 122)
			
245	RCsB21B k=0.3
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm ( Forarea  gaurilor pentru montarea ancorelor 1* )
	buc	14,00	
 246	CP28B
	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Ancora d12 A500C  l=450mm  )
	kg	5,60	
 247	CE25A apl
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (Ancora chimica p/u fixarea ancorei metalice) ( h=0.2m*14buc =2,8m )
	m	2,80	
 248	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( d14 A500C )
	kg	38,72	
 249	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante  ( d8 A240 )
	kg	24,38	
 250	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton cl. C 16/20)
	m3	0,64	
 251	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	3,26	
 		Capitolul 6.4. Elemente inglobate Ei-1 7 buc; Ei-2 2 buc  (SAC pl .- 123)
			
252	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg
	kg	22,18	
 253	CE25A apl
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (Ancora chimica p/u fixarea ancorei metalice) ( h=0,15m*8buc =1,2m )
	m	1,20	
 254	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv
	t	0,02	
 		Capitolul 6.5. Balustrada Bl-1 1 buc; Bl-2 1 buc (SAC pl .- 124)
			
255	CL19D
	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta
	kg	162,71	
 256	CN21D
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu un strat de grund  epoxidic IZOCOR GE3000 si un strat de vopsea bicomponenta  pe baza de rasina epoxidica  ZOCOR VE3000
	m2	12,24	
 		Capitolul 7. Fintina de lumina B1
			
		Capitolul 7.1. Demolare si demontare (SAC pl .-126)
			
257	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane  ( Curatarea zidului de sprijin de tencuiala  )
	m2	31,00	
 258	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Demolarea briului din beton armat  )
	m3	1,37	
 259	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat ( Demolarea podelelor din beton armat )
	m3	3,83	
 260	TsC61B
	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Incarcarea molozului in autovehicule )
	100 m3	0,06	
 261	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km (Transportarea molozului cu autobasculanta  la distanta 15 km)
	t	12,00	
 		Capitolul 7.2. Specificatia materialelor   (SAC pl .- 128)
			
262	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Gresie de exterior d=20mm pe adeziv F100 d=15mm) 
	m2	63,00	
 263	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.( Beton clasa C16/20 F100 )..
	m3	3,75	
 264	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  plasa d10 A500C ( 150x150mm)
	kg	221,30	
 265	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta  (Piatra sparta б=100mm)
	m3	2,50	
 266	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  ( 4.0cm )
	m2	40,00	
 267	CF17B k=4
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T ( se adauga 2.0cm la art. CF15A   )
	m2	40,00	
 268	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  (plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm fixata cu diblu de montare rapida (d6mm, l=60mm)
	m2	40,00	
 269	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund"  intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	40,00	
 		Capitolul 7.3. Centura monolita Cm-1  (SAC pl .- 128)
			
270	RCsB21B k=0.3
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm ( Forarea  gaurilor pentru montarea ancorelor 1* )
	buc	29,00	
 271	CP28B
	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Ancora d12 A500C  l=450mm  )
	kg	11,60	
 272	CE25A apl
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (Ancora chimica p/u fixarea ancorei metalice) ( h=0.2m*29buc =5.8m )
	m	5,80	
 273	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( d14 A500C )
	kg	82,76	
 274	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante  ( d8 A240 )
	kg	52,44	
 275	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton cl. C 16/20)
	m3	1,37	
 276	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	6,34	
 		Capitolul 7.4. Elemente inglobate Ei-1 19 buc  (SAC pl .-130)
			
277	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg
	kg	47,12	
 278	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv
	t	0,05	
 		Capitolul 7.5. Balustrada Bl-1 2 buc ; Bl-2 2 buc ; Bl-3 1 buc   (SAC pl .-130)
			
279	CL19D
	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta
	kg	325,83	
 280	CN21D
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu un strat de grund  epoxidic IZOCOR GE3000 si un strat de vopsea bicomponenta  pe baza de rasina epoxidica  ZOCOR VE3000
	m2	24,84	
 		Capitolul 8. Copertina B1
			
		Capitolul 8.1. Specificatia materialelor (SAC pl .- 132)
			
281	CE06C1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LK 35, б=0,5mm (culoare gri, RAL 7010 )
	m2	12,58	
 282	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu ( Lacrimar din tabla zincata, б=0,5mm, L=150mm )
	m	2,15	
 283	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare )
	m	8,00	
 284	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. ( Sort din tabla zincata,
б=0,45mm, (culoare gri, RAL 7010 )
	m2	1,76	
 285	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv , d=100mm
	m	2,15	
 286	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv  d=80mm
	m	1,80	
 		Capitolul 8.2. Structura de rezistenta  (SAC pl .- 132)
			
287	CL08A
	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare
	t	0,368	
 288	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund  pe baza de rasini epoxidice  IZOCOR GE3000 si doua straturi de vopsea pe baza de rasini epoxidice ZOCOR VE3000, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv
	t	0,37	
 		Capitolul 9. Copertina B2
			
		Capitolul 9.1. Specificatia materialelor (SAC pl .- 135)
			
289	CE06C1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LK 35, б=0,5mm (culoare gri, RAL 7010 )
	m2	29,79	
 290	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu ( Lacrimar din tabla zincata, б=0,5mm, L=150mm )
	m	12,95	
 291	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare )
	m	15,25	
 292	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. ( Sort din tabla zincata,
б=0,45mm, (culoare gri, RAL 7010 )
	m2	3,89	
 293	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv , d=100mm	m	12,95	
 294	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv  d=80mm	m	5,70	
 		Capitolul 9.2. Structura de rezistenta  (SAC pl .- 136)			
295	CL08A
	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,829	
 296	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund  pe baza de rasini epoxidice  IZOCOR GE3000 si doua straturi de vopsea pe baza de rasini epoxidice ZOCOR VE3000, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv
	t	0,83