WinСмета2000     
Reconstructia cabinetului de educatie tehnologica din subsolul gimnaziului in bloc sanitar   la I.P.gimnaziul ''Mihai Eminescu'' or.Nisporeni	Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări  № 03/190141
 Canalizare

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect		

1	2	3	4	5			
1	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm  (polipropilen)
	m	40,00			
2	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm  (polipropilen)
	m	20,00			
3	SB08G
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (polipropilen)
	m	33,00			
4	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m	9,30			
5	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm  (fitinguri polipropilen)
	m	20,00			
6	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm  (fitinguri polipropilen)
	m	10,00			
7	SB08G
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (fitinguri polipropilen)	m	16,00			
8	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (умывальник с сифоном)	buc	12,00			
9	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (смеситель для умывальника)	buc	3,00			
10	SD03A
	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (водоразборный кран)	buc	9,00			
11	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (унитаз с бачком)	buc	3,00			
12	SC08B
	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat suspendat (напольная чаша "ГЕНУЯ" с двухоборотным сифоном, с бачком)	buc	8,00			
13	SC09A
	Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	6,00			
14	SB28B
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm. (трап)	buc	3,00			
15	SB28A
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (трап)	buc	1,00			
16	SD13C
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul  50 mm (вентиляционный клапан)	buc	1,00			
17	SD13C
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul  100 mm (вентиляционный клапан)	buc	1,00			
18	AcB07A
	Montarea dispozitivelor de actionare manuala a vanelor cu demultiplicator, vanele avind diametrul de 160 mm (2-х камерный канализационный затвор с блоком управления HL715.2EPC)	buc	1,00			
19	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....   В7.5	m3	0,16			
20	AcA10B
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 200 mm 	m	26,00			
21	AcF13B
	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 200 mm	buc	4,00			
22	SA40A
	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri  (противопожарная муфта Dn160)	buc	2,00			
23	SA40A
	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri  (противопожарная муфта Dn100)	buc	1,00			
24	SA40A
	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri  (противопожарная муфта Dn50)	buc	1,00			
25	AcE51A
	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm	piesa	1,00			
26	TsA03E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren mijlociu	m3	9,40			
27	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	9,00			
28	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	9,00			

Proiectant 		
                                       (funcţia, semnătura)