CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ
1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparații a intrării secundare și vestiarului în blocul de studii
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie	
		1.1. Intrarea 	
1	RpCS19E
	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton
	m2	10,40	
2	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite
	m3	5,40	
3	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
	m2	38,10	
4	CA03D2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) 
	m3	7,00	
5	RpCA06A
	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi
	m3	3,70	
6	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	1,60	
7	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase sudate  Vr D3 pas 100*100)
	kg	15,80	
8	CA02B2
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)
	m3	2,30	
9	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placi cu suprafata antiderapanta)
	m2	22,00	
10	CH06A apl
	Balustrada din inox
	m	7,60	
11	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta la pereu
	m3	0,42	
12	CA02B2
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) la pereu
	m3	0,42	
13	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	1,50	
14	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg	675,00	
15	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv
	t	0,675	
16	CE06C1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (calitate superioara, grosimea min. 0,5 mm, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	26,50	
17	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (in culoarea tablei)
	m	4,00	
18	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (in culoarea tablei)
	m	7,50	
		1.2. Vestiar
	
		1.2.1. Desfaceri si demolari	
19	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	21,90	
20	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)
	m2	27,56	
21	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc
	kg	176,00	
22	RpCO56C
	Demontari: captuseli din  asbociment, la  tavane suspendate
	m2	40,80	
23	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (desfacerea coloanelor de apeduct si canalizare)
	m2	6,60	
24	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	60,20	
25	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	60,20	
26	RpCK42B
	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate 
	m2	51,40	
27	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m	40,20	
28	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Demolarea peretilor despartitori)
	m2	34,50	
29	RpCG29D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie  (Executarea golului de fereastra)
	m3	1,70	
30	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	12,80	
31	RpCN12C
	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor  prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact de pina la 0,125 mp
	buc	77,00	
32	RpCN12B
	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor  prefabricate, la pereti si tavane,  de 0,61 la 1,20 m latime
	m	31,80	
33	RpIB11D
	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi
	buc	9,00	
34	RpSA01A
	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata,  existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"
	m	10,50	
35	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
	m	7,00	
36	RpCU09A
	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare
	t	34,30	
37	TRI1AA04C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3
	t	34,30	
38	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t	34,30	
		1.2.2. Timplaria	
39	CK57H
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe (5 camere, grosimea metalului de armare min. 1.2 mm, sticla 4x16x4 Low-E, feronerie calitate superioara)
	m2	27,56	
40	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 
	m	16,65	
41	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	16,20	
42	CK57H
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe ( Fereastra de eliberare la vestiar)
	m2	4,40	
43	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre  ( Столешница b=600 mm)
	m	4,00	
44	CK25A1
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (De la demontare)
	m2	1,95	
45	CK25D
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (5 camere, grosimea metalului de armare min. 1.2 mm, profil de usa)
	m2	3,63	
46	CK21D
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa de la intrare din profil aluminiu cu bariera termica tip grecesc, minier lungime min. 1,5 m, balamale calitate superioara)
	m2	3,60	
47	CK33A
	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor
	buc	1,00	
		1.2.3. Consolidarea golului de fereastra	
48	RpCU06C
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2 (pentru profilil metalic)
	m	9,40	
49	RCsB29A
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 20 mm (La  forarea gaurilor de 50 cm adincime K=1+4,0*0.9=4.6)
	buc	9,00	
50	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg	273,30	
51	CP21C
	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi  la inaltimi pina la 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre  pereti din zidarie si profilil metalici 
	m	9,40	
52	RpCJ10C
	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la slituri, grinzi, mascari de conducte etc orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata de 31-50 cm
	m	8,80	
		1.2.4. Inzidirea golului de usa	
53	CD05D3
	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea mortarului ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier
	m3	0,43	
		1.2.5. Finisare pereti	
54	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, profile premium gr. min 0,6 mm, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (vata minerala gr. 100 mm, densitatea 45 kg/m3)
	m2	168,00	
55	СF59F
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob cu executarea carcasei metalice simple plane profile premium gr. min 0,6 mm, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri
	m2	27,10	
56	СF59F
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane profile premium gr. min 0,6 mm, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri ( Captusirea coloanelor de apeduct si canalizare)
	m2	6,60	
57	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	191,50	
58	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	191,50	
59	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea, tip Caparol Latex Hygiene, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	191,50	
60	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv portelanat (calitate superioara, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	3,60	
		1.2.6. Finisare tavane	
61	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placa grosime min. 10 mm, pe baza de vata minerala, antiincendiara)
	m2	111,60	
		1.2.7. Pardoseli	
62	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	111,60	
63	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli ( Plasa VR 100*100*4)
	kg	111,60	
64	CN53A
	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu betonocontact
	m2	111,60	
65	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600x600 mm, calitate superioara, inclusiv stratul suport din mortar adeziv portelanat, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	111,60	
66	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv portelanat
	m	67,50	
		1.2.8. Incalzirea	
67	CN23A
	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv
	m	27,00	
68	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1600 mm
	buc	9,00	
69	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm
	m	18,00	
70	IC30C
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"
	buc	18,00	
71	IC30M
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"
	buc	18,00	
72	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv
	buc	18,00	
73	IC38G
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv
	buc	18,00	
74	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu cap termostat tip Giaccomini) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"
	buc	9,00	
75	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (Retur tip Giacomini) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"
	buc	9,00	
		1.2.9. Apeduct si canalizare	
76	RpSB13C
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	7,00	
77	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	6,00	
78	RpSA09B
	Montarea  tevii din otel pentru instalatii, zincata, in conducte de legatura la obiecte sanitare si la hidranti, cladiri de locuit si social -culturale avind diametrul de 3/4"
	m	12,00	
79	RpSA21A
	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm
	m	12,00	
		1.3. Retele electrice	
80	RpCU05I
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка сквозных отверстий )
	buc	3,00	
81	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 5х50 см2)
	m	10,00	
82	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp (Заделка штраб в стенах )
	m	10,00	
		2. Lucrari de montare	
83	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (LED panel 40W)
	100 buc	0,18	
84	Pret
	Corp de iluminat incorporat 40w pentru tavane "Armstrong" 600x600 mm,  LED panel
	buc	18,00	
85	10-01-039-06
	Piese diverse: Sensor de miscare
	buc	3,00	
86	Pret
	Sensor de miscare (Датчик движения)
	buc	3,00	
87	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Выключатель одноклав. для скрытой уст. )
	100 buc	0,03	
88	Pret
	Выключатель одноклав. для скрытой уст.
	buc	3,00	
89	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка для скрыт.уст.  220В)
	100 buc	0,03	
90	Pret
	Розетка для скрыт.уст. 220В
	buc	3,00	
91	08-03-596-3
	Proiector, montat separat pe constructie (30W)
	100 buc	0,01	
92	Pret
	Projector 30W
	buc	1,00	
93	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime,  (Щит встраеваемый ЩРв-12)
	buc	1,00	
94	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей в щиты)
	buc	5,00	
95	Pret
	Шина N - PE
	buc	2,00	
96	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	2,20	
97	Pret
	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5мм2
	m	210,00	
98	Pret
	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5мм2
	m	10,00	
99	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm
	100 m	1,80	
100	Pret
	Труба ПВХ гофриров. Д=20мм
	m	180,00	
101	Pret
	Cutie (ответвит.)
	buc	4,00	
102	Pret
	Cutie (для выключателей и розеток)
	buc	5,00	
		3. Utilaj	
103	Pret
	Бокс для установки автоматических выключателей на 12 мод. ЩРв-12
	buc	1,00	
104	Pret
	Выключатель нагрузки  ВН 32/3P/40А
	buc	1,00	
105	Pret
	Автоматический выключатель  ВА 47-29/1/В10
	buc	4,00	

Executor : ________________Vadim Negru, director adjunct pe gospodărie tel:060728087
L.S