Reconstructia blocurilor sanitare amplasate la parter, etajul 1 si etajul 2, a cladirii administrative in orasul Chisinau, sectorul Centru, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 166	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 18-10/012-C

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Placa monolita cota 3.600
			
1	RpCU06D
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2
	m	10,00	
 2	RpCB15A
	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou
	m2	22,25	
 3	RpCD08C
	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (ф10 AIII 200*200)
	kg	279,00	
 4	RpCB04A
	Beton armat turnat in plansee, la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)
	m3	2,67	
 		Capitolul 2. Grinda metalica
			
5	RCsB22B
	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm
	m	2,90	
 6	RpCB18C
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in pereti
	m3	0,10	
 7	RpCP29B
	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura ([20 L=4.83m - 2 buc; -60*260*6mm - 20 buc; -120*120*6mm - 18 buc; ф16AI)
	kg	243,50	
 8	CN29C22
	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile medii, executate manual. Pentru vopsitorie executata la sol - aplicarea unui  strat suplimentar de vopsea pe baza de rasini alchidice
	t	0,243	
 9	RpCB08B
	Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din ziduri de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri peste 25 cm grosime 
	buc	2,00	
 10	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R
	buc	10,00	
 		Capitolul 3. Ancadrament An2
			
11	RpCP21B
	Protectia muchiilor, cu corniere metalice de 63x6 mm; fisie 50*5 si armatura ф12AIII, la pereti
	m	11,60