Servicii de proiectare a sistemei de canalizare din s.Sofia r-nul Hincesti. N15481	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1-2-1п
Сети самотечной канализации. Подготовка территории строительства.
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Снятие и восстановление растит. грунта.			
1	TsC18A1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1/Снятие растит, грунта/	100 m3	3,620	
 2	TsC22A1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18А1, при перемещении грунта на каждые 10 м  свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) +20m	100 m3	3,620	
 3	TsC18A1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1/Восстановл,  растит, грунта/	100 m3	3,620	
 4	TsE04A
	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II 	100m2	12,080	
 		Capitolul 2. Срезка  деревьев.			
5	47-56-01
	Scoaterea pomilor fructiferi de diametrul pina la 15 cm 	100 buc	0,140	
 6	47-57-01
	Tararea in depozit a arborilor de diametrul pina 20 cm, la distanta de 200 m 	100 buc	0,140	
 		Capitolul 3. Прочие работы.			
7	CL14A
	Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri refolosibile. (Разборка мет. площадок)	t	1,110	
 8	CL16A
	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la silozuri cu inaltimi pina la 35 m	t	1,110	
 9	RpCS20F
	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime	m	54,000	
 10	RpCS18B
	Imprejmuiri din elemente prefabricate din beton armat, cu distanta de 2,5 m interax, de 2,0 m inaltime cu stilpi de 2,7 m lungime si cu panou din patru placi pline de 0,4 m latime si o placa traforata de 0,4 m latime	m	54,000	

	

Servicii de proiectare a sistemei de canalizare din s.Sofia r-nul Hincesti. N15481	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1п
Retele exterioare canalizare
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Valoarea utilajului.			
1	Pret din piata
	Удлинитель штока Л=5м	buc	1,000	
 		Capitolul 2. Lucrari de constructii.			
		Capitolul 2.1. Lucrari terasamente.			
2	TsC03B11
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor	100 m3	14.24	
 3	TsA16E1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	1 018,550	
 4	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песок под асфальтовым покрытием/	m3	14,200	
 5	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная подготовка/	m3	59.57	
 6	AcE52A
	Strat de protectie din piatra sparta la conductele de alimentare cu apa sau canalizare	m3	14.2	
 7	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II,(Вытесненный грунт)	100 m3	2.04	
 8	TsI50A
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km 	t	247.0	
 9	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3.54	
 10	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	66.23	
 11	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	88.5	
 12	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	10.32	
 13	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	10.32	
 14	TsA24C
	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	13.8	
 15	TsF01B
	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	12.0	
 		Capitolul 2.2. Conducte si acessori.			
16	AcA08A
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm. SN4/SDR41	m	64,000	
 17	AcA08B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 250 mm. SN4/SDR41	m	3.0	
 18	CP10A
	Montarea elementelor  prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv teacva 110 УПГ 4-9A пригруз	buc	156,000	
 19	AcA07C
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 315 mm. SN8/SDR34	m	3,000	
 20	AcA10C
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului -PE-4 РЕ-80 SDR-26 д250-9,6мм	m	40.0	
 21	AcA10C
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 250mm. Tub de protectie SDR26 PN4	m	60,500	
 22	AcA10D
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 350 mm. Tob de protectie PE80 SDR 26	m	38,000	
 23	AcA04E
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 530 x 6 mm	m	31.5	
 24	
	Отвод ПВХ  д200мм	buc	18,000	
 25	
	Отвод ПВХ  д315мм	buc	2,000	
 26	
	Тройник ПВХ  д200мм	buc	18,000	
 27	
	Тройник ПВХ  д315мм	buc	2,000	
 28	GD54I
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок-фланец-гладкий конец д 250 mm	buc	2,000	
 		Capitolul 2.3. Camine.			
29	AcE13B
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana 	m3	1,160	
 30	AcE14B
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana 	m3	18,610
	
 31	Pret piata
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 -1.5m. КЦД-10	put	3,000	
 32	Pret piata
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 -1.5m. КЦ10-9	put	19,000	
 33	Pret piata
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 -1.5m. КЦ15-9	put	48.0	
 34	Pret piata
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 -1.5m. КЦ10-6	put	5,000	
 35	Pret piata
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 -1.5m. КЦП1-10-1	put	6,000	
 36	Pret piata
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 -1.5m. КЦ0-1	put	11.0	
 37	Pret piata
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 -1.5m. КЦ7-3 	put	3.0	
38	CD50A
	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	6,970	
 		Capitolul 2.4. Переход через дорогу открытым способом-4шт.			
39	CL08A
	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, (Опоры №18=13шт)	t	0,093	
 40	AcD20E
	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin exteriorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier (Арматура)	kg	3,600	
 		Capitolul 2.5. Demolarea si reconditionare.			
41	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	6,400	
 42	DB19C
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	20,000	
 43	DB19B
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	20,000	
 44	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,156	
 45	TsI50C
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km 	t	29,500	
 46	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,156	

Servicii de proiectare a sistemei de canalizare din s.Sofia r-nul Hincesti. N15481	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-1п
Площадка очистных сооружений и насосной станции. Внутриплощадочные сети.
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari terasamente			
1	AcE52A
	Strat de protectie din piatra sparta la conductele de alimentare cu apa sau canalizare	m3	32,600	
 2	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная подготовка/	m3	32,600	
 		Capitolul 2. Conducte si accessori.			
3	AcA04D
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 325x8 mm	m	0,500	
 4	IzI09A1
	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2	4,080	
 5	IzI09A2
	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2	4,080	
 6	IzH05A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de  60 mm M-125	m2	8,330	
 7	AcA24C
	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Соединительный элемент  AVK ''SUPA'' d 300 mm 	buc	1,000	
 8	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Захлопка-заглушка )	kg	20,000	
 9	CN29A
	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,020	
 		Capitolul 3. Оголовок бетонный.			
10	AcD22A
	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m	m3	1,500	
 11	AcE52A
	Strat de protectie din piatra sparta la conductele de alimentare cu apa sau canalizare	m3	4,100	
 12	DE16A
	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv
	buc	7,000	
 13	Dl129
	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,000	
 14	TsH09C
	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	0,150	
 15	AcD19A
	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m	m2	0,840	
 16	IzK01A
	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII)	t	0,070	
 		Capitolul 4. Дренажная канава (засыпка над трубой щебня и заливка бетоном)			
17	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	1,670	
 18	AcD22A
	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m	m3	0,740	

Servicii de proiectare a sistemei de canalizare din s.Sofia r-nul Hincesti. N15481	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3-2-1п
КНС N5.Технологическое оборудование.
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Valoarea utilajului.			
1	Pret de piata
	Насос Wilo-Emy FA 08.53-185-E	buc	2,000	
 2	Pret de piata
	Расходомер ультразвуковой Днепр-7	buc	1,000	
 3	Pret de piata
	Эл, таль г/п 0,25тн	buc	1,000	
 4	Pret de piata
	Вентилятор крышный ВКР-4	buc	1,000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare.			
5	AcC05A
	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4"	buc	2,000	
 6	AcB09A
	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm	buc	2,000	
 7	M1C21A
	Macara tehnologica sau mijloc de ridicat, cu greutatea proprie de 0-1 t, montata la inaltimea de pina la 15 m	t	0,090	
 8	VC06A
	Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.200-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw	buc	1,000	
 9	AcB04D
	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, Расходомер Днепр-7	buc	1,000	
 10	M1J14A
	Montarea conductei din otel inoxidabil, prin sudare in mediu de argon, avind flanse, piese de racordare, organe de asamblare si suporti gata confectionati, conducta avind diametrul de 50-5 mm	t	0,045	
 11	CL16A
	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la silozuri cu inaltimi pina la 35 m	t	1,280	
 12	CN29A
	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t	1,280	
 		Capitolul 3. Lucrari de constructii.			
13	AcA52C
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 SDR27.6 PN-6 d90mm	m	25,000	
 14	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Угольник ПЕ 90* д90мм	buc	4,000	
 15	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец-гладкий конец  ПЕ  д90мм	buc	4,000	
 16	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец-гладкий конец ПЕ д75мм	buc	2,000	
 17	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход ПЕ д90-75мм	buc	2,000	
 18	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник ПЕ 90* д90мм	buc	1,000	
 19	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка д80мм	buc	2,000	
 20	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de80 mm	buc	4,000	
 21	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан обр,  д80мм	buc	2,000	
 22	IzH05A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv	m2	2,340	
 23	IzI09A1
	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2	2,840	
 24	IzI09A2
	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2	2,840	
 25	AcD52A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 -1.5m. КЦП1-15-1	put	1,000	
 26	AcD52A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 -1.5m. КЦ0-1	put	1,000	
 27	AcD53A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 -1.5m. КЦ7-3	put	1,000	
 28	AcE07B
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B, Тип Л	buc	1,000	

Servicii de proiectare a sistemei de canalizare  din s.Sofia raionul Hincesti	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 15481-2-3-3-1п
Электроснабжение (КНС N5) СБО
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de electromontaj			
1	08-03-573-5
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЯЭ1424-0004УХЛ4	buc	1,00	
 2	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Ш5940-2874	buc	1,00	
 3	08-03-574-1
	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 жил	0,15	
 4	11-02-002-01
	Dispozitiv ДПЭ-З	buc	1,00	
 5	11-02-002-01
	Dispozitiv ТУДЭ1-2	buc	1,00	
 6	08-03-525-1
	Intreruptor ВПК-2110	buc	1,00	
 7	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,70	
 8	590-1001
	Cablu АKBBГ 4*2,5	m	45,00	
 9	590-1012
	Cablu KBBГ 4*1.0	m	15,00	
 10	590-1019
	Cablu KГ 4*1,0	m	10,00	
 11	08-02-407-1
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,18	
 12	08-02-407-3
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,01	
 13	08-02-407-2
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 28 mm	100 m	0,25	
 14	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm ШЭМ	100 m	0,05	
 15	08-03-545-1
	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana	buc	1,00	
 16	08-03-524-1
	Cutie ЯРП-20У3	buc	1,00	
 17	245163
	Маson	buc	16,00	
 18	245165
	Suspendare	buc	5,00	
 19	245169
	Clema	buc	2,00	
 20	245163
	Маson	buc	1,00	
 21	08-02-472-6
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,25	
 		Capitolul 2. Utilaj			
22	577-1027
	Dulap ЯЭ1424-0004УХЛ4	buc	1,00	
 23	577-1029
	Dulap Ш5940-2874 	buc	1,00	
 24	
	Dispozitiv ДПЭ-З	buc	1,00	
 25	11-02-002-01
	Dispozitiv ТУДЭ1-2	buc	1,00	

	 

Servicii de proiectare a sistemei de canalizare din s.Sofia r-nul Hincesti. N15481	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-4-1-1п
Станция биологической очистки. Помещение компрессоров и хлоробеззараживания.Технологич. оборудование. (№6.7 по ГП)
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Valoarea utilajului.			
1	BIOTAL
	Станция биологической очистки  Biotal 200 м3/сутки в комплекте	buc	1,000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare.			
2	BIOTAL
	Монтаж станции биологической очистки  Biotal 200 м3/сутки в комплекте	buc	1,000	
 		Capitolul 3. Lucrari de constructii.			
3	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Илоуплотнитель.	kg	47,000	
 4	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Камера иловая.	kg	428,000	
 5	IzA06C
	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu lac Alorex P  (un strat grund reactiv si trei straturi de lac)	m2	12,830	
 6	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-80 SDR-13.6 PN-10 d25mm	m	5,000	
 7	
	Шланг д20мм	m	20,000	
 8	SD07B
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" 	buc	1,000	
 9	AcA54A
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта зажимная  д20 мм	buc	2,000	
 10	SF51A
	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, Со счетчиком д15 mm 	компл.	1,000	
 11	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	1,000	
 12	SB05C
	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,000	

 
Servicii de proiectare a sistemei de canalizare in s.Sofia, r-nul Hincesti  
N 15481	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-4-2-1п
Lucrari de constructii . 
 Cтанция биологической очистки. Помещение компрессорной, блока обеззараживания и узла обезвоживания осадка N6,7 по Г.П.
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de terasamente			
1	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (засыпка разрушенной КНС)	100 m3	2,210	
 2	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка)	100 m3	2,390	
 3	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	406,300	
 4	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,390	
 		Capitolul 2. Fundatii			
5	CA03F
	Beton M-100 simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii (ФОМ-1, ФОМ-2)	m3	0,770	
 6	CL22A
	Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectia metalica pentru protectia muchiilor canalului (рифленая сталь)	m2	15,700	
 		Capitolul 3. Pereti			
7	CD73A
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа:  * marca si tipul de etansare a panourilor se determina  conform  proiectului.	m2	72,140	
 8	IzF14B
	Strat fonoizolant  executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	3,570	
 		Capitolul 4. Planseul si acoperisul			
9	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu trei straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv 	t	1,900	
 10	CE44A
	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Notа:  * marca si tipul de etansare a panourilor se determina  conform  proiectului.   	m2	53,940	
 		Capitolul 5. Ferestre			
11	CK19A
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv
	m2	4,730	
 		Capitolul 6. Porti			
12	CK13A
	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (утепленные)	m2	7,630	
 		Capitolul 7. Pardoseala			
		Capitolul 7.1. Mai jos de cota 0.000			
13	IzF04A k=2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) - 5mm	m2	152,900	
 14	CG22E
	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	152,900	
 15	CF16B
	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip  (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm 	m2	112,520	
 		Capitolul 7.2. Mai sus de cota 0.000			
16	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (7 cm)	m2	46,740	
 17	CG22A5  k=3
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-46,740	
 18	CG11B4
	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordura de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru rosturi din straifuri de sticla de 5 mm grosime intre placi	m2	46,740	
 19	CG13A
	Plinte orizontale de 6-10 cm inaltime din mozaic de marmura turnate pe loc, inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T, inclusiv primul si al doilea frecat si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	21,570	
 		Capitolul 8. Finisarea interioara			
20	CF16C
	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti din caramida, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip  (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm 	m2	508,220	
 21	CF16D
	Tencuieli speciale de protectie torcretate la tavane din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip  (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm 	m2	112,520	
 		Capitolul 9. Finisari exterioare			
22	IzF18B
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm 
	m2	101,220	
 		Capitolul 10. Lucrari duverse			
		Capitolul 10.1. Pandus			
23	TsC53B
	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,030	
 24	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (2 cm)	m2	3,000	
 25	CG22A5  k=8
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-3,000	
 		Capitolul 10.2. Pereul			
26	TsC53B
	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,500	
 27	DB16F
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica  	m2	50,000	

	
Servicii de proiectare a sistemei de aprovizionare cu apa potabila in s.Sofia r-l Hincesti	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 15481-2-4-3-1п
Lucrari electrotehnice (Помещение компрессорной. СБО)
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montare			
1	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350, pentru 24 module 	buc	1,00	
 2	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C40	buc	1,00	
 3	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C32	buc	1,00	
 4	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/C25A	buc	1,00	
 5	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/В6A	buc	2,00	
 6	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/C4A	buc	3,00	
 7	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/С16/30mA	buc	1,00	
 8	08-03-603-1
	Cutie cu transformatori coboritori	buc	1,00	
 9	08-03-591-3
	Intreruptor (сумеречный)	100 buc	0,01	
 10	08-03-594-7
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,01	
 11	08-03-594-7
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,03	
 12	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,02	
 13	
	Lampa Б235-245-60	buc	3,00	
 14	
	Lampa LB-36	buc	8,00	
 15	
	Starter CК-220	buc	8,00	
 16	08-02-401-1
	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,25	
 17	590-413
	Cablu VVG-2*1.5	m	20,00	
 18	590-414
	Cablu VVG-3*1.5	m	95,00	
 19	590-415
	Cablu VVG-5*10	m	10,00	
 20	08-03-591-1
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,06	
 21	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,02	
 22	2451086
	Cutie pentru cablu	buc	14,00	
 23	11-02-002-01
	Dispozitiv (фотодатчик )	buc	1,00	
 		Capitolul 2. Lucrari de constructie			
24	RpCU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	8,00	

Servicii de proiectare a sistemei de canalizare in s.Sofia, r-nul Hincesti  N 15481	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-5-1п
pentru lucrari de constructii . 
 Иловый резервуар N8 по ГП
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
1	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile (з/д)	kg	15,600	
 2	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile (соединительные элементы МС-3)	kg	48,240	
 3	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu trei straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv 	t	0,060	
 4	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (деревянный щит)	m2	5,110	
 5	CN51E
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2	0,100	

Constructia sistemului de aprovizionare cu apa si canalizare in s.Sofia r-nul Hincesti	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 15481-4-1-1п
Retele 10KB (в т.ч. СТП-VAPTOS)
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari  de constructie			
1	33-04-003-10
	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: cu un singur picior	buc	3,00	
 2	33-04-007-1
	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3	buc	3,00	
 3	201-97
	Izolator ШФ-20В	buc	5,00	
 4	201-95
	Clema ПА	buc	9,00	
 5	116
	Clema ПС-2	buc	3,00	
 6	1131
	Copacel К-6	buc	5,00	
 7	116
	Clema ПГН-2-6	buc	6,00	
 8	153
	Звено ПРТ-7	buc	2,00	
 9	165
	Scoaba CK7-16	buc	1,00	
 10	154
	Серьга СРС-7-17	buc	1,00	
 11	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	62,00	
 12	33-04-009-6
	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor 	1 km	0,045	
 13	33-04-030-3
	Montarea CUT-OUT	set	3,00	
 14	33-04-030-3
	Montarea intreruptoarelor: cu ajutorul mecanismelor 	set	1,00	
 15	33-04-030-1
	Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor, PBO	set	1,00	
 16	33-04-030-1
	Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor, PBH	set	1,00	
 17	33-04-027-1
	Montarea substatiilor de transformare de stilpi, putere pina la 100 kVА: montarea elementelor de constructii	buc	1,00	
 18	33-04-027-2
	Montarea substatiilor de transformare de stilpi, putere pina la 100 kVА: montarea utilajului	buc	1,00	
 19	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	3,00	
 20	33-04-016-5
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	3,00	
 21	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla (площадка для установки силового трансформатора)	kg	165,00	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare			
22	08-01-062-1
	Transformator de putere, ТМ-25/10/0,4-У1	buc	1,00	
 		Capitolul 3. Utilaj			
23	577-1265
	Substatilor de transformatre de stilp, СТП-VAPTOS	buc	1,00	
 24	577-1262
	Transformator TM-25/10/0,4-У1	buc	1,00	
 25	Pretul firmei
	Detensionatoarelor PBO-10	buc	3,00	
 26	1152
	Intreruptor-siguranta СUT-OUT	buc	3,00	

Servicii de proiectare a sistemei de aprovizionare cu apa potabila in s.Sofia r-l Hincesti	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 15481-4-2-1п
Внутриплощадочные сети 0,4кВ
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari  de constructie			
1	33-04-003-2
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	2,00	
 2	TsA16D1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3	15,00	
 3	TsD18B
	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	12,00	
 4	TsD04C
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	12,00	
 5	34-02-003-1
	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	km	0,012	
 6	33-04-014-2
	Montarea corpurilor de iluminat: PКУ01-250	buc	2,00	
 7	510-125
	Lampa ДРЛ-250	buc	2,00	
 8	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	2,00	
 9	33-04-016-5
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	2,00	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare			
10	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-100-51	buc	1,00	
 11	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	
 12	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BP32-31 100A	buc	1,00	
 13	08-03-523-3
	Limifator ( ограничитель ОПC1-B-3P )	buc	3,00	
 14	08-03-524-11
	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A
	buc	1,00	
 15	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,98	
 16	08-02-141-2
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	0,98	
 17	08-02-148-2
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,12	
 18	08-02-143-1
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,98	
 19	404-23
	Caramida	buc	400,00	
 20	408-93
	Nisip	m3	3,00	
 21	Pretul firmei
	Cablu AВВГ-4х10 mm2	m	5,00	
 22	590-2122
	Cablu АПBББШп-5х10	m	50,00	
 23	590-2124
	Cablu АBББШв-3х4	m	40,00	
 24	Pretul firmei
	Cablu AКВВБ-7х2,5 mm2	m	15,00	
 25	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	2,00	
 26	08-02-163-2
	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 50 mm2	buc	2,00	
 27	08-02-163-2
	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 50 mm2	buc	4,00	
 28	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,30	
 29	08-02-472-9
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,45	
 		Capitolul 3. Utilaje			
30	Pretul firmei
	Dulap BZUM-TF-01-100-51	buc	1,00	
 31	Цена з-да
	Intrerupator ВР32-31 100А	buc	1,00	
 32	Pretul firmei
	Contor electric 380B 5-30A ZMG310CR	buc	1,00	
 33	510-121
	Limifator ОПC-1-B-3P	buc	1,00	
 34	1152
	Bloc intreruptor-siguranta БПВ-2-100А	buc	1,00	

Servicii de proiectare a sistemei de aprovizionare cu apa potabila in s.Sofia r-l Hincesti	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 15481-4-3-1п
Монтаж и оборудование дизельной электростанции 33кВт (KHC СБО)
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie			
1	33-04-029-3
	Executarea fundatiilor pentru substatii complete de reactor cu asezarea pe suprafata orizontala a 4 grinzi de consolidare	buc	1,00	
 2	33-04-029-5
	Montarea utilajului pentru substatii complete de reactor: a substatiilor de capat cu bransamente din cablu	buc	1,00	
 3	TsA16D1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3	8,00	
 4	TsD19C
	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3	8,00	
 		Capitolul 2. Utilaje			
5	Pretul firmei
	Дизельная электростанция   33кВт	buc	1,00	

Servicii de proiectare a sistemei de canalizare in s.Sofia, r-nul Hincesti  N 15481	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-1п
Amenajarea teritoriului
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
1	TsC19B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (на 30 м из выемки в насыпь)	100 m3	1,060	
 2	TsC22D1 k=2
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	1,060	
 3	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,480	
 4	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (вывоз)	t	421,600	
 5	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,480	
 6	TsD30A
	Compactarea pamintului sub cladiri cu compactoare grele de diametru 1,5 m la 6-9 lovituri pe o urma, suprafata groapei de fundatie: pina la 100 m2  	100m2	3,540	
 7	TsE04A
	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (откосов)	100m2	1,250	
 8	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (в карьере)	100 m3	1,070	
 9	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (вывоз растительного грунта)	t	128,400	
 10	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (обочин)	100 m3	0,650	
 11	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	86,600	
 12	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	220,830	
 13	CO06B
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m (1,6 m)	m	154,000	
 14	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile (ворота и калитка)	kg	141,450	
 15	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,140	
 16	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (под канаву в отвал)	100 m3	0,230	
 17	TsC19B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (засыпка существ. канавы)	100 m3	0,230	

Servicii de proiectare a sistemei de canalizare in s.Sofia, r-nul Hincesti  N 15481	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-2
Lucrari de constructii. Spatii verzi
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
1	TsH108A
	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	11,000	
 2	TsH109B
	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori rasinosi	buc	11,000	
 3	TsH110B
	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi (тополь пирамидальный)	buc	11,000	
 4	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	5,350	

Servicii de proiectare a sistemei de canalizare din s.Sofia, r-nul Hincesti. N15481-HK.SU	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1m
Retele exterioare de canalizare HK1.2,  K1  (Зона II). Одна нитка
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari terasamente			
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,360	
 2	TsC03B11
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor	100 m3	1,360	
 3	TsA02B K=1.2
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu  (Доработка вручную в мокром грунте+щебен.канавка)	m3	28,400	
 4	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная подготовка /	m3	27,600	
 5	AcF03B
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar (щебен. канавка)	m3	20,000	
 6	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	0,760	
 7	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 	t	129,000	
 8	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,760	
 9	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	69,600	
 10	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	69,600	
 11	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 	100 m3	1,560	
 12	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,560	
 13	TsA24C
	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	2,300	
 		Capitolul 2. Conducte si accesori -HK1.2-			
14	AcA52D
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 SDR 26 PN-6 d110x4.2mm	m	360,500	
 15	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 SDR 21 PN-8 d63x3.0mm	m	3,000	
 16	
	Banda de avertizare	m	365,000	
 17	AcA08B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, Труба 2-х слойная гофрированная SN8 d250mm	m	5,000	
 18	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод  ПЕ100 д110мм 90*	buc	13,000	
 19	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник  ПЕ100 д110мм 	buc	2,000	
 20	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец- гладкий конец ПЕ100 д63мм 	buc	4,000	
 21	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Редукция ПЕ100 д110х63мм 	buc	2,000	
 22	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод седловой ПЕ100 д110х50мм	buc	1,000	
 23	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare,Задвижка фланцевая укороченная Батерфляй д50мм	buc	2,000	
 24	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан воздушный комбинированный д50мм (Вантуз)	buc	1,000	
 25	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Кран шаровый латунный д50мм	buc	1,000	
 26	AcA10B
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap,Гильза PE80 PN6 d160mm  (Л=0,3м- 8шт)	m	2,400	
 27	AcD22A
	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton В12,5 pentru sprijine	m3	0,430	
 		Capitolul 3. Conducte si accesori -K1-			
28	AcB01C
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка шиберная фланцевая d200mm с удлинителем штока	buc	1,000	
 29	AcA26B
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor,Переход  раструб-фланец чугунный д250х200мм 	buc	1,000	
 30	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец- гладкий конец ПЕ100 д200мм 	buc	8,000	
 31	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Редукция ПЕ100 д250х200мм 	buc	4,000	
 32	AcA10D
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap,  Гильза PE80 PN6 d400mm  (Л=0,4м- 2шт)	m	0,800	
 		Capitolul 4. Camine (НК 1.2)			
33	AcE11B
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana 	m3	4,410	
 34	AcE10B
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana 	m3	1,880	
 35	AcE11B
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Камера гашения напора)	m3	1,470	
 36	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15 (0,38 m3)	buc	4,000	
 37	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,18 m3)	buc	2,000	
 38	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	8,000	
 39	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	4,000	
 40	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)	buc	2,000	
 41	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,000	
 42	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27 m3)	buc	3,000	
 43	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3)	buc	2,000	
 44	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	6,000	
 45	Pret de piata
	Capac din fonta ductila B125 	buc	6,000	
 46	AcD22A
	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton В12,5 на упоры в колодцах	m3	0,150	
 		Capitolul 5. Camine (К 1)			
47	AcE11B
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana 	m3	2,020	
 48	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,000	
 49	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	3,000	
 50	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦ7-3(0,06 m3)	buc	1,000	
 51	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	6,000	
 52	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,000	
 53	Pret de piata
	Capac din fonta ductila B125 	buc	1,000	
 		Capitolul 6. Demolarea si reconditionarea			
		Capitolul 6.1. Drumul din asfalt-4m			
54	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	8,000	
 55	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	0,800	
 56	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 на ст-ть щебня)	m3	0,560	
 57	DB19C
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala 	m2	2,000	
 58	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	2,000	

	

Servicii de proiectare a sistemei de canalizare din s.Sofia r-nul Hincesti. N15481	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-1п
Площадка очистных сооружений и насосной станции. Внутриплощадочные сети.
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari terasamente			
1	AcE52A
	Strat de protectie din piatra sparta la conductele de alimentare cu apa sau canalizare	m3	32,600	
 2	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная подготовка/	m3	32,600	
 		Capitolul 2. Conducte si accessori.			
3	AcA04D
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 325x8 mm	m	0,500	
 4	IzI09A1
	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2	4,080	
 5	IzI09A2
	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2	4,080	
 6	IzH05A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de  60 mm M-125	m2	8,330	
 7	AcA24C
	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Соединительный элемент  AVK ''SUPA'' d 300 mm 	buc	1,000	
 8	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Захлопка-заглушка )	kg	20,000	
 9	CN29A
	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,020	
 		Capitolul 3. Оголовок бетонный.			
10	AcD22A
	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m	m3	1,500	
 11	AcE52A
	Strat de protectie din piatra sparta la conductele de alimentare cu apa sau canalizare	m3	4,100	
 12	DE16A
	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv	buc	7,000	
 13	Dl129
	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,000	
 14	TsH09C
	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	0,150	
 15	AcD19A
	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m	m2	0,840	
 16	IzK01A
	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII)	t	0,070	
 		Capitolul 4. Дренажная канава (засыпка над трубой щебня и заливка бетоном)			
17	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	1,670	
 18	AcD22A
	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m	m3	0,740	

	               

Servicii de proectare a sistemei de canalizare din s.Sofia r-ul Hincesti  N15481	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3-1
Pentru lucreri de constructie. 
Насосная станция (т.п.902-1-133.88) по Г.П. №5 
(Взамен ранее выданной на сумму 53976,703 лей)
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
1	TsC03B2
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	7,740	
 2	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,360	
 3	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu 	m3	13,540	
 4	TsF03F
	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de  peste  2,50  m intre maluri adincimea sapaturii de 6,01...8 m (деревянные щиты)	m2	209,700	
 5	PA15B
	Fisa palplanselor metalice de orice tip, profil si lungime, batute cu soneta mecanica, in teren categoria II (Погружение стальных шпунтовых сваи ) (dulgher - norma 1,000 h-om)	m2	94,200	
 6	PA16B
	Extragerea   palplanselor metalice, cu utilaj mecanic pe uscat, din teren categoria II (Извлечение шпунтовых свай, ) (dulgher - norma 0,74 h-om)	m2	94,200	
 7	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip 	m3	3,800	
 8	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	6,430	
 9	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 	m3	113,400	
 10	DI105
	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	7,560	
 11	TsC22D11 K=5
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, in conditiile gospodaririi apelor (перемещение на 50м)	100 m3	0,140	
 12	TsC55A
	Pomparea apei din excavatii 	m3	774,000	
 13	TsF01B
	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m 	m2	209,700	
 14	CA02C
	Beton М50 simplu turnat in egalizeri sub rezervor	m3	0,440	
 15	CG25B
	Asfalt, turnate la cald, pe suprafete mai mari de 16 mp, in grosimi de 2 cm 	m2	4,520	
 16	CA02C
	Betonsimplu M150 turnat in egalizeri (набетонка)	m3	0,690	
 17	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	64,500	
 18	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 	m2	3,140	
 19	IzA05G
	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti cu vopsea epoxigurdon ЭП-0010 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) 	m2	3,140	
 20	AcE15B
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana 	m3	5,220	
 21	AcE15B1
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,000	
 22	AcE15B1
	Inel prefabricat pt. camine  КЦ-20-9-2 (0,59 m3)	buc	3,000	
 23	AcE15B1
	Inel prefabricat pt. camine  КЦ-20-9-3 (0,59 m3)	buc	1,000	
 24	AcE15B1
	Inel prefabricat pt. camine  КЦ-20-9-1 (0,59 m3)	buc	1,000	
 25	AcE15B1
	Inel prefabricat pt. camine  КЦ-20-9-4 (0,59 m3)	buc	1,000	
 26	AcE15B1
	Inel prefabricat pt. camine  КЦ-20-6-1 (0,39 m3)	buc	2,000	
 27	AcE15B1
	Inel prefabricat pt. camine  КЦ-20-6-2 (0,39 m3)	buc	2,000	
 28	AcE15B1
	Inel prefabricat pt. camine  КЦ-20-6-3 (0,39 m3)	buc	2,000	
 29	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit:	kg	171,180	
 30	CL04D
	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura,  montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv 	t	0,054	
 31	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv 	t	0,225	
 32	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 80mm (caльник)	m	0,600	
 33	AcA04C
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 250 mm (сальник)	m	0,300	
 34	CA04F
	Beton turnat in placi М150	m3	0,500	
 35	IzL02A
	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind normala (заклейка швов)	m2	20,100	
 36	CP10B
	Montarea elementelor  prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (ФБС12,6,6т)	buc	2,000	
 37	CA03F
	Beton М100 (заделка отверстий)	m3	0,140	
 38	CE13D2
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu  (cu linocrom CКП и СПП)	m2	50,770	
 39	IzF01B
	Mastic bituminos ''AquaMast''	m2	50,770	
 40	CF05A
 К=0,67
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (2см)	m2	47,410	
 41	IzA05G
	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti cu vopsea epoxigurdon ЭП-0010 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) 	m2	47,410	
 42	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta sub pereu	m3	1,070	
 43	CG40A
	Executarea pardoselelor turnate, din beton asfaltic gr.25 mm, cu agregate marunte (20mm)	m2	10,700	
 44	CG40A1
	Diferenta in plus sau in minus la art. CG40A pentru fiecare 5 mm se scade 	m2	-10,700	
 45	AcF02A
	Scara din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton 	m	5,000	

Servicii de proectare a sistemei de canalizare din s.Sofia r-ul Hincesti  N15481	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-6-1
Pentru lucrari de constructie.
 Насосная станция (т.п.902-1-133.88) по Г.П. №10.1
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
1	TsC03B2
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	7,740	
 2	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,430	
 3	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu 	m3	13,540	
 4	TsF03F
	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de  peste  2,50  m intre maluri adincimea sapaturii de 6,01...8 m (деревянные щиты)	m2	209,700	
 5	PA15B
	Fisa palplanselor metalice de orice tip, profil si lungime, batute cu soneta mecanica, in teren categoria II (Погружение стальных шпунтовых сваи ) (dulgher - norma 1,000 h-om)	m2	94,200	
 6	PA16B
	Extragerea   palplanselor metalice, cu utilaj mecanic pe uscat, din teren categoria II (Извлечение шпунтовых свай, ) (dulgher - norma 0,74 h-om)	m2	94,200	
 7	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip 	m3	3,800	
 8	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	6,430	
 9	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 	m3	113,400	
 10	DI105
	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	7,560	
 11	TsC22D11 K=5
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, in conditiile gospodaririi apelor (перемещение на 50м)	100 m3	0,140	
 12	DI103
	Pomparea apei din excavatii  	m3	774,000	
 13	TsF01B
	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m 	m2	209,700	
 14	CA02C
	Beton М50 simplu turnat in egalizeri sub rezervor	m3	1,100	
 15	CG25B
	Asfalt, turnate la cald, pe suprafete mai mari de 16 mp, in grosimi de 2 cm 	m2	4,520	
 16	CA02C
	Betonsimplu M150 turnat in egalizeri (набетонка)	m3	0,600	
 17	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	64,500	
 18	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 	m2	3,140	
 19	IzA05G
	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti cu vopsea epoxigurdon ЭП-0010 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) 	m2	3,140	
 20	AcE15B
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana 	m3	5,110	
 21	AcE15B1
	Inel prefabricat pt. camine - funduri КЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,000	
 22	AcE15B1
	Inel prefabricat pt. camine  КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	4,000	
 23	AcE15B1
	Inel prefabricat pt. camine  КЦ-20-9-2 (0,59 m3)	buc	1,000	
 24	AcE15B1
	Inel prefabricat pt. camine  КЦ-20-9-3 (0,59 m3)	buc	1,000	
 25	AcE15B1
	Inel prefabricat pt. camine  КЦ-20-9-5 (0,59 m3)	buc	1,000	
 26	AcE15B1
	Inel prefabricat pt. camine  КЦ-20-6-1 (0,39 m3)	buc	1,000	
 27	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit:	kg	147,000	
 28	CL04D
	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura,  montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv 	t	0,036	
 29	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv 	t	0,183	
 30	AcA04E
	Montarea conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 500 mm  (сальники)	m	0,600	
 31	CA04F
	Beton turnat in placi М150	m3	0,330	
 32	IzL02A
	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind normala (заклейка швов)	m2	17,200	
 33	CP10B
	Montarea elementelor  prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (ФБС12,6,6т)	buc	2,000	
 34	CA03F
	Beton М100 (заделка отверстий)	m3	0,070	
 35	CE13D2
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu  (cu linocrom CКП и СПП)	m2	50,770	
 36	IzF01B
	Mastic bituminos ''AquaMast''	m2	50,770	
 37	CF05A К=0,67
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (2см)	m2	47,410	
 38	IzA05G
	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti cu vopsea epoxigurdon ЭП-0010 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) 	m2	47,410	
 39	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta sub pereu	m3	1,070	
 40	CG40A
	Executarea pardoselelor turnate, din beton asfaltic gr.25 mm, cu agregate marunte (20mm)	m2	10,700	
 41	CG40A1
	Diferenta in plus sau in minus la art. CG40A pentru fiecare 5 mm se scade 	m2	-10,700	
 42	AcF02A
	Scara din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton 	m	5,000	

Servicii de proectare a sistemei de canalizare din s.Sofia r-ul Hincesti  N15481	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-6-2 
Pentru lucreri de constructie. 
Насосная станция (т.п.902-1-133.88) по Г.П. №10.2
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
1	TsC03B2
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	7,740	
 2	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,430	
 3	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu 	m3	13,540	
 4	TsF03F
	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de  peste  2,50  m intre maluri adincimea sapaturii de 6,01...8 m (деревянные щиты)	m2	209,700	
 5	PA15B
	Fisa palplanselor metalice de orice tip, profil si lungime, batute cu soneta mecanica, in teren categoria II (Погружение стальных шпунтовых сваи ) (dulgher - norma 1,000 h-om)	m2	94,200	
 6	PA16B
	Extragerea   palplanselor metalice, cu utilaj mecanic pe uscat, din teren categoria II (Извлечение шпунтовых свай, ) (dulgher - norma 0,74 h-om)	m2	94,200	
 7	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip 	m3	3,800	
 8	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	6,430	
 9	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 	m3	113,400	
 10	DI105
	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	7,560	
 11	TsC22D11 K=5
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, in conditiile gospodaririi apelor (перемещение на 50м)	100 m3	0,140	
 12	DI103
	Pomparea apei din excavatii  	m3	774,000	
 13	TsF01B
	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m 	m2	209,700	
 14	CA02C
	Beton М50 simplu turnat in egalizeri sub rezervor	m3	1,100	
 15	CG25B
	Asfalt, turnate la cald, pe suprafete mai mari de 16 mp, in grosimi de 2 cm 	m2	4,520	
 16	CA02C
	Betonsimplu M150 turnat in egalizeri (набетонка)	m3	0,600	
 17	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	64,500	
 18	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 	m2	3,140	
 19	IzA05G
	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti cu vopsea epoxigurdon ЭП-0010 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) 	m2	3,140	
 20	AcE15B
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana 	m3	4,520	
 21	AcE15B1
	Inel prefabricat pt. camine - funduri КЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,000	
 22	AcE15B1
	Inel prefabricat pt. camine  КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	3,000	
 23	AcE15B1
	Inel prefabricat pt. camine  КЦ-20-9-1 (0,59 m3)	buc	1,000	
 24	AcE15B1
	Inel prefabricat pt. camine  КЦ-20-9-4 (0,59 m3)	buc	1,000	
 25	AcE15B1
	Inel prefabricat pt. camine  КЦ-20-9-5 (0,59 m3)	buc	1,000	
 26	AcE15B1
	Inel prefabricat pt. camine  КЦ-20-6-1 (0,39 m3)	buc	1,000	
 27	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit:	kg	159,800	
 28	CL04D
	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura,  montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv 	t	0,041	
 29	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv 	t	0,201	
 30	AcA04E
	Montarea conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 400 mm  (сальники)	m	0,600	
 31	AcA04E
	Montarea conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 500 mm  (сальники)	m	0,300	
 32	CA04F
	Beton turnat in placi М150	m3	0,470	
 33	IzL02A
	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind normala (заклейка швов)	m2	19,100	
 34	CP10B
	Montarea elementelor  prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (ФБС12,6,6т)	buc	2,000	
 35	CA03F
	Beton М100 (заделка отверстий)	m3	0,070	
 36	CE13D2
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu  (cu linocrom CКП и СПП)	m2	50,770	
 37	IzF01B
	Mastic bituminos ''AquaMast''	m2	50,770	
 38	CF05A К=0,67
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (2см)	m2	47,410	
 39	IzA05G
	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti cu vopsea epoxigurdon ЭП-0010 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) 	m2	47,410	
 40	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta sub pereu	m3	1,070	
 41	CG40A
	Executarea pardoselelor turnate, din beton asfaltic gr.25 mm, cu agregate marunte (20mm)	m2	10,700	
 42	CG40A1
	Diferenta in plus sau in minus la art. CG40A pentru fiecare 5 mm se scade 	m2	-10,700	
 43	AcF02A
	Scara din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton 	m	5,000	

	

Servicii de proiectare a sistemei de canalizare din s.Sofia r-nul Hincesti. N15481-10-HK.CO.	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-6-3
 КНС №10 по ГП.Технологическое оборудование.
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Valoarea utilajului.			
1	Pret di piata
	Насос Wilo-Emy FA 08.43-110E+Т13-2/12 HЕх	buc	2,000	
 2	Pret di piata
	Расходомер ультразвуковой Днепр-7	buc	1,000	
 3	Pret din piata
	Эл, таль г/п 0,25тн Hпод=6м	buc	2,000	
 4	Pret din piata
	Вентилятор крышный ВКР-4	buc	2,000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare.			
5	AcC05A
	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4"	buc	2,000	
 6	AcC03B
	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 3-7,5 kw	buc	2,000	
 7	M1C21A
	Macara tehnologica sau mijloc de ridicat, cu greutatea proprie de 0-1 t, montata la inaltimea de pina la 15 m	t	0,170	
 8	VC06A
	Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.200-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw	buc	2,000	
 9	AcB04D
	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, Расходомер Днепр-7	buc	1,000	
 10	M1J14A
	Montarea conductei din otel inoxidabil, prin sudare in mediu de argon, avind flanse, piese de racordare, organe de asamblare si suporti gata confectionati, conducta avind diametrul de 50-5 mm	t	0,045	
 11	CL16A
	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la silozuri cu inaltimi pina la 35 m	t	2,612	
 12	CN29A
	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t	2,612	
 		Capitolul 3. Lucrari de constructii.			
		Capitolul 3.1. Conducte si accesorii			
13	AcA52D
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 SDR27.6 PN-6 d110mm	m	25,000	
 14	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-80 SDR 13.6 PN10 d40mm	m	18,000	
 15	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Угольник ПЕ 90* д110мм	buc	4,000	
 16	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок- фланец  гладкий конец  ПЕ  д90х80мм	buc	2,000	
 17	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Свободный фланец д80 mm 	buc	2,000	
 18	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок- фланец  гладкий конец ПЕ д110мм	buc	6,000	
 19	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Свободный фланец д110 mm 	buc	6,000	
 20	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Редуктор ПЕ д110х90мм	buc	2,000	
 21	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник ПЕ 90* д110мм	buc	2,000	
 22	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка фланцевая ручная д100мм	buc	2,000	
 23	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан обратный фланцевый д100мм	buc	2,000	
 24	AcA10C
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE 100 SDR 26 PN6 d250x9.6mm	m	2,000	
 25	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie,Заглушка ст.d100 mm	buc	1,000	
 26	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Монтажная вставка d100 mm 	buc	1,000	
 		Capitolul 3.2. Camin d1.5m			
27	AcE11A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 	m3	1,170	
 28	AcD52A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 -1.5-2.0m. КЦД-15	put	1,000	
 29	AcD52A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 -1.5m. КЦ15-9	put	1,000	
 30	AcD52A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 -1.5m. КЦ15-9а	put	1,000	
 31	AcD52A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 -1.5m. КЦП1-15-1	put	1,000	
 32	AcD52A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 -1.5m. КЦ0-1	put	1,000	
 33	AcD53A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 -1.5m. КЦ7-3
	put	1,000	
 34	Pret de piata
	Capac din fonta ductila B125 	buc	1,000	
 35	
	Scara	kg	13,000	
 36	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,013	

Servicii de proiectare a sistemei de canalizare din s.Sofia r-nul Hincesti N15481/19-AEE	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-6-4
Statie de pompare SPC-2. 
Alimentarea cu energie electrica 0,4 кВ
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari  de constructie			
1	33-04-003-1
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB-105	buc	1,00	
 2	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	1,00	
 3	33-04-016-5
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	1,00	
 4	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,06	
 5	TsD18B
	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu 	m3	4,60	
 6	404-23
	Caramida	buc	170,00	
 7	408-93
	Nisip	m3	1,40	
 8	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II  (для заземления)	100 m3	0,08	
 9	TsD18B
	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu  (для заземления)	m3	7,65	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare			
10	08-02-367-8
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП-2А -3x50+1x70 mm2	1000 m	0,025	
 11	Pretul firmei
	Cablu СИП-2А -3x50+1x70 mm2	m	25,00	
 12	136
	Banda F2007	m	2,00	
 13	137
	Screpa A200	buc	2,00	
 14	163
	Consola CA 1500

	buc	1,00	
 15	1681
	Clema ES 1500	buc	1,00	
 16	110-0305
	Clema "P3x95"	buc	4,00	
 17	162
	Сurau CSB	buc	16,00	
 18	08-01-066-1
	Limitator supratensiune neliniar, LVA-440-CS	set	1,00	
 19	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-63	buc	1,00	
 20	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	
 21	08-03-525-2
	Intreruptor ВН32-3Р-40А	buc	1,00	
 22	08-03-526-2
	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete C32A	buc	1,00	
 23	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,37	
 24	08-02-141-4
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri	100 m	0,37	
 25	08-02-148-4
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m	0,03	
 26	08-02-143-1
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,37	
 27	Pretul firmei
	Cablu AВБбШв-5х16 mm2	m	35,00	
 28	Pretul firmei
	Cablu ВВГнг-3*2..5	m	5,00	
 29	08-02-163-1
	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	4,00	
 30	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,30	
 31	08-02-472-9
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,51	
 32	08-02-396-6
	Canal metalic pe constructii, 100х60	100 m	0,03	
 33	08-02-369-3
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник PКУ-125)	buc	1,00	
 34	Pretul firmei
	Corp de iluminat PКУ-125	buc	1,00	
 35	Pretul firmei
	Lampa LED-60W	buc	1,00	
 36	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-12	buc	1,00	
 37	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/В10A	buc	1,00	
 38	08-01-080-1
	Aparat pentru masurare si protectie, Fotoavertizor	buc	1,00	
 		Capitolul 3. Utilaj			
39	Pretul firmei
	Dulap BZUM-TF-01	buc	1,00	
 40	Pretul firmei
	Contor electric   ZMR110ACE 380B	buc	1,00	
 41	Pretul firmei
	Intreruptor BH32-3P-40A	buc	1,00	
 42	Pretul firmei
	Automat ВА47-29 3Р 32А С	buc	1,00	
 43	Pretul firmei
	Limitator  LVA-440-CS	buc	3,00	

Servicii de proiectare a sistemei de canalizare din s.Sofia r-nul Hincesti N15481/19-AEE	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-6-5
SPC-2. Dizel-generator   20 кВт GEKO
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montare			
1	08-01-062-2
	Reactor uleios, masa pina la 3 t	buc	1,00	
 		Capitolul 2. Utilaj			
2	Pretul firmei
	Dizel-generator   20 кВт GEKO	buc	1,00	

Servicii de proectare a sistemei de canalizare din s.Sofia r-ul Hincesti  N15481	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-3
Amenajarea teritoriului  насосной станции №10.
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Sistematizarea verticala			
1	TsC19A1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. (на 20м в отвал)I 	100 m3	1,560	
 2	TsC22C1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I	100 m3	1,560	
 3	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,220	
 4	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km 	t	146,400	
 5	TsC51A
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,220	
 6	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка)	100 m3	3,190	
 7	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (подвозка)	t	542,300	
 8	DI96
	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma 	100 m3	3,190	
 9	TsE04A
	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II 	100m2	1,050	
 		Capitolul 2. Imbracamintea rutiere trecere			
10	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip-0.10m	m3	20,000	
 11	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire-18m	m3	36,000	
 12	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica 	m2	200,000	
 13	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica  	m2	200,000	
 14	DE10A
	Borduri prefabricate din beton БР 100х30x15 cm	m	30,000	
 15	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton БР 100х 20x8 cm	m	144,000	
 		Capitolul 3. Spatii verzi			
16	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% 	100m2	1,700	
 		Capitolul 4. Ingradire .Poarta si portita.			
17	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint , avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu 	m3	4,230	
 18	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 	m3	4,230	
 19	CA03F
	Beton simplu  turnat  in fundatii M150	m3	0,140	
 20	CA03F
	Beton simplu  turnat  in fundatii M100	m3	2,670	
 21	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in fundatii	m2	5,120	
 22	CO07A1
	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat 	kg	1 036,860	
 23	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 	t	1,037	
 24	RpCO08I
	Mineri	buc	2,000	
 25	CK33C
	Crempus	buc	4,000	

Canalizarea satului Blaceana, raionul Hincesti	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări nr. 16

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de terasamnete			
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. (Amenajarea suprafetei drumului )
	100 m3	1,1200	
 		Capitolul 2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta
			
2	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip
	m3	12,8000	
 3	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire
	m3	19,2000	
 		Capitolul 3. Gard metalic H=1.5 m			
4	TsC39A1
	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 0.8 m (k=0.25)
	buc	81,0000	
 5	AcD22A
	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B-7.5
	m3	3,3200	
 6	AcD22A
	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B-12.5
	m3	0,1400	
 7	CO07A1
	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat
	kg	1 408,0000	
 8	CN21A
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi
	m2	180,0000	
 		Capitolul 4. Rigola de scurgere - Tip I - 52 m			
9	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	0,5000	
 10	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km 
	t	43,0000	
 11	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,2500	
 12	AcE52A
	Strat de protectie din piatra sparta la conductele de alimentare cu apa sau canalizare
	m3	5,2000	
 13	AcD22A
	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. (Beton B-10)
	m3	7,8000	
 14	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	45,0000	
 		Capitolul 5. Lucrari de inverzire a spatiului			
15	TsE04A
	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II. (Amenajarea taluzelor)
	100m2	0,1800	
 16	TsH09C
	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp
	100m2	0,9800	
 17	TsH109A
	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi
	buc	30,0000	
 18	TsH108A
	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat
	buc	30,0000	
 19	TsH110A
	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi
	buc	30,0000	

Canalizarea satului Blaceana, raionul Hincesti	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări nr. 17

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de terasamente			
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	3,7000	
 2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	11,6400	
 3	TsA16E1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu
	m3	13,8100	
 4	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Pat de nisip pemtru conducte)
	m3	11,2000	
 5	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Surplusul de paminr)
	100 m3	0,1120	
 6	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km 
	t	14,5600	
 7	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,1120	
 8	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	43,1000	
 9	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	43,1000	
 10	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	3,1800	
 11	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	3,1800	
 12	TsF01B
	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m
	m2	700,8800	
 		Capitolul 2. Lucrari de constructie			
13	AcF03C
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta
	m3	16,8000	
 14	AcA08B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm. (SN4 - PR Euro EM)
	m	100,0000	
 15	AcA52D
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului. (Conducta PE100, PN10, SDR 17, D=110mm)
	m	40,0000	
 16	AcA04D
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 273x6 mm. Tub de protectie
	m	40,0000	
 		Capitolul 3. Camine			
17	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 
	m3	2,9200	
 18	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (КЦД-10 (0,18 m3))	buc	4,0000	
 19	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (КЦ-10-9 (0,24 m3))	buc	4,0000	
 20	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (КЦ-10-6 (0,23 m3))	buc	3,0000	
 21	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (КЦ-10-3)	buc	1,0000	
 22	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (КЦП1-10-1(0,10 m3))
	buc	4,0000	
 23	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3))	buc	7,0000	
 24	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (КЦ7-3 (0,05 m3))	buc	15,0000	
 25	AcE07B
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip Л	buc	7,0000	
 		Capitolul 4. Pereul			
26	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	34,1000	
 27	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice 
	m3	47,7500	
 		Capitolul 5. Demolarea si recondictionarea drumului			
		Capitolul 5.1. Drum din asfalt			
28	TsC03C1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III. (Decaparea stratului  de piatra sparta de pe drum)
	100 m3	1,9400	
 29	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	147,6000	
 30	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	123,0000	
 31	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de piatra din desfaceri)
	m3	123,0000	
 32	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2
	t	0,5900	
 33	DB19A
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala  
	m2	984,0000	
 34	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2
	t	0,2950	
 35	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 
	m2	984,0000	
 		Capitolul 5.2. Drum din petris			
36	TsC03C1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III. (Decaparea stratului  de piatra sparta de pe drum)	100 m3	5,3000	
 37	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip	m3	967,0000	
 38	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	958,5000	
 39	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de piatra din desfaceri)	m3	958,5000	
 		Capitolul 5.3. Transportarea gunoiului			
40	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III
	100 m3	0,8000	
 41	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km 	t	96,0000	
 42	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,8000	

	

Canalizarea satului Blaceana, raionul Hincesti	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări nr. 18

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Utilaj			
1	Pret de piata
	Pompa submersibila SE1.50.65.40.2, cu panou de comanda
	buc	2,0000	
 2	Pret de piata
	Gratar manual
	buc	1,0000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare			
3	07-04-030-06
	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, SE
	buc	2,0000	
 4	11-06-001-01
	Panou, tablou de comanda si control
	buc	2,0000	
 5	M7 F05 A1
	Ghidaje si praguri (pentru organe de inchidere a apei, site sau gratare), cu greutate de 1-10 tone, gratar manual 1 buc.
	t	0,1000	
 		Capitolul 3. Lucrari de constructie			
		Capitolul 3.1. Lucrari de terasamnent			
6	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,3300	
 7	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	0,9700	
 8	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km 
	t	165,0000	
 9	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,9700	
 10	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	130,0000	
 11	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	130,0000	
 12	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	3,0500	
 13	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	3,0500	
 		Capitolul 3.2. Conducte si accesorii
			
14	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm. (Vana D=100 mm)
	buc	2,0000	
 15	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm. (Supapa unisens D=100 mm)
	buc	2,0000	
 16	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm. (Flansa din otel D=100 mm)	buc	2,0000	
 17	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din otel, D=100/65 mm)	buc	2,0000	
 18	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Teu din otel, D=100 mm)	buc	1,0000	
 19	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Trecere PE/otel, D=110x100 mm)	buc	1,0000	
 20	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 100 mm. (Teava din otel D=100 mm)	m	17,0000	
 21	IzA06D
	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)
	m2	5,1000	
 		Capitolul 3.3. Camine			
22	AcE14A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,5300	
 23	AcE14A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (КЦД-15 (0,38 m3))	buc	1,0000	
 24	AcE14A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (КЦ-15-9 (0,4 m3))	buc	2,0000	
 25	AcE14A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (КЦП1-15-1(0,27 m3))
	buc	1,0000	
 26	AcE14A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (КЦО-1(0,02 m3))	buc	4,0000	
 27	AcE07B
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc	4,0000	
 28	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. (Beton B3.5)	m3	2,1300	
 29	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B-15 (Pentru caminul cu D=3 m)	m3	20,9400	
 30	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	130,0000	
 31	CC01F
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 738,0000	
 32	IzF01A
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale. (Hidrotex)	m2	76,4000	

			
Canalizarea satului Blaceana, raionul Hincesti	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări nr. 19

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montare			
		Capitolul 1.1. Lucrari			
1	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (BZUM)
	buc	1,0000	
 2	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (ЩМП)
	buc	1,0000	
 3	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc	6,0000	
 4	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
	buc	1,0000	
 5	08-03-526-4
	Instalare limitator de supratensiune
	buc	1,0000	
 6	08-01-080-1
	Aparat pentru masurare si protectie, fotodetector
	buc	1,0000	
 7	08-03-596-5
	Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp. (РКУ-250)
	100 buc	0,0100	
 8	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1
	buc	1,0000	
 9	08-02-141-3
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg (АПВзБбШп)
	100 m	0,1200	
 10	08-02-147-12
	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg. (АПВзБбШп)
	100 m	0,0800	
 11	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee
	100 m	0,1200	
 12	08-02-143-1
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu
	100 m	0,1200	
 13	08-02-147-10
	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg
	100 m	0,3000	
 14	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,8500	
 15	08-02-158-14
	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 
	buc	2,0000	
 16	08-02-407-2
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm
	100 m	0,9000	
 17	08-02-305-4
	Traversa pe stilp
	buc	27,0000	
 18	08-01-082-1
	Cleme in asortiment
	100 buc	1,7100	
 19	08-02-305-1
	Bratara pe stilp
	buc	32,0000	
 20	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj
	t	0,3000	
 21	08-02-405-1
	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2
	100 m	0,3320	
 22	08-02-396-5
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,0500	
 23	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm. (L=5 m)	10 buc	0,3000	
 24	08-02-472-9
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,0500	
 25	08-02-472-8
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,5000	
 26	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 25x4 mm	100 m	0,2000	
 27	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 25x4 mm	100 m	0,0500	
 		Capitolul 1.2. Materiale
			
28	
	Corp de iluminat РКУ - 250	buc	1,0000	
 29	
	Cablu electric АПВзБбШп 5x16 mm2
	m	20,0000	
 30	
	Conductor ПВ 1x2.5 mm2
	m	30,0000	
 31	
	Cablu electric ВПВ 1x2.5 mm2
	m	85,0000	
 32	
	Traversa TH29
	buc	1,0000	
 33	
	Traversa TH28
	buc	1,0000	
 34	
	Traversa TM7
	buc	10,0000	
 35	
	Traversa TH10
	buc	4,0000	
 36	
	Traversa TM46
	buc	1,0000	
 37	
	Clama PA-1500
	buc	2,0000	
 38	
	Clama ПН1
	buc	6,0000	
 39	
	Clama СФ 16-120
	buc	8,0000	
 40	
	Clama СНА -Н
	buc	2,0000	
 41	
	Clama К-ОНМ-1
	buc	7,0000	
 42	
	Clama HP25-55
	buc	4,0000	
 43	
	Clama KZP-2
	buc	11,0000	
 44	
	Clama ПС1-1
	buc	25,0000	
 45	
	Clama ES-1500
	buc	11,0000	
 46	
	Clama ZP-2
	buc	11,0000	
 47	
	Clama MJPT
	buc	4,0000	
 48	
	Clama ПС2
	buc	10,0000	
 49	
	Clama ПA
	buc	70,0000	
 50	
	Colier X1
	buc	8,0000	
 51	
	Colier X3
	buc	20,0000	
 52	
	Colier X11
	buc	2,0000	
 53	
	Colier X16
	buc	1,0000	
 54	
	Colier X32
	buc	1,0000	
 55	
	Conductor ЗП2
	m	10,2000	
 56	
	Conductor ЗП1
	m	32,0000	
 57	
	Intrerupator de sarcina ВН 32/4Р/25
	buc	1,0000	
 58	
	Intrerupator de sarcina BA47-29M/3P/C20
	buc	1,0000	
 59	
	Intrerupator de sarcina BA47-29M/3P/B10
	buc	1,0000	
 60	
	Intrerupator de sarcina BA47-29M/1P/B10
	buc	1,0000	
 61	
	Intrerupator de sarcina BA47-29M/3P/C25
	buc	1,0000	
 62	
	Intrerupator crepuscular
	buc	1,0000	
 63	
	Fotodetector
	buc	1,0000	
 64	
	Otel rotund d=10 mm
	m	50,0000	
 65	
	Otel rotund d=20 mm
	m	20,0000	
 66	
	Banda de otel 25x4 mm
	m	25,0000	
 67	
	Canal de cablu metalic Y1079
	m	5,0000	
 68	
	Constructii metalice
	kg	300,0000	
 69	
	Consola pentru corp de iluminat K1K-15-10-18
	buc	1,0000	
 70	
	Teava din otel d=40 mm
	m	90,0000	
 71	
	Caramida
	buc	90,0000	
 		Capitolul 2. Lucrari de constructie			
		Capitolul 2.1. Lucrari			
72	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	17,0000	
 73	33-04-016-5
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	13,0000	
 74	33-04-016-6
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor compuse	buc	2,0000	
 75	33-04-003-1
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	13,0000	
 76	33-04-003-2
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	2,0000	
 77	33-04-040-1
	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV. (Demontarea conductorilor de pe piloni, 28 buc.)	buc	28,0000	
 78	33-04-008-3
	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA  0,38 kV	1 km	0,5950	
 79	CN05E2
	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate mecanizat cu vopsea pe baza de rasini alchidice  aplicate intr-un strat. (La1 pilon (h=3 m, de vopsit)-revine 2.43 m2 suprafata de vopsit, avem 17 buc. piloni)	m2	41,3100	
 80	TsA02G
	Sapatura manuala de pamint la contur de impamintare (20ml*0.3*0.5)	m3	3,0000	
 81	TsD17A
	Umpluturi compactate 	m3	3,0000	
 82	TsA02G
	Sapatura manuala de pamint pentru LEC	m3	7,0000	
 83	TsD17A
	Umpluturi compactate	m3	7,0000	
 		Capitolul 2.2. Materiale			
84	
	Pilon din beton armat tip CB-95
	buc	13,0000	
 85	
	Pilon din beton armat tip CB-105
	buc	4,0000	
 86	
	Conductor izolat СИП-2A 3x50+1x54.6
	m	595,0000	
 87	
	Stift MSH16/265
	buc	11,0000	
 88	
	Izolator ШФ-20
	buc	60,0000	
 89	
	Izolator TФ-20
	buc	20,0000	
 90	
	Capacel K-6
	buc	60,0000	
 91	
	Capacel K-5
	buc	20,0000	
 92	
	Consola Y4
	buc	2,0000	
 93	
	Banda de otel SOT 46
	m	24,0000	
 94	
	Scoaba CK-7-1A
	buc	1,0000	
 95	
	Scoabe din plastic 
	buc	22,0000	
 96	
	Consola КБЗ,1
	buc	1,0000	
 97	
	Consola КБ1
	buc	5,0000	
 98	
	Consola TC2
	buc	10,0000	
 		Capitolul 3. Utilaj
			
99	
	Panou de evidenta BZUM-TF-02-100-16
	buc	1,0000	
 100	
	Panou de evidenta ЩМП-3-0
	buc	1,0000	
 101	
	Limitator de supratensiuneОПС-1B 4P	buc	1,0000	
 102	
	Contor de energia activa 3F, ZMR 310 CR	buc	1,0000	

Reconstructia sistemului de canalizare s.Negrea, r-nul Hincesti	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 20
Retele exterioare de canalizare НК-1. К1

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Utilaj			
1	
	Затвор дисковый d=150 mm с удлинителем штока	buc	2,00	
 2	
	Затвор дисковый d=65 mm с удлинителем штока
	buc	2,00	
 3	
	Удлинитель штока 1,25 м
	buc	2,00	
 4	
	Удлинитель штока 1,5 м
	buc	2,00	
 5	
	Wilo-Drain MTC-32 F.39.10/30
	buc	1,00	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare			
6	AcB01B
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm (Затвор дисковый d=150 mm)
	buc	2,00	
 7	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Затвор дисковый d=65 mm)	buc	2,00	
 8	AcB13A
	Manevrarea (inchiderea si deschiderea) manuala a venelor montate in pamint, in vederea izolarii diferitelor zone din retea (Удлинитель штока)	buc	4,00	
 9	AcC06A
	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h	buc	1,00	
 		Capitolul 3. Retele de canalizare HK1			
		Capitolul 3.1. Lucrari de constructie			
10	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63x3.8 mm, PE100, SDR27, PN6
	m	12,00	
 11	AcA52C
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90x3.3 mm, PE100, SDR27, PN6	m	323,10	
 12	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare (Клапан воздушный d=50 mm)	buc	3,00	
 13	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare (Кран для воды в.р.-н.р. 2")	buc	7,00	
 14	AcE50E
	Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 200 mm	piesa	1,00	
 15	AcF09A
	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Табличка "Осторожно коммуникации")	buc	20,00	
 16	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (ufe, cot, teu) din polietilena,(Колено ПЕ 100) d= 90 mm	buc	3,00	
 17	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (отвод седловой) din polietilena, tevile avind diametrul de 90х50 mm	buc	7,00	
 18	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (муфта зажимная) din polietilena, tevile avind diametrul de 63x50 mm	buc	3,00	
 19	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (патрубок фланец-гладкий конец) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm	buc	5,00	
 20	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (патрубок фланец-гладкий конец) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm	buc	2,00	
 21	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (захлопка-заглушка) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	
 22	AcD22A
	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Упор бетонный В-12,5)
	m3	1,50	
 		Capitolul 3.2. Camine			
23	AcE15A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana 
	m3	4,70	
 24	AcE15A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦД-20	buc	3,00	
 25	AcE15A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ20-9	buc	3,00	
 26	AcE15A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦП1-20-1
	buc	1,00	
 27	AcE14A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦП1-15-1	buc	1,00	
 28	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦО-1	buc	4,00	
 29	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ7-3	buc	5,00	
 30	AcE07B
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip Л, B-125	buc	10,00	
 31	AcA30A
	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutarea pe bucata de pina la 50 kg (Люк стальной d=100 mm)	t	0,01	
 32	CN29A
	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска люка)	t	0,01	
 33	CD50A
	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,11	
 		Capitolul 4. Retele de canalizare K1			
		Capitolul 4.1. Lucrari de terasamente			
34	DI119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	9,18	

Reconstructia sistemului de canalizare s.Negrea, r-nul Hincesti N5П/14(726/09)	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 21
Насосная станция подкачки N5 по ГП. 
Технологическое оборудование.

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Utilaj
			
1	
	Насос MTS 40/E 20.13/11
	buc	2,00	
 2	
	Расходомер ультразвуковой Днепр-7
	buc	1,00	
 3	
	Электрическая таль г/п 0,25 тн
	buc	1,00	
 4	
	Вентилятор крышный ВКР-4
	buc	1,00	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare			
5	AcC05A
	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4"	buc	2,00	
 6	AcC03A
	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw	buc	2,00	
 7	M1C21A
	Macara tehnologica sau mijloc de ridicat, cu greutatea proprie de 0-1 t, montata la inaltimea de pina la 15 m	t	0,09	
 8	VC06A
	Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.200-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw	buc	1,00	
 9	AcB04D
	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel (Расходомер Днепр-7)	buc	1,00	
 10	M1J14A
	Montarea conductei din otel inoxidabil, prin sudare in mediu de argon, avind flanse, piese de racordare, organe de asamblare si suporti gata confectionati, conducta avind diametrul de 50-5 mm	t	0,04	
 11	CL16A
	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la silozuri cu inaltimi pina la 35 m 
	t	1,24	
 12	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,24	
 		Capitolul 3. Lucrari de constructie			
13	AcA10A
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 90 mm	m	16,00	
 14	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (угольник ПЕ) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm. 	buc	4,00	
 15	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (тройник) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm.	buc	1,00	
 16	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (переход) din polietilena, tevile avind diametrul de 50x90 mm.	buc	2,00	
 17	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (втулка фланец-гладкий конец ПЕ) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm.	buc	4,00	
 18	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (втулка фланец-гладкий конец ПЕ) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm.	buc	2,00	
 19	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (отвод седловой) din polietilena, tevile avind diametrul de 50x90 mm.	buc	1,00	
 20	IC44B
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 114x3.5 mm	buc	5,00	
 21	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50 mm 	buc	2,00	
 22	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (задвижка), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm	buc	2,00	
 23	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (клапан обратный), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm	buc	2,00	
 24	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (кран шаровый), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 2"	buc	1,00	
 25	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (клапан воздушный), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 2"	buc	1,00	
 26	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control	buc	2,00	
 27	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare (Кран 3-х ходовой для манометра)	buc	2,00	
 28	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare (Вентиль спускной d=15 mm)	buc	2,00	
 29	AcE10B
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3	1,38	
 30	AcE11B1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. КЦД-15	buc	1,00	
 31	AcE11B1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana.  КЦ-15-9	buc	2,00	
 32	AcE11B1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. КЦП1-15-1	buc	1,00	
 33	AE10B1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. КЦО-1	buc	1,00	
 34	AcE07B
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip Л, B-125	buc	1,00	

Reconstructia sistemului de canalizare s.Negrea, r-nul Hincesti	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 22
Lucrari de constructii (насосная станция подкачки) (т.п.902-1-133.88)

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructii
			
1	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 
	kg	84,00	
 2	IzA05F
	Vopsitorii a panelor cu rasina epoxidica - ЭП-0010 (смола эпоксидная в 4 слоя)
	m2	8,80	
 3	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate (з/д)
	kg	246,02	
 4	CL04D
	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura,  montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv
	t	0,04	
 5	IzA06E
	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email epoxidic  Epistoll seria 3100 (un strat grund seria 3100 si trei straturi de email seria 3100)	m2	7,07	
 6	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 80 mm (сальник)	m	0,60	
 7	AcA04B
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 150 mm (сальник)	m	0,30	
 8	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice 	m3	0,33	
 9	IzL02A
	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind normala (заклейка швов)	m2	17,20	
 10	IzA05F    
K=2
	Vopsitorii a panelor cu rasina epoxidica - ЭП-0010 (смола эпоксидная в 4 слоя)	m2	52,72	
 11	IzF04F
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) толщ. 10 мм в 2 намета	m2	87,78	
 12	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	0,31	
 13	CG40A
	Executarea pardoselelor turnate, din beton asfaltic gr.25 mm, cu agregate marunte
	m2	7,50	
 14	CG40A1
	Executarea pardoselelor turnate, din beton asfaltic cu agregate marunte, gr.25 mm. Diferenta in plus sau in minus la art. CG40A pentru fiecare 5 mm se adauga sau se scade
	m2	-7,50	
 15	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	0,07	
 16	CP10A
	Montarea elementelor  prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv - ФБС12,6,6-Т
	buc	1,00	
 17	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate (з/д)
	kg	2,00	
 18	CA03F
	Beton simplu М-100 turnat cu mijloace clasice, asupra fundatii
	m3	0,07	
 19	AcF02A
	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton (скобы)
	m	3,00	

Reconstructia sistemului de canalizare s.Negrea, r-nul Hincesti	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 23
Amenajarea teritoriului

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Amenajarea teritoriului Spatii verzi
			
1	47-02-040-7
	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 pe soluri mijlocii
	100 buc	0,08	
 2	TsH109A
	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi
	buc	8,00	
 3	TsH110B
	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi
	buc	8,00	
 4	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%
	100m2	0,83	

Reconstructia sistemului de canalizare s.Negrea, r-nul Hincesti N5П/2014	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 24
Монтаж и оборудование дизель-генератора мощ.8,8 кВт

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie
			
1	33-04-029-3
	Executarea fundatiilor pentru substatii complete de transformare tip chiosc: cu asezarea pe suprafata orizontala a 4 grinzi de consolidare
	buc	1,00	
 2	33-04-029-5
	Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substatiilor de capat cu bransamente din cablu
	buc	1,00	
 3	TsA16D1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare
	m3	8,00	
 4	TsD19C
	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare
	m3	8,00	
 		Capitolul 2. 2. Utilaj			
5	
	Дизельная электростанция 8,8 кВт Lister Petter LPW3
	buc	1,00	

Reconstructia sistemului de canalizare s.Negrea, r-nul Hincesti N5П/2014(726-2009)	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 25
Сети ЛЭП - 0,4 кВ

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie			
1	TsA16D1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3	10,00	
 2	TsD19C
	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3	7,00	
 3	TsD04C
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	7,00	
 4	33-04-014-2
	Montarea corpurilor de iluminat: РКУ01-250
	buc	2,00	
 5	
	Lampa ДРЛ-250
	buc	2,00	
 6	
	Caramida
	buc	200,00	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare			
7	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee
	100 m	0,45	
 8	08-02-141-1
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg
	100 m	0,45	
 9	08-02-143-1
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu
	100 m	0,45	
 10	
	Cablu ВВГ-4х1 mm2
	m	25,00	
 11	
	Cablu КВВГ 4х1,5
	m	26,00	
 12	
	Cablu ВВГ-4х2.5 mm2

	m	20,00	
 13	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	2,00	
 14	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete BZUM-TF	buc	2,00	
 15	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana BA47-29/3/40A	buc	2,00	
 16	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana BA47-29/3/40A	buc	2,00	
 17	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
	buc	1,00	
 18	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BH32 50A	buc	1,00	
 19	08-03-523-3
	Limitator (ограничитель ОПС1-В-3Р)
	buc	1,00	
 20	08-03-524-11
	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 30 A	buc	1,00	
 21	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana BA47-29/4A
	buc	1,00	
 22	08-01-080-1
	Fotoavertizoare
	buc	1,00	
 23	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-63-09
	buc	1,00	
 24	08-03-523-3
	Limitator (ограничитель ОПС1-В-3Р)
	buc	1,00	
 25	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
	buc	1,00	
 26	08-03-524-11
	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	1,00	
 27	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana BA47-29/4A
	buc	1,00	
 28	08-01-080-1
	Fotoavertizoare
	buc	1,00	
 29	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime Лоцман 40	buc	1,00	
 30	11-02-002-01
	Manometru ДМ-2005-СГ
	buc	1,00	
 31	
	Nisip
	m3	3,00	
 32	
	Cablu АВВГ-4х10 mm2
	m	5,00	
 33	
	Cablu АПВББШп-5х10 mm2
	m	50,00	
 34	
	Cablu АВББШв-3х4 mm2
	m	40,00	
 35	
	Cablu АКВВБ-7х2,5 mm2
	m	15,00	
 36	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime Лоцман 40
	buc	1,00	
 37	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1
	buc	2,00	
 38	08-02-163-2
	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2
	buc	2,00	
 39	08-02-163-2
	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2
	buc	4,00	
 40	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm
	10 buc	0,30	
 41	08-02-472-9
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm
	100 m	0,45	
 		Capitolul 3. 2. Utilaj
			
42	
	Dulap BZUM-TF-01-100-51
	buc	1,00	
 43	
	Intrerupator BP32-31 100A
	buc	1,00	
 44	
	Contor electric 380B 5-30A ZMG310CR
	buc	1,00	
 45	
	Limitator ОПС1-В-3Р
	buc	1,00	
 46	
	Bloc intrerupator-siguranta БПВ-2-100А
	buc	1,00	
 47	
	Dispozitiv Лоцман 40
	buc	1,00	
 48	
	Manometru ДМ-2005-СГ
	buc	1,00	

Reconstructia sistemului de canalizare s.Negrea, r-nul Hincesti N5П/2014(726-2009	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 26
Электроснабжение насосной станции подкачки N5

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de electromontaj			
1	08-03-573-5
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЯЭ1424-0004УХЛ4	buc	1,00	
 2	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Ш5940-2674	buc	1,00	
 3	08-03-574-1
	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 fire	0,15	
 4	11-02-002-01
	Dispozitiv ДПЭ-3
	buc	1,00	
 5	11-02-002-01
	Dispozitiv ТУДЭ1-2
	buc	1,00	
 6	08-03-525-1
	Intreruptor ВПК-2110
	buc	1,00	
 7	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap) BZUM-TF-01	buc	1,00	
 8	08-03-521-15
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 25 A	buc	1,00	
 9	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana BA47-29/3/16A	buc	1,00	
 10	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
	buc	1,00	
 11	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,61	
 12	08-02-147-2
	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului	100 m	2,50	
 13	
	Cablu КВВГ 4х1,5	m	26,00	
 14	
	Cablu КВВГ 7х1,5
	m	5,00	
 15	
	Cablu КВВГ 2х1,5
	m	5,00	
 16	
	Cablu КВВГ 4х1,0
	m	15,00	
 17	
	Cablu КГ 4х1,0
	m	10,00	
 18	
	Cablu ААБЛУ-5х6
	m	250,00	
 19	08-02-407-1
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,13	
 20	08-02-407-2
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 28 mm
	100 m	0,25	
 21	08-02-407-3
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm
	100 m	0,01	
 22	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm ШЭМ
	100 m	0,05	
 23	08-03-545-1
	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana
	buc	1,00	
 24	
	Cutie ЯРП-20У3
	buc	1,00	
 25	
	Manson
	buc	16,00	
 26	
	Suspendare
	buc	5,00	
 27	
	Clema
	buc	2,00	
 28	
	Manson
	buc	1,00	
 29	08-02-472-6
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,25	
 		Capitolul 2. 2. Utilaj			
30	
	Dulap ЯЭ1424-0004УХЛ4
	buc	1,00	
 31	
	Dulap Ш5940-2674
	buc	1,00	
 32	
	Dispozitiv ДПЭ-3
	buc	1,00	
 33	
	Dispozitiv ТУДЭ1-2
	buc	1,00	
 34	
	Contor KRIZIK 10-40 A
	buc	1,00