Anexa 5

Utilaj medical predestinat activității medicului ORL, diagnostică funcțională:

1.	Utilaj predestinat puncției și drenării sinusurilor paranazale tip SINOJECT

Sistemul se compune din:
1.Seringă SINOJECT;
2. Două tije de penetrare cu piulițe de blocare;
3. Cateter pentru puncție cu conectare feminină și luer;

2 . Lampa examinare mobila  LED, baza de inox/plastic cu 4-5 roti, bec LED;

Specificațiile tehnice:

Intensitate luminoasa	4000-4600 Lux la 50 cm	
Temperatura de culoare 
	6000 ºK;	
Lampa LED	12V max 3x30W	
Realizat de A/C	220-230V; 50/60Hz	
Consumul de energie , VA	Nu mai mult de  120 VA	

3.	Holter monitoring de tensiune arterială:
Sistem de măsurare a tensiunii arteriale;
Tensiunea sistolică	60/70---250/260 mmHg	
Tensiunea diastolică	40/50---210/220 mmHg	
Tensiunea medie	50-260 mmHg	
Ritm cardiac	35/40-240/260 bătăi pe minut	
Alimentarea baterie	2 baterii NiMH, reîncărcabile tip AA; 1,2V>=1500/1550 mAh;	
Dimensiunile	10X10x4 cm 9(aproximativ)	
Greutatea	200 gr (aproximativ)	
Tip pacient:	Adult/copil	
Displei pentru vizualizarea timpului de monitorizare și a erorilor	opțional	
Butoane pentru controlul dispozitivului		
Diapazonul de măsurare: 

Holter de TANI (tensiunea arterială neinvazivă)	1 buc.	
Set manjetă trei mărimi	1 set.	
Acumulatoare reîncărcabile incluse	1 set (2 buc)	
Cureaua și geanta pentru conectarea la pacient	1 set.	
Soft de analiză conform necesităților descrise mai jos	1 buc.	
Soft de achiziții a datelor cu posibilitatea:	
Înregistrarea a numelui și prenumelui pacientului;	
Posibilitatea de citire a datelor de pe Holter;	
Posibilitatea de salvare a investigațiilor;	
Posibilitatea de formare a raportului cu grafice, histograme și tabel;	
Posibilitate de descriere a concluziei de către medic direct în raport;	
Configurarea intervalului de măsurare;	
Posibilitatea opțional de convertare a raportului în format Excel și XML; 	
Posibilitatea opțional de transmitere de transmitere a datelor către un server local;	
Analiza pacientului tip adult sau copil.	

4.	Cântar mecanic cu rostomer tip circular:
Specificații tehnice:
Platformă pentru cântărire: 40cm x 40 cm;
Înălțimea suportului cu indicator circular: 100-110 cm;
Greutatea maximă admisibilă până la 160-180 kg;
Sensibilitatea 400-500gr;
Rostomer: gradare 1 mm, gama de măsurare 80-210 cm;
Clasa de precizie III-IV;

5.	Fotoliu Oto-Rino-Laringologic tip mecanic:

Ajusta pentru înălțimea 60cm-80 cm cu ajutorul pedalei;
Lungimea totală 170-180 cm;
Lățimea minim 80 cm;
Acoperit cu material ușor lavabil, suportă detergenți și soluții de dezinfectare;
Saltea integrată pe fiecare segment în parte;
Reglarea segment picioare și spate;
Suport pentru braț/mână (detașabil);
Rotirea fotoliu 180-360 grade;
Suport pentru cap adăugător formă (pernă)-opțional;
Greutatea maximă 160-170 kg (pacient);

6.	Tonometru ocular neinvaziv:

Limita erorii de măsurare admisă în intervalul: 
1.	de la 5- 20 mmHg +/-2,0mmHg;
2.	de la 20-60 mmHg+/-10%;
Timpul de măsurare 3-5 secunde;
Alimentarea 3- V;
Baterie – AAA;
Numărul de cicluri de măsurare pe un set de baterii, nu mai mic de 1500,
Greutatea 90-100 grame;
Dimensiuni totale 170 X 25x 20 mm.

7.	Higrometru

Este utilizat pentru a măsura umiditatea relativă a aerului și a temperaturii în depozite, în încăperi cu medicamente, în încăperi de materiale, în sere, etc.

Pe baza din plastic sunt fixate două termometre, scară de temperatură, masă psihometrică și alimentator de sticlă.
Lichid termometric - toluen.

Denumirea	Tipul	Marimi, mm	Forma capilarului	Diapazonul masurării t, 0С	Lichid termometric	
Higrometru/
psihometru	VIT- 2  	325*120*50	rotund	+15 …+ 400C	toluen	

Cerințe pentru utilaj:
Utilaj nou cu anul producerii nu mai mic de 2018-2019		
Certificat de calitate ISO,CE			
Termenul de garanîie nu mai mic de 12 luni cu desevire gratis pe perioada de garanție	
Instruirea gratis a personalului cu eliberarea certificatelor de instruire		

Suma totala      160.000   lei