CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

 Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparații capitale interioare a sediului  DDF Căușeni din
 or. Căușeni str. Păcii, nr. 14

      Autoritatea contractantă: Serviciul Fiscal de Stat, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 9
(denumirea, adresa)

   №
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Reparatie interioara	
		1.1. Biroul 3	
		1.1.1. Demolari
	
1	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	20,400
	
2	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	20,400
	
3	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	15,200
	
		1.1.2. Pereti
	
4	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact
	m2	20,400
	
5	RpCJ27C
	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj
Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100
	m2	20,400
	
6	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.
	m2	20,400
	
7	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	20,400
	
8	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor
	m2	20,400
	
9	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	20,400
	
10	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	20,400
	
		1.1.3. Timplarie
	
11	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor
	m2	3,400
	
12	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului.
	m2	3,400
	
13	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor  ferestrelor
	m2	3,400
	
14	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	3,400
	
15	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor  ferestrelor
	m2	3,400
	
16	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	3,400
	
		1.1.4. Pardoseli
	
17	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact
	m2	15,200
	
18	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	15,200
	
19	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp  10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32
Materiale marunte (cuie)=1,0100
	m2	15,200
	
20	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	16,800

1.1.5. Lucrari electrice
	
21	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal
	10 buc	0,040
	
22	
	Priza
	buc	4,000
	
23	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,010
	
24	
	Intrerupator cu doua clape
	buc	1,000
	
		1.2. Biroul 4
	
		1.2.1. Demolari
	
25	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	36,400
	
26	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	36,400
	
27	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	14,700
	
		1.2.2. Pereti
	
28	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact
	m2	36,400
	
29	RpCJ27C
	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj
Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100
	m2	36,400
	
30	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.
	m2	36,400
	
31	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	36,400
	
32	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor
	m2	36,400
	
33	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	36,400
	
34	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	36,400
	
		1.2.3. Timplarie
	
35	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor
	m2	1,700
	
36	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului.
	m2	1,700
	
37	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor  ferestrelor
	m2	1,700
	
38	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	1,700
	
39	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor  ferestrelor
	m2	1,700
	
40	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	1,700
	
		1.2.4. Pardoseli
	
41	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor- Betonocontact
	m2	14,700
	
42	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	14,700
	
43	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp  10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32
Materiale marunte (cuie)=1,0100
	m2	14,700
	
44	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	14,800
	
		1.2.5. Lucrari electrice
	
45	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal
	10 buc	0,040
	
46	
	Priza
	buc	4,000
	
47	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,010
	
48	
	Intrerupator cu doua clape
	buc	1,000
	
		1.3. Biroul 5
	
		1.3.1. Demolari
	
49	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	38,500
	
50	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	38,500
	
51	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	13,800
	
		1.3.2. Pereti
	
52	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact
	m2	38,500
	
53	RpCJ27C
	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj
Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100
	m2	38,500
	
54	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.
	m2	38,500
	
55	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	38,500
	
56	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor
	m2	38,500
	
57	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	38,500
	
58	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	38,500
	
		1.3.3. Timplarie
	
59	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor
	m2	1,700
	
60	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului.
	m2	1,700
	
61	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor  ferestrelor
	m2	1,700
	
62	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	1,700
	
63	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor  ferestrelor
	m2	1,700
	
64	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	1,700
	
		1.3.4. Pardoseli
	
65	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact
	m2	13,800
	
66	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	13,800
	
67	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp  10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32
Materiale marunte (cuie)=1,0100
	m2	13,800
	
68	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	15,600
	
		1.3.5. Lucrari electrice
	
69	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal
	10 buc	0,040
	
70	
	Priza
	buc	4,000
	
71	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,010
	
72	
	Intrerupator cu doua clape
	buc	1,000
	
		1.4. Biroul 6
	
		1.4.1. Demolari
	
73	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	42,700
	
74	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	42,700
	
75	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	18,600
	
		1.4.2. Pereti
	
76	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact
	m2	42,700
	
77	RpCJ27C
	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj
Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100
	m2	42,700
	
78	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.
	m2	42,700
	
79	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	42,700
	
80	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor
	m2	42,700
	
81	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	42,700
	
82	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	42,700
	
		1.4.3. Timplarie
	
83	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor
	m2	1,700
	
84	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului.
	m2	1,700
	
85	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor  ferestrelor
	m2	1,700
	
86	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	1,700
	
87	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor  ferestrelor
	m2	1,700
	
88	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	1,700
	
		1.4.4. Tavan
	
89	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila (partial, placi deteriorate)
	m2	2,160
	
		1.4.5. Pardoseli
	
90	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact
	m2	18,600
	
91	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	18,600
	
92	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp  10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32
Materiale marunte (cuie)=1,0100
	m2	18,600
	
93	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	17,200
	
		1.4.6. Lucrari electrice
	
94	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal
	10 buc	0,040
	
95	
	Priza
	buc	4,000
	
96	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,010
	
97	
	Intrerupator cu doua clape
	buc	1,000
	
		1.5. Biroul 7
	
		1.5.1. Demolari
	
98	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	39,600
	
99	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	39,600
	
100	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	15,000
	
		1.5.2. Pereti
	
101	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact
	m2	39,600
	
102	RpCJ27C
	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj
Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100
	m2	39,600
	
103	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.
	m2	39,600
	
104	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	39,600
	
105	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor
	m2	39,600
	
106	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	39,600
	
107	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	39,600
	
		1.5.3. Timplarie
	
108	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor
	m2	1,700
	
109	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului.
	m2	1,700
	
110	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor  ferestrelor
	m2	1,700
	
111	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	1,700
	
112	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor  ferestrelor
	m2	1,700
	
113	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	1,700
	
		1.5.4. Pardoseli
	
114	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact
	m2	15,000
	
115	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	15,000
	
116	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp  10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32
Materiale marunte (cuie)=1,0100
	m2	15,000
	
117	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	16,000
	
		1.5.5. Lucrari electrice
	
118	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal
	10 buc	0,040
	
119	
	Priza
	buc	4,000
	
120	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,010
	
121	
	Intrerupator cu doua clape
	buc	1,000
	
		1.6. Biroul 8
	
		1.6.1. Demolari
	
122	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	43,400
	
123	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	43,400
	
124	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	19,500
	
		1.6.2. Pereti
	
125	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact
	m2	43,400
	
126	RpCJ27C
	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj
Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100
	m2	43,400
	
127	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.
	m2	43,400
	
128	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	43,400
	
129	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor
	m2	43,400
	
130	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	43,400
	
131	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	43,400
	
		1.6.3. Timplarie
	
132	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor
	m2	1,700
	
133	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului.
	m2	1,700
	
134	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor  ferestrelor
	m2	1,700
	
135	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	1,700
	
136	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor  ferestrelor
	m2	1,700
	
137	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	1,700
	
		1.6.4. Pardoseli
	
138	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact
	m2	19,500
	
139	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	19,500
	
140	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp  10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32
Materiale marunte (cuie)=1,0100
	m2	19,500
	
141	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	17,500
	
		1.6.5. Lucrari electrice
	
142	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal
	10 buc	0,040
	
143	
	Priza
	buc	4,000
	
144	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,010
	
145	
	Intrerupator cu doua clape
	buc	1,000
	
		1.7. Biroul 9
	
		1.7.1. Demolari
	
146	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	39,600
	
147	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	39,600
	
148	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	15,000
	
		1.7.2. Pereti
	
149	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact
	m2	39,600
	
150	RpCJ27C
	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj
Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100
	m2	39,600
	
151	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.
	m2	39,600
	
152	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	39,600
	
153	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor
	m2	39,600
	
154	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	39,600
	
155	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	39,600
	
		1.7.3. Timplarie
	
156	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor
	m2	1,700
	
157	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului.
	m2	1,700
	
158	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor  ferestrelor
	m2	1,700
	
159	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	1,700
	
160	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor  ferestrelor
	m2	1,700
	
161	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	1,700
	
		1.7.4. Tavan
	
162	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila (partial, placi deteriorate)
	m2	2,160
	
		1.7.5. Pardoseli
	
163	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact
	m2	15,000
	
164	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	15,000
	
165	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp  10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32
Materiale marunte (cuie)=1,0100
	m2	15,000
	
166	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	16,000
	
		1.7.6. Lucrari electrice
	
167	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal
	10 buc	0,040
	
168	
	Priza
	buc	4,000
	
169	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,010
	
170	
	Intrerupator cu doua clape
	buc	1,000
	
		1.8. Biroul 10
	
		1.8.1. Demolari
	
171	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	40,300
	
172	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	40,300
	
173	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	15,900
	
		1.8.2. Pereti
	
174	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact
	m2	40,300
	
175	RpCJ27C
	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj
Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100
	m2	40,300
	
176	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.
	m2	40,300
	
177	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	40,300
	
178	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor
	m2	40,300
	
179	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	40,300
	
180	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	40,300
	
		1.8.3. Timplarie
	
181	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor
	m2	1,700
	
182	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului.
	m2	1,700
	
183	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor  ferestrelor
	m2	1,700
	
184	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	1,700
	
185	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor  ferestrelor
	m2	1,700
	
186	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	1,700
	
		1.8.4. Pardoseli
	
187	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact
	m2	15,900
	
188	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	15,900
	
189	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp  10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32
Materiale marunte (cuie)=1,0100
	m2	15,900
	
190	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	16,300
	
		1.8.5. Lucrari electrice
	
191	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal
	10 buc	0,040
	
192	
	Priza
	buc	4,000
	
193	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,010
	
194	
	Intrerupator cu doua clape
	buc	1,000
	
		1.9. Biroul 11
	
		1.9.1. Demolari
	
195	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	43,400
	
196	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	43,400
	
197	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	19,500
	
		1.9.2. Pereti
	
198	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact
	m2	43,400
	
199	RpCJ27C
	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj
Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100
	m2	43,400
	
200	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.
	m2	43,400
	
201	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	43,400
	
202	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor
	m2	43,400
	
203	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	43,400
	
204	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	43,400
	
		1.9.3. Timplarie
	
205	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor
	m2	1,700
	
206	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului.
	m2	1,700
	
207	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor  ferestrelor
	m2	1,700
	
208	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	1,700
	
209	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor  ferestrelor
	m2	1,700
	
210	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	1,700
	
		1.9.4. Pardoseli
	
211	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact
	m2	19,500
	
212	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	19,500
	
213	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp  10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32
Materiale marunte (cuie)=1,0100
	m2	19,500
	
214	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	17,500
	
		1.9.5. Lucrari electrice
	
215	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal
	10 buc	0,040
	
216	
	Priza
	buc	4,000
	
217	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,010
	
218	
	Intrerupator cu doua clape
	buc	1,000
	
		1.10. Biroul 12
	
		1.10.1. Demolari
	
219	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	28,600
	
220	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	28,600
	
221	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	9,600
	
		1.10.2. Pereti
	
222	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact
	m2	28,600
	
223	RpCJ27C
	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj
Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100
	m2	28,600
	
224	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.
	m2	28,600
	
225	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	28,600
	
226	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor
	m2	28,600
	
227	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	28,600
	
228	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	28,600
	
		1.10.3. Timplarie
	
229	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor
	m2	1,700
	
230	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului.
	m2	1,700
	
231	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor  ferestrelor
	m2	1,700
	
232	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	1,700
	
233	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor  ferestrelor
	m2	1,700
	
234	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	1,700
	
		1.10.4. Pardoseli
	
235	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact
	m2	9,600
	
236	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	9,600
	
237	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp  10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32
Materiale marunte (cuie)=1,0100
	m2	9,600
	
238	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	11,800
	
		1.10.5. Lucrari electrice
	
239	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal
	10 buc	0,040
	
240	
	Priza
	buc	4,000
	
241	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,010
	
242	
	Intrerupator cu doua clape
	buc	1,000
	
		1.11. Biroul 14
	
		1.11.1. Demolari
	
243	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	75,300
	
244	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	75,300
	
245	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	54,000
	
		1.11.2. Pereti
	
246	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact
	m2	75,300
	
247	RpCJ27C
	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj
Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100
	m2	75,300
	
248	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.
	m2	75,300
	
249	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	75,300
	
250	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor
	m2	75,300
	
251	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	75,300
	
252	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	75,300
	
		1.11.3. Timplarie
	
253	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor
	m2	5,100
	
254	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului.
	m2	5,100
	
255	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor  ferestrelor
	m2	5,100
	
256	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	5,100
	
257	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor  ferestrelor
	m2	5,100
	
258	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	5,100
	
		1.11.4. Tavan
	
259	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila (partial, placi deteriorate)
	m2	3,600
	
		1.11.5. Pardoseli
	
260	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact
	m2	54,000
	
261	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	54,000
	
262	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp  10 mm pe izolare termica 2-3 mm , clasa 32
Materiale marunte (cuie)=1,0100
	m2	54,000
	
263	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	30,000
	
		1.11.6. Lucrari electrice
	
264	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal
	10 buc	0,080
	
265	
	Priza
	buc	8,000
	
266	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,020
	
267	
	Intrerupator cu doua clape
	buc	2,000
	
		1.12. Anticamera
	
		1.12.1. Pereti
	
268	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	36,000
	
269	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	36,000
	
		1.12.2. Timplarie
	
270	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor  ferestrelor
	m2	1,700
	
271	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	1,700
	
		1.12.3. Tavan
	
272	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila (partial, placi deteriorate)
	m2	1,440
	
		1.13. Cabinet sef
	
		1.13.1. Pereti
	
273	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	44,000
	
274	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	44,000
	
		1.13.2. Timplarie
	
275	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor  ferestrelor
	m2	3,400
	
276	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	3,400
	
		1.13.3. Tavan
	
277	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	25,000
	
278	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	25,000
	
		1.13.4. Lucrari electrice
	
279	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal
	10 buc	0,040
	
280	
	Priza
	buc	4,000
	
281	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,020
	
282	
	Intrerupator cu doua clape
	buc	2,000
	
283	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400
	buc	6,000
	
		1.14. Coridor
	
		1.14.1. Pereti
	
284	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	155,000
	
285	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	155,000
	
		1.15. Bucatarie
	
		1.15.1. Demolari
	
286	RpCM33B
	Demontarea placajelor din placi "Armstrong" (tavane)
	m2	13,200
	
287	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (partial, locuri deteriorate)
	m2	5,000
	
		1.15.2. Pereti
	
288	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact
	m2	5,000
	
289	RpCJ27C
	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj
Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100
	m2	5,000
	
290	CF50A k=4
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.
K=4,0000
	m2	5,000
	
291	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	5,000
	
292	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor
	m2	5,000
	
293	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	32,000
	
294	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	32,000
	
		1.15.3. Timplarie
	
295	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor
	m2	1,700
	
296	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului.
	m2	1,700
	
297	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor  ferestrelor
	m2	1,700
	
298	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	1,700
	
299	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor  ferestrelor
	m2	1,700
	
300	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	1,700
	
		1.15.4. Tavan
	
301	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila
	m2	13,200
	
		1.16. Viceu
	
		1.16.1. Demolari
	
302	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	6,500
	
303	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	2,500
	
304	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane
	m2	9,000
	
305	RpSC07A
	Demontarea unui viceului, complet echipat
	buc	4,000
	
306	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	9,000
	
307	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	26,000
	
308	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	9,000
	
309	RpSB03B
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm
	m	10,000
	
310	RpSB03A
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de  50 mm
	m	3,000
	
311	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat
	buc	1,000
	
		1.16.2. Pereti
	
312	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact
	m2	35,000
	
313	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar coment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2)
	m2	35,000
	
314	CI22B
	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti)  fixate de adeziv (amestec uscat)
Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100
	m2	16,000
	
315	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	19,000
	
316	RpCJ27C
	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj
Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100
	m2	19,000
	
317	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.
	m2	19,000
	
318	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	19,000
	
319	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor
	m2	19,000
	
320	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	19,000
	
321	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	19,000
	
		1.16.3. Tavane
	
322	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	9,000
	
323	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2	9,000
	
324	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	9,000
	
325	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	9,000
	
326	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	9,000
	
327	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	9,000
	
		1.16.4. Timplarie
	
328	CK27A
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet
	m2	11,000
	
329	RpCP35C
	Inlocuirea pervazurilor din mase plastice la ferestre
Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100
	m	1,000
	
		1.16.5. Pardoseli
	
330	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor - Betonocontact
	m2	9,000
	
331	CG47C
	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: pina la 300 x 300 mm (inclusiv plinta din gresie)
Materiale marunte (cirpe)=1,0100
	m2	9,000
	
		1.16.6. Retele ingineresti
	
332	RpSB16C
	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Racordarea retelei de canalizare
	buc	3,000
	
333	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	10,000
	
334	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	5,000
	
335	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / pentru fitinguri d 100 (20%)
	m	2,000
	
336	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / pentru fitinguri d 50 (20%)
	m	1,000
	
337	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200
	buc	1,000
	
338	SD04A1
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa  pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, etc)=1,0050
	buc	1,000
	
339	SD19A
	Robinet pentru apa  BP-BP d 15
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150
	buc	2,000
	
340	SC07A1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300
	buc	2,000
	
341	SC13A
	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200
	buc	1,000
	
342	SE59A
	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.
Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200
	buc	1,000
	
		1.17. Hol la scari (3 etaje)
	
		1.17.1. Tavan
	
343	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	50,000
	
344	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	50,000
	
		1.17.2. Pereti
	
345	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	170,000
	
346	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	170,000
	
		1.18. Lucrari exterioare (glafurile ferestrelor)
	
347	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime
	m	90,000
	
		2. Evacuarea deseurilor
	
348	TrB01D1-5
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m
	t	5,000
	
349	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km
	t	5,000

Coordonat:Inna ȘARGU-RUSU____________________

                    Irina IVANOV ________________________

Ex.: Elena BOLDURESCU______________