Proiectarea retelei de canalizare menajer-fecaloidala pentru locuinte din str. C. Brincoveanu, str. Prieteniei si str. M. Viteazu din s. Sociteni, r-ul Ialoveni	Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
Retea exterioara de canalizare (53/2022-CE)
(denumirea lucrării)

№
 crt.	Simbol norme și cod  resurse  	Denumirea lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Terasament 
			
1	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3	18,49	
 2	RpEM27A
	Saparea sondajului pentru localizarea retelelor subterane
	buc	7,00	
 3	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (exces de sol)
	100 m3	25,29	
 4	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t	4 172,85	
 5	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (exces de sol)
	100 m3	25,29	
 6	CB07A
	Montarea si demontarea cofrajelor metalice tip INCERC (CUP) pentru pereti interiori, cu Hmax= 5 m (Hmed= 3,5 m) la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv (spriginirea malurilor cu excluderea din norma a decofrol, banda cauciuc, teava PVC)
	m2	5 350,70	
 7	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3	272,74	
 8	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	933,00	
 9	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	933,00	
 10	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	9,16	
 11	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	9,16	
 		Capitolul 2. Camine magistrale 
			
12	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. Consum total beton pentru regole - 28.08 m3
	m3	49,34	
 13	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦД-10
	buc	78,00	
 14	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ-10-6
	buc	73,00	
 15	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ-10-9
	buc	35,00	
 16	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦП1-10-2
	buc	78,00	
 17	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1
	buc	166,00	
 18	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 7-3
	buc	82,00	
 19	AcE14A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana. Consum total beton pentru regole - 0.36 m3
	m3	1,98	
 20	AcE14A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7:  КЦД-15
	buc	1,00	
 21	AcE14A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:  КЦ 15-9
	buc	3,00	
 22	AcE14A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:  КЦП1-15-2
	buc	1,00	
 23	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1
	buc	4,00	
 24	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 7-3
	buc	1,00	
 25	AcE10A1
	Capac cu rama, din fonta, blocabil, carosabil, tip C250 (EN-124)
	buc	79,00	
 26	AcE10A1
	Elemente din otel gata confectionata, pentru consolidarea camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva
	kg	1 624,24	
 27	AcE10A1
	Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-00 (6,60 kg/buc*25)
	kg	165,00	
 28	AcE10A1
	Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-01 (9,70 kg/buc*20)
	kg	194,00	
 29	AcE10A1
	Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-02 (12,90 kg/buc*1)
	kg	12,90	
 30	AcE10A1
	Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-03 (16,20 kg/buc*3)
	kg	48,60	
 31	AcE10A1
	Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-04 (19,40 kg/buc*3)
	kg	58,20	
 32	AcE10A1
	Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-06 (25,90 kg/buc*1)
	kg	25,90	
 33	IzF03C2
	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu emulsie bituminoasa anionica in 3 straturi
	m2	250,00	
 34	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (gura de acces tip G1)
	kg	12,50	
 35	CA05C3
	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)
	m3	0,68	
 36	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris  (gura de acces tip G2, G3)
	m3	13,00	
 37	CA05C3
	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)
	m3	26,00	
 		Capitolul 3. Foraje orizontale 
			
		Capitolul 3.1. C72-C73
			
38	GD60D
	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 251-315 mm
	buc	1,00	
 39	GD59D1
	Pozarea conductei de protectie din otel D=273x6,0 mm, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul  251-315 mm.Pentru executarea in teren tare
	m	13,00	
 		Capitolul 3.2. C76-C77
			
40	GD60D
	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 251-315 mm
	buc	1,00	
 41	GD59D1
	Pozarea conductei de protectie din otel D=273x6,0 mm, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul  251-315 mm.Pentru executarea in teren tare
	m	20,00	
 		Capitolul 4. Conducte si armaturi 
			
42	AcA08A
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC multistrat, SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm
	m	2 002,00	
 43	AcA08A1
	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga
	buc	7,00	
 44	pret ofertant
	Banda de avertizare
	m	2 002,00	
 45	AcA04C
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de D=273x6,0 mm
	m	43,00	
 46	AcA08B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PEID, PE100, PN6, SDR26, D280 (tub de protectie)
	m	172,00	
 47	pret ofertant
	Distantier din plastic pentru conducte cu DN160
	buc	213,00	
 48	IC44D
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de D=273x6,0 mm, L=280 mm
	buc	156,00	
 49	AcF13B
	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 200 mm
	buc	156,00	
 50	CA03D2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)
	m3	4,68	
 51	CB01B
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile
	m2	53,04	
 52	CA03D2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (suport din beton intersectie ripa )
	m3	0,70	
 53	CC03C
	Montare plase sudate d=4.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi
	kg	5,52	

	                                                                                                         

Elaborat                                                                            Corsan Ion, certif. nr. 152 seria 2020-D	
                                                                                                (semnătura, numele, prenumele)    	
L.Ș.