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		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]




	Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1784205638159 din data de 16.07.2026

	Obiectul achiziției: Girofaruri  

	
Cod CPV: 31620000
	

	Denumirea bunurilor/serviciilor 
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

	Standarde de referinţă
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	2
	3
	4
	5
	6
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	Girofar LED Type C culoare galben
	
	
	
	1. Destinație
Girofaruri luminoase intermitente (denumite în continuare echipamentul) sunt destinate instalării pe vehiculele utilizate ca obstacole mobile, exploatate pe suprafața de manevră a aerodromului, în scopul asigurării vizibilității acestora pentru echipajele aeronavelor pe timp de zi, pe timp de noapte și în condiții de vizibilitate redusă.
Echipamentul trebuie să respecte cerințele documentelor normative internaționale emise de ICAO și EASA.

2. Baza normativă
Echipamentul furnizat trebuie să corespundă cerințelor următoarelor acte normative:
· ICAO Annex 14, Volume I — Aerodromes;
· ICAO Doc 9157 Aerodrome Design Manual, Part 4 – Visual Aids;
· EASA Regulation (EU) No 139/2014;
· CS-ADR-DSN Chapter Q "Visual aids for denoting obstacles";
· AMC1 ADR.OPS.B.080 "Marking and lighting of vehicles and other mobile objects".

3. Cerințe tehnice de bază

3.1 Тipul luminii
Lumină de girofaruri a obstacolelor de intensitate redusă (Low Intensity Obstacle Light) ICAO Type C .

3.2 Culoarea
Galben intermitent. Culoarea trebuie să corespundă cerințelor ICAO și EASA.

3.3 Distribuția luminii
· Acoperire circulară de 360°;
· Fără „zone moarte”;
· Caracteristicile fotometrice trebuie să corespundă cerințelor CS-ADR-DSN.

3.4 Intensitatea luminoasă
Intensitatea luminoasă trebuie să fie de cel puțin nivelul prevăzut pentru Low Intensity Obstacle Light Type C.
Caracteristicile fotometrice trebuie să fie confirmate prin rapoarte de încercare emise de un laborator specializat.

3.5 Frecvența de iluminare intermitentă
În conformitate cu cerințele ICAO/EASA pentru Type C. 
Parametrii trebuie să fie confirmați printr-un raport de încercări.
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3.6 Sursa de lumină
LED.

3.7 Durata de viață a diodelor electroluminiscente
De minimum 50 000 de ore.

3.8 Tensiunea de alimentare
12/24 В DC, fără convertoare suplimentare.

3.9 Gradul de protecție
Minimum IP66, preferabil IP67.

3.10 Теmperatura de funcționare
Într-un interval de temperatură de funcționare de minimum –40 °C până la +55 °C.

3.11 Rezistență la condițiile de exploatare
Echipamentul trebuie să fie rezistent la
· vibrații;
· șocuri;
· precipitații atmosferice;
· radiații ultraviolete;
· acțiunea carburanților și lubrifianților;
· spălare cu jet de apă de înaltă presiune.

3.12 Compatibilitate electromagnetică
Echipamentul nu trebuie să genereze interferențe electromagnetice asupra echipamentelor radio ale aerodromului și asupra aeronavelor. Conformitatea trebuie să fie confirmată printr-un raport de încercări.

3.13 Structura sistemului de fixare

Fixare magnetică;

3.14 Construcția conexiunii electrice
· Cablul de alimentare trebuie să fie echipat cu un ștecher auto standard de tip „tată” (12/24 V), pentru conectarea la mufa standard pentru brichetă a vehiculului.
· Ștecherul trebuie să dețină un buton integrat de pornire/oprire, cu indicator vizual al stării (ON/OFF).
· Lungimea cablului de alimentare — minimum 3 m.

3.15 Materialul carcasei:
policarbonat sau plastic cu rezistență sporită la impact.

3.16 Garanție
Minimum 24 de luni.

4. Cerințe privind confirmarea conformității

Reprezintă o condiție obligatorie a achiziției.
Furnizorul este obligat să prezinte documente care confirmă conformitatea echipamentului propus cu cerințele prezentului caiet de sarcini.
Se vor prezenta în mod obligatoriu:
1. Pașaportul tehnic al producătorului.
2. Catalogul produsului (Datasheet).
3. Manualul de exploatare/utilizare.
4. Rapoarte de încercări fotometrice.
5. Rapoarte de încercări privind gradul de protecție IP.
6. Rapoarte de încercări privind compatibilitatea electromagnetică (EMC).
7. Rapoarte de încercări climatice (dacă sunt disponibile).
8. Rapoarte de încercări privind rezistența la vibrații (dacă sunt disponibile).
9. Declarația de conformitate a producătorului.
10. Certificate de conformitate sau rapoarte de încercări/testare.

5. Cerințele privind organizațiile de testare
Toate testările trebuie să fie efectuate exclusiv de către:
· laboratoare de încercări acreditate;
· centre de încercări independente;
· entități de certificare,
care dețin acreditare conform standardului ISO/IEC 17025 (pentru laboratoare de încercări) și/sau ISO/IEC 17065 (pentru entități de certificare a produselor), sau o acreditare națională recunoscută în cadrul acordurilor internaționale ILAC sau EA.
Copiile certificatelor de acreditare valabile trebuie prezentate în cadrul ofertei de participare la licitație.

6. Motive de respingere a ofertei 
Oferta urmează a fi respinsă în următoarele cazuri:
· lipsa rapoartelor de încercări justificative;
· lipsa certificatelor de conformitate;
· prezentarea documentelor emise de către organizații neacreditate;
· lipsa confirmării conformității cu cerințele ICAO/EASA;
necorespunderea caracteristicilor fotometrice cerințelor pentru Low Intensity Obstacle Light Type C.
	
	

	Girofar LED Type C culoare albastru
	
	
	
	1.  Destinație
Girofaruri luminoase intermitente (denumite în continuare echipamentul) sunt destinate instalării pe vehiculele utilizate ca obstacole mobile, exploatate pe suprafața de manevră a aerodromului, în scopul asigurării vizibilității acestora pentru echipajele aeronavelor pe timp de zi, pe timp de noapte și în condiții de vizibilitate redusă.
Echipamentul trebuie să respecte cerințele documentelor normative internaționale emise de ICAO și EASA.

2. Baza normativă
Echipamentul furnizat trebuie să corespundă cerințelor următoarelor acte normative:
· ICAO Annex 14, Volume I — Aerodromes;
· ICAO Doc 9157 Aerodrome Design Manual, Part 4 – Visual Aids;
· EASA Regulation (EU) No 139/2014;
· CS-ADR-DSN Chapter Q "Visual aids for denoting obstacles";
· AMC1 ADR.OPS.B.080 "Marking and lighting of vehicles and other mobile objects".

3. Cerințe tehnice de bază

3.1 Тipul luminii
Lumină de girofaruri a obstacolelor de intensitate redusă (Low Intensity Obstacle Light) ICAO Type C .

3.2 Culoarea
Albastru intermitent. Culoarea trebuie să corespundă cerințelor ICAO și EASA.

3.3 Distribuția luminii
· Acoperire circulară de 360°;
· Fără „zone moarte”;
· Caracteristicile fotometrice trebuie să corespundă cerințelor CS-ADR-DSN.

3.4 Intensitatea luminoasă
Intensitatea luminoasă trebuie să fie de cel puțin nivelul prevăzut pentru Low Intensity Obstacle Light Type C.
Caracteristicile fotometrice trebuie să fie confirmate prin rapoarte de încercare emise de un laborator specializat.

3.5 Frecvența de iluminare intermitentă
În conformitate cu cerințele ICAO/EASA pentru Type C. 
Parametrii trebuie să fie confirmați printr-un raport de încercări.
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3.6 Sursa de lumină
LED.

3.7 Durata de viață a diodelor electroluminiscente
De minimum 50 000 de ore.

3.8 Tensiunea de alimentare
12/24 В DC, fără convertoare suplimentare.

3.9 Gradul de protecție
Minimum IP66, preferabil IP67.

3.10 Теmperatura de funcționare
Într-un interval de temperatură de funcționare de minimum –40 °C până la +55 °C.

3.11 Rezistență la condițiile de exploatare
Echipamentul trebuie să fie rezistent la
· vibrații;
· șocuri;
· precipitații atmosferice;
· radiații ultraviolete;
· acțiunea carburanților și lubrifianților;
· spălare cu jet de apă de înaltă presiune.

3.12 Compatibilitate electromagnetică
Echipamentul nu trebuie să genereze interferențe electromagnetice asupra echipamentelor radio ale aerodromului și asupra aeronavelor. Conformitatea trebuie să fie confirmată printr-un raport de încercări.

3.13 Structura sistemului de fixare

Fixare magnetică;

3.14 Construcția conexiunii electrice
· Cablul de alimentare trebuie să fie echipat cu un ștecher auto standard de tip „tată” (12/24 V), pentru conectarea la mufa standard pentru brichetă a vehiculului.
· Ștecherul trebuie să dețină un buton integrat de pornire/oprire, cu indicator vizual al stării (ON/OFF).
· Lungimea cablului de alimentare — minimum 3 m.

3.15 Materialul carcasei:
policarbonat sau plastic cu rezistență sporită la impact.

3.16 Garanție
Minimum 24 de luni.

4. Cerințe privind confirmarea conformității

Reprezintă o condiție obligatorie a achiziției.
Furnizorul este obligat să prezinte documente care confirmă conformitatea echipamentului propus cu cerințele prezentului caiet de sarcini.
Se vor prezenta în mod obligatoriu:
11. Pașaportul tehnic al producătorului.
12. Catalogul produsului (Datasheet).
13. Manualul de exploatare/utilizare.
14. Rapoarte de încercări fotometrice.
15. Rapoarte de încercări privind gradul de protecție IP.
16. Rapoarte de încercări privind compatibilitatea electromagnetică (EMC).
17. Rapoarte de încercări climatice (dacă sunt disponibile).
18. Rapoarte de încercări privind rezistența la vibrații (dacă sunt disponibile).
19. Declarația de conformitate a producătorului.
20. Certificate de conformitate sau rapoarte de încercări/testare.

5. Cerințele privind organizațiile de testare
Toate testările trebuie să fie efectuate exclusiv de către:
· laboratoare de încercări acreditate;
· centre de încercări independente;
· entități de certificare,
care dețin acreditare conform standardului ISO/IEC 17025 (pentru laboratoare de încercări) și/sau ISO/IEC 17065 (pentru entități de certificare a produselor), sau o acreditare națională recunoscută în cadrul acordurilor internaționale ILAC sau EA.
Copiile certificatelor de acreditare valabile trebuie prezentate în cadrul ofertei de participare la licitație.

6. Motive de respingere a ofertei 
Oferta urmează a fi respinsă în următoarele cazuri:
· lipsa rapoartelor de încercări justificative;
· lipsa certificatelor de conformitate;
· prezentarea documentelor emise de către organizații neacreditate;
· lipsa confirmării conformității cu cerințele ICAO/EASA;
necorespunderea caracteristicilor fotometrice cerințelor pentru Low Intensity Obstacle Light Type C.
	
	

	
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul:                                            Adresa: 
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Chapter 6 Annex 14 —Aerodromes

Table 6-2. Light distribution for low-intensity obstacle lights

Minimum intensity Maximum intensity Vertical beam spread
@ @ ®
Minimum beam spread | Intensity
Type A 10cd (b)) NA 10° Sed
Type B 32cd () NA 10° 16cd
TypeD 200 cd (¢) 400 cd. NA @ NA

Note— This table does not include recommended horiz

tal beam spreads. 6.2.1.3 reguires 360° coverage around an obstacle.

Therefore, the mumber of lights needed to meet this requirement will depend on the horizontal beam spreads of each light as well as the
shape of the obstacle. Thus, with narrower beam spreads, more lights will be required.
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360° horizontal. For flashing lights, the intensity is read into effective intensity, as determined in accordance with the Aerodrome
Design Manual (Doc 9157), Part 4.

Between 2 and 10° vertical. Elevation vertical angles are referenced o the horizontal when the light s levelled.

Between 2 and 20° vertical. Elevation vertical angles are referenced to the horizontal when the light s levelled.

Peak intensity should be located at approximately 2.5° vertical.

Peak intensity should be located at approximately 17° vertical

Beam spread is defined s the angle between the horizontal plane and the directions for which the intensity exceeds that mentioned in
the “intensity” column
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Table 6-1.  Characteristics of obstacle lights
1 2 3 4 5 s 7
Peak intensiy (cd) at given Background
Luminance (5) o
Signal type Day Tuilight Night Distribution
Light Type Colour (@ashrate) | (Above 500 cdm) | (50-500 cd) |elow S0 cdim’)|  Table
Low-intensit, Type A Red Fixed y g
(fixed obstacle) G me " Table 6-2
Low-ntensity, Type B Red Fixed : e 2
(fxed obstacle) B Gy = Table 62

(mobile obstacle)

YellowBlue
)

Flashing
(6090 fpm)

Low-intensity, Type D Yellow Flashing E . B
(follow-me vehicle) (60-90 fpm) e » i Table 6-2
Low-intensity, Type E Red Flashing g g Table 62
2 5 Na NA )
© (TypeB)
Medium-intensity, Type A White Flashing 5
P 2000 20000 2000 Tabecs
Medium-intensty, Type B Red Flashing i - S5
Q0-60 fpm) Table 63
Medium-intensity, Type C Red Fixed Na NA 2000 Table 63
High-intensity White Flashing St st St
Typed (40-60 fpm) Table 63
Highintensity White Flashing . . i
TypeB (40-60 fpm) g & Table 63
9 See6226

b)  For flshing lights, effective intensity as determined in accordance with the Aerodrome Design Manual (Doc 9157), Part 4.
) Forwind furbine application, to flash at the same rate as the ighting on the nacelle




