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	Secerătoare

	
	Echipamentelor Agricole

	
	LOT 1 Echipamentelor Agricole
	
	
	
	
	

	Presă de balotat
	
	
	
	Presă de balotat cilindrică, tractată.
Tip cameră de balotare: cameră fixă, cu role.
Număr role cameră de balotare: minimum 18 buc.
Dimensiunea balotului: diametru aproximativ 1.200 mm și lățime aproximativ 1.220 mm.
Volumul balotului: minimum 1,5 m³.
Tip legare: cu sfoară și plasă.
Lățimea de lucru a pick-up-ului: minimum 1.720 mm.
Lățimea totală/evazată a pick-up-ului: minimum 2.000 mm.
Ridicarea pick-up-ului: hidraulică.
Sistem de tăiere: cu rotor și cuțite.
Număr cuțite: minimum 13 buc.
Lungimea nominală de tăiere: maximum 90 mm.
Echipat cu Sistem automatizat de ungere.
Sistem de comprimare/densitate balot: reglabil, minimum 7 poziții de reglare.
Acționare: prin priza de putere PTO a tractorului.
Turație PTO: 540 rpm.
Puterea necesară a tractorului pentru exploatarea normală a utilajului: minimum  65 CP.
Unitate de control: electronică, multifuncțională, instalabilă în cabina tractorului.
Protecție transmisie PTO: limitator de cuplu / sistem de protecție prin șurub de forfecare sau soluție tehnică echivalentă.
Anvelope principale: minimum clasa dimensională 11.5/80-15.3 sau echivalent tehnic.
Anvelope roți pick-up/suport: minimum clasa dimensională 16/6.50-8 sau echivalent tehnic.
Greutatea utilajului fără balot: maximum 3.500 kg.
Lungimea totală a utilajului: maximum 4.500 mm.
Lățimea totală a utilajului: maximum 2.500 mm.
Înălțimea totală a utilajului: maximum 2.230 mm.
Utilajul trebuie să fie nou, neutilizat și nerecondiționat.
Utilajul trebuie să permită balotarea masei verzi, lucerna, paie,si alte tipuri de vegetatie furajera.
Utilajul trebuie să permită formarea baloților cilindrici cu dimensiuni uniforme.
Utilajul trebuie să permită reglarea densității balotului.
Utilajul trebuie să dispună de sistem de tăiere a materialului vegetal înainte de introducerea acestuia în camera de balotare.
Utilajul trebuie să permită ridicarea hidraulică a pick-up-ului.
Utilajul trebuie să dispună de sistem automat sau semiautomat de legare a balotului cu sfoară și plasă.
Utilajul trebuie să dispună de sistem electronic de monitorizare și control al procesului de balotare.
Utilajul trebuie să fie prevăzut cu toate dispozitivele de protecție necesare exploatării în condiții de siguranță.
Echipare inclusă: arbore cardanic PTO.
Echipare inclusă: sistem de tăiere cu minimum 13 cuțite.
Echipare inclusă: unitate electronică de comandă/control.
Echipare inclusă: cablajele și conexiunile electrice necesare.
Echipare inclusă: furtunurile și cuplele hidraulice necesare.
Echipare inclusă: setul de protecții pentru elementele mobile.
Echipare inclusă: cric/picior de sprijin pentru staționarea utilajului.
Utilajul trebuie sa fie produs in oricare din Tarile UE, Turcia, sau India
Garanție: minimum 12 luni de la data recepției și punerii în funcțiune.
Furnizorul trebuie să asigure service și suport tehnic în perioada de garanție.
Furnizorul trebuie să asigure disponibilitatea pieselor de schimb și consumabilelor.
Prețul ofertat trebuie să includă transportul utilajului până la sediul beneficiarului.
Prețul ofertat trebuie să includă pregătirea utilajului pentru exploatare și punerea în funcțiune.
Prețul ofertat trebuie să includă instruirea personalului beneficiarului privind exploatarea și întreținerea utilajului.
La livrare se va prezenta certificatul/documentul de garanție.
La livrare se va prezenta manualul de exploatare și întreținere.
La livrare se vor prezenta documentele de conformitate aplicabile utilajului.
La livrare se va prezenta catalogul de piese de schimb
în format fizic sau electronic.
Pentru confirmarea caracteristicilor tehnice, ofertantul va prezenta fișa tehnică, catalogul sau prospectul oficial al producătorului.
Garantie minim 12 luni

	
	

	Semănătoare pneumatică de precizie, cu calculator / sistem electronic de control.
	
	
	
	Semănătoare pneumatică de precizie, cu calculator / sistem electronic de control.
Număr de rânduri: 6.
Putere necesară a tractorului: 90–110 CP.
Distanța dintre rânduri: reglabilă în intervalul 45–75 cm.
Sistem de însămânțare: pneumatic.
Destinație: semănat de precizie pentru diferite tipuri de culturi agricole și condiții de sol.
Sistem de fertilizare: cu fertilizare sau fără fertilizare, în funcție de configurația utilajului.
Marcheri: hidraulici.
Discuri de însămânțare: minimum 2 seturi incluse.
Arbore cardanic: inclus.
Elemente reflectorizante pentru siguranță în transport și exploatare.
Sistem de deschidere a brazdei pentru semințe: dublu disc.
Sistem de aplicare a fertilizantului: dublu disc.
Sistem electronic de control și monitorizare a procesului de semănat.
Buncăr pentru semințe și/sau microgranule realizat din material rezistent la coroziune, inclusiv inox sau echivalent.
Microgranulator inclus.
Șasiu: clasic sau telescopic.
În cazul șasiului telescopic, acesta trebuie să permită reducerea lățimii utilajului pentru transport.
Roată suplimentară pentru presarea semințelor în sol.
Roți reductoare/frontale pentru controlul și stabilizarea adâncimii de lucru.
Sistem electronic de control instalabil în cabina tractorului.
Calculatorul trebuie să permită monitorizarea funcționării secțiilor de semănat.
Calculatorul trebuie să permită semnalizarea eventualelor întreruperi sau defecțiuni în procesul de semănat.
Utilajul trebuie să asigure distribuirea uniformă și precisă a semințelor pe fiecare rând.
Adâncimea de semănat trebuie să fie reglabilă.
Presiunea aplicată pe secțiile de semănat trebuie să fie reglabilă.
Utilajul trebuie să permită reglarea densității de semănat în funcție de cultura utilizată.
Utilajul trebuie să fie adaptat pentru semănarea culturilor prășitoare, inclusiv porumb și floarea-soarelui, precum și pentru alte culturi compatibile cu sistemul de distribuție.
Utilajul trebuie să fie nou, neutilizat și nerecondiționat.

Toate componentele și accesoriile trebuie să fie originale sau aprobate de producător.
Utilajul trebuie să fie livrat complet echipat și pregătit pentru exploatare.
Echiparea trebuie să includă toate furtunurile, cablajele, cuplele și elementele de conectare necesare funcționării.
Garanție: minimum 12 luni de la data recepției și punerii în funcțiune.

Furnizorul trebuie să asigure service și suport tehnic pe perioada garanției.
Furnizorul trebuie să asigure disponibilitatea pieselor de schimb și consumabilelor.
Prețul ofertat trebuie să includă transportul până la sediul beneficiarului.
Prețul ofertat trebuie să includă pregătirea utilajului pentru exploatare.
Prețul ofertat trebuie să includă punerea în funcțiune.
Prețul ofertat trebuie să includă instruirea personalului beneficiarului privind exploatarea și întreținerea utilajului.
La livrare se va prezenta certificatul/documentul de garanție.
La livrare se va prezenta manualul de exploatare și întreținere.
La livrare se vor prezenta documentele de conformitate aplicabile utilajului.
La livrare se va prezenta catalogul de piese de schimb în format fizic sau electronic.
Pentru confirmarea caracteristicilor tehnice, ofertantul va prezenta fișa tehnică, catalogul sau prospectul oficial al producătorului.
Utilajul trebuie sa fie produs in oricare din Tarile UE, Turcia, sau India
Garantie minim 12 luni
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Semnat __________________ Nume, Prenume ______________________ În calitate de _______________________
Ofertantul ________________________ Adresa________________________________
