**CAIET DE SARCINI**

**PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ**

**1. Obiectul achiziţiilor** **Lucrari de reparatie Box 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  № crt. | Simbol norme şi Cod resurse  | Denumire lucrărilor  | Unitatea de masura  | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1. Lucrari de demolare** |
| 1 | RpCR41A | Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var | m2 | 177,200 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 6,200 |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (tocurile ferestrelor) | m2 | 3,500 |
| 4 | RpCQ11C | Demontarea peretilor cu caramizi de sticla (ferestre din blocuri de sticla) | m2 | 8,000 |
| 5 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (pereti) | m2 | 74,500 |
| 6 | RpVC38A | Demontarea ventilatoarelor cu motor din metal | buc | 1,000 |
|  |  | **2. Tavan** |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu solutie antimucegai | m2 | 174,500 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund cu patrundere adinca | m2 | 174,500 |
| 9 | CF04A | Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 1,5 cm grosime totala | m2 | 174,500 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 174,500 |
| 11 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsajMat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 | m2 | 174,500 |
| 12 | CF51A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar Hidrostop, consum 1.5 kg/m2, la tavan ,preparare mecanica a mortarului. - | m2 | 174,500 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonokontact | m2 | 174,500 |
| 14 | CN54A | Aplicarea manuala a amestecului "Flexibat" in doua straturi, la tavane, norma consum 1.4 kg/m2 | m2 | 174,500 |
|  |  | **3. Pereti** |
| 15 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 2,000 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund cu patrundere adinca | m2 | 77,500 |
| 17 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 235,000 |
| 18 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 74,000 |
| 19 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsajMat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 | m2 | 74,000 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 74,000 |
| 21 | CF51A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu cu mortar Hidrostop, consum 1.5 kg/m2, la pereti ,preparare mecanica a mortarului | m2 | 74,000 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor | m2 | 3,500 |
| 23 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu cu mortar Hidrostop, consum 1.5 kg/m2, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 3,500 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor | m2 | 3,500 |
| 25 | CF51A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu cu mortar Hidrostop, consum 1.5 kg/m2, la tocul ferestrelor ,preparare mecanica a mortarului. - | m2 | 3,500 |
| 26 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 74,000 |
| 27 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (sticla S4 cu 6 camere) | m2 | 6,200 |
| 28 | RpVC08A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Vents OB 2E 250 sau analog)Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,0100 | buc | 1,000 |

**CAIET DE SARCINI**

**PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ**

**1. Obiectul achiziţiilor** **Lucrari de reparatie Box 2 cu Hol**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  № crt. | Simbol norme şi Cod resurse  | Denumire lucrărilor  | Unitatea de masura  | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1. Lucrari de demolare** |
| 1 | RpCR41A | Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var | m2 | 153,000 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 6,200 |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (tocurile ferestrelor) | m2 | 3,500 |
| 4 | RpCQ11C | Demontarea peretilor cu caramizi de sticla (ferestre din blocuri de sticla) | m2 | 17,000 |
| 5 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (pereti) | m2 | 91,500 |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 30,000 |
| 7 | RpVC38A | Demontarea ventilatoarelor cu motor din metal | buc | 1,000 |
|  |  | **2. Tavan** |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu solutie antimucegai | m2 | 153,000 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund cu patrundere adinca | m2 | 153,000 |
| 10 | CF04A | Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 1,5 cm grosime totala | m2 | 153,000 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 153,000 |
| 12 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsajMat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 | m2 | 153,000 |
| 13 | CF51A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar Hidrostop, consum 1.5 kg/m2, la tavan ,preparare mecanica a mortarului. - | m2 | 153,000 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonokontact | m2 | 153,000 |
| 15 | CN54A | Aplicarea manuala a amestecului "Flexibat" in doua straturi, la tavane, norma consum 1.4 kg/m2 | m2 | 153,000 |
|  |  | **3. Pereti** |
| 16 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 4,250 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund cu patrundere adinca | m2 | 138,500 |
| 18 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 415,000 |
| 19 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 138,500 |
| 20 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsajMat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 | m2 | 138,500 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 138,500 |
| 22 | CF51A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu cu mortar Hidrostop, consum 1.5 kg/m2, la tocul ferestrelor ,preparare mecanica a mortarului. - | m2 | 138,500 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor | m2 | 3,500 |
| 24 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 3,500 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor | m2 | 3,500 |
| 26 | CF51A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu cu mortar Hidrostop, consum 1.5 kg/m2, la tocul ferestrelor ,preparare mecanica a mortarului. - | m2 | 3,500 |
| 27 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 138,500 |
| 28 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (sticla S4 cu 6 camere) | m2 | 6,200 |
| 29 | RpVC08A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Vents OB 2E 250 sau analog)Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,0100 | buc | 1,000 |

**CAIET DE SARCINI**

**PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ**

**1. Obiectul achiziţiilor** **Lucrari de reparatie Box 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  № crt. | Simbol norme şi Cod resurse  | Denumire lucrărilor  | Unitatea de masura  | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1. Lucrari de demolare** |
| 1 | RpCR41A | Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var | m2 | 174,000 |
| 2 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (pereti) | m2 | 123,700 |
| 3 | RpVC38A | Demontarea ventilatoarelor cu motor din metal | buc | 2,000 |
|  |  | **2. Tavan** |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu solutie antimucegai | m2 | 174,000 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund cu patrundere adinca | m2 | 174,000 |
| 6 | CF04A | Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 1,5 cm grosime totala | m2 | 174,000 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 174,000 |
| 8 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsajMat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 | m2 | 174,000 |
| 9 | CF51A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar Hidrostop, consum 1.5 kg/m2, la tavan ,preparare mecanica a mortarului. - | m2 | 174,000 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonokontact | m2 | 174,000 |
| 11 | CN54A | Aplicarea manuala a amestecului "Flexibat" in doua straturi, la tavane, norma consum 1.4 kg/m2 | m2 | 174,000 |
|  |  | **3. Pereti** |
| 12 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 1,080 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund cu patrundere adinca | m2 | 128,000 |
| 14 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 384,000 |
| 15 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 128,000 |
| 16 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsajMat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 | m2 | 128,000 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 128,000 |
| 18 | CF51A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu cu mortar Hidrostop, consum 1.5 kg/m2, la tocul ferestrelor ,preparare mecanica a mortarului. - | m2 | 128,000 |
| 19 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 128,000 |
| 20 | RpVC08A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (OBP-4.0 - A2550/4D 250 W 1500 380 V 4500 m3/h sau analog)Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,0100 | buc | 2,000 |

**CAIET DE SARCINI**

**PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ**

**1. Obiectul achiziţiilor Lucrari de reparatie Box 4s**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  № crt. | Simbol norme şi Cod resurse  | Denumire lucrărilor  | Unitatea de masura  | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1. Lucrari de demolare** |
| 1 | RpCR41A | Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var | m2 | 120,000 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 11,500 |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (pereti) | m2 | 11,500 |
|  |  | **2. Tavan** |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu solutie antimucegai | m2 | 120,000 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund cu patrundere adinca | m2 | 120,000 |
| 6 | CF04A | Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 1,5 cm grosime totala | m2 | 120,000 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 120,000 |
| 8 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 | 120,000 |
|  |  | **3. Pereti** |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund cu patrundere adinca | m2 | 23,000 |
| 10 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 69,000 |
| 11 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 23,000 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 23,000 |
| 13 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 23,000 |
| 14 | RpCR23A | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea | m2 | 17,000 |