Drum de acces pe teritoriul Obiectelor Speciale 5101,5102 din str.Uzinelor, mun. Chisinau(8694-DA)	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1
Drumuri pentru automobile
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Подготовительные работы
			
1	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic  (Разборка сущ. покрытия из а/ бетона : а/ бетона толщ.5см )
	m3	108,00	
 2	Dl118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия Н=15см механизированным способом)
	m3	325,00	
 3	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора мех. cпособом на a-самосвалы)
	100 m3	1,87	
 4	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 
	t	364,00	
 5	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка  щебня на a-самосвалы мех. cпособом)
	100 m3	2,46	
 6	TsI51A1 (К=0,5)
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка до 500м)(щебень246 м3используется для втрамбовки в корыта и дрену)
	t	393,60	
 		Capitolul 2. Земляные работы.
			
7	DI96
	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma ( (Устройство насыпи  с уплотнением катками весом 10 т за 8 проходов по следу толщ.20 см)(Грунт от разработки продольной дрены)
	100 m3	0,90	
 		Capitolul 3. Планировочные работы
			
8	Dl98
	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II  (Планировка бермы мех способом)
	100m2	2,65	
 9	Dl98
	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II  (Устройство планировки мех способом - откосы)
	100m2	5,30	
 		Capitolul 4. Дорожная одежда
			
10	DI98
	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка верха зем. полотна мех. способом (90%))
	100m2	16,56	
 11	TsE01A
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (То же вручную-10%)
	100m2	1,84	
 12	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire(Piatra sparta compactata in terasament (de la decapare)H-10cm )(БЕЗ СТОИМОСТИ)
	m3	184,00	
 13	Dl110
	Amenajarea stratului de egalizare din balast ( Amestec de agregat grasier ?i agregate fine cu D<45 mm si d=0,conform SR-EN 12620+A1:2008(Balast) H-15cm)
	m3	273,45	
 14	Dl110
	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amestec de agregat grasier ?i agregate fine cu D<45 mm si d=0,conform SR-EN 12620+A1:2008(Balast)   под поперечные дрены) H-30cm
	m3	5,10	
 15	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Piatra sperta sort 40-63;LA/30,conform SR-EN 13242-A;2008 H-25cm)                                                                                      
	m3	460,00	
 16	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(Обработка поверхности щебеночного основания жидким битумом из расчета 0,65л/м2)
	t	1,20	
 17	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfalitic deschis cu criblura BAD 22.4 .SR EN13108 Н-6см)
	m2	1 840,00	
 18	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(Обработка поверхности щебеночного основания жидким битумом из расчета 0,25л/м2
	t	0,46	
 19	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de rulare din beton asfalitic cu criblura BA 16 SR EN 13108  Н-4см)
	m2	1 840,00	
 20	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Установка бетонных бортов 100х30х18см на бетонном основании  кл.B15)
	m	617,00	
 		Capitolul 5. 4.1Съезд к зданиям
			
21	DI98
	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка верха зем. полотна мех. способом (90%))
	100m2	3,00	
 22	TsE01A
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (То же вручную-10%)
	100m2	0,30	
 23	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Piatra sparta compactata in terasament (de la decapare H-10cm ))(БЕЗ СТОИМОСТИ ЩЕБНЯ)H-10cm 
	m3	33,00	
 24	Dl110
	Amenajarea stratului de egalizare din balast ( Amestec de agregat grasier si agregate fine cu D<45 mm si d=0,conform SR-EN 12620+A1:2008(Balast) H-15cm)
	m3	49,50	
 25	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( Amestec de agregat grasier si agregate fine cu D<45 mm ?i d=0,conform SR-EN 12620+A1:2008(Balast) H-15cm)
	m3	82,50	
 26	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(Обработка поверхности щебеночного основания жидким битумом из расчета 0,65л/м2)
	t	0,21	
 27	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfalitic deschis cu criblura BAD 22.4 .SR EN13108 Н-6см)
	m2	330,00	
 28	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(Обработка поверхности щебеночного основания жидким битумом из расчета 0,25л/м2
	t	0,08	
 29	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de rulare din beton asfalitic cu criblura BA 16 SR EN 13108   Н-4см)
	m2	330,00	
 30	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Установка бетонных бортов 100х30х18см на бетонном основании  кл.B15)
	m	101,00	
 		Capitolul 6. Продольная дрена.
			
31	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта мех способом в траншеи)
	100 m3	1,46	
 32	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка грунта на a-самосвалы мех. cпособом)
	100 m3	0,90	
 33	TsI51A1 (К=0,5)
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка до 500м)(для использования в насыпи)
	t	153,00	
 34	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( Щебень  втрамбованный в грунт от РАЗБОРКИ )(БЕЗ СТОИМОСТИ)
	m3	29,00	
 35	Dl110
	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Засыпка траншеи гравием с Кф-10-20м/сутки крупным фр.40-70)
	m3	80,00	
 36	Dl110
	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Расклинцовка  мелким гравием фр.10-20)
	m3	10,00	
 37	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обатная засыпка траншеи)
	100 m3	0,56	
 38	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv ( (Уплотнение грунта мех. трамбовками)
	100 m3	0,56	
 		Capitolul 7. Выпускной оголовок-(2шт.)
			
39	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта мех способом в траншеи)
	100 m3	0,24	
 40	Dl110
	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Подготовка гравийно-песчаная  под трубу)
	m3	0,20	
 41	AcA08A
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm(Укладка перфорированной трубы a150мм RAUPLEN)
	m	12,00	
 42	AcF03E
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast (Засыпка над трубой 0.5 м над трубой из ПГС)
	m3	2,60	
 43	IzF03B1
	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (Гидроизоляция  рубероидом  с  слоем битума ) 
	m2	30,00	
 44	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Устройство оголовка бетон В20)
	m3	5,20	
 		Capitolul 8. Удлинение сущ.трубы ф 0,8м
			
45	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II  (Рытье котлована механизмами в грунте II группы)
	100 m3	0,27	
 46	TsA02A
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (То же ,вручную)
	m3	5,00	
 47	AcF03C
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta--под оголовок (Устройство щебеночной подготовки из щебня М300,фракции 20-40 мм толщ.слоя 10 см под оголовки)
	m3	0,10	
 48	AcE01A
	Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m-лоток оголовка М-250 (Устройство оголовков из монолит. Бетона кл В20)
	m3	2,40	
 49	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip(Устройство песчанной подушки из среднезернистого песка под тело трубы)
	m3	2,00	
 50	Dl122
	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri --РТ8,50-1
	m3	1,20	
 51	Dl121
	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция)
	m2	20,30	
 52	Dl120
	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri(Оклеечная гидроизоляция )
	m2	0,40	
 53	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка)
	100 m3	0,24	
 54	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта  мех. трамбовками)
	100 m3	0,24	
 		Capitolul 9. 8.Устройство выпускного лотка на ПК2+10 L12m
			
55	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Установка бетонных бортов 100х30х15см на бетонном основании  кл.B15)
	m	24,00	
 56	AcF03C
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta--под оголовок (Устройство основания из щебня М400 фр.20...40мм толщиной  слоя 10см)
	m3	12,00	
 57	AcE01A
	Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m-лоток оголовка М-250 (Устройство дна лотка из монолитного бетона кл. В20 толщиной слоя 10см)
	m3	12,00	

	                                                                                                         

Proiectant  	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.