Lucrari de reparatie a incaperilor la gradinita de copii din sat. Recea, r-ul Straseni	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1
Reparatie
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie
			
		Capitolul 1.1. Reparatie casa scarii
			
		Capitolul 1.1.1. Demolari
			
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	104,50
	
 2	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	3,00
	
 3	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m	15,00
	
 4	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	15,00
	
 5	RpCU05D
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime
	buc	2,00
	
 6	RpCU07C
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii
	buc	2,00
	
 7	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t	3,50
	
 8	TrI1AA02F1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1
	t	3,50
	
 9	TsI50B5
	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t	3,50
	
 		Capitolul 1.1.2. Pereti
			
10	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact
	m2	104,50
	
 11	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos
	m2	104,50
	
 12	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)
	m2	104,50
	
 13	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	5,00
	
 14	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	109,50
	
 15	CK26D
	Corner din aluminiu 25x25mm
	m	40,00
	
 16	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,
	m2	109,50
	
 17	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	109,50
	
 18	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2	109,50
	
 		Capitolul 1.1.3. Tavane
			
19	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	21,50
	
 		Capitolul 1.2. Cabinet medical
			
		Capitolul 1.2.1. Demolari
			
20	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum
	m2	15,00
	
 21	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	15,00
	
 22	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	47,04
	
 23	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane
	m2	15,00
	
 24	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	2,00
	
 25	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	4,00
	
 26	RpEG17A
	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura
	buc	1,00
	
 27	RpIB11B
	Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lor montare
	buc	1,00
	
 28	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,00
	
 29	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m	15,00
	
 30	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	15,00
	
 31	RpCU05D
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime
	buc	4,00
	
 32	RpCU07C
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii
	buc	4,00
	
 33	RpCU06A
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2
	m	3,00
	
 34	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari
	m	3,00
	
 35	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t	3,00
	
 36	TrI1AA02F1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1
	t	3,00
	
 37	TsI50B5
	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t	3,00
	
 		Capitolul 1.2.2. Pardoseli
			
38	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact
	m2	15,00
	
 39	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	15,00
	
 40	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 1cm, K=4
	m2	15,00
	
 41	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)  (Mastica bituminoasa)
	m2	15,00
	
 42	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)
	m2	15,00
	
 43	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv
	m	16,40
	
 		Capitolul 1.2.3. Pereti
			
44	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact
	m2	50,64
	
 45	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	47,04
	
 46	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4
	m2	47,04
	
 47	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)
	kg	63,50
	
 48	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime
	m	11,00
	
 49	CI21B
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm  (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2	2,00
	
 50	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos
	m2	45,04
	
 51	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	3,60
	
 52	CK26D
	Corner din aluminiu 25x25mm
	m	11,00
	
 53	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	48,64
	
 54	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,
	m2	48,64
	
 55	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	48,64
	
 56	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2	48,64
	
 		Capitolul 1.2.4. Tavane
			
57	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	15,00
	
 		Capitolul 1.2.5. Retele de apa si canalizare
			
58	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator existent)
	buc	1,00
	
 59	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	1,00
	
 60	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata)
	buc	1,00
	
 61	SC13A
	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., modelul se va coordona cu beneficiarul
	buc	1,00
	
 62	SE59A
	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Dozator de sapun, modelul se va coordona cu beneficiarul)
	buc	1,00
	
 63	SA14B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)
	m	8,00
	
 64	SA37B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)
	buc	8,00
	
 65	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m	0,80
	
 66	SF01A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	m	8,00
	
 67	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2")
	buc	2,00
	
 68	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de .1" (Racord Olandez PPR 20 x 1")
	buc	2,00
	
 69	SD01B
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)
	buc	2,00
	
 70	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila de serviciu 1/2)
	buc	1,00
	
 71	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)
	m	3,00
	
 72	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	3,00
	
 73	SA37F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)
	buc	3,00
	
 		Capitolul 1.3. Izolator pentru copii
			
		Capitolul 1.3.1. Demolari
			
74	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum
	m2	10,50
	
 75	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	10,50
	
 76	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	43,50
	
 77	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane
	m2	10,50
	
 78	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	2,00
	
 79	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	4,00
	
 80	RpEG17A
	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura
	buc	1,00
	
 81	RpIB11B
	Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lor montare
	buc	1,00
	
 82	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,00
	
 83	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m	15,00
	
 84	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	15,00
	
 85	RpCU05D
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime
	buc	4,00
	
 86	RpCU07C
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii
	buc	4,00
	
 87	RpCU06A
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2
	m	3,00
	
 88	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari
	m	3,00
	
 89	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t	3,00
	
 90	TrI1AA02F1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1
	t	3,00
	
 91	TsI50B5
	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t	3,00
	
 		Capitolul 1.3.2. Pardoseli
			
92	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact
	m2	10,50
	
 93	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	10,50
	
 94	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 1cm, K=4
	m2	10,50
	
 95	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)  (Mastica bituminoasa)
	m2	10,50
	
 96	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)
	m2	10,50
	
 97	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv
	m	15,00
	
 		Capitolul 1.3.3. Pereti
			
98	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact
	m2	46,70
	
 99	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	43,50
	
 100	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4
	m2	43,50
	
 101	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)
	kg	58,72
	
 102	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime
	m	11,00
	
 103	CI21B
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm  (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2	2,00
	
 104	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos
	m2	41,50
	
 105	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	3,20
	
 106	CK26D
	Corner din aluminiu 25x25mm
	m	11,00
	
 107	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	44,70
	
 108	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,
	m2	44,70
	
 109	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	44,70
	
 110	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2	44,70
	
 		Capitolul 1.3.4. Tavane
			
111	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	10,50
	
 		Capitolul 1.3.5. Retele de apa si canalizare
			
112	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator existent)
	buc	1,00
	
 113	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	1,00
	
 114	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata)
	buc	1,00
	
 115	SC13A
	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., modelul se va coordona cu beneficiarul
	buc	1,00
	
 116	SE59A
	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Dozator de sapun, modelul se va coordona cu beneficiarul)
	buc	1,00
	
 117	SA14B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)
	m	8,00
	
 118	SA37B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)
	buc	8,00
	
 119	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m	0,80
	
 120	SF01A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	m	8,00
	
 121	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2")
	buc	2,00
	
 122	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de .1" (Racord Olandez PPR 20 x 1")
	buc	2,00
	
 123	SD01B
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)
	buc	2,00
	
 124	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila de serviciu 1/2)
	buc	1,00
	
 125	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)
	m	3,00
	
 126	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	3,00
	
 127	SA37F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)
	buc	3,00
	
 		Capitolul 2. Montare utilaj
			
		Capitolul 2.1. Reparatie casa scarii
			
		Capitolul 2.1.1. Retele electrice interne
			
128	RpEB01A
	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)
	m	30,00
	
129	RpEB01A
	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)
	m	10,00
	
130	RpEA02B
	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.  (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)
	m	40,00
	
131	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)
	buc	2,00
	
132	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)
	buc	2,00
	
133	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane armstrong 40W)
	buc	3,00
	
 		Capitolul 2.2. Cabinet medical
			
		Capitolul 2.2.1. Retele electrice interne
			
134	RpEG02B
	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP54)
	buc	1,00
	
 135	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P B10)
	buc	1,00
	
136	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P B16)
	buc	1,00
	
137	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P B20)
	buc	1,00
	
138	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)
	buc	1,00
	
 139	RpEB01A
	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)
	m	20,00
	
 140	RpEB01A
	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)
	m	15,00
	
 140	RpEA02B
	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.  (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)
	m	35,00
	
141	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)
	buc	2,00
	
 141	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)
	buc	5,00
	
142	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane armstrong 40W)
	buc	2,00
	
 143	RpEQ04A
	Montarea cutiei cu cleme
	buc	1,00
	
144	
	Cutie de distributie 100x100mm, IP65
	buc	1,00
	
 		Capitolul 2.3. Izolator pentru copii
			
		Capitolul 2.3.1. Retele electrice interne
			
145	RpEG02B
	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP54)
	buc	1,00
	
146	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P B10)
	buc	1,00
	
147	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P B16)
	buc	1,00
	
148	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P B20)
	buc	1,00
	
149	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)
	buc	1,00
	
 150	RpEB01A
	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)
	m	20,00
	
 151	RpEB01A
	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)
	m	15,00
	
152	RpEA02B
	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.  (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)
	m	35,00
	
153	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)
	buc	2,00
	
 154	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)
	buc	5,00
	
155	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane armstrong 40W)
	buc	2,00
	
156	RpEQ04A
	Montarea cutiei cu cleme
	buc	1,00
	
157	
	Cutie de distributie 100x100mm, IP65
	buc	1,00
	
 		Capitolul 3. Utilaj
			
		Capitolul 3.1. Cabinet medical
			
		Capitolul 3.1.1. Retele electrice interne
			
158	
	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.
		1,00
	
159	
	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V  ВА47-29/1Р/B10A
	buc	1,00
	
160	
	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=16A, Un=230V  ВА47-29/1Р/B16A
	buc	1,00
	
 161	
	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C20A
	buc	1,00
	
 162	
	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА
	buc	1,00
	
 		Capitolul 3.2. Izolator pentru copii
			
		Capitolul 3.2.1. Retele electrice interne
			
163	
	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.
		1,00
	
 164	
	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V  ВА47-29/1Р/B10A
	buc	1,00
	
165	
	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=16A, Un=230V  ВА47-29/1Р/B16A
	buc	1,00
	
166	
	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C20A
	buc	1,00
	
167	
	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА
	buc	1,00