IMSP Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară a USMF "Nicolae Testemițanu", str.31 august 1989, 137A	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări № 1
Lucrări de reparație
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Coridor et.3			
1	RpCM33A
	Demontarea placajelor din gresie 	m2	89,00	
 2	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betokontakt" intr-un strat, pereti interioare	m2	89,00	
 3	RpCK01B
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	89,00	
 4	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  Placi 450x450mm, calitatea superioara, mata	m2	89,00	
 5	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 	m	75,00	
 6	CK18B
	Montarea coltarului din mase plastice la plinte	m	75,00	
 7	CK18C
	Montarea coltarelor metalice, pentru protectia muchiilor	m	75,00	
 8	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,00	
 9	RpCJ08A
	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos 	m	28,00	
 10	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  cu grund (supraton sau analogic) 	m2	210,00	
 11	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila ,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si glafuri	m2	210,00	
   		Capitolul 2. Birouri			
12	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	40,00	
 13	RpCK01B
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	40,00	
 14	CG08A1
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv Plintele din PVC h=75mm, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor Linoleum Heterogen cu grosimea de la 2,4mm, temelie tare, grosimea stratului deprotectie min. 0,7mm, culoare si desen la alegerea beneficiarului	m2	40,00	
 15	RpCJ08A
	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos 	m	25,00	
 16	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (supraton sau analogic) 	m2	315,00	
 17	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila ,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si glafuri	m2	315,00	
   		Capitolul 3. Grup sanitar			
18	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", 600x600x12mm, inclusiv sistemul-grila	m2	16,00	
 19	RpCK24A
	Repararea pardoselilor din placi  sau piscoturi de gresie ceramica 300x300mm, asezate pe un strat din mortar de ciment  marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea  cu lapte de ciment, executate in incaperi mai mari de 16 mp, executate cu placi pina la 60 cmp/buc, orice format si culoare	m2	5,00	
   		Capitolul 4. Altele			
20	TrB05B2-4
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t	2,50	
 21	TRI1AA04C2
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	2,50	
 22	TsI50B5
	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km	t	2,50